«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 588 088	руб.	Смета на сумму:	2 588 088	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Уланова О.В. /	
		
«______»_______________ 2014 г.	«______»________________ 2014 г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 14-20 по ул. Самаркандская, г. Калининград	
Сметная стоимость:	2 588.088	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.375	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	441.264	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	10.38	165.55	131.65	33.90	1 718.41	1 366.53	351.88	14.4	6.14	21 839	19 678	2 161	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 352.86				84%	16 530			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			819.92				48%	9 445			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				

Всего с НР и СП					3 891.19					47 814			
	
2.	Е58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	14.41	5.49	2 258	2 254	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 600			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					5 030			
	
3.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.38	172.51	127.80	44.71	1 790.65	1 326.56	464.09	14.41	7.71	22 694	19 116	3 578	
					6.95			72.14	1	14.38			1 037	
	Накладные расходы		83%			1 160.92				71%	14 309			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			909.16				52%	10 480			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 860.73					47 482			
	
4.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.93	9 291.30	1 358.31	34.61	36 514.81	5 338.16	136.02	14.4	7.89	171 065	76 869	1 073	
				7 898.38			31 040.63		3	1		93 122		
	Накладные расходы		83%			4 430.67				71%	54 577			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 469.80				52%	39 972			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 415.29					265 614			
	
5.	Е58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	64	162.60	38.37	35.62	10 406.40	2 455.68	2 279.68	14.4	7.97	77 576	35 362	18 169	
				88.61			5 671.04		4.24	1		24 045		
	Накладные расходы		83%			2 038.21				71%	25 107			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 596.19				52%	18 388			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 040.81					121 071			
	
6.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	1.12	6 775.72	1 449.90	67.19	7 588.81	1 623.89	75.25	14.4	7.93	48 894	23 384	597	
				5 258.63			5 889.67		4.23	1		24 913		
	Накладные расходы		83%			1 347.83				71%	16 603			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 055.53				52%	12 160			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 992.17					77 656			
	
7.	Е58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	3.28	3 176.89	1 205.91	20.22	10 420.20	3 955.38	66.32	14.4	7.93	83 973	56 958	526	
				1 950.76			6 398.49		4.14	1		26 490		
	Накладные расходы		83%			3 282.97				71%	40 440			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 571.00				52%	29 618			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 274.16					154 031			
	
8.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3	1.8	218.68	77.46	141.22	393.62	139.43	254.20	14.4	4.42	3 131	2 008	1 124	
					12.93			23.27	1	14.39			335	
	Накладные расходы		99%			161.07				84%	1 968			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			97.62				48%	1 125			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					652.31					6 224			
	
9.	Е53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича мауэрлат (прим), 100 м3 кладки	0.018	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 458.41	107.33	68.23	14.4	7.71	11 112	1 546	526	
				126 825.19	588.90		2 282.85	10.60	3.96	14.39		9 040	153	
	Накладные расходы		86%			101.42				73%	1 240			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			82.55				56%	951			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 642.38					13 304			
	
10.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	14.4	7.03	12 330	5 962	1 256	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.88	14.4		5 112	179	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	5 527			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 641			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 050.01					20 498			
	
11.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.36	2 460.30			8 266.61					13 556			
				2 460.30			8 266.61		4 034.55			13 556		
	
12.	Е65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток (прим), 100 жалюзийных решеток	0.12	4 243.26	418.02	0.33	509.19	50.16	0.04	14.4	7.27	4 532	722		
				3 824.91	0.13		458.99	0.02	8.3	14.31		3 810		
	Накладные расходы		103%			51.69				88%	635			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.11				48%	347			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					590.98					5 514			
	
13.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (слуховые окна), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	373.54	335.71	26.60	44.82	40.28	3.19	14.41	8.05	612	581	26	
				11.23			1.35		4.11	1		6		
	Объем: 6*2													
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			42.70				90%	523			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.75				43%	250			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.27					1 385			
	
14.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0528	23 811.97			1 257.27					2 435			
				23 811.97			1 257.27		46 126.25			2 435		
	Объем: 0.44*0.12													
	
15.	Е12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	10.38	4 877.10	504.69	210.18	50 624.34	5 238.67	2 181.62	14.41	7.41	313 724	75 489	16 166	
				4 162.24	20.39		43 204.05	211.62	5.14	14.39		222 069	3 045	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 886.31				92%	72 251			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 997.66				44%	34 555			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59 508.31					420 530			
	
16.	С1 Цена поставщи. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный (Этернит), м2	1328.64	74.48			98 957.44					409 684			
				74.48			98 957.44		4.14			409 684		
	Объем: 1038*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49.59/1.9775/4.14*1.06	
	
17.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.38	221.62	101.80	102.69	2 300.37	1 056.66	1 065.90	14.4	3.55	19 389	15 216	3 784	
				17.13	1.45		177.81	15.05	2.19	14.47		389	218	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			964.54				77%	11 884			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			643.03				48%	7 408			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 907.94					38 682			
	
18.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	214.866	36.04			7 743.77					38 633			
				36.04			7 743.77		179.8			38 633		
	Объем: (10.38)*20.7													
	
19.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим.) 
Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения	1.3	4 972.00	72.11	75.20	6 463.59	93.74	97.76	14.4	6.73	25 403	1 350	658	
				4 824.69	5.48		6 272.10	7.12	3.73	14.38		23 395	102	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			108.93				92%	1 336			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			55.47				44%	639			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 627.99					27 378			
	
20.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим.) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.3	4 972.00	72.11	75.20	6 463.59	93.74	97.76	14.4	6.73	25 403	1 350	658	
				4 824.69	5.48		6 272.10	7.12	3.73	14.38		23 395	102	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			108.93				92%	1 336			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			55.47				44%	639			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 627.99					27 378			
	
21.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	1.315	75.57	75.35	0.22	99.37	99.09	0.29	14.4	5.59	1 428	1 427	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			82.24				71%	1 013			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.41				52%	742			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.02					3 183			
	
22.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.315	8 813.16	326.90	31.86	11 589.31	429.87	41.90	14.4	7.48	41 635	6 190	313	
				8 454.40	3.03		11 117.54	3.98	3.16	14.36		35 131	57	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			468.56				92%	5 747			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			238.62				44%	2 749			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 296.49					50 131			
	
23.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Смена обделок из листовой стали капельника, 100 м	1.315	2 956.30	374.76	6.66	3 887.53	492.81	8.76	14.4	7.79	16 273	7 096	68	
				2 574.88	1.03		3 385.97	1.35	2.69	14.48		9 108	20	
	Накладные расходы		83%			410.15				71%	5 052			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			321.20				52%	3 700			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 618.89					25 026			
	
24.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.242	7 415.77	333.04	13.17	9 210.39	413.64	16.36	14.4	8.06	29 444	5 956	132	
				7 069.56			8 780.39		2.66	1		23 356		
	Накладные расходы		83%			343.32				71%	4 229			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			268.87				52%	3 097			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 822.58					36 770			
	
25.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.24	5 731.49	578.30	8.10	1 375.56	138.79	1.94	14.4	8.06	4 879	1 999	16	
				5 145.09			1 234.82		2.32	1		2 865		
	Накладные расходы		83%			115.20				71%	1 419			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.21				52%	1 039			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.97					7 338			
	
26.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.24	1 357.93	327.73	1.01	1 683.83	406.39	1.25	14.4	8.08	11 107	5 852	10	
				1 029.19			1 276.20		4.11	1		5 245		
	Накладные расходы		83%			337.30				71%	4 155			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			264.15				52%	3 043			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 285.29					18 305			
	
27.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.12	8 719.75	480.56	8.10	1 046.37	57.67	0.97	14.4	8.06	2 073	830	8	
				8 231.09			987.73		1.25	1		1 235		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	589			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	432			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 131.72					3 094			
	
28.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.12	4 604.75	480.56	8.10	552.57	57.67	0.97	14.4	8.06	2 073	830	8	
				4 116.09			493.93		2.5	1		1 235		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	589			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	432			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					637.92					3 094			
	
29.	Е54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка карнизов из строганных досок (прим.), 100 м2 подшивки	0.393	257.63	231.54	26.09	101.25	91.00	10.25	14.4	7.36	1 386	1 310	75	
					10.34			4.06	1	14.42			59	
	Накладные расходы		85%			80.80				72%	986			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			76.05				64%	876			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.10					3 248			
	
30.	Е10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов (прим), 100 м2 потолка	0.393	4 610.12	423.79	117.39	1 811.78	166.55	46.13	14.41	7.42	8 003	2 400	342	
				4 068.95	5.10		1 599.10	2.00	3.29	14.38		5 261	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			178.66				90%	2 186			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			91.02				43%	1 044			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 081.46					11 234			
	
31.	Е15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
Прим) 
Простая окраска масляными составами  карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.393	1 316.51	347.48	6.74	517.39	136.56	2.65	14.4	8.02	2 933	1 966	21	
				962.29	0.16		378.18	0.06	2.5	14.31		945	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			129.79				80%	1 574			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			64.21				37%	728			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.39					5 234			
	
32.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.1716	8 572.20	5 513.35	252.31	1 470.99	946.09	43.30	14.4	6.63	16 324	13 624	287	
				2 806.54	60.12		481.60	10.32	5.01	14.42		2 413	149	
	Объем: 1.82*8+0.65*4													
	Накладные расходы		78%			746.00				66%	9 090			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			602.54				50%	6 887			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 819.53					32 301			
	
33.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.7207	2 934.00			2 114.53					9 105			
				2 934.00			2 114.53		12 633.52			9 105		
	Объем: 0.1716*4200													
	
34.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3канала), 100 м труб	0.026	13 930.32	9 132.45	284.04	362.19	237.44	7.39	14.4	6.63	4 056	3 419	49	
				4 513.83	67.62		117.36	1.76	5.01	14.41		588	25	
	Объем: 0.65*4													
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			186.58				66%	2 273			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			150.70				50%	1 722			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					699.46					8 051			
	
35.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1716	2 934.00			503.47					2 168			
				2 934.00			503.47		12 633.52			2 168		
	Объем: 0.026*2200*3													
	
36.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5каналов), 100 м труб	0.1456	23 217.20	15 220.75	473.40	3 380.42	2 216.14	68.93	14.4	6.63	37 857	31 912	457	
				7 523.05	112.70		1 095.36	16.41	5.01	14.41		5 488	236	
	Объем: 1.82*8													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 741.39				66%	21 218			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 406.51				50%	16 074			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 528.32					75 149			
	
37.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.6016	2 934.00			4 699.09					20 234			
				2 934.00			4 699.09		12 633.52			20 234		
	Объем: 0.1456*2200*5													
	
38.	Е60-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.0117	1 555.74	1 425.95	129.79	18.20	16.68	1.52	14.4	7.36	251	240	11	
					51.42			0.60	1	14.43			9	
	Накладные расходы		78%			13.48				66%	164			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			10.89				50%	125			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.56					540			
	
39.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.486	2 412.79	1 295.60	2.05	1 172.62	629.66	1.00	14.4	5.48	11 338	9 067	5	
				1 115.14			541.96		4.18	1		2 265		
	Накладные расходы		79%			497.43				67%	6 075			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			314.83				40%	3 627			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 984.88					21 040			
	
40.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Окраска дымовых труб   по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.486	2 291.60	114.18	14.24	1 113.72	55.49	6.92	14.4	8	3 819	799	55	
				2 163.18			1 051.31		2.82	1		2 965		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			52.72				80%	639			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.08				37%	296			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 192.52					4 754			
	
41.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб), 100 м2 покрытия	0.162	11 907.97	1 173.45	33.16	1 929.09	190.10	5.37	14.4	7.8	7 373	2 737	42	
				10 701.36	3.78		1 733.62	0.61	2.65	14.39		4 594	9	
	Объем: 5.3+10.9													
	Накладные расходы		108%			205.97				92%	2 526			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			104.89				44%	1 208			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 239.95					11 108			
	
42.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	47.91	7.56		7.56	362.28		362.28		6.07	2 199		2 199	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
43.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	47.91	27.63		27.63	1 323.64		1 323.64		6.07	8 035		8 035	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	306 772.71	30 238.29	9 273.09			1 552 236	435 499	62 441	
			267 261.37	400.54				1 054 295	5 765	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	306 263.52	30 188.13	9 273.05			1 547 704	434 777	62 441	
			266 802.38	400.52				1 050 485	5 765	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	123 542.18					495 815			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8; %=71 - по стр. 2-7, 21, 23-28; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 10, 13, 30; %=92 - по стр. 15, 19, 20, 22, 41; %=77 - по стр. 17; %=72 - по стр. 29; %=80 - по стр. 31, 40; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 39)	27 254.57					334 756			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 17; %=52 - по стр. 2-7, 21, 23-28; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 10, 13, 30; %=44 - по стр. 15, 19, 20, 22, 41; %=64 - по стр. 29; %=37 - по стр. 31, 40; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 39)	18 877.26					217 263			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	352 395.35					2 099 723			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	509.19	50.16	0.04			4 532	722		
			458.99	0.02				3 810		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12)	51.69					635			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12)	30.11					347			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	590.99					5 514			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	352 986.34					2 105 237			
	Строительный контроль 2,14%	7 553.91					45 052			
	Всего со строительным контролем	360 540.25					2 150 289			
	Непредвиденные расходы	7 210.81					43 006			
	Итого с непредвиденными затратами	367 751.06					2 193 295			
	НДС	66 195.19					394 793			
	Всего с НДС	433 946.25					2 588 088			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 306.26					335 391			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 907.37					217 610			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)