Объект:	г.Калининград, ул.Чаадаева,19-33	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт канализационных выпусков	
Сметная стоимость:	119.977	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.238	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	30.609	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 01-01-022-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1008	5 889.70		5 889.70	593.68		593.68	1	6.05	3 592		3 592	
					1 010.03			101.81	1	14.43			1 469	
	Объем: 2*(3.2+0.8)/2*3.6*7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		86%			87.56				73%	1 072			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			43.78				34%	499			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					725.01					5 164			
	
2.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.08064	1 466.39	1 466.39		118.25	118.25		14.4	1	1 703	1 703		
									1	1				
	Объем: 0.4*0.8*3.6*7													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			85.14				61%	1 039			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			44.94				31%	528			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					248.33					3 270			
	
3.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.2016	1 297.83	101.69	44.88	261.64	20.50	9.05	14.4	4.98	1 958	295	45	
				1 151.26	4.91		232.09	0.99	6.97	14.4		1 618	14	
	Объем: 0.1*0.8*3.6*7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			25.14				99%	306			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			16.33				61%	188			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					303.12					2 452			
	
4.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, песком, 100 м3 грунта	0.08552	810.13	810.13		69.28	69.28		14.4	1	998	998		
									1	1				
	Объем: 0.41*(1.292+0.8)/2*3.6*7-2.016-3.14*0.055*0.055*3.6*7													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			49.88				61%	609			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			26.33				31%	309			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.49					1 916			
	
5.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	9.4072	104.66			984.56					6 860			
				104.66			984.56		729.27			6 860		
	Объем: 0.08552*110													
	
6.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.98057	810.13	810.13		794.39	794.39		14.4	1	11 439	11 439		
									1	1				
	Объем: (100.8+8.064)-2.016-8.552-3.14*0.055*0.055*3.6*7													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			571.96				61%	6 978			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			301.87				31%	3 546			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 668.22					21 963			
	
7.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.42	775.58	765.14	10.44	325.74	321.36	4.38	14.41	7.36	4 663	4 631	32	
					4.13			1.73	1	14.44			25	
	Объем: 6*7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			239.09				63%	2 933			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			161.55				40%	1 862			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					726.37					9 459			
	
8.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.14	687.25	153.07	534.18	96.22	21.43	74.79	14.41	4.42	639	309	331	
					48.89			6.84	1	14.39			98	
	Накладные расходы		99%			27.99				84%	342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.96				48%	195			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.17					1 176			
	
9.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.42	12 833.31	745.23	9.03	5 389.99	313.00	3.79	14.41	7.31	13 568	4 510	28	
				12 079.05	0.95		5 073.20	0.40	1.78	14.29		9 030	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			360.41				98%	4 426			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			222.51				56%	2 529			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 972.91					20 523			
	
10.	С Цена поставщик. 
Ревизия диам.110мм, шт	7	81.61			571.30					2 548			
				81.61			571.30		4.46			2 548		
	Поправки: М: =350/4.46*1.04	
	
11.	С Цена поставщик. 
Отвод диам.110мм, шт	14	92.11			1 289.51					5 751			
				92.11			1 289.51		4.46			5 751		
	Поправки: М: =395/4.46*1.04	
	
12.	ТЕР 16-02-005-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка гильзы из стальных электросварных труб диаметром 125 мм, 100 м трубопровода	0.056	15 633.80	1 339.51	391.05	875.49	75.01	21.90	14.41	6.47	4 236	1 081	142	
				13 903.24	12.28		778.58	0.69	3.87	14.38		3 013	10	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			87.06				98%	1 069			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			53.75				56%	611			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.29					5 916			
	
13.	ТЕР 16-07-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник	14	24.25	19.93		339.49	279.01		14.41	1	4 337	4 021		
				4.32			60.48		5.23	1		316		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			320.86				98%	3 941			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			198.10				56%	2 252			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					858.45					10 529			
	
14.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.3024	7.56		7.56	2.29		2.29		6.07	14		14	
										1				
	Объем: (0.15*0.15*0.6*7+0.15*0.15*0.2*7)*2.4													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
15.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.3024	27.63		27.63	8.35		8.35		6.07	51		51	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	11 720.18	2 012.23	718.23			62 357	28 987	4 235	
			8 989.72	112.46				29 136	1 622	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 928.66	1 023.85	688.16			27 254	14 744	4 033	
			1 216.65	109.64				8 478	1 581	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	984.56					6 860			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 4, 6; %=99 - по стр. 3; %=84 - по стр. 8)	847.67					10 346			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2, 4, 6; %=61 - по стр. 3; %=48 - по стр. 8)	450.20					5 267			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 226.53					42 867			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 791.52	988.38	30.07			35 103	14 243	202	
			7 773.07	2.82				20 658	41	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 7; %=98 - по стр. 9, 12, 13)	1 007.41					12 369			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7; %=56 - по стр. 9, 12, 13)	635.90					7 254			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 434.83					54 726			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	14 661.36					97 593			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	313.75					2 088			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	14 975.11					99 681			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	299.50					1 994			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	15 274.61					101 675			
	НДС	2 749.43					18 302			
	Всего с НДС	18 024.04					119 977			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)