«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 297 729	руб.	Смета на сумму:	1 297 729	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б.. /	_______________ /Шешеловская С.Я/	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт крыш	
	
Объект:	ООО «ЖЭУ-18»	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 29-31, ул. Вагоностроительная, г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 297.729	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.075	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	234.034	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.239	553.31	459.71	93.60	2 345.48	1 948.71	396.77	12.51	4.4	26 124	24 378	1 746	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 929.22				84%	20 478			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 169.23				48%	11 701			
										=(59.5* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.239	215.64	159.75	55.89	914.09	677.18	236.91	12.51	7.12	10 158	8 472	1 687	
					8.69			36.83	1	12.49			460	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			592.63				71%	6 342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			464.11				52%	4 645			
										=(65* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	3.829	172.51	127.80	44.71	660.54	489.35	171.19	12.51	7.12	7 341	6 122	1 219	
					6.95			26.61	1	12.49			332	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			428.25				71%	4 582			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			335.37				52%	3 356			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.41	5 724.76	1 008.34	100.80	2 347.15	413.42	41.33	12.51	7.11	11 502	5 172	294	
				4 615.62			1 892.40		3.19	1		6 037		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			343.14				71%	3 672			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			268.72				52%	2 689			
										=(65* (0.8))				
	
5.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	0.3762	1 615.27	301.17	30.24	607.66	113.30	11.38	12.51	6.11	3 303	1 417	70	
				1 283.86	5.99		482.99	2.25	3.76	12.52		1 816	28	
	Объем: 0.38*0.225*0.8*2+0.38*0.225*0.8*2+0.38*0.225*1.2													
	Накладные расходы		86%			99.37				73%	1 055			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			80.89				56%	809			
										=(70* (0.8))				
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.48	7 154.99	1 812.38	83.99	3 434.40	869.94	40.31	12.51	7.02	21 515	10 883	283	
				5 258.63			2 524.14		4.1	1		10 349		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			722.05				71%	7 727			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			565.46				52%	5 659			
										=(65* (0.8))				
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	12	181.10	47.96	44.53	2 173.17	575.55	534.30	12.51	7.07	15 422	7 200	3 778	
				88.61			1 063.32		4.18	1		4 445		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			477.71				71%	5 112			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			374.11				52%	3 744			
										=(65* (0.8))				
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (лежень , стойка) прим., 100 м	0.16	9 639.53	1 697.89	43.26	1 542.32	271.66	6.92	12.51	6.98	7 187	3 398	48	
				7 898.38			1 263.74		2.96	1		3 741		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			225.48				71%	2 413			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			176.58				52%	1 767			
										=(65* (0.8))				
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.66	4 618.53	451.03	45.81	7 666.76	748.70	76.05	12.51	7.07	37 956	9 366	538	
				4 121.69			6 842.01		4.1	1		28 052		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			621.42				71%	6 650			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			486.66				52%	4 870			
										=(65* (0.8))				
	
10.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.42	9 639.53	1 697.89	43.26	13 688.13	2 411.00	61.43	12.51	6.98	63 789	30 162	429	
				7 898.38			11 215.70		2.96	1		33 198		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			2 001.13				71%	21 415			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 567.15				52%	15 684			
										=(65* (0.8))				
	
11.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.17	3 483.42	1 507.39	25.28	4 075.60	1 763.64	29.57	12.51	7.02	31 492	22 063	208	
				1 950.76			2 282.39		4.04	1		9 221		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			1 463.82				71%	15 665			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 146.37				52%	11 473			
										=(65* (0.8))				
	
12.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.1356	257.63	231.54	26.09	34.93	31.40	3.54	12.51	6.47	416	393	23	
					10.34			1.40	1	12.53			18	
	Объем: 67.8*0.20													
	Накладные расходы		85%			27.88				72%	296			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			26.24				64%	263			
										=(80* (0.8))				
	
13.	ТЕР 10-01-008-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство карнизов(применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1356	10 055.13	1 488.27	115.81	1 363.47	201.81	15.70	12.51	7.14	7 014	2 525	112	
				8 451.04			1 145.96		3.82	1		4 378		
	Объем: 67.8*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			213.92				90%	2 273			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			108.98				43%	1 086			
										=(53.55* (0.8))				
	
14.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1356	1 316.51	347.48	6.74	178.52	47.12	0.91	12.51	7.14	899	589	7	
				962.29	0.16		130.49	0.02	2.32	12.46		303		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44.78				80%	471			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.16				37%	218			
										=(46.75* (0.8))				
	
15.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	3 273.44	3 259.25	14.19	130.94	130.37	0.57	12.51	4.05	1 633	1 631	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			108.21				71%	1 158			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	848			
										=(65* (0.8))				
	
16.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.51	6.53	7 615	3 453	778	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.86	12.51		3 384	104	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 201			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 530			
										=(53.55* (0.8))				
	
17.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.52	2 460.30			6 199.96					10 621			
				2 460.30			6 199.96		4 214.88			10 621		
	Объем: 0.7*0.9*4													
	
18.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.08	4 172.36	418.02	0.33	333.79	33.44	0.03	12.51	6.39	2 908	418		
				3 754.01	0.13		300.32	0.01	8.29	12.46		2 490		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 405-0219:[ М-(70.83=1416.70*0.05) ];  ТССЦ 411-0001:[ М-(0.07=3.60*0.02) ]	
	Накладные расходы		103%			34.45				88%	368			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.07				48%	201			
										=(60* (0.8))				
	
19.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.86298	221.62	101.80	102.69	2 850.64	1 309.43	1 320.87	12.51	3.39	21 251	16 381	4 478	
				17.13	1.45		220.34	18.65	1.78	12.56		392	234	
	Объем: (423.9*0.7*2+67.8*0.2*2+0.41*2)*0.1*20.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 195.27				77%	12 794			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			796.85				48%	7 975			
										=(59.5* (0.8))				
	
20.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	266.263686	36.04			9 596.14					40 075			
				36.04			9 596.14		150.51			40 075		
	Объем: 12.86298*20.7													
	
21.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно), 100 м2 кровли	4.239	4 266.95	630.86	262.72	18 087.60	2 674.22	1 113.66	12.52	6.84	113 741	33 481	7 617	
				3 373.37	25.48		14 299.72	108.03	5.08	12.5		72 643	1 350	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.25, Н4= 1*1.25*1.25, Н5= 1*1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			3 004.83				92%	32 045			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 530.24				44%	15 326			
										=(55.25* (0.8))				
	
22.	Сцена поставщика. 
Этернит в комплекте (1750*1130мм), м2.	542.592	83.55			45 331.82			1	1	184 047			
				83.55			45 331.82		4.06	1		184 047		
	Объем: 423.9*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения	0.6	5 008.82	90.13	94.00	3 005.29	54.08	56.40	12.51	6.29	11 076	677	355	
				4 824.69	6.84		2 894.81	4.11	3.47	12.5		10 045	51	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.25, Н4= 1*1.25*1.25, Н5= 1*1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			62.85				92%	670			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.00				44%	320			
										=(55.25* (0.8))				
	
24.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.105	6 512.50	794.70	16.20	683.81	83.44	1.70	12.51	6.86	2 630	1 044	12	
				5 701.60	2.91		598.67	0.31	2.63	12.51		1 574	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			69.51				71%	744			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			54.44				52%	545			
										=(65* (0.8))				
	
25.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м, 100 м	0.678	3 051.66	468.45	8.32	2 069.02	317.61	5.64	12.51	6.9	8 621	3 973	39	
				2 574.88	1.29		1 745.77	0.87	2.64	12.57		4 609	11	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			264.34				71%	2 829			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.01				52%	2 072			
										=(65* (0.8))				
	
26.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.678	94.46	94.19	0.28	64.05	63.86	0.19	12.51	4.09	800	799	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			53.00				71%	567			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.51				52%	415			
										=(65* (0.8))				
	
27.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.678	8 902.85	408.62	39.83	6 036.13	277.05	27.00	12.51	6.89	21 765	3 466	186	
				8 454.40	3.78		5 732.08	2.56	3.16	12.48		18 113	32	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			301.98				92%	3 218			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			153.79				44%	1 539			
										=(55.25* (0.8))				
	
28.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 841.92	600.70	10.13	442.10	30.04	0.51	12.51	7.18	881	376	4	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			24.93				71%	267			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.53				52%	196			
										=(65* (0.8))				
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.1	7 502.32	416.30	16.46	750.23	41.63	1.65	12.51	7.18	2 378	521	12	
				7 069.56			706.96		2.61	1		1 845		
	Объем: 5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			34.55				71%	370			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.06				52%	271			
										=(65* (0.8))				
	
30.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.56	7 415.77	333.04	13.17	4 152.83	186.50	7.38	12.51	7.18	12 719	2 333	53	
				7 069.56			3 958.95		2.61	1		10 333		
	Накладные расходы		83%			154.80				71%	1 656			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.23				52%	1 213			
										=(65* (0.8))				
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.2	5 878.09	722.88	10.13	1 175.62	144.58	2.03	12.51	7.18	4 221	1 809	15	
				5 145.09			1 029.02		2.33	1		2 398		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			120.00				71%	1 284			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.98				52%	941			
										=(65* (0.8))				
	
32.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 726.92	600.70	10.13	236.35	30.04	0.51	12.51	7.18	894	376	4	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			24.93				71%	267			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.53				52%	196			
										=(65* (0.8))				
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.52	1 440.12	409.66	1.26	748.86	213.02	0.66	12.51	7.2	4 933	2 665	5	
				1 029.19			535.18		4.23	1		2 264		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			176.81				71%	1 892			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.46				52%	1 386			
										=(65* (0.8))				
	
34.	ТЕРр 53-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (вентшахт), 100 м2 стен	0.1344	584.91	333.63	251.28	78.61	44.84	33.77	12.51	5.99	763	561	202	
					33.37			4.48	1	12.5			56	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			42.42				73%	450			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			34.52				56%	346			
										=(70* (0.8))				
	
35.	ТЕР 10-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство деревянных вентшахт (применительно), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.1344	10 901.78	1 279.85	222.33	1 465.20	172.01	29.88	12.52	6.38	6 298	2 154	191	
				9 399.61	18.31		1 263.31	2.46	3.13	12.49		3 954	31	
	Объем: 0.4*4*4.2*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			184.94				90%	1 967			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			94.21				43%	940			
										=(53.55* (0.8))				
	
36.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по дереву вентшахт (примен), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.28	5 112.78	335.71	26.60	1 431.58	94.00	7.45	12.52	7.17	6 737	1 177	53	
				4 750.47			1 330.13		4.14	1		5 507		
	Объем: 4*3+0.4*4*5*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			99.64				90%	1 059			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			50.76				43%	506			
										=(53.55* (0.8))				
	
37.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.152	373.54	335.71	26.60	56.78	51.03	4.04	12.52	7.17	675	639	29	
				11.23			1.71		4.14	1		7		
	Объем: 4*3+0.4*4*1*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			54.09				90%	575			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.56				43%	275			
										=(53.55* (0.8))				
	
38.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.06688	23 811.97			1 592.54					3 201			
				23 811.97			1 592.54		47 861.13			3 201		
	Объем: 0.44*0.152													
	
39.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.048	8 572.20	5 513.35	252.31	411.47	264.64	12.11	12.51	6.18	4 040	3 311	75	
				2 806.54	60.12		134.71	2.89	4.86	12.52		655	36	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			208.67				66%	2 209			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			168.54				50%	1 674			
										=(63* (0.8))				
	
40.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2016	3 649.31			735.70					2 779			
				3 649.31			735.70		13 782.4			2 779		
	Объем: 4200*0.048													
	
41.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6-ти каналов), 100 м труб	0.012	23 217.20	15 220.75	473.40	278.61	182.65	5.68	12.51	6.18	2 759	2 285	35	
				7 523.05	112.70		90.28	1.35	4.86	12.52		439	17	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 519			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 151			
										=(63* (0.8))				
	
42.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.132	3 649.31			481.71					1 819			
				3 649.31			481.71		13 782.4			1 819		
	Объем: 2200*5*0.012													
	
43.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 8-ми каналов), 100 м труб	0.036	32 504.08	21 309.05	662.76	1 170.15	767.13	23.86	12.51	6.18	11 587	9 597	147	
				10 532.27	157.78		379.16	5.68	4.86	12.52		1 843	71	
	Объем: 1.2*3													
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			602.79				66%	6 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			486.87				50%	4 834			
										=(63* (0.8))				
	
44.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.5544	3 649.31			2 023.18					7 641			
				3 649.31			2 023.18		13 782.4			7 641		
	Объем: 2200*7*0.036													
	
45.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонный оголовков, 1 м3	0.4364	1 507.44	278.21	47.43	657.85	121.41	20.70	12.51	5.73	4 154	1 519	119	
				1 181.80	1.96		515.74	0.86	4.88	12.52		2 517	11	
	Накладные расходы		99%			121.05				84%	1 285			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			73.36				48%	734			
										=(59.5* (0.8))				
	
46.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.221	2 412.79	1 295.60	2.05	533.23	286.33	0.45	12.51	4.04	4 626	3 582	2	
				1 115.14			246.45		4.23	1		1 042		
	Объем: 5.78+5.74+5.78+4.8													
	Накладные расходы		79%			226.20				67%	2 400			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			143.17				40%	1 433			
										=(50* (0.8))				
	
47.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымоходов  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.221	2 291.60	114.18	14.24	506.44	25.23	3.15	12.51	7.11	1 653	316	22	
				2 163.18			478.06		2.75	1		1 315		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			23.97				80%	253			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.86				37%	117			
										=(46.75* (0.8))				
	
48.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на   вентиляционных трубах в один канал (деревянных), 10 шт.	0.2	1 164.95	201.58	3.80	232.99	40.32	0.76	12.51	7.17	1 003	504	5	
				959.57			191.91		2.57	1		493		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			33.47				71%	358			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.21				52%	262			
										=(65* (0.8))				
	
49.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	20.5	7.34		7.34	150.38		150.38		5.54	833		833	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
50.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	20.5	26.21		26.21	537.40		537.40		5.54	2 977		2 977	
										1				
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	156 849.68	18 477.68	5 113.84			760 472	231 188	28 693	
			133 258.18	227.67				500 602	2 846	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	156 515.89	18 444.24	5 113.81			757 564	230 770	28 693	
			132 957.86	227.66				498 112	2 846	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	65 961.05					250 183			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 45; %=71 - по стр. 2-4, 6-11, 15, 24-26, 28-33, 48; %=73 - по стр. 5, 34; %=72 - по стр. 12; %=90 - по стр. 13, 16, 35-37; %=80 - по стр. 14, 47; %=77 - по стр. 19; %=92 - по стр. 21, 23, 27; %=66 - по стр. 39, 41, 43; %=67 - по стр. 46)	16 828.92					179 568			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19, 45; %=52 - по стр. 2-4, 6-11, 15, 24-26, 28-33, 48; %=56 - по стр. 5, 34; %=64 - по стр. 12; %=43 - по стр. 13, 16, 35-37; %=37 - по стр. 14, 47; %=44 - по стр. 21, 23, 27; %=50 - по стр. 39, 41, 43; %=40 - по стр. 46)	11 498.86					115 007			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	184 843.67					1 052 139			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	333.79	33.44	0.03			2 908	418		
			300.32	0.01				2 490		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 18)	34.45					368			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18)	20.07					201			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	388.31					3 477			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	185 231.98					1 055 616			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 963.96					22 590			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	189 195.94					1 078 206			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	3 783.92					21 564			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	192 979.86					1 099 770			
	НДС  18%	34 736.37					197 959			
	Всего с НДС	227 716.23					1 297 729			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 863.37					179 936			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 518.93					115 208			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                               Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)