«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	8 321 015	руб.	Смета на сумму:	8 321 015	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Наш дом»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.О. Никитин /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	МКД № 103-109 по ул.Киевская №1-3 по ул. П.Морозова	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт фасада, подвальных помещений, лестниц, отмостки	
Сметная стоимость:	8 321.015	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	17.247	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 296.237	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Цоколь	
	
1.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	2.293	188.95	188.95		433.26	433.26		14.4	1	6 239	6 239		
									1	1				
	Объем: 159.8+69.5													
	Накладные расходы		99%			428.93				84%	5 241			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			259.96				48%	2 995			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 122.14					14 474			
	
2.	ТЕРр 63-7-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.6	807.66	620.41	187.25	484.60	372.25	112.35	14.41	4.79	5 902	5 364	538	
					22.96			13.78	1	14.86			205	
	Накладные расходы		77%			297.24				65%	3 620			
										=(77.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			193.02				40%	2 228			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					974.86					11 749			
	
3.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.85	37.19	25.77		31.61	21.90		14.41	1	365	316		
				11.42			9.71		5.06	1		49		
	Накладные расходы		86%			18.83				73%	231			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			15.33				56%	177			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.77					773			
	
4.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	19 716.98	3 507.27	113.70	985.85	175.36	5.69	14.4	6.18	5 627	2 525	35	
				16 096.01	15.10		804.80	0.76	3.81	14.39		3 066	11	
	Накладные расходы		86%			151.46				73%	1 851			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			123.28				56%	1 420			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 260.60					8 898			
	
5.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	2.893	80.30	76.91	1.68	232.30	222.51	4.85	14.4	8.31	3 256	3 204	40	
				1.71	0.16		4.95	0.47	2.32	16.69		11	8	
	Объем: 219.8+69.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			211.83				80%	2 570			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			104.80				37%	1 188			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					548.93					7 014			
	
6.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	31.82	15.82			503.39					1 647			
				15.82			503.39		51.75			1 647		
	Объем: (2.893)*0.011*1000													
	
7.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	2.893	1 043.83	675.65	13.36	3 019.80	1 954.66	38.65	14.4	8.2	34 233	28 147	317	
				354.82			1 026.49		5.62	1		5 769		
	Объем: 219.8+69.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			1 544.18				67%	18 858			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			977.33				40%	11 259			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 541.31					64 350			
	
8.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	318.23	11.15			3 548.26					10 533			
				11.15			3 548.26		33.1			10 533		
	Объем: 289.3*1.1													
	
9.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.893	2 074.12	832.23	83.91	6 000.44	2 407.65	242.76	14.4	8.13	49 005	34 670	1 974	
				1 157.98	39.06		3 350.04	113.01	3.69	12.76		12 362	1 442	
	Объем: 159.8+60+69.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 394.63				80%	28 890			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 184.71				37%	13 361			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 579.78					91 256			
	
10.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.893	2 291.60	114.18	14.24	6 629.60	330.33	41.19	14.4	8.19	22 679	4 757	337	
				2 163.18			6 258.08		2.81	1		17 585		
	Объем: 159.8+60+69.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			313.81				80%	3 806			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			155.26				37%	1 760			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 098.67					28 245			
	
11.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	10.38	66.71		66.71	692.45		692.45	1	6.28	4 349		4 349	
									1	1				
	Объем: 229.8*0.02*1.8+60*0.008*1.8+1.24													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
12.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	10.38	18.71		18.71	194.18		194.18	1	6.28	1 219		1 219	
									1	1				
	Объем: 229.8*0.02*1.8+60*0.008*1.8+1.24													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	22 755.74	5 917.92	1 332.12			145 054	85 222	8 809	
			15 505.72	128.02				51 022	1 666	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 755.74	5 917.92	1 332.12			145 054	85 222	8 809	
			15 505.72	128.02				51 022	1 666	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 051.65					12 180			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2; %=73 - по стр. 3, 4; %=80 - по стр. 5, 9, 10; %=67 - по стр. 7)	5 360.92					65 066			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 7; %=56 - по стр. 3, 4; %=37 - по стр. 5, 9, 10)	3 013.68					34 388			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 130.34					244 508			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	31 130.34					244 508			
	Строительный контроль 2,14%	666.19					5 232			
	Всего со строительным контролем	31 796.53					249 740			
	Непредвиденные работы 2%	635.93					4 995			
	Всего с непредвиденными работами	32 432.46					254 735			
	НДС	5 837.84					45 852			
	Всего с НДС	38 270.30					300 587			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
13.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	32.45	1 213.62	458.23	8.86	39 382.02	14 869.53	287.59	14.41	8.24	336 553	214 270	2 370	
				746.53			24 224.90		4.95	1		119 913		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			16 356.48				93%	199 271			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			10 111.28				54%	115 706			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65 849.78					651 530			
	
14.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	3.2	63.27	49.68	13.59	202.46	158.98	43.49	14.4	2.05	2 378	2 289	89	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			124.00				66%	1 511			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			79.49				40%	916			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					405.95					4 804			
	
15.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	3.2	4 688.98	197.81	4 246.36	15 004.74	632.99	13 588.35	14.41	3.69	62 153	9 121	50 141	
				244.81	143.10		783.39	457.92	3.69	13.5		2 891	6 182	
	Накладные расходы		78%			850.91				66%	10 100			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			545.46				40%	6 121			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 401.10					78 374			
	
16.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	34.94	188.95	188.95		6 601.91	6 601.91		14.4	1	95 068	95 068		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			6 535.89				84%	79 857			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 961.15				48%	45 633			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 098.95					220 558			
	
17.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.22	37.19	25.77		156.94	108.75		14.41	1	1 811	1 567		
				11.42			48.19		5.06	1		244		
	Накладные расходы		86%			93.53				73%	1 144			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			76.13				56%	878			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.59					3 832			
	
18.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.099	19 716.98	3 507.27	113.70	1 951.98	347.22	11.26	14.4	6.18	11 141	5 000	70	
				16 096.01	15.10		1 593.50	1.49	3.81	14.39		6 071	22	
	Накладные расходы		86%			299.89				73%	3 666			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			244.10				56%	2 812			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 495.97					17 619			
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.34	2 956.30	374.76	6.66	3 961.44	502.18	8.92	14.4	8.36	16 518	7 231	75	
				2 574.88	1.03		3 450.34	1.38	2.67	16.87		9 212	23	
	Накладные расходы		83%			417.95				71%	5 150			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			327.31				52%	3 772			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 706.71					25 440			
	
20.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	34.94	80.30	76.91	1.68	2 805.58	2 687.31	58.52	14.4	8.31	39 322	38 697	486	
				1.71	0.16		59.75	5.68	2.32	16.69		139	95	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 558.34				80%	31 034			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 265.71				37%	14 353			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 629.63					84 709			
	
21.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	384.34	15.82			6 080.26					19 890			
				15.82			6 080.26		51.75			19 890		
	Объем: (34.94)*0.011*1000													
	
22.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	34.94	1 043.83	675.65	13.36	36 471.42	23 607.21	466.80	14.4	8.2	413 445	339 944	3 828	
				354.82			12 397.41		5.62	1		69 673		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			18 649.70				67%	227 762			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11 803.61				40%	135 978			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66 924.72					777 185			
	
23.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	3843.4	11.15			42 853.91					127 217			
				11.15			42 853.91		33.1			127 217		
	Объем: 34.94*110													
	
24.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	34.94	2 074.12	832.23	83.91	72 469.91	29 078.19	2 931.90	14.4	8.13	591 859	418 726	23 836	
				1 157.98	39.06		40 459.82	1 364.84	3.69	12.76		149 297	17 415	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			28 920.88				80%	348 913			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14 308.22				37%	161 372			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115 699.01					1 102 144			
	
25.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	34.94	2 291.60	114.18	14.24	80 068.54	3 989.57	497.46	14.4	8.19	273 908	57 450	4 074	
				2 163.18			75 581.51		2.81	1		212 384		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 790.09				80%	45 960			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 875.10				37%	21 257			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85 733.73					341 125			
	
26.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	1.89	560.81	553.26		1 059.93	1 045.66		14.41	1	15 150	15 068		
				7.55			14.27		5.75	1		82		
	Накладные расходы		83%			867.90				71%	10 698			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			679.68				52%	7 835			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 607.51					33 684			
	
27.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	128.56	66.71		66.71	8 576.26		8 576.26	1	6.28	53 859		53 859	
									1	1				
	Объем: 3494*0.02*1.8+2.7746													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
28.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	128.56	18.71		18.71	2 404.97		2 404.97	1	6.28	15 103		15 103	
									1	1				
	Объем: 3494*0.02*1.8+2.7746													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	320 052.27	83 629.50	28 875.52			2 075 375	1 204 431	153 931	
			207 547.25	1 831.31				717 013	23 737	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	320 052.27	83 629.50	28 875.52			2 075 375	1 204 431	153 931	
			207 547.25	1 831.31				717 013	23 737	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	48 934.17					147 107			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 13; %=66 - по стр. 14, 15; %=84 - по стр. 16; %=73 - по стр. 17, 18; %=71 - по стр. 19, 26; %=80 - по стр. 20, 24, 25; %=67 - по стр. 22)	79 465.56					965 066			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 13; %=40 - по стр. 14, 15, 22; %=48 - по стр. 16; %=56 - по стр. 17, 18; %=52 - по стр. 19, 26; %=37 - по стр. 20, 24, 25)	45 277.22					516 632			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	444 795.05					3 557 073			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	444 795.05					3 557 073			
	Строительный контроль 2,14%	9 518.61					76 121			
	Всего со строительным контролем	454 313.66					3 633 194			
	Непредвиденные работы 2%	9 086.27					72 664			
	Всего с непредвиденными работами	463 399.93					3 705 858			
	НДС	83 411.99					667 054			
	Всего с НДС	546 811.92					4 372 912			
	
	Раздел 3.  РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ	
	
29.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металичиских поверхностей лестниц, 1 м2 очищаемой поверхности	403.44	11.25	11.25		4 537.49	4 537.49		14.39	1	65 294	65 294		
									1	1				
	Объем: (33.62*6)*2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3 675.37				69%	45 053			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 722.49				48%	31 341			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 935.35					141 688			
	
30.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей лестниц за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.0344	358.47	69.00	13.01	1 446.22	278.37	52.50	14.4	2.65	7 371	4 009	139	
				276.46	0.14		1 115.35	0.55	2.89	14.73		3 223	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			225.93				69%	2 772			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			167.35				48%	1 928			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 839.50					12 071			
	
31.	ТЕРр 62-35-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестницы за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.1862	1 148.94	739.49	1.01	1 362.87	877.18	1.20	14.41	8.27	14 191	12 640	10	
				408.44			484.49		3.18	1		1 541		
	Объем: 19.77*6													
	Накладные расходы		80%			701.74				68%	8 595			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			438.59				40%	5 056			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 503.20					27 842			
	
32.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	1.24	1 679.51	942.47	24.65	2 082.59	1 168.66	30.57	14.41	8.36	21 124	16 840	256	
				712.39	3.75		883.36	4.65	4.56	16.8		4 028	78	
	Накладные расходы		76%			891.72				65%	10 997			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			703.99				48%	8 121			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 678.29					40 241			
	
33.	ТЕРр 62-9-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поручней за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2017	1 795.66	940.73	9.34	362.18	189.75	1.88	14.41	8.34	3 226	2 734	16	
				845.59	1.29		170.56	0.26	2.79	16.84		476	4	
	Накладные расходы		80%			152.01				68%	1 862			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			95.01				40%	1 095			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					609.19					6 183			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	9 791.35	7 051.45	86.15			111 206	101 517	421	
			2 653.76	5.46				9 268	90	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 791.35	7 051.45	86.15			111 206	101 517	421	
			2 653.76	5.46				9 268	90	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 29, 30; %=68 - по стр. 31, 33; %=65 - по стр. 32)	5 646.76					69 278			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 29, 30, 32; %=40 - по стр. 31, 33)	4 127.43					47 541			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 565.54					228 025			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	19 565.54					228 025			
	Строительный контроль 2,14%	418.70					4 880			
	Всего со строительным контролем	19 984.24					232 905			
	Непредвиденные работы 2%	399.68					4 658			
	Всего с непредвиденными работами	20 383.92					237 563			
	НДС	3 669.11					42 761			
	Всего с НДС	24 053.03					280 324			
	
	Раздел 4.  РЕМОНТ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	
	
	СТЕНЫ	
	
34.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	17.92	188.95	188.95		3 385.98	3 385.98		14.4	1	48 758	48 758		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 352.12				84%	40 957			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 031.59				48%	23 404			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 769.69					113 119			
	
35.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	17.92	57.10	31.22		1 023.23	559.46		14.4	1	9 921	8 056		
				25.88			463.77		4.02	1		1 864		
	Накладные расходы		80%			447.57				68%	5 478			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			279.73				40%	3 222			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 750.53					18 621			
	
36.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2	1 615.27	301.17	30.24	3 230.54	602.34	60.48	14.4	6.76	18 917	8 674	409	
				1 283.86	5.99		2 567.72	11.98	3.83	15.59		9 834	187	
	Накладные расходы		86%			528.32				73%	6 469			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			430.02				56%	4 962			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 188.88					30 348			
	
37.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	10.5	37.19	25.77		390.50	270.59		14.41	1	4 506	3 899		
				11.42			119.91		5.06	1		607		
	Накладные расходы		86%			232.71				73%	2 846			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			189.41				56%	2 183			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					812.62					9 536			
	
38.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	17.92	2 203.33	1 002.02	180.42	39 483.64	17 956.16	3 233.13	14.4	9.49	360 050	258 569	30 682	
				1 020.89	103.89		18 294.35	1 861.71	3.87	13.23		70 799	24 630	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			18 826.98				80%	226 559			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9 314.40				37%	104 784			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67 625.02					691 393			
	
39.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	17.92	210.27	122.16	3.53	3 768.08	2 189.06	63.17	14.4	8.29	37 973	31 523	524	
				84.59	0.20		1 515.85	3.49	3.91	16.69		5 927	58	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 082.92				80%	25 265			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 030.50				37%	11 685			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 881.50					74 923			
	
	ПОТОЛОК	
	
40.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, 100 м2	10.04	188.95	188.95		1 897.06	1 897.06		14.4	1	27 318	27 318		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 878.09				84%	22 947			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 138.24				48%	13 113			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 913.39					63 378			
	
41.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Протравка поверхности потолка нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	10.04	57.10	31.22		573.28	313.45		14.4	1	5 558	4 514		
				25.88			259.84		4.02	1		1 045		
	Накладные расходы		80%			250.76				68%	3 070			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			156.73				40%	1 806			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					980.77					10 433			
	
42.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металических балок, 1 м2 очищаемой поверхности	50	11.25	11.25		562.35	562.35		14.39	1	8 092	8 092		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			455.50				69%	5 583			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			337.41				48%	3 884			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 355.26					17 560			
	
43.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	374.88	82.80	15.62	187.44	41.40	7.81	14.4	2.65	1 016	596	21	
				276.46	0.17		138.23	0.08	2.89	14.73		399	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			33.60				69%	412			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.89				48%	287			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					245.93					1 714			
	
44.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10.04	2 234.95	1 048.26	180.42	22 438.92	10 524.55	1 811.42	14.4	9.49	207 741	151 553	17 190	
				1 006.27	103.89		10 102.95	1 043.06	3.86	13.23		38 997	13 800	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			10 989.23				80%	132 282			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5 436.78				37%	61 181			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 864.93					401 204			
	
45.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	10.04	210.27	122.16	3.53	2 111.14	1 226.46	35.39	14.4	8.29	21 275	17 661	293	
				84.59	0.20		849.28	1.96	3.91	16.69		3 321	33	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 167.00				80%	14 155			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			577.36				37%	6 547			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 855.50					41 977			
	
	ПОЛЫ	
	
46.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка бетонных полов, 1 м3	50.2	303.52	75.11	228.41	15 236.70	3 770.52	11 466.18	14.4	4.41	104 861	54 296	50 566	
					20.91			1 049.68	1	14.39			15 105	
	Объем: 1004*0.05													
	Накладные расходы		99%			4 772.00				84%	58 297			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 892.12				48%	33 312			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 900.82					196 470			
	
47.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.2048	1 759.67	1 759.67		2 120.05	2 120.05		14.4	1	30 529	30 529		
									1	1				
	Объем: 1004*0.12													
	Начисления: Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			1 526.44				61%	18 623			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			805.62				31%	9 464			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 452.11					58 616			
	
48.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	90.36	66.71		66.71	6 027.93		6 027.93	1	6.28	37 855		37 855	
									1	1				
	Объем: 1004*0.05*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
49.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	90.36	18.71		18.71	1 690.37		1 690.37	1	6.28	10 615		10 615	
									1	1				
	Объем: 1004*0.05*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
50.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	40.16	475.82	48.38	92.13	19 109.04	1 943.05	3 699.94	14.41	4.59	105 983	27 999	16 983	
				335.31	9.27		13 466.05	372.28	4.53	14.39		61 001	5 357	
	Объем: 1004*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 570.02				94%	31 355			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 481.81				51%	17 012			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 160.87					154 349			
	
51.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	80.32	737.79	44.95	0.45	59 259.02	3 610.11	36.14	14.4	5.33	302 992	51 986	193	
				692.39			55 612.76		4.51	1		250 814		
	Объем: 1004*0.08													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			4 007.22				94%	48 867			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 310.47				51%	26 513			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65 576.71					378 372			
	
52.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, т	1.8474	502.06	163.97	60.72	927.51	302.92	112.17	14.4	7.31	7 918	4 362	820	
				277.37	3.63		512.41	6.71	5.34	14.36		2 736	96	
	Объем: (1004)*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			294.15				80%	3 566			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			170.30				44%	1 962			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 391.96					13 446			
	
53.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	1.8474	5 198.10			9 602.96					9 603			
				5 198.10			9 602.96		23 199			9 603		
	Объем: 1004*1.84/1000													
	Поправки: М: =23339.45/4.49	
	
54.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	10.04	1 809.82	459.64	70.56	18 170.56	4 614.75	708.42	14.41	8.16	136 902	66 499	5 781	
				1 279.62	24.62		12 847.38	247.13	5.03	16.81		64 622	4 154	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			5 396.69				94%	66 414			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3 111.60				51%	36 033			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 678.85					239 349			
	
55.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(до толщ. 50 мм), 100 м2 стяжки	10.04	2 010.11	34.94	74.61	20 181.52	350.81	749.08	14.39	7.99	107 205	5 048	5 985	
				1 900.56	24.39		19 081.62	244.88	5.04	16.83		96 171	4 121	
	Начисления: Н3= 6*1.2*1.25, Н4= 6*1.2*1.25, Н5= 6*1.2*1.15, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			661.22				94%	8 619			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			381.24				51%	4 676			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 223.98					120 500			
	
56.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	60.39	66.71		66.71	4 028.63		4 028.63	1	6.28	25 300		25 300	
									1	1				
	Объем: 1004*0.012*1.8+1792*0.012*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
57.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	60.39	18.71		18.71	1 129.72		1 129.72	1	6.28	7 095		7 095	
									1	1				
	Объем: 1004*0.012*1.8+1792*0.012*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	236 536.17	56 241.07	34 859.98			1 637 983	809 932	210 312	
			145 435.08	4 842.96				617 740	67 542	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	236 536.17	56 241.07	34 859.98			1 637 983	809 932	210 312	
			145 435.08	4 842.96				617 740	67 542	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 602.96					9 603			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 34, 40, 46; %=68 - по стр. 35, 41; %=73 - по стр. 36, 37; %=80 - по стр. 38, 39, 44, 45, 52; %=69 - по стр. 42, 43; %=61 - по стр. 47; %=94 - по стр. 50, 51, 54, 55)	59 472.51					721 763			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34, 40, 42, 43, 46; %=40 - по стр. 35, 41; %=56 - по стр. 36, 37; %=37 - по стр. 38, 39, 44, 45; %=31 - по стр. 47; %=51 - по стр. 50, 51, 54, 55; %=44 - по стр. 52)	32 100.21					366 028			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	328 108.89					2 725 774			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	328 108.89					2 725 774			
	Строительный контроль 2,14%	7 021.53					58 332			
	Всего со строительным контролем	335 130.42					2 784 106			
	Непредвиденные работы 2%	6 702.61					55 682			
	Всего с непредвиденными работами	341 833.03					2 839 788			
	НДС	61 529.95					511 162			
	Всего с НДС	403 362.98					3 350 950			
	
	Раздел 5.  Отмостка	
	
58.	ТЕРр 68-16-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2	0.14	11 675.53	978.12	555.41	1 634.57	136.94	77.76	14.41	4.62	9 148	1 973	359	
				10 142.00	62.94		1 419.88	8.81	4.8	14.39		6 815	127	
	Накладные расходы		104%			151.58				88%	1 848			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.45				48%	1 008			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 873.60					12 004			
	
59.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	2.2484												
									4.8					
	Объем: (0.14)*16.06													
	
60.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.25	66.71		66.71	150.10		150.10	1	6.28	943		943	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
61.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.25	18.71		18.71	42.09		42.09	1	6.28	264		264	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	1 826.76	136.94	269.95			10 355	1 973	1 566	
			1 419.88	8.81				6 815	127	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 826.76	136.94	269.95			10 355	1 973	1 566	
			1 419.88	8.81				6 815	127	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 58)	151.58					1 848			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58)	87.45					1 008			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 065.79					13 211			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	2 065.79					13 211			
	Строительный контроль 2,14%	44.21					283			
	Всего со строительным контролем	2 110.00					13 494			
	Непредвиденные работы 2%	42.20					270			
	Всего с непредвиденными работами	2 152.20					13 764			
	НДС	387.40					2 478			
	Всего с НДС	2 539.60					16 242			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	590 962.29	152 976.88	65 423.72			3 979 973	2 203 075	375 039	
			372 561.69	6 816.56				1 401 858	93 162	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	590 962.29	152 976.88	65 423.72			3 979 973	2 203 075	375 039	
			372 561.69	6 816.56				1 401 858	93 162	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	62 588.78					168 890			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 16, 34, 40, 46; %=65 - по стр. 2, 32; %=73 - по стр. 3, 4, 17, 18, 36, 37; %=80 - по стр. 5, 9, 10, 20, 24, 25, 38, 39, 44, 45, 52; %=67 - по стр. 7, 22; %=93 - по стр. 13; %=66 - по стр. 14, 15; %=71 - по стр. 19, 26; %=69 - по стр. 29, 30, 42, 43; %=68 - по стр. 31, 33, 35, 41; %=61 - по стр. 47; %=94 - по стр. 50, 51, 54, 55; %=88 - по стр. 58)	150 097.33					1 823 021			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 29, 30, 32, 34, 40, 42, 43, 46, 58; %=40 - по стр. 2, 7, 14, 15, 22, 31, 33, 35, 41; %=56 - по стр. 3, 4, 17, 18, 36, 37; %=37 - по стр. 5, 9, 10, 20, 24, 25, 38, 39, 44, 45; %=54 - по стр. 13; %=52 - по стр. 19, 26; %=31 - по стр. 47; %=51 - по стр. 50, 51, 54, 55; %=44 - по стр. 52)	84 605.99					965 597			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	825 665.61					6 768 591			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	825 665.61					6 768 591			
	Строительный контроль 2,14%	17 669.24					144 848			
	Всего со строительным контролем	843 334.85					6 913 439			
	Непредвиденные работы 2%	16 866.70					138 269			
	Всего с непредвиденными работами	860 201.55					7 051 708			
	НДС	154 836.28					1 269 307			
	Всего с НДС	1 015 037.83					8 321 015			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)