«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 724 983	руб.	Смета на сумму:	1 724 983	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 6-8	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 6--8	
Сметная стоимость:	1 724.983	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.680	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	307.387	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.161	165.55	131.65	33.90	1 019.95	811.10	208.86	12.51	4.4	11 066	10 147	919	
									1	1				
	Всего с НР и СП					2 309.60					24 460			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.161	172.51	127.80	44.71	1 062.83	787.38	275.46	12.51	7.12	11 811	9 850	1 961	
					6.95			42.82	1	12.49			535	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					2 291.53					24 585			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	6.161	2 713.25	179.98	29.68	16 716.33	1 108.86	182.86	12.51	6.93	66 657	13 872	1 267	
				2 503.59	4.13		15 424.62	25.44	3.34	12.55		51 518	319	
	Всего с НР и СП					18 395.09					84 112			
	
4.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.6342	3 803.88	268.33	45.75	2 412.42	170.17	29.01	12.51	6.95	8 638	2 129	202	
				3 489.80	5.68		2 213.23	3.60	2.85	12.54		6 308	45	
	Всего с НР и СП					2 669.60					11 312			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 775.72	1 449.90	67.19	1 016.36	217.49	10.08	12.51	7.02	6 026	2 721	71	
				5 258.63			788.79		4.1	1		3 234		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					1 338.25					9 373			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.04	9 291.30	1 358.31	34.61	9 662.95	1 412.64	35.99	12.51	6.98	42 238	17 672	251	
				7 898.38			8 214.32		2.96	1		24 314		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					11 753.66					63 975			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.2	4 519.16	360.82	36.65	903.83	72.16	7.33	12.51	7.07	4 334	903	52	
				4 121.69			824.34		4.1	1		3 380		
	Всего с НР и СП					1 010.63					5 445			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	1.2	1 615.27	301.17	30.24	1 938.32	361.40	36.29	12.51	6.11	10 536	4 521	222	
				1 283.86	5.99		1 540.63	7.19	3.76	12.52		5 793	90	
	Всего с НР и СП					2 513.32					16 484			
	
9.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	12.51	4.05	1 307	1 305	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					259.11					2 912			
	
10.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.51	6.53	7 615	3 453	778	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.86	12.51		3 384	104	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 033.34					12 346			
	
11.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	3.82	1 365.61			5 216.63					10 236			
				1 365.61			5 216.63		2 679.54			10 236		
	
12.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм( прим.), 1 решетка	8	85.20	12.80	4.04	681.58	102.40	32.30	12.51	5.25	6 476	1 281	170	
				68.36			546.88		9.19	1		5 026		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					872.04					8 449			
	
13.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка карниза ( применительно), 100 м2 подшивки	0.127	257.63	231.54	26.09	32.72	29.41	3.31	12.51	6.47	389	368	21	
					10.34			1.31	1	12.53			16	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					83.41					911			
	
14.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.127	10 259.57	603.91	84.83	1 302.96	76.70	10.77	12.52	6.76	5 166	960	73	
				9 570.83	3.78		1 215.50	0.48	3.4	12.5		4 133	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 426.45					6 451			
	
15.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.127	978.00	299.35	6.74	124.21	38.02	0.86	12.51	7.14	707	476	6	
				671.92	0.16		85.33	0.02	2.64	12.46		225		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					178.23					1 264			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.5811	221.62	101.80	102.69	1 236.86	568.14	573.11	12.51	3.39	9 221	7 107	1 943	
				17.13	1.45		95.60	8.09	1.78	12.56		170	102	
	Объем: 63.42*2+616.1*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 101.21					18 232			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	115.52877	36.04			4 163.66					17 388			
				36.04			4 163.66		150.51			17 388		
	Объем: 5.5811*20.7													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	6.161	286.73	122.64	1.26	1 766.53	755.56	7.78	12.51	7.2	12 267	9 452	56	
				162.83			1 003.20		2.75	1		2 759		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 952.76					24 555			
	
19.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	770.125	13.13			10 111.74					32 961			
				13.13			10 111.74		42.8			32 961		
	Объем: 616.1*1.25													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	6.161	8 171.06	405.87	165.99	50 341.88	2 500.56	1 022.65	12.52	6.6	252 486	31 307	6 749	
				7 599.20	14.91		46 818.67	91.88	4.58	12.5		214 430	1 148	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					54 567.56					296 625			
	
21.	Цена поставщика. 
Коньковый элемент, ребра и ендова, м	58.86	39.08			2 300.53			1	1	10 306			
				39.08			2 300.53		4.48	1		10 306		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
	
22.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов и слуховым окнам, м	53.4	34.49			1 841.58			1	1	8 250			
				34.49			1 841.58		4.48	1		8 250		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	1.057	4 972.00	72.11	75.20	5 255.40	76.21	79.49	12.51	6.29	19 149	953	500	
				4 824.69	5.48		5 099.70	5.79	3.47	12.5		17 696	72	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					5 389.06					20 543			
	
24.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	2.114	75.57	75.35	0.22	159.75	159.29	0.47	12.51	4.09	1 995	1 993	2	
									1	1				
	Объем: 105.7*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					395.50					4 446			
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.057	8 813.16	326.90	31.86	9 315.51	345.53	33.68	12.51	6.89	32 793	4 323	232	
				8 454.40	3.03		8 936.30	3.20	3.16	12.48		28 239	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					9 883.94					38 727			
	
26.	ТЕР 10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.123	219.24	204.34	14.90	26.97	25.13	1.83	12.52	7.17	328	315	13	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					67.18					747			
	
27.	ТЕР 10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.123	373.54	335.71	26.60	45.95	41.29	3.27	12.52	7.17	546	517	23	
				11.23			1.38		4.14	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					112.01					1 234			
	
28.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.05412	23 811.97			1 288.70					2 590			
				23 811.97			1 288.70		47 861.13			2 590		
	Объем: 0.123*0.44													
	
29.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.4228	11 907.97	1 173.45	33.16	5 034.69	496.13	14.02	12.51	7.14	18 116	6 207	100	
				10 701.36	3.78		4 524.54	1.60	2.61	12.5		11 809	20	
	Объем: 105.7*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					5 845.99					26 585			
	
30.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.5	7 415.77	333.04	13.17	11 123.66	499.56	19.76	12.51	7.18	34 069	6 249	142	
				7 069.56			10 604.34		2.61	1		27 677		
	Всего с НР и СП					11 863.01					41 755			
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.2	5 731.49	578.30	8.10	1 146.30	115.66	1.62	12.51	7.18	3 856	1 447	12	
				5 145.09			1 029.02		2.33	1		2 398		
	Всего с НР и СП					1 317.48					5 636			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.1	8 719.75	480.56	8.10	871.98	48.06	0.81	12.51	7.18	1 611	601	6	
				8 231.09			823.11		1.22	1		1 004		
	Всего с НР и СП					943.11					2 350			
	
33.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.1	4 604.75	480.56	8.10	460.48	48.06	0.81	12.51	7.18	1 636	601	6	
				4 116.09			411.61		2.5	1		1 029		
	Всего с НР и СП					531.61					2 375			
	
34.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.5	1 357.93	327.73	1.01	2 036.90	491.60	1.52	12.51	7.2	12 691	6 150	11	
				1 029.19			1 543.79		4.23	1		6 530		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					2 764.47					20 256			
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.237	8 572.20	5 513.35	252.31	2 031.61	1 306.66	59.80	12.51	6.18	19 949	16 346	370	
				2 806.54	60.12		665.15	14.25	4.86	12.52		3 233	178	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					3 894.09					39 117			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.9954	3 649.31			3 632.52					13 719			
				3 649.31			3 632.52		13 782.4			13 719		
	Объем: 0.237*4200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 3 канала), 100 м труб	0.046	9 286.88	6 088.30	189.36	427.20	280.06	8.71	12.51	6.18	4 230	3 504	54	
				3 009.22	45.08		138.42	2.07	4.86	12.52		673	26	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Всего с НР и СП					825.00					8 325			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2024	3 649.31			738.62					2 790			
				3 649.31			738.62		13 782.4			2 790		
	Объем: 0.046*2200*2													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала), 100 м труб	0.106	13 930.32	9 132.45	284.04	1 476.61	968.04	30.11	12.51	6.18	14 622	12 110	186	
				4 513.83	67.62		478.47	7.17	4.86	12.52		2 325	90	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Всего с НР и СП					2 851.66					28 774			
	
40.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.6996	3 649.31			2 553.06					9 642			
				3 649.31			2 553.06		13 782.4			9 642		
	Объем: 0.106*2200*3													
	
41.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов), 100 м труб	0.026	23 217.20	15 220.75	473.40	603.65	395.74	12.31	12.51	6.18	5 977	4 951	76	
				7 523.05	112.70		195.60	2.93	4.86	12.52		951	37	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Всего с НР и СП					1 165.77					11 763			
	
42.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.286	3 649.31			1 043.70					3 942			
				3 649.31			1 043.70		13 782.4			3 942		
	Объем: 0.026*2200*5													
	
43.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 12 каналов), 100 м труб	0.054	51 077.84	33 485.65	1 041.48	2 758.20	1 808.23	56.24	12.51	6.18	27 312	22 621	348	
				16 550.71	247.94		893.74	13.39	4.86	12.52		4 344	168	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Всего с НР и СП					5 326.68					53 747			
	
44.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.3068	3 649.31			4 768.92					18 011			
				3 649.31			4 768.92		13 782.4			18 011		
	Объем: 0.054*2200*11													
	
45.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах  ( применительно), 1 м3	0.534	1 567.41	240.58	37.36	837.00	128.47	19.95	12.52	6.66	5 315	1 608	133	
				1 289.47	2.11		688.58	1.13	5.19	12.52		3 574	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Всего с НР и СП					1 043.06					7 456			
	
46.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.944	2 412.79	1 295.60	2.05	2 277.67	1 223.05	1.94	12.51	4.04	19 761	15 300	8	
				1 115.14			1 052.69		4.23	1		4 453		
	Всего с НР и СП					3 855.40					36 132			
	
47.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.944	2 291.60	114.18	14.24	2 163.27	107.79	13.44	12.51	7.11	7 060	1 348	96	
				2 163.18			2 042.04		2.75	1		5 616		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 316.33					8 637			
	
	Утепление кровли	
	
48.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	42	47.52	20.14	27.38	1 995.84	845.71	1 150.13	12.51	5.32	16 699	10 580	6 119	
					3.42			143.81	2.36	12.51			1 799	
	Объем: 280*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					3 608.76					33 534			
	
49.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	42	202.86	119.97	82.89	8 519.93	5 038.66	3 481.28	12.51	6.94	87 194	63 034	24 160	
									17.02	1				
	Объем: 280*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					16 077.92					165 987			
	
50.	Цена поставщика. 
Минвата типа  PAROC UNC 37, м3	42.84	378.57			16 218.00			1	1	72 657			
				378.57			16 218.00		4.48	1		72 657		
	Объем: 280*0.15*1.02													
	Поправки: М: =1600*1.06/4.48	
	
51.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.8	286.73	122.64	1.26	802.84	343.38	3.54	12.51	7.2	5 575	4 296	25	
				162.83			455.92		2.75	1		1 254		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 341.95					11 160			
	
52.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	350	7.04			2 464.00					7 588			
				7.04			2 464.00		21.68			7 588		
	Объем: 280*1.25													
	
53.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	65.639	7.34		7.34	481.51		481.51		5.54	2 668		2 668	
										1				
	Объем: 16.7+10+0.25+4.2+0.224+0.94+0.01+4.1+0.38+0.87+0.215+0.45+27.3													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
54.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	65.639	26.50		26.50	1 739.43		1 739.43		5.54	9 636		9 636	
										1				
	Объем: 16.7+10+0.25+4.2+0.224+0.94+0.01+4.1+0.38+0.87+0.215+0.45+27.3													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	209 836.95	24 184.60	9 771.88			1 019 808	302 578	59 669	
			175 880.53	384.47				657 565	4 809	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	209 155.37	24 082.20	9 739.58			1 013 332	301 297	59 499	
			175 333.65	384.47				652 539	4 809	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	56 341.66					210 080			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 45; %=71 - по стр. 2-7, 9, 24, 30-34; %=73 - по стр. 8; %=90 - по стр. 10, 14, 26, 27; %=72 - по стр. 13; %=80 - по стр. 15, 47; %=77 - по стр. 16, 49; %=79 - по стр. 18, 51; %=92 - по стр. 20, 23, 25, 29, 48; %=66 - по стр. 35, 37, 39, 41, 43; %=67 - по стр. 46)	21 927.13					233 698			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 45, 49; %=52 - по стр. 2-7, 9, 24, 30-34; %=56 - по стр. 8; %=43 - по стр. 10, 14, 26, 27; %=64 - по стр. 13; %=37 - по стр. 15, 47; %=51 - по стр. 18, 51; %=44 - по стр. 20, 23, 25, 29, 48; %=50 - по стр. 35, 37, 39, 41, 43; %=40 - по стр. 46)	14 783.82					147 680			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	245 866.32					1 394 710			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	681.58	102.40	32.30			6 476	1 281	170	
			546.88					5 026		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12)	117.76					1 255			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12)	72.70					717			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	872.04					8 448			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	246 738.36					1 403 158			
	Строительный контроль 2,14%	5 280.20					30 028			
	Итого со строительным контролем	252 018.56					1 433 186			
	Непредвиденные расходы 2%	5 040.37					28 664			
	Итого с непредвиденными расходами	257 058.93					1 461 850			
	НДС	46 270.61					263 133			
	Всего с НДС	303 329.54					1 724 983			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 044.89					234 953			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 856.52					148 397			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)