«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Бойкова Н.В. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект: МКД №13 	по ул. Щорса, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт сетей  электроснабжения в местах общего пользования  МКД №13 по ул. Щорса в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	99.072	тыс. руб.	
монтажных работ:	46.068	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.133	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	18.233	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ФЕРм 08-03-571-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
демонтаж щита  заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм  (ВРУ), 1 м ширины по фронту	1	78.71	17.47	61.25	78.71	17.47	61.25	15.28	6.97	694	267	427	
					3.40			3.40	10.67	16.09			55	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1755;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0090	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			19.83				81%	261			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.57				52%	167			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.10					1 122			
	
2.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.15	80.15	79.82	0.33	12.02	11.97	0.05	14.4	8.42	173	172		
					0.13			0.02	1	16.69				
	Накладные расходы		85%			10.19				72%	124			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.79				52%	89			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.01					386			
	
3.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.09	53.31	52.33	0.98	4.80	4.71	0.09	14.4	8.52	69	68	1	
					0.39			0.04	1	16.72			1	
	Накладные расходы		85%			4.04				72%	50			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.09				52%	36			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.93					155			
	
4.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.02	48.36	48.36		0.97	0.97		14.4	1	14	14		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			0.82				72%	10			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.63				52%	7			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.43					31			
	
5.	ТЕР 46-03-009-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.04	2 179.60	495.08	1 684.52	87.18	19.80	67.38	14.41	4.4	582	285	296	
					164.33			6.57	1	14.39			95	
	Накладные расходы		99%			26.11				84%	319			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.82				48%	182			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.11					1 084			
	
6.	ТЕР 46-03-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	0.15	962.69	235.71	726.98	144.40	35.36	109.05	14.41	4.41	990	509	481	
					66.54			9.98	1	14.39			144	
	Накладные расходы		99%			44.89				84%	549			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.20				48%	313			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.49					1 852			
	
7.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.9	1 944.70	473.27	25.13	1 750.23	425.94	22.62	14.41	8.16	12 466	6 138	185	
				1 446.30			1 301.67		4.72	1		6 144		
	Накладные расходы		99%			421.68				84%	5 156			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			255.56				48%	2 946			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 427.47					20 568			
	
8.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.05	2 036.55	871.32	144.34	101.83	43.57	7.22	14.4	9.49	893	627	68	
				1 020.89	83.11		51.04	4.16	3.87	13.23		198	55	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			45.34				80%	546			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.43				37%	252			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.61					1 691			
	
9.	ТЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	1 020.87	173.23	10.12	51.04	8.66	0.51	14.41	8.25	268	125	4	
				837.52	0.16		41.88	0.01	3.31	16.69		139		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.24				80%	100			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.07				37%	46			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.35					414			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 231.18	568.45	268.17			16 149	8 205	1 462	
			1 394.59	24.18				6 481	350	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	96.50	35.12	61.39			950	521	428	
				3.46					56	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2-4)	34.88					444			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4)	25.08					300			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	156.46					1 694			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 134.68	533.33	206.78			15 199	7 684	1 034	
			1 394.59	20.72				6 481	294	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-7; %=80 - по стр. 8, 9)	546.25					6 669			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-7; %=37 - по стр. 8, 9)	325.10					3 741			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 006.03					25 609			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	3 162.49					27 303			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	67.68					584			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	3 230.17					27 887			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	64.60					558			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	3 294.77					28 445			
	НДС	593.06					5 120			
	ВСЕГО С НДС	3 887.83					33 565			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	581.13					7 113			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	350.18					4 041	

		
	
	Раздел 2.  Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
	
10.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	81.30	28.21	50.09	81.30	28.21	50.09	15.28	5.79	743	431	290	
				3.00	3.79		3.00	3.79	7.15	16.07		21	61	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.40				81%	399			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.80				52%	256			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.50					1 397			
	
11.	С.Цена поставщик 
Щит распределительный, корпус метал.600х600х350 мм   IP44 шт	1	1 676.46			1 676.46					7 159			
				1 676.46			1 676.46		4.27			7 159		
	Поправки: М: =6950/4.27*1.03	
	
12.	ФЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	50.13	35.92	0.65	50.13	35.92	0.65	15.28	4.7	627	549	3	
				13.57			13.57		5.53	1		75		
	Добавл.ресурсы:  1-2047;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.12				81%	445			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.35				52%	285			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.60					1 357			
	
13.	С.Цена поставщик 
Рубильник  типа ВР 3231 А7 0220-00 100А , внутренняя ручка, шт	1	193.94			193.94					828			
				193.94			193.94		4.27			828		
	Поправки: М: =804/4.27*1.03	
	
14.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	5	39.27	17.81	1.36	196.37	89.04	6.78	15.28	5.31	2 456	1 361	36	
				20.11			100.55		10.54	1		1 060		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			84.59				81%	1 102			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.88				52%	708			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.83					4 266			
	
15.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C16/3 (C) 16 A 3-pol, шт	3	84.67			254.00					1 085			
				84.67			254.00		4.27			1 085		
	Поправки: М: =351/4.27*1.03	
	
16.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C10/3 (C) 10 A 3-pol, шт	1	88.53			88.53					378			
				88.53			88.53		4.27			378		
	Поправки: М: =367/4.27*1.03	
	
17.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-В6  (В) 6 A 1-pol, шт	1	22.43			22.43					96			
				22.43			22.43		4.27			96		
	Поправки: М: =93/4.27*1.03	
	
18.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	11.50	8.33	2.66	11.50	8.33	2.66	15.29	7.14	151	127	19	
				0.51	0.17		0.51	0.17	9.51	15.5		5	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.07				81%	105			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.53				52%	68			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.10					324			
	
19.	С.Цена поставщик 
Счетчик эл. СЕ 303 10-100А, шт	1	333.42			333.42					1 424			
				333.42			333.42		4.27			1 424		
	Поправки: М: =1382.25/4.27*1.03	
	
20.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.005	891.29	606.06	184.50	4.46	3.03	0.92	15.29	9.65	58	46	9	
				100.73	72.26		0.50	0.36	6.23	16.08		3	6	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.22				81%	42			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.20				52%	27			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.88					127			
	
21.	С.Цена поставщик 
Шина медь, полоса 5х20мм (ГЗШ), м	0.5	40.25			20.13					86			
				40.25			20.13		4.27			86		
	Поправки: М: =166.88/4.27*1.03	
	
22.	С.Цена поставщик 
Шина DIN рейка, м	0.5	12.06			6.03					26			
				12.06			6.03		4.27			26		
	Поправки: М: =50/4.27*1.03	
	
23.	ФЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, 100 шт.	0.14	160.55	157.92		22.48	22.11		15.29	1	344	338		
				2.63			0.37		15.3	1		6		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.00				81%	274			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.37				52%	176			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.86					794			
	
24.	С.Цена поставщик 
Зажим ответвительный У859М, 1шт	14	11.82			165.48					707			
				11.82			165.48		4.27			707		
	Поправки: М: =49/4.27*1.03	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	3 126.66	186.64	61.10			16 168	2 852	357	
			2 878.92	4.32				12 959	70	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 126.66	186.64	61.10			16 168	2 852	357	
			2 878.92	4.32				12 959	70	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 760.42					11 789			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 12, 14, 18, 20, 23)	181.41					2 367			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 12, 14, 18, 20, 23)	124.12					1 519			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 432.19					20 054			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	3 432.19					20 054			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	73.45					429			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	3 505.64					20 483			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	70.11					410			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	3 575.75					20 893			
	НДС	643.64					3 761			
	ВСЕГО С НДС	4 219.39					24 654			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	181.41					2 367			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	124.12					1 519			
	
	Раздел 3.  Электроснабжение мест общего пользования  (подъезд, подвал.)	
	
25.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.15	288.28	214.78	54.61	43.24	32.22	8.19	15.29	5.59	557	493	46	
				18.89	1.46		2.83	0.22	6.64	16.02		19	4	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.82				81%	403			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.09				52%	258			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.14					1 218			
	
26.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые, 10 шт.	0.45	24.44			11.00					45			
				24.44			11.00		100.87			45		
	Объем: 15*0.3													
	
27.	ТССЦ 101-3914 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Дюбели распорные полипропиленовые, 100 шт.	0.045	212.90			9.58					15			
				212.90			9.58		338.36			15		
	Объем: 15*0.3													
	
28.	ТССЦ 301-0041 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Патрубки, 10 шт.	0.0828	253.58			21.00					41			
				253.58			21.00		497.76			41		
	Объем: 0.18*4.6													
	
29.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	15.3	4.58			70.07					235			
				4.58			70.07		15.33			235		
	Объем: 15*1.02													
	
30.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.6	80.62	60.80	5.33	48.37	36.48	3.20	15.29	7.14	634	558	23	
				14.49	0.32		8.69	0.19	6.08	16.07		53	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.84				81%	454			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.84				52%	292			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.04					1 380			
	
31.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, м	61.2	7.00			428.11					1 828			
				7.00			428.11		4.27			1 828		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: =29/4.27*1.03	
	
32.	ФЕРм 08-02-407-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м	0.15	842.28	374.50	237.24	126.34	56.17	35.59	15.29	6.41	1 703	859	228	
				230.54	10.37		34.58	1.56	17.81	16.09		616	25	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			54.84				81%	716			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.52				52%	460			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.71					2 879			
	
33.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые, 10 шт.	0.615	24.44			15.03					62			
				24.44			15.03		100.87			62		
	Объем: 15*0.41													
	
34.	ТССЦ 103-0016 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	15.45	24.95			385.48					1 265			
				24.95			385.48		81.88			1 265		
	Объем: 15*1.03													
	
35.	ФЕРм 08-02-412-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.6	83.31	50.65	15.97	49.99	30.39	9.58	15.29	7.15	602	465	69	
				16.69	0.97		10.01	0.58	6.92	16.09		69	9	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.42				81%	384			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.13				52%	246			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.54					1 232			
	
36.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг (А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, м	15.3	53.43			817.48					3 491			
				53.43			817.48		4.27			3 491		
	Объем: 15*1.02													
	Поправки: М: =221.50/4.27*1.03	
	
37.	С.Цена поставщик 
Коробка ответвительная  IP44, шт	5	12.70			63.50					271			
				12.70			63.50		4.27			271		
	Поправки: М: =52.65/4.27*1.03	
	
38.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.09	1 626.77	840.90	271.52	146.41	75.68	24.44	15.28	7.2	1 657	1 156	176	
				514.35	14.26		46.29	1.28	7.01	16.09		325	21	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			73.11				81%	953			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.02				52%	612			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.55					3 222			
	
39.	С.Цена поставщик 
Светильники потолочные полугерметичные IP44, шт	9	60.30			542.74					2 318			
				60.30			542.74		4.27			2 318		
	Поправки: М: =250/4.27*1.03	
	
40.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для мест общего пользования, шт	9	24.12			217.10					927			
				24.12			217.10		4.27			927		
	Поправки: М: =100/4.27*1.03	
	
41.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	498.53	376.16	16.54	19.94	15.05	0.66	15.28	7.27	254	230	5	
				105.83	0.49		4.23	0.02	4.62	15.9		20		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			14.32				81%	186			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.80				52%	120			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.05					560			
	
42.	С.Цена поставщик 
Выключатель одноклавишный наружной установки, шт	4	15.68			62.72					268			
				15.68			62.72		4.27			268		
	Поправки: М: =65/4.27*1.03	
	
43.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	465.46	348.49	13.78	4.65	3.48	0.14	15.28	7.27	59	53	1	
				103.19	0.41		1.03		4.62	15.9		5		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Накладные расходы		95%			3.31				81%	43			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.26				52%	28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.22					129			
	
44.	С.Цена поставщик 
Выключатель наруж.2-кл IP44, шт	1	22.92			22.92					98			
				22.92			22.92		4.27			98		
	Объем: (1.0)*1.0													
	Поправки: М: =95/4.27*1.03	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	3 105.67	249.47	81.80			16 330	3 814	548	
			2 774.39	3.85				11 971	62	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 619.54	249.47	81.80			14 774	3 814	548	
			2 288.26	3.85				10 415	62	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 094.96					8 942			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 25, 30, 32, 35, 38, 41, 43)	240.65					3 140			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 25, 30, 32, 35, 38, 41, 43)	164.66					2 016			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 024.85					19 930			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9.58					15			
			9.58					15		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9.58					15			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9.58					15			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	476.55					1 541			
			476.55					1 541		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	476.55					1 541			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	3 510.98					21 486			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	75.13					460			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	3 586.11					21 946			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	71.72					439			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	3 657.83					22 385			
	НДС	658.41					4 029			
	ВСЕГО С НДС	4 316.24					26 414			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	240.65					3 140			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	164.66					2 016			
	
	Раздел 4.  Заземление	
	
45.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.024	1 275.12	1 275.12		30.60	30.60		14.4	1	441	441		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			22.03				61%	269			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			11.63				31%	137			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.26					847			
	
46.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	181.43	100.58	56.32	54.43	30.17	16.90	15.29	6.64	649	461	112	
				24.53	2.57		7.36	0.77	10.3	16.06		76	12	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			29.39				81%	383			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.11				52%	246			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.93					1 278			
	
47.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0348	5 326.70			185.37					925			
				5 326.70			185.37		26 568.67			925		
	Объем: 11.6*3/1000													
	
48.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.2	271.78	156.04	74.15	54.36	31.21	14.83	15.29	6.46	661	477	96	
				41.59	2.97		8.32	0.59	10.63	16.09		88	10	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			30.21				81%	394			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.67				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.24					1 309			
	
49.	ТССЦ 101-1889 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая, т	0.026	6 506.70			169.17					635			
				6 506.70			169.17		24 421.95			635		
	Объем: 1.30*20/1000													
	
50.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.28	519.48	302.30	31.61	145.45	84.64	8.85	15.29	7.53	1 595	1 294	67	
				185.57	0.41		51.96	0.11	4.5	15.9		234	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Накладные расходы		95%			80.51				81%	1 050			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.09				52%	674			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.05					3 319			
	
51.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.028	21 635.60			605.80					3 082			
				21 635.60			605.80		110 069			3 082		
	
52.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	704.46	704.46		12.68	12.68		14.4	1	183	183		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			9.13				61%	112			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.82				31%	57			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.63					351			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 257.86	189.30	40.58			8 171	2 856	275	
			1 027.98	1.47				5 040	24	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	660.16	31.21	14.83			3 743	477	96	
			614.12	0.59				3 170	10	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	605.80					3 082			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 48)	30.21					394			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 48)	20.67					253			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	711.04					4 390			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	597.70	158.09	25.75			4 428	2 379	179	
			413.86	0.88				1 870	14	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	354.54					1 560			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 45, 52; %=81 - по стр. 46, 50)	141.07					1 814			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 45, 52; %=52 - по стр. 46, 50)	91.64					1 113			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	830.41					7 355			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 541.45					11 745			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	32.99					251			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	1 574.44					11 996			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	31.49					240			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	1 605.93					12 236			
	НДС	289.07					2 202			
	ВСЕГО С НДС	1 895.00					14 438			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	171.28					2 208			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	112.31					1 366			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	9 721.37	1 193.86	451.65			56 818	17 727	2 642	
			8 075.88	33.82				36 451	506	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 502.86	502.44	219.12			35 635	7 664	1 429	
			5 781.30	12.22				26 544	198	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 461.18					23 813			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 30, 32, 35, 38, 41, 43, 48; %=72 - по стр. 2-4)	487.15					6 345			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 30, 32, 35, 38, 41, 43, 48)	334.53					4 088			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 324.54					46 068			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 741.96	691.42	232.53			19 642	10 063	1 213	
			1 818.03	21.60				8 366	308	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	364.12					1 575			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-7; %=80 - по стр. 8, 9; %=61 - по стр. 45, 52; %=81 - по стр. 46, 50)	687.32					8 483			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-7; %=37 - по стр. 8, 9; %=31 - по стр. 45, 52; %=52 - по стр. 46, 50)	416.74					4 854			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 846.02					32 979			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	476.55					1 541			
			476.55					1 541		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	476.55					1 541			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	11 647.11					80 588			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	249.25					1 725			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	11 896.36					82 313			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	237.93					1 646			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	12 134.29					83 959			
	НДС	2 184.17					15 113			
	ВСЕГО С НДС	14 318.46					99 072			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 174.47					14 828			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	751.27					8 942			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)