«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	53 000	руб.	Смета на сумму:	53 000	руб.	
		
     Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКДСервис»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Поправка А.Н./	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
На капитальный ремонт сетей электроснабжения в местах общего пользования МКД  №8 по ул. Ярославская г. Калининград	
Сметная стоимость:	53.000	тыс. руб.	
монтажных работ:	38.303	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.061	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	9.378	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ в МОП	
	СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие), 100 отверстий	0.06	1 461.46	357.49	1 103.97	87.69	21.45	66.24	16	5.24	690	343	347	
					101.05			6.06	1	16.83			102	
	Накладные расходы		99%			27.23				84%	374			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.51				48%	214			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.43					1 277			
	
2.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.02	1 944.70	473.27	25.13	38.89	9.47	0.50	16	9.75	301	151	5	
				1 446.30			28.93		5.01	1		145		
	Накладные расходы		99%			9.38				84%	127			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.68				48%	72			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.95					500			

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
														
3.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.1	53.31	52.33	0.98	5.33	5.23	0.10	16	9.22	85	84	1	
					0.39			0.04	1	16.63			1	
	Накладные расходы		85%			4.48				72%	61			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.43				52%	44			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.24					190			
	
4.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.06	48.36	48.36		2.90	2.90		16	1	46	46		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.47				72%	33			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.89				52%	24			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.25					103			
	
5.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.56	19.51	19.51		10.93	10.93		16	1	175	175		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			9.29				72%	126			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.10				52%	91			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.33					392			

	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
		
	Вводно - распределительные устройства (ВРУ)	
														
6.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	36.08	14.84	1.13	36.08	14.84	1.13	16	5.32	454	237	6	
				20.11			20.11		10.46	1		210		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Накладные расходы		95%			14.10				81%	192			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.65				52%	123			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.82					769			
	
7.	С.Цена поставщик 
Автомат С10А  CLS6-C10/2   6к A, шт	1	76.46			76.46					323			
				76.46			76.46		4.23			323		
	Поправки: М: =314*1.03/4.23	
	
8.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м	0.002	590.76	80.46	102.77	1.18	0.16	0.21	16.01	7.17	9	3	1	
				407.53	22.18		0.82	0.04	5.93	16.82		5	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Накладные расходы		95%			0.19				81%	3			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.13				52%	2			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.50					14			
	
9.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.	1	6.47			6.47					27			
				6.47			6.47		27.32			27		
	
10.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.003	759.53	505.05	153.75	2.28	1.52	0.46	16	10	31	24	5	
				100.73	60.22		0.30	0.18	6.11	16.83		2	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Накладные расходы		95%			1.62				81%	22			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.11				52%	14			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.00					67			
	
11.	С.Цена поставщик 
Шина медь, полоса 5х50мм, м	0.3	158.76			47.63					201			
				158.76			47.63		4.23			201		
	Поправки: М: =652*1.03/4.23	
	
12.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на  DIN-изол ШНИ 6х9-10-Д-С (ИЭК), м	0.3	74.02			22.21					94			
				74.02			22.21		4.23			94		
	Поправки: М: =304*1.03/4.23	

	

	
														
	Щиты этажные													
														
13.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	20	22.79	14.84	0.08	455.80	296.80	1.60	16	5.32	6 404	4 749	9	
				7.87			157.40		10.46	1		1 646		
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 040502:[ ЭМ-(1.05=8.10*0.13) ];  ССЦ 101-1924:[ М-(0.74=10.57*0.07) ];  ССЦ 201-0843:[ М-(11.50=11500.00*0.001) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Накладные расходы		95%			281.96				81%	3 847			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			192.92				52%	2 469			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					930.68					12 720			
	
14.	С.Цена поставщик 
Автомат С 20А   CLS6-C20/2   6 кА, шт	16	69.88			1 118.15					4 730			
				69.88			1 118.15		4.23			4 730		
	Поправки: М: =287*1.03/4.23	
	
15.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-C25/3   6 кА, шт	4	77.19			308.76					1 306			
				77.19			308.76		4.23			1 306		
	Поправки: М: =317*1.03/4.23	
	
16.	С.Цена поставщик 
Зажим ответвительный У859М, 1шт	48	4.38			210.38					890			
				4.38			210.38		4.23			890		
	Поправки: М: =18*1.03/4.23	
	
17.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м	0.024	590.76	80.46	102.77	14.18	1.93	2.47	16.01	7.17	107	31	18	
				407.53	22.18		9.78	0.53	5.93	16.82		58	9	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Накладные расходы		95%			2.34				81%	32			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.60				52%	21			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.12					160			
	
18.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.	8	6.47			51.76					219			
				6.47			51.76		27.32			219		
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	

														
19.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.25	243.38	178.98	45.51	60.85	44.75	11.38	16	5.65	813	716	64	
				18.89	1.22		4.72	0.31	6.86	16.77		32	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Накладные расходы		95%			42.81				81%	584			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.29				52%	375			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.95					1 772			
	
20.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	25.5	4.58			116.79					391			
				4.58			116.79		15.32			391		
	Объем: 25*1.02													
	
21.	С.Цена поставщик 
муфта соединительная для труб д-20 мм, 1шт	18	1.10			19.72					83			
				1.10			19.72		4.23			83		
	Поправки: М: =4.5*1.03/4.23	
	
22.	С.Цена поставщик 
крепление  для труб, 1шт	100	0.61			60.87					258			
				0.61			60.87		4.23			258		
	Поправки: М: =2.5*1.03/4.23	
	
23.	ФЕРм 08-02-407-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм, 100 м	0.3	461.21	178.22	169.50	138.36	53.47	50.85	16.01	6.96	1 975	856	354	
				113.49	8.64		34.05	2.59	22.46	16.84		765	44	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1755;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 402-0006;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0809	
	Накладные расходы		95%			53.26				81%	729			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.44				52%	468			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.06					3 172			
	
24.	ТССЦ 103-0016 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	30.9	24.95			770.96					2 639			
				24.95			770.96		85.4			2 639		
	Объем: 30*1.03													
	
25.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 100 м	0.5	69.60	50.67	4.44	34.80	25.34	2.22	16	7.31	466	405	16	
				14.49	0.27		7.25	0.14	6.16	16.85		45	2	
	Объем: 20+30													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Накладные расходы		95%			24.21				81%	330			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.56				52%	212			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.57					1 007			
	
26.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, м	20.4	6.04			123.29					522			
				6.04			123.29		4.23			522		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =24.82*1.03/4.23	
	
27.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг (А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, м	30.6	29.71			909.03					3 845			
				29.71			909.03		4.23			3 845		
	Объем: 30*1.02													
	Поправки: М: =122*1.03/4.23	
	
28.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	7	3.90			27.27					115			
				3.90			27.27		4.23			115		
	Поправки: М: =16*1.03/4.23	
	
29.	ФЕРм 08-03-593-09 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник местного освещения, 100 шт.	0.1	1 111.00	676.94	22.18	111.10	67.69	2.22	15.99	7.32	1 293	1 082	16	
				411.88	1.35		41.19	0.14	4.71	16.84		194	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Накладные расходы		95%			64.44				81%	878			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.09				52%	564			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.63					2 735			
	
30.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	6	37.99			227.91					964			
				37.99			227.91		4.23			964		
	Поправки: М: =156*1.03/4.23	
	
31.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	4	35.31			141.23					597			
				35.31			141.23		4.23			597		
	Поправки: М: =145*1.03/4.23	
	
32.	ТССЦ 509-0741 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.	0.1	35.22			3.52					13			
				35.22			3.52		129.68			13		
	
33.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.05	433.08	313.47	13.78	21.65	15.67	0.69	15.99	7.28	280	251	5	
				105.83	0.41		5.29	0.02	4.67	16.63		25		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Накладные расходы		95%			14.91				81%	203			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.20				52%	131			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.75					614			
	
34.	С.Цена поставщик 
Выключатель одноклавишный наружной установки, универсальный  IP44  0331-02, шт	5	10.23			51.13					216			
				10.23			51.13		4.23			216		
	Поправки: М: =42*1.03/4.23	
	
35.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	465.46	348.49	13.78	4.65	3.48	0.14	15.99	7.28	62	56	1	
				103.19	0.41		1.03		4.68	16.63		5		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Накладные расходы		95%			3.31				81%	45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.26				52%	29			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.22					136			
	
36.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02, шт	1	11.20			11.20					47			
				11.20			11.20		4.23			47		
	Поправки: М: =46*1.03/4.23	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	5 331.41	575.63	140.21			30 671	9 209	848
	
			4 615.61	10.05				20 612	169
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 317.08	544.71	73.47			26 650	8 715	496	
			3 698.93	3.99				17 437	67	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 416.99					14 450			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 3-5; %=81 - по стр. 6, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 35)	519.36					7 086			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3-6, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 35)	356.66					4 567			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 193.10					38 303			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	126.58	30.92	66.74			991	494	352	
			28.93	6.06				145	102	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2)	36.61					501			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	22.19					286			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	185.38					1 778			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	887.75					3 030			
			887.75					3 030		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	887.75					3 030			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	6 266.23					43 111			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	134.10					923			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	6 400.33					44 034			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	128.01					881			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	6 528.34					44 915			
	НДС	1 175.10					8 085			
	ВСЕГО С НДС	7 703.44					53 000			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	5 331.41	575.63	140.21			30 671	9 209	848	
			4 615.61	10.05				20 612	169	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 317.08	544.71	73.47			26 650	8 715	496	
			3 698.93	3.99				17 437	67	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 416.99					14 450			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 3-5; %=81 - по стр. 6, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 35)	519.36					7 086			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3-6, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 35)	356.66					4 567			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 193.10					38 303			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	126.58	30.92	66.74			991	494	352	
			28.93	6.06				145	102	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2)	36.61					501			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	22.19					286			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	185.38					1 778			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	887.75					3 030			
			887.75					3 030		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	887.75					3 030			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	6 266.23					43 111		
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	134.10					923			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	6 400.33					44 034		
	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	128.01					881			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	6 528.34					44 915			
	НДС	1 175.10					8 085			
	ВСЕГО С НДС	7 703.44					53 000			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)