«УТВЕРЖДАЮ»		
Смета на сумму:	1 211 629	руб.				
		
Директор МКУ «КР МКД»		
________________ / Русович С.Б.  /		
		
«______»____________________ 2015 г.		

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт  внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64	
Сметная стоимость:	1 211.629	тыс. руб.	
монтажных работ:	963.841	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.361	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	218.193	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.76	53.31	52.33	0.98	40.52	39.77	0.74	16.11	9.33	647.66	640.71	6.95	
					0.39			0.30	1	18.69			5.54	
	Накладные расходы		85%			34.06				72%	465.30			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.05				52%	336.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.63					1 449.01			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.2	48.36	48.36		9.67	9.67		16.11	1	155.82	155.82		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			8.22				72%	112.19			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.29				52%	81.03			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.18					349.04			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	6.2	19.51	19.51		120.96	120.96		16.11	1	1 948.70	1 948.70		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			102.82				72%	1 403.06			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.62				52%	1 013.32			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.40					4 365.09			
	
4.	ТЕРр 67-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2, 100 м пучка проводов	0.96	51.28	50.63	0.65	49.23	48.60	0.62	16.11	9.37	788.87	783.02	5.85	
					0.26			0.25	1	18.69			4.67	
	Накладные расходы		85%			41.52				72%	567.14			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.75				52%	409.60			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.51					1 765.61			
	
5.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	5.85	80.15	79.82	0.33	468.88	466.95	1.93	16.11	9.24	7 540.35	7 522.52	17.84	
					0.13			0.76	1	18.69			14.21	
	Накладные расходы		85%			397.55				72%	5 426.45			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			304.01				52%	3 919.10			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 170.45					16 885.90			
	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
6.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.36	2 557.56	625.61	1 931.95	920.72	225.22	695.50	16.12	4.18	6 537.72	3 630.53	2 907.19	
					176.84			63.66	1	16.1			1 024.95	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			285.99				84%	3 910.60			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			173.33				48%	2 234.63			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 380.04					12 682.95			
	
7.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.09	1 944.70	473.27	25.13	175.02	42.59	2.26	16.12	9.04	1 320.15	686.62	20.45	
				1 446.30			130.17		4.71	1		613.09		
	Накладные расходы		99%			42.16				84%	576.76			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.55				48%	329.58			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242.74					2 226.49			
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ-1)	
	
8.	ФЕРм 08-03-573-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм, 1 шт.	1	104.21	28.21	72.47	104.21	28.21	72.47	17.09	6.42	971.92	482.14	465.24	
				3.53	5.45		3.53	5.45	6.95	17.98		24.53	97.96	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			31.98				81%	469.88			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.88				52%	301.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.07					1 743.45			
	
9.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп, корпус из оцинкованной стали с окном для снятия показаний, инд. исполнения IP44, шт	1	1 573.46			1 573.46					6 718.69			
				1 573.46			1 573.46		4.27			6 718.69		
	Поправки: М: =6523*1.03/4.27	
	
10.	ФЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	50.13	35.92	0.65	50.13	35.92	0.65	17.09	4.72	689.73	613.80	3.06	
				13.57			13.57		5.37	1		72.87		
	Добавл.ресурсы:  1-2047;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.12				81%	497.18			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.35				52%	319.18			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.60					1 506.08			
	
11.	С.Цена поставщик 
Рубильник  типа ВР 32-35   Iн=100А , шт	1	280.78			280.78					1 198.92			
				280.78			280.78		4.27			1 198.92		
	Поправки: М: =1164*1.03/4.27	
	
12.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	1	67.13	26.47	4.28	67.13	26.47	4.28	17.11	6.82	816.03	452.94	29.22	
				36.37	0.17		36.37	0.17	9.18	17.36		333.88	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.31				81%	369.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.32				52%	237.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.75					1 422.32			
	
13.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель PLHT-B100/3   (EATON), шт	1	2 065.58			2 065.58					8 820.01			
				2 065.58			2 065.58		4.27			8 820.01		
	Поправки: М: =8563.12*1.03/4.27	
	
14.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	67.13	26.47	4.28	268.50	105.89	17.14	17.11	6.82	3 264.12	1 811.74	116.87	
				36.37	0.17		145.48	0.67	9.18	17.36		1 335.51	11.67	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.23				81%	1 476.96			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.26				52%	948.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.00					5 689.26			
	
15.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S193B 63/50  (ABB), шт	4	657.80			2 631.20					11 235.24			
				657.80			2 631.20		4.27			11 235.24		
	Поправки: М: =2727*1.03/4.27	
	
16.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	6	39.27	17.81	1.36	235.64	106.85	8.14	17.1	5.37	3 160.65	1 827.10	43.69	
				20.11			120.66		10.69	1		1 289.86		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.51				81%	1 479.95			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.45				52%	950.09			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.60					5 590.69			
	
17.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S192B 40/1  (ABB), шт	2	220.71			441.43					1 884.90			
				220.71			441.43		4.27			1 884.90		
	Поправки: М: =915*1.03/4.27	
	
18.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S192B 40/2  (ABB), шт	1	200.21			200.21					854.90			
				200.21			200.21		4.27			854.90		
	Поправки: М: =830*1.03/4.27	
	
19.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S192B 40/10  (ABB), шт	2	239.29			478.58					2 043.52			
				239.29			478.58		4.27			2 043.52		
	Поправки: М: =992*1.03/4.27	
	
20.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель DS651B 40/1  (ABB), шт	1	139.18			139.18					594.31			
				139.18			139.18		4.27			594.31		
	Поправки: М: =577*1.03/4.27	
	
21.	ФЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.2	306.85	199.99	2.66	61.37	40.00	0.53	17.09	7.84	1 571.28	683.57	4.18	
				104.19	0.17		20.84	0.03	42.4	17.36		883.53	0.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0501;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 506-1362;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.03				81%	554.16			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.02				52%	355.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.42					2 481.20			
	
22.	С501-8774 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.02	6 976.40			139.53					595.78			
				6 976.40			139.53		4.27			595.78		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =29789.24/4.27	
	
23.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.01	891.29	606.06	184.50	8.91	6.06	1.85	17.1	10.61	129.48	103.64	19.58	
				100.73	72.26		1.01	0.72	6.22	17.99		6.27	13.00	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.44				81%	94.48			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.41				52%	60.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.76					284.61			
	
24.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая шина М1Т 4х40  (медь), шт	1	213.31			213.31					910.83			
				213.31			213.31		4.27			910.83		
	Поправки: М: =875.80*1.04/4.27	
	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ-2)	
	
25.	ФЕРм 08-03-573-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм, 1 шт.	1	104.21	28.21	72.47	104.21	28.21	72.47	17.09	6.42	971.92	482.14	465.24	
				3.53	5.45		3.53	5.45	6.95	17.98		24.53	97.96	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			31.98				81%	469.88			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.88				52%	301.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.07					1 743.45			
	
26.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп, корпус из оцинкованной стали с окном для снятия показаний, инд. исполнения IP44, шт	1	1 573.46			1 573.46					6 718.69			
				1 573.46			1 573.46		4.27			6 718.69		
	Поправки: М: =6523*1.03/4.27	
	
27.	ФЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	50.13	35.92	0.65	50.13	35.92	0.65	17.09	4.72	689.73	613.80	3.06	
				13.57			13.57		5.37	1		72.87		
	Добавл.ресурсы:  1-2047;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.12				81%	497.18			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.35				52%	319.18			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.60					1 506.08			
	
28.	С.Цена поставщик 
Рубильник  типа ВР 32-35   Iн=100А , шт	1	280.78			280.78					1 198.92			
				280.78			280.78		4.27			1 198.92		
	Поправки: М: =1164*1.03/4.27	
	
29.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	67.13	26.47	4.28	134.25	52.94	8.57	17.11	6.82	1 632.06	905.87	58.43	
				36.37	0.17		72.74	0.34	9.18	17.36		667.75	5.83	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.62				81%	738.48			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.63				52%	474.08			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.50					2 844.62			
	
30.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S193С 63/40  (ABB), шт	1	265.82			265.82					1 135.06			
				265.82			265.82		4.27			1 135.06		
	Поправки: М: =1102*1.03/4.27	
	
31.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S193B 63/40  (ABB), шт	1	265.82			265.82					1 135.06			
				265.82			265.82		4.27			1 135.06		
	Поправки: М: =1102*1.03/4.27	
	
32.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	3	39.27	17.81	1.36	117.82	53.42	4.07	17.1	5.37	1 580.32	913.55	21.85	
				20.11			60.33		10.69	1		644.93		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.75				81%	739.98			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.72				52%	475.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.29					2 795.34			
	
33.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S192B 40/1  (ABB), шт	3	220.71			662.14					2 827.35			
				220.71			662.14		4.27			2 827.35		
	Поправки: М: =915*1.03/4.27	
	
34.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.01	891.29	606.06	184.50	8.91	6.06	1.85	17.1	10.61	129.48	103.64	19.58	
				100.73	72.26		1.01	0.72	6.22	17.99		6.27	13.00	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.44				81%	94.48			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.41				52%	60.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.76					284.61			
	
35.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая шина М1Т 4х40  (медь), шт	1	213.31			213.31					910.83			
				213.31			213.31		4.27			910.83		
	Поправки: М: =875.80*1.04/4.27	
	
36.	ФЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.2	306.85	199.99	2.66	61.37	40.00	0.53	17.09	7.84	1 571.28	683.57	4.18	
				104.19	0.17		20.84	0.03	42.4	17.36		883.53	0.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0501;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 506-1362;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.03				81%	554.16			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.02				52%	355.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.42					2 481.20			
	
37.	С501-8774 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.02	6 976.40			139.53					595.78			
				6 976.40			139.53		4.27			595.78		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =29789.24/4.27	
	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ-3)	
	
38.	ФЕРм 08-03-573-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм, 1 шт.	1	104.21	28.21	72.47	104.21	28.21	72.47	17.09	6.42	971.92	482.14	465.24	
				3.53	5.45		3.53	5.45	6.95	17.98		24.53	97.96	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			31.98				81%	469.88			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.88				52%	301.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.07					1 743.45			
	
39.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп, корпус из оцинкованной стали с окном для снятия показаний, инд. исполнения IP44, шт	1	1 573.46			1 573.46					6 718.69			
				1 573.46			1 573.46		4.27			6 718.69		
	Поправки: М: =6523*1.03/4.27	
	
40.	ФЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	50.13	35.92	0.65	50.13	35.92	0.65	17.09	4.72	689.73	613.80	3.06	
				13.57			13.57		5.37	1		72.87		
	Добавл.ресурсы:  1-2047;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.12				81%	497.18			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.35				52%	319.18			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.60					1 506.08			
	
41.	С.Цена поставщик 
Рубильник  типа ВР 32-35   Iн=100А , шт	1	280.78			280.78					1 198.92			
				280.78			280.78		4.27			1 198.92		
	Поправки: М: =1164*1.03/4.27	
	
42.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	67.13	26.47	4.28	201.38	79.42	12.85	17.11	6.82	2 448.09	1 358.81	87.65	
				36.37	0.17		109.11	0.50	9.18	17.36		1 001.63	8.75	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			75.92				81%	1 107.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	711.13			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.25					4 266.94			
	
43.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S193В 63/50  (ABB), шт	1	657.80			657.80					2 808.81			
				657.80			657.80		4.27			2 808.81		
	Поправки: М: =2727*1.03/4.27	
	
44.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S193B 63/40  (ABB), шт	2	265.82			531.64					2 270.12			
				265.82			531.64		4.27			2 270.12		
	Поправки: М: =1102*1.03/4.27	
	
45.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	5	39.27	17.81	1.36	196.37	89.04	6.78	17.1	5.37	2 633.87	1 522.58	36.41	
				20.11			100.55		10.69	1		1 074.88		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			84.59				81%	1 233.29			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.88				52%	791.74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.83					4 658.90			
	
46.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S192B 40/1  (ABB), шт	4	220.71			882.86					3 769.80			
				220.71			882.86		4.27			3 769.80		
	Поправки: М: =915*1.03/4.27	
	
47.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  DS651B 40/1  (ABB), шт	1	139.18			139.18					594.31			
				139.18			139.18		4.27			594.31		
	Поправки: М: =577*1.03/4.27	
	
48.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.01	891.29	606.06	184.50	8.91	6.06	1.85	17.1	10.61	129.48	103.64	19.58	
				100.73	72.26		1.01	0.72	6.22	17.99		6.27	13.00	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.44				81%	94.48			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.41				52%	60.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.76					284.61			
	
49.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая шина М1Т 4х40  (медь), шт	1	213.31			213.31					910.83			
				213.31			213.31		4.27			910.83		
	Поправки: М: =875.80*1.04/4.27	
	
50.	ФЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.2	306.85	199.99	2.66	61.37	40.00	0.53	17.09	7.84	1 571.28	683.57	4.18	
				104.19	0.17		20.84	0.03	42.4	17.36		883.53	0.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0501;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 506-1362;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.03				81%	554.16			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.02				52%	355.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.42					2 481.20			
	
51.	С501-8774 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.02	6 976.40			139.53					595.78			
				6 976.40			139.53		4.27			595.78		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =29789.24/4.27	
	
	Щит  этажный  (существ) 	
	
	(тип 1) 1 шт в составе:	
	
52.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	39.27	17.81	1.36	78.55	35.62	2.71	17.1	5.37	1 053.55	609.03	14.56	
				20.11			40.22		10.69	1		429.95		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.84				81%	493.31			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.15				52%	316.70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 863.56			
	
53.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S193В 63/25  (ABB), шт	2	163.06			326.13					1 392.56			
				163.06			326.13		4.27			1 392.56		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
54.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	1	67.13	26.47	4.28	67.13	26.47	4.28	17.11	6.82	816.03	452.94	29.22	
				36.37	0.17		36.37	0.17	9.18	17.36		333.88	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.31				81%	369.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.32				52%	237.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.75					1 422.32			
	
55.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S193В 63/32  (ABB), шт	1	208.95			208.95					892.23			
				208.95			208.95		4.27			892.23		
	Поправки: М: =866.24*1.03/4.27	
	
	Щиты  электрические этажные (существ) 	
	
	(тип 2) 31 комплект в составе:	
	
56.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	93	39.27	17.81	1.36	3 652.48	1 656.14	126.11	17.1	5.37	48 990.02	28 320.06	677.20	
				20.11			1 870.23		10.69	1		19 992.76		
	Объем: 3*31													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 573.33				81%	22 939.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 076.49				52%	14 726.43			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 302.30					86 655.70			
	
57.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S193В 63/25  (ABB), шт	93	163.06			15 164.88					64 754.04			
				163.06			15 164.88		4.27			64 754.04		
	Объем: 3*31													
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
58.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	31	67.13	26.47	4.28	2 080.91	820.63	132.80	17.11	6.82	25 296.91	14 041.01	905.72	
				36.37	0.17		1 127.47	5.21	9.18	17.36		10 350.17	90.41	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			784.55				81%	11 446.45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			536.80				52%	7 348.34			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 402.25					44 091.70			
	
59.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  S193В 63/32  (ABB), шт	31	208.95			6 477.53					27 659.04			
				208.95			6 477.53		4.27			27 659.04		
	Поправки: М: =866.24*1.03/4.27	
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
60.	ФЕРм 08-02-403-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м	6.7	189.68	151.15	5.33	1 270.86	1 012.72	35.70	17.11	7.84	18 784.19	17 327.61	279.87	
				33.20	0.32		222.44	2.17	5.29	18		1 176.71	39.07	
	Объем: 540+130													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 507-0700	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			964.15				81%	14 067.01			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			659.68				52%	9 030.67			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 894.68					41 881.87			
	
61.	ФЕРм 08-02-404-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 5х16 мм2, 100 м трассы	1.8	251.38	201.24	2.66	452.49	362.23	4.80	17.11	7.84	6 694.33	6 197.79	37.59	
				47.48	0.17		85.46	0.30	5.37	17.36		458.94	5.25	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 507-0700	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			344.40				81%	5 024.46			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			235.64				52%	3 225.58			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 032.54					14 944.37			
	
62.	ФЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	6.85	521.37	345.62	102.05	3 571.40	2 367.52	699.03	17.11	6.58	47 662.47	40 508.34	4 599.61	
				73.70	2.59		504.85	17.76	5.06	18		2 554.52	319.59	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0860	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2 266.02				81%	33 070.62			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 550.43				52%	21 230.52			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 387.85					101 963.62			
	
63.	ФЕРм 08-02-401-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м	6.3	846.05	465.64	84.52	5 330.13	2 933.51	532.45	17.11	6.46	60 790.35	50 192.30	3 439.63	
				295.90	3.24		1 864.17	20.41	3.84	18		7 158.41	367.42	
	Объем: 580+50													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0104	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2 806.22				81%	40 953.37			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 920.05				52%	26 291.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 056.40					128 034.78			
	
64.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	1.142	5 101.90			5 826.37					24 878.61			
				5 101.90			5 826.37		4.27			24 878.61		
	Объем: 1120*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
65.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.699	12 046.69			8 420.64					35 956.13			
				12 046.69			8 420.64		4.27			35 956.13		
	Объем: 685*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
66.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.133	48 002.65			6 384.35					27 261.19			
				48 002.65			6 384.35		4.27			27 261.19		
	Объем: 130*1.02													
	Поправки: М: =204971.33/4.27	
	
67.	С501-8511 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.2346	77 576.44			18 199.43					77 711.58			
				77 576.44			18 199.43		4.27			77 711.58		
	Объем: 230*1.02													
	Поправки: М: =331251.39/4.27	
	
68.	С.Цена поставщик 
Коробка соединительная  нар. уст.  IP44, шт	32	17.90			572.75					2 445.63			
				17.90			572.75		4.27			2 445.63		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
69.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.98	1 626.77	840.90	271.52	1 594.24	824.08	266.09	17.09	7.81	19 715.40	14 083.56	2 078.19	
				514.35	14.26		504.06	13.97	7.05	18		3 553.64	251.48	
	Объем: 10+88													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			796.15				81%	11 611.38			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			544.73				52%	7 454.22			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 935.12					38 781.00			
	
70.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	10	91.26			912.65					3 897.01			
				91.26			912.65		4.27			3 897.01		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
71.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	88	71.93			6 329.94					27 028.85			
				71.93			6 329.94		4.27			27 028.85		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
72.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	98	29.23			2 864.26					12 230.40			
				29.23			2 864.26		4.27			12 230.40		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
73.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	14	22.08	21.72		309.12	304.08		16.11	1	4 980.33	4 898.73		
				0.36			5.04		16.19	1		81.60		
	Объем: 7+7													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			243.26				68%	3 331.14			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			182.45				48%	2 351.39			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					734.83					10 662.86			
	
74.	С.Цена поставщик 
Фотодатчик совмещенный с датчиком движения  IP44, шт	7	381.08			2 667.53					11 390.36			
				381.08			2 667.53		4.27			11 390.36		
	Поправки: М: =1579.80*1.03/4.27	
	
75.	С.Цена поставщик 
Кнопка с выдержкой времени  IP44, шт	7	48.79			341.50					1 458.22			
				48.79			341.50		4.27			1 458.22		
	Поправки: М: =202.25*1.03/4.27	
	
76.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.42	498.53	376.16	16.54	209.38	157.99	6.95	17.09	7.56	2 963.22	2 700.03	52.51	
				105.83	0.49		44.45	0.21	4.74	17.78		210.69	3.67	
	Объем: 39+3													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			150.29				81%	2 190.00			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			102.83				52%	1 405.92			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					462.50					6 559.14			
	
77.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP54, шт.	3	20.55			61.66					263.27			
				20.55			61.66		4.27			263.27		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.27	
	
78.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP44, шт.	39	21.31			831.15					3 549.02			
				21.31			831.15		4.27			3 549.02		
	Поправки: М: =88.35*1.03/4.27	
	
	устройство контура заземления (3)	
	
79.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.053	1 759.67	1 759.67		93.26	93.26		16.11	1	1 502.46	1 502.46		
									1	1				
	Объем: (0.7*0.5*5)*3													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			67.15				61%	916.50			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			35.44				31%	465.76			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.85					2 884.72			
	
80.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.053	972.15	972.15		51.52	51.52		16.11	1	830.05	830.05		
									1	1				
	Объем: (0.7*0.5*5)*3													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			37.09				61%	506.33			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			19.58				31%	257.32			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.19					1 593.70			
	
81.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.9	212.81	120.70	67.58	191.53	108.63	60.83	17.11	7.18	2 538.61	1 858.60	436.73	
				24.53	3.08		22.08	2.78	11.02	17.96		243.29	49.85	
	Объем: 3*3													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			105.84				81%	1 545.84			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.42				52%	992.39			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.79					5 076.85			
	
82.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					947.64			
				5 326.70			181.11		27 871.89			947.64		
	Объем: 9*3.77/1000													
	
83.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.35	317.82	187.25	88.98	111.24	65.54	31.14	17.11	6.94	1 502.97	1 121.33	216.13	
				41.59	3.56		14.56	1.25	11.37	18		165.51	22.45	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			63.45				81%	926.46			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.41				52%	594.77			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.10					3 024.20			
	
84.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.05495	7 160.12			393.45					1 402.98			
				7 160.12			393.45		25 531.97			1 402.98		
	Объем: 35*1.57/1000													
	
85.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.3	1 001.02	154.22	784.72	300.31	46.27	235.41	17.1	6.71	2 537.67	791.17	1 579.63	
				62.08	70.96		18.62	21.29	8.96	18		166.87	383.16	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			64.18				81%	951.21			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.91				52%	610.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.41					4 099.53			
	
86.	ТССЦ 502-0431 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 95 мм2, т	0.027	63 552.41			1 715.92					13 636.16			
				63 552.41			1 715.92		505 042.98			13 636.16		
	Объем: 27/1000													

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	116 907.38	12 664.57	3 127.68			698 221.17	215 244.97	19 175.17	
			101 115.16	170.77				463 801.04	2 948.43	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	115 092.30	12 251.98	2 429.92			685 680.17	208 595.31	16 247.53	
			100 410.43	107.11				460 837.33	1 923.48	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	93 288.32					404 650.35			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-5; %=81 - по стр. 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60-63, 69, 76, 81, 83, 85; %=68 - по стр. 73)	11 626.80					168 886.62			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60-63, 69, 76, 81, 83, 85; %=48 - по стр. 73)	8 018.20					109 273.82			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	134 737.30					963 840.61			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 815.08	412.59	697.76			12 541.00	6 649.66	2 927.64	
			704.73	63.66				2 963.71	1 024.95	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	574.56					2 350.62			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6, 7; %=61 - по стр. 79, 80)	432.40					5 910.20			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6, 7; %=31 - по стр. 79, 80)	253.90					3 287.29			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 501.38					21 738.49			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	137 238.68					985 579.10			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 936.91					21 091.39			
	ИТОГО	140 175.59					1 006 670.49			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 803.51					20 133.41			
	ИТОГО	142 979.10					1 026 803.90			
	НДС 18%	25 736.24					184 824.70			
	ВСЕГО С НДС	168 715.34					1 211 628.60			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                         Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)