«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 410 780	руб.	Смета на сумму:	1 410 780	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Тишковец В.А. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома № 2-6 по ул. Беговая 	
Сметная стоимость:	1 410.780	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.196	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	245.173	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.89	165.55	131.65	33.90	147.34	117.17	30.17	12.51	4.4	1 599	1 466	133	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			116.00				84%	1 231			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			70.30				48%	704			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					333.64					3 534			
	
2.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.71	553.31	459.71	93.60	2 606.09	2 165.23	440.86	12.51	4.4	29 027	27 087	1 940	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 143.58				84%	22 753			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 299.14				48%	13 002			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 048.81					64 782			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(примен) Разборка обрешетки сплошным настилом, 100 м2 кровли	5.12	172.51	127.80	44.71	883.25	654.34	228.92	12.51	7.12	9 816	8 186	1 630	
					6.95			35.58	1	12.49			444	
	Накладные расходы		83%			572.63				71%	6 127			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			448.45				52%	4 488			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 904.33					20 431			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (под снегозадержатели), 100 м2 сменяемой обрешетки	0.48	5 502.93	806.67	80.64	2 641.41	387.20	38.71	12.51	7.11	12 187	4 844	275	
				4 615.62			2 215.50		3.19	1		7 067		
	Накладные расходы		83%			321.38				71%	3 439			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			251.68				52%	2 519			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 214.47					18 145			
	
5.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.6	172.51	127.80	44.71	966.06	715.68	250.38	12.51	7.12	10 736	8 953	1 783	
					6.95			38.92	1	12.49			486	
	Накладные расходы		83%			626.32				71%	6 702			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			490.49				52%	4 908			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 082.87					22 346			
	
6.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	5.6	2 713.25	179.98	29.68	15 194.20	1 007.89	166.21	12.51	6.93	60 588	12 609	1 152	
				2 503.59	4.13		14 020.10	23.13	3.34	12.55		46 827	290	
	Накладные расходы		83%			855.75				71%	9 158			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			670.16				52%	6 707			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 720.11					76 454			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.7	4 519.16	360.82	36.65	7 682.57	613.39	62.31	12.51	7.07	36 842	7 674	440	
				4 121.69			7 006.87		4.1	1		28 728		
	Накладные расходы		83%			509.11				71%	5 449			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			398.70				52%	3 990			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 590.39					46 281			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	4.9	9 291.30	1 358.31	34.61	45 527.37	6 655.72	169.59	12.51	6.98	199 005	83 263	1 184	
				7 898.38			38 702.06		2.96	1		114 558		
	Накладные расходы		83%			5 524.25				71%	59 117			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4 326.22				52%	43 297			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55 377.84					301 418			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.8	6 775.72	1 449.90	67.19	5 420.58	1 159.92	53.75	12.51	7.02	32 136	14 511	377	
				5 258.63			4 206.90		4.1	1		17 248		
	Накладные расходы		83%			962.73				71%	10 303			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			753.95				52%	7 546			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 137.26					49 985			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.72	221.62	101.80	102.69	1 489.26	684.08	690.06	12.51	3.39	11 102	8 558	2 339	
				17.13	1.45		115.11	9.74	1.78	12.56		205	122	
	Объем: 560*1.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			624.44				77%	6 684			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			416.29				48%	4 166			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 529.99					21 952			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	139.104	36.04			5 013.31					20 937			
				36.04			5 013.31		150.51			20 937		
	Объем: 6.72*20.7													
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	5.6	286.73	122.64	1.26	1 605.68	686.76	7.07	12.51	7.2	11 150	8 591	51	
				162.83			911.85		2.75	1		2 508		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			638.69				79%	6 787			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			439.53				51%	4 381			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 683.89					22 318			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	700	13.13			9 191.00					29 960			
				13.13			9 191.00		42.8			29 960		
	Объем: 560*1.25													
	
14.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
15.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
16.	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	3.15	2 102.05			6 621.46					11 569			
				2 102.05			6 621.46		3 672.65			11 569		
	Объем: 1.5*0.7*3													
	
17.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	373.54	335.71	26.60	29.88	26.86	2.13	12.52	7.17	355	336	15	
				11.23			0.90		4.14	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			28.47				90%	302			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.50				43%	144			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.86					802			
	
18.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0352	23 811.97			838.18					1 685			
				23 811.97			838.18		47 861.13			1 685		
	Объем: 0.08*0.44													
	
19.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	0.24	11 907.97	1 173.45	33.16	2 857.91	281.63	7.96	12.51	7.14	10 283	3 523	57	
				10 701.36	3.78		2 568.33	0.91	2.61	12.5		6 703	11	
	Объем: 80*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			305.14				92%	3 251			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			155.40				44%	1 555			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 318.45					15 089			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.8	75.57	75.35	0.22	60.46	60.28	0.18	12.51	4.09	755	754	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			50.03				71%	535			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.18				52%	392			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.67					1 682			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.8	8 813.16	326.90	31.86	7 050.53	261.52	25.49	12.51	6.89	24 820	3 272	176	
				8 454.40	3.03		6 763.52	2.42	3.16	12.48		21 373	30	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			285.06				92%	3 038			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			145.17				44%	1 453			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 480.75					29 311			
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.6	8 171.06	405.87	165.99	45 757.92	2 272.87	929.53	12.52	6.6	229 496	28 456	6 135	
				7 599.20	14.91		42 555.52	83.51	4.58	12.5		194 904	1 044	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 544.89				92%	27 140			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 296.01				44%	12 980			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49 598.82					269 616			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	39.5	137.86			5 445.47					23 690			
				137.86			5 445.47		599.75			23 690		
	
24.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.5	7 415.77	333.04	13.17	3 707.89	166.52	6.59	12.51	7.18	11 356	2 083	47	
				7 069.56			3 534.78		2.61	1		9 226		
	Накладные расходы		83%			138.21				71%	1 479			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			108.24				52%	1 083			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 954.34					13 918			
	
25.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	12.51	7.18	2 699	1 013	8	
				5 145.09			720.31		2.33	1		1 678		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	719			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	527			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					3 945			
	
26.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.51	7.18	1 145	421	4	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 663			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.51	7.18	1 128	421	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 646			
	
28.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.5	1 357.93	327.73	1.01	678.97	163.87	0.51	12.51	7.2	4 230	2 050	4	
				1 029.19			514.60		4.23	1		2 177		
	Накладные расходы		83%			136.01				71%	1 456			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			106.52				52%	1 066			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					921.50					6 752			
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	12.51	6.18	2 525	2 069	47	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.86	12.52		409	23	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 046			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					4 952			
	
30.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.126	2 934.00			369.68					1 416			
				2 934.00			369.68		11 241.04			1 416		
	Объем: 0.03*4200													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.03	13 930.32	9 132.45	284.04	417.91	273.97	8.52	12.51	6.18	4 138	3 427	53	
				4 513.83	67.62		135.41	2.03	4.86	12.52		658	25	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			215.28				66%	2 278			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			173.88				50%	1 726			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.07					8 142			
	
32.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.198	2 934.00			580.93					2 226			
				2 934.00			580.93		11 241.04			2 226		
	Объем: 0.03*2200*3													
	
33.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.12	2 412.79	1 295.60	2.05	289.53	155.47	0.25	12.51	4.04	2 512	1 945	1	
				1 115.14			133.82		4.23	1		566		
	Накладные расходы		79%			122.82				67%	1 303			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.74				40%	778			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					490.09					4 593			
	
34.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	2 291.60	114.18	14.24	274.99	13.70	1.71	12.51	7.11	897	171	12	
				2 163.18			259.58		2.75	1		714		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.02				80%	137			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.44				37%	63			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.44					1 097			
	
35.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.08	11 907.97	1 173.45	33.16	952.64	93.88	2.65	12.51	7.14	3 428	1 174	19	
				10 701.36	3.78		856.11	0.30	2.61	12.5		2 234	4	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			101.71				92%	1 084			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			51.80				44%	518			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 106.15					5 030			
	
36.	ТЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим) Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.16	8 973.50	382.39	71.38	1 435.76	61.18	11.42	12.52	7.16	5 946	766	82	
				8 519.74			1 363.16		3.74	1		5 098		
	Объем: 80*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			64.85				90%	689			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			33.04				43%	329			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 533.65					6 965			
37.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами ветровой доски (примен), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	1 316.51	347.48	6.74	210.64	55.60	1.08	12.51	7.14	1 060	696	8	
				962.29	0.16		153.97	0.03	2.32	12.46		357		
	Объем: 80*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			52.85				80%	557			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.15				37%	258			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.63					1 874			
38.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.75	4 972.00	72.11	75.20	3 729.00	54.08	56.40	12.51	6.29	13 588	677	355	
				4 824.69	5.48		3 618.52	4.11	3.47	12.5		12 556	51	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			62.85				92%	670			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.00				44%	320			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 823.85					14 578			
	
39.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	28.5274	7.34		7.34	209.27		209.27		5.54	1 159		1 159	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
40.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	28.5274	26.50		26.50	755.98		755.98		5.54	4 188		4 188	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	183 897.82	19 387.67	4 257.21			838 070	242 565	24 263	
			160 252.98	208.71				571 242	2 608	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	183 897.82	19 387.67	4 257.21			838 070	242 565	24 263	
			160 252.98	208.71				571 242	2 608	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 060.03					91 483			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3-9, 14, 20, 24-28; %=77 - по стр. 10; %=79 - по стр. 12; %=90 - по стр. 15, 17, 36; %=92 - по стр. 19, 21, 22, 35, 38; %=66 - по стр. 29, 31; %=67 - по стр. 33; %=80 - по стр. 34, 37)	17 560.46					187 463			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 10; %=52 - по стр. 3-9, 14, 20, 24-28; %=51 - по стр. 12; %=43 - по стр. 15, 17, 36; %=44 - по стр. 19, 21, 22, 35, 38; %=50 - по стр. 29, 31; %=40 - по стр. 33; %=37 - по стр. 34, 37)	12 198.64					122 042			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	213 656.92					1 147 575			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	213 656.92					1 147 575			
	Строительный контроль 2,14%	4 572.26					24 558			
	Итого со строительным контролем	218 229.18					1 172 133			
	Непредвиденные расходы 2%	4 364.58					23 443			
	Итого с непредвиденными	222 593.76					1 195 576			
	НДС	40 066.88					215 204			
	Всего с НДС	262 660.64					1 410 780			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 560.46					187 463			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 198.64					122 042			

Составил:		

Проверил: