«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 560 345	руб.	Смета на сумму:	1 560 345	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Наш дом»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.О. Никитин/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
Объект: МКД №103-109 по ул. Киевская, №1-3 по ул. П. Морозова в г. Калининграде	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт балконов, усиление перекрытия	
Сметная стоимость:	1 560.345	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.604	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	227.036	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Усиление перекрытий подвала	
	
1.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.507	188.95	188.95		95.80	95.80		14.4	1	1 379	1 379		
									1	1				
	Объем: 34.7+16													
	Накладные расходы		99%			94.84				84%	1 158			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			57.48				48%	662			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					248.12					3 199			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.7	63.27	49.68	13.59	44.29	34.78	9.51	14.4	2.05	520	501	20	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			27.13				66%	331			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			17.39				40%	200			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.81					1 051			
	
3.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.232	2 004.07	810.39	790.65	464.94	188.01	183.43	14.4	7.08	4 387	2 707	1 299	
				403.03	86.81		93.50	20.14	4.07	14.39		381	290	
	Объем: (4.7+3.76+0.94)*0.02467													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			168.60				69%	2 068			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			149.87				58%	1 738			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					783.41					8 193			
	
4.	ТССЦ 201-0776 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями, т	0.232	15 528.00			3 602.50					14 733			
				15 528.00			3 602.50		63 505.6			14 733		
	
5.	ТССЦ 204-0020 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т	0.417	6 964.61			2 904.24					15 050			
				6 964.61			2 904.24		36 091.01			15 050		
	
6.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	22.6	9.37	9.37		211.82	211.82		14.39	1	3 048	3 048		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			171.57				69%	2 103			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			127.09				48%	1 463			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.49					6 614			
	
7.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.374	374.88	82.80	15.62	140.20	30.97	5.84	14.4	2.65	760	446	15	
				276.46	0.17		103.40	0.06	2.89	14.73		299	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			25.13				69%	308			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.62				48%	215			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.95					1 283			
	
8.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.374	634.96	50.89	10.37	237.47	19.03	3.88	14.4	3.16	786	274	12	
				573.70	0.17		214.56	0.06	2.33	14.73		500	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			15.46				69%	190			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.45				48%	132			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.39					1 108			
	
9.	ТЕР 15-02-015-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.507	1 807.52	761.82	118.61	916.41	386.24	60.14	14.4	9.6	8 156	5 562	577	
				927.09	70.61		470.03	35.80	4.29	12.97		2 016	464	
	Объем: 34.7+16													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			400.94				80%	4 821			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			198.36				37%	2 230			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 515.71					15 206			
	
10.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	1.83	18.71		18.71	34.23		34.23	1	6.28	215		215	
									1	1				
	Объем: 50.7*0.02*1.8+0.0037													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
11.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	1.83	66.71		66.71	122.08		122.08	1	6.28	767		767	
									1	1				
	Объем: 50.7*0.02*1.8+0.0037													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	8 773.98	966.65	419.11			49 801	13 917	2 905	
			7 388.23	56.06				32 979	756	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 706.54	778.64	235.68			30 681	11 210	1 606	
			3 692.23	35.92				17 865	466	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 904.24					15 050			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2; %=69 - по стр. 6-8; %=80 - по стр. 9)	735.08					8 911			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6-8; %=40 - по стр. 2; %=37 - по стр. 9)	430.39					4 902			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 872.01					44 494			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 067.44	188.01	183.43			19 120	2 707	1 299	
			3 696.00	20.14				15 114	290	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3)	168.60					2 068			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3)	149.87					1 738			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 385.91					22 926			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	10 257.92					67 420			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	219.52					1 443			
	ИТОГО	10 477.44					68 863			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	209.55					1 377			
	ИТОГО	10 686.99					70 240			
	НДС 18%	1 923.66					12 643			
	ВСЕГО С НДС	12 610.65					82 883			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	903.68					10 979			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	580.26					6 640			
	
	Раздел 2.  Ремонт балконов	
	
12.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж металлических ограждений балконов, 100 м ограждения	1.92	518.62	318.91	199.71	995.76	612.31	383.44	14.4	7.68	11 762	8 817	2 945	
					3.44			6.60	6.68	16.81			111	
	Объем: 112+80													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			866.47				119%	10 624			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			526.07				68%	6 071			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 388.31					28 457			
	
13.	ТЕРр 57-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	1.04	3 123.68	1 006.36	2 117.32	3 248.63	1 046.61	2 202.01	14.4	4.66	25 333	15 071	10 261	
					238.98			248.54	1	14.63			3 636	
	Объем: 56+48													
	Накладные расходы		80%			1 036.12				68%	12 721			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			880.70				54%	10 102			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 165.45					48 156			
	
14.	ТЕР 46-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка  армокирпичного заполнения, 1 м3	10.4	480.49	103.49	377.00	4 997.10	1 076.30	3 920.80	14.4	4.41	32 789	15 499	17 291	
					34.51			358.90	1	14.39			5 165	
	Объем: 104*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 420.85				84%	17 358			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			861.12				48%	9 919			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 279.07					60 065			
	
15.	ТЕР 46-03-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером  400х400Х500 мм, 100 шт.	0.88	4 926.12	1 038.28	3 887.84	4 334.99	913.69	3 421.30	14.41	4.41	28 254	13 166	15 088	
					355.86			313.16	1	14.39			4 506	
	Поправки: ПЗ: *2	
	Накладные расходы		99%			1 214.58				84%	14 844			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			736.11				48%	8 483			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 285.68					51 581			
	
16.	ТЕР 09-03-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Монтаж двутавров, 1 т конструкций	2.057	803.23	202.21	471.24	1 652.25	415.95	969.34	14.4	5.9	12 737	5 990	5 719	
				129.78	37.68		266.96	77.51	3.85	14.4		1 028	1 116	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			399.70				69%	4 903			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			355.29				58%	4 121			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 407.24					21 762			
	
17.	ТССЦ 101-1038 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь кипящая, № 14, т	2.057	7 070.52			14 544.06					58 042			
				7 070.52			14 544.06		28 216.99			58 042		
	
18.	ТЕР 06-01-035-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство опорной подушки (ОП-1), 100 м3 железобетона в деле	0.0224	35 688.53	13 337.19	13 374.60	799.42	298.75	299.59	14.41	7.38	7 515	4 305	2 211	
				8 976.74	1 608.90		201.08	36.04	4.97	14.38		999	518	
	Объем: 0.0255*2*44													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(70172.50=5613.80*12.5) ];  ТССЦ 401-0066:[ М-(73651.45=725.63*101.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			318.05				80%	3 858			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			184.13				44%	2 122			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 301.61					13 496			
	
19.	ТССЦ 401-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В25 (М350), м3	2.244	709.02			1 591.04					8 385			
				709.02			1 591.04		3 736.52			8 385		
	Объем: 0.0255*2*44													
	
20.	ТССЦ 204-0019 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т	0.0792	7 311.17			579.04					2 932			
				7 311.17			579.04		37 024.79			2 932		
	
21.	ТССЦ 204-0036 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0.0792	1 826.38			144.65					931			
				1 826.38			144.65		11 749.37			931		
	
22.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	0.165	202.86	119.97	82.89	33.47	19.79	13.68	14.4	8.09	396	285	111	
									17.69	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			17.81				77%	219			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.87				48%	137			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.16					752			
	
23.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Вата минеральная, м3	0.1652	447.38			73.91					407			
				447.38			73.91		2 461.38			407		
	Объем: 0.162*1.02													
	
24.	ТЕР 46-03-017-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Заполнение отверстий бетоном, 1 м3 заделки	4.631	1 289.55	521.66	40.95	5 971.91	2 415.81	189.64	14.41	8.22	49 668	34 812	1 559	
				726.94			3 366.46		3.95	1		13 298		
	Объем: 7.04-2.244-0.165													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0066:[ М-(754.66=725.63*1.04) ]	
	Накладные расходы		99%			2 391.65				84%	29 242			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 449.49				48%	16 710			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 813.05					95 620			
	
25.	ТССЦ 401-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В25 (М350), м3	4.816	709.02			3 414.64					17 995			
				709.02			3 414.64		3 736.52			17 995		
	Объем: 4.631*1.04													
	
26.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	45.58	9.37	9.37		427.20	427.20		14.39	1	6 147	6 147		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			346.03				69%	4 241			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			256.32				48%	2 951			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 029.55					13 339			
	
27.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9116	358.47	69.00	13.01	326.78	62.90	11.86	14.4	2.65	1 666	906	31	
				276.46	0.14		252.02	0.13	2.89	14.73		728	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			51.05				69%	627			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.82				48%	436			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415.65					2 728			
	
28.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9116	624.75	42.41	8.64	569.52	38.66	7.87	14.4	3.16	1 800	557	25	
				573.70	0.14		522.98	0.13	2.33	14.73		1 219	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			31.42				69%	386			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.27				48%	268			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					624.21					2 454			
	
29.	ТЕР 06-01-041-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство балконной плиты, 100 м3 в деле	0.104	44 755.65	17 650.78	7 966.31	4 654.59	1 835.68	828.50	14.41	7.17	42 126	26 452	5 940	
				19 138.56	860.13		1 990.41	89.45	4.89	14.38		9 733	1 286	
	Объем: 104*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(66804.22=5613.80*11.9) ];  ТССЦ 401-0066:[ М-(73651.45=725.63*101.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 828.87				80%	22 190			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 058.82				44%	12 205			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 542.29					76 521			
	
30.	ТССЦ 401-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В25 (М350), м3	10.556	709.02			7 484.42					39 443			
				709.02			7 484.42		3 736.52			39 443		
	Объем: 0.104*101.5													
	
31.	ТССЦ 204-0019 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т	1.02	7 311.17			7 457.39					37 765			
				7 311.17			7 457.39		37 024.79			37 765		
	
32.	ТССЦ 204-0036 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	1.02	1 826.38			1 862.91					11 984			
				1 826.38			1 862.91		11 749.37			11 984		
	
33.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.04	3 825.82	635.16	457.30	3 978.85	660.56	475.59	14.41	3.85	27 013	9 519	1 831	
				2 733.36	6.30		2 842.69	6.55	5.51	16.81		15 663	110	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			740.49				94%	9 051			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			426.95				51%	4 911			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 146.29					40 975			
	
34.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1.04	1 721.45	383.03	58.80	1 790.31	398.35	61.15	14.41	8.16	12 933	5 740	499	
				1 279.62	20.51		1 330.80	21.33	5.03	16.81		6 694	359	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			465.84				94%	5 733			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			268.60				51%	3 110			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 524.75					21 777			
	
35.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство металлических ограждений балконов, 100 м ограждения	1.92	30 873.67	523.93	356.63	59 277.45	1 005.94	684.72	14.4	7.68	404 424	14 486	5 259	
				29 993.12	6.14		57 586.79	11.78	6.68	16.81		384 680	198	
	Объем: 112+80													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			1 424.81				119%	17 474			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			865.06				68%	9 985			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61 567.32					431 883			
	
36.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических ограждений балконов за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.458	358.47	69.00	13.01	164.18	31.60	5.96	14.4	2.65	837	455	16	
				276.46	0.14		126.62	0.06	2.89	14.73		366	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			25.64				69%	315			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.00				48%	219			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.82					1 371			
	
37.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных ограждений балконов  эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.458	624.75	42.41	8.64	286.14	19.42	3.96	14.4	3.16	904	280	13	
				573.70	0.14		262.75	0.06	2.33	14.73		612	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			15.78				69%	194			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.69				48%	135			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.61					1 233			
	
38.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.04	1 043.83	675.65	13.36	1 085.58	702.68	13.89	14.4	8.2	12 306	10 119	114	
				354.82			369.01		5.62	1		2 074		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			555.12				67%	6 780			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			351.34				40%	4 048			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 992.04					23 133			
	
39.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	114.4	11.15			1 275.56					3 787			
				11.15			1 275.56		33.1			3 787		
	Объем: 1.04*110													
	
40.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.04	2 074.12	832.23	83.91	2 157.09	865.52	87.27	14.4	8.13	17 617	12 464	709	
				1 157.98	39.06		1 204.30	40.63	3.69	12.76		4 444	518	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			860.84				80%	10 386			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			425.89				37%	4 803			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 443.82					32 806			
	
41.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.576	11 907.97	1 173.45	33.16	6 858.99	675.91	19.10	14.4	8.12	26 099	9 733	155	
				10 701.36	3.78		6 163.98	2.17	2.63	14.39		16 211	31	
	Объем: (112+80)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			732.33				92%	8 983			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			372.94				44%	4 296			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 964.26					39 378			
	
42.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	23.6	18.71		18.71	441.49		441.49	1	6.28	2 773		2 773	
									1	1				
	Объем: 6.864+10.4+6.336													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
43.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	23.6	66.71		66.71	1 574.36		1 574.36	1	6.28	9 887		9 887	
									1	1				
	Объем: 6.864+10.4+6.336													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	144 053.68	13 523.63	15 615.52			916 657	194 803	82 437	
			114 914.47	1 213.04				639 420	17 560	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	142 401.43	13 107.68	14 646.18			903 920	188 813	76 718	
			114 647.51	1 135.53				638 392	16 444	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 427.62					181 671			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=119 - по стр. 12, 35; %=68 - по стр. 13; %=84 - по стр. 14, 15, 24; %=80 - по стр. 18, 29, 40; %=77 - по стр. 22; %=69 - по стр. 26-28, 36, 37; %=94 - по стр. 33, 34; %=67 - по стр. 38; %=92 - по стр. 41)	14 343.77					175 226			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 12, 35; %=54 - по стр. 13; %=48 - по стр. 14, 15, 22, 24, 26-28, 36, 37; %=44 - по стр. 18, 29, 41; %=51 - по стр. 33, 34; %=40 - по стр. 38; %=37 - по стр. 40)	8 767.20					100 909			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	165 512.40					1 180 055			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 652.25	415.95	969.34			12 737	5 990	5 719	
			266.96	77.51				1 028	1 116	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16)	399.70					4 903			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16)	355.29					4 121			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 407.24					21 761			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	167 919.64					1 201 816			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 593.48					25 719			
	ИТОГО	171 513.12					1 227 535			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 430.26					24 551			
	ИТОГО	174 943.38					1 252 086			
	НДС 18%	31 489.81					225 375			
	ВСЕГО С НДС	206 433.19					1 477 461			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 743.47					180 129			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 122.49					105 030			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	152 827.66	14 490.28	16 034.63			966 458	208 720	85 342	
			122 302.70	1 269.10				672 399	18 316	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	147 107.97	13 886.32	14 881.86			934 601	200 023	78 324	
			118 339.74	1 171.45				656 257	16 910	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 331.86					196 721			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 15, 24; %=66 - по стр. 2; %=69 - по стр. 6-8, 26-28, 36, 37; %=80 - по стр. 9, 18, 29, 40; %=119 - по стр. 12, 35; %=68 - по стр. 13; %=77 - по стр. 22; %=94 - по стр. 33, 34; %=67 - по стр. 38; %=92 - по стр. 41)	15 078.85					184 137			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6-8, 14, 15, 22, 24, 26-28, 36, 37; %=40 - по стр. 2, 38; %=37 - по стр. 9, 40; %=68 - по стр. 12, 35; %=54 - по стр. 13; %=44 - по стр. 18, 29, 41; %=51 - по стр. 33, 34)	9 197.59					105 811			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	171 384.41					1 224 549			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 719.69	603.96	1 152.77			31 857	8 697	7 018	
			3 962.96	97.65				16 142	1 406	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3, 16)	568.30					6 971			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3, 16)	505.16					5 859			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 793.15					44 687			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	178 177.56					1 269 236			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 813.00					27 162			
	ИТОГО	181 990.56					1 296 398			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 639.81					25 928			
	ИТОГО	185 630.37					1 322 326			
	НДС 18%	33 413.47					238 019			
	ВСЕГО С НДС	219 043.84					1 560 345			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 647.15					191 108			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 702.75					111 670			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)