«Утверждаю»
Смета на сумму: 72 101 руб.
	
Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	
«___» _________________ 2015 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения  
МКД расположенного по адресу: г. Калининград пер. Ремонтный, д. 17	
Сметная стоимость:	72.101	тыс. руб.	
монтажных работ:	39.189	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.090	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	14.226	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ в МОП	
	демонтажные работы	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.07	53.31	52.33	0.98	3.73	3.66	0.07	16.11	9.33	59.65	59.01	0.64	
					0.39			0.03	1	18.69			0.51	
	Накладные расходы		85%			3.14				72%	42.85			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.40				52%	30.95			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.27					133.45			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.05	48.36	48.36		2.42	2.42		16.11	1	38.95	38.95		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.06				72%	28.04			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.57				52%	20.25			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.05					87.25			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.32	19.51	19.51		6.24	6.24		16.11	1	100.58	100.58		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.30				72%	72.42			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.06				52%	52.30			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.60					225.30			
	
4.	ТЕРр 67-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов	0.28	34.84	34.51	0.33	9.76	9.66	0.09	16.11	9.24	156.52	155.67	0.85	
					0.13			0.04	1	18.69			0.68	
	Накладные расходы		85%			8.24				72%	112.57			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.31				52%	81.30			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.31					350.39			
	
	общестроительные работы	
	
5.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.06	2 557.56	625.61	1 931.95	153.45	37.54	115.92	16.12	4.18	1 089.62	605.09	484.53	
					176.84			10.61	1	16.1			170.83	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			47.67				84%	651.77			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.89				48%	372.44			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.01					2 113.83			
	
6.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.2	1 935.05	460.22	1 474.83	387.01	92.04	294.97	16.12	4.18	2 716.71	1 483.75	1 232.96	
					134.99			27.00	1	16.1			434.67	
	Накладные расходы		99%			117.85				84%	1 611.47			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			71.42				48%	920.84			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					576.28					5 249.02			
	
7.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.028	1 685.82	460.28	1 225.54	47.20	12.89	34.32	16.12	4.18	351.19	207.75	143.44	
					112.18			3.14	1	16.1			50.57	
	Объем: (0.7*0.4)*1													
	Накладные расходы		99%			15.87				84%	216.99			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.62				48%	123.99			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.69					692.17			
	
8.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.152	1 944.70	473.27	25.13	295.59	71.94	3.82	16.12	9.04	2 229.59	1 159.63	34.53	
				1 446.30			219.84		4.71	1		1 035.44		
	Объем: (0.04*0.04*20)+0.12													
	Накладные расходы		99%			71.22				84%	974.09			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.16				48%	556.62			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					409.97					3 760.30			
	
9.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.055	2 702.63	1 182.22	191.18	148.64	65.02	10.51	16.11	11.58	1 449.27	1 047.50	121.76	
				1 329.24	108.12		73.11	5.95	3.83	14.96		280.00	88.96	
	Объем: (20+2.1)*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			67.42				80%	909.17			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.36				37%	420.49			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					249.42					2 778.93			
	
10.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055	1 745.74	557.85	23.67	96.02	30.68	1.30	16.11	9.12	690.57	494.28	11.87	
				1 164.22	0.39		64.03	0.02	2.88	16.04		184.41	0.34	
	Объем: (20+2.1)*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			29.17				80%	395.70			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.43				37%	183.01			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.61					1 269.28			
	
11.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.9	48.13	4.41	36.66	43.31	3.97	32.99	16.1	7.59	416.57	63.90	250.42	
									1	1				
	Объем: 0.5*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.97				100%	63.90			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.38				60%	38.34			
	
12.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.9	16.40		16.40	14.76		14.76	1	7.87	116.16		116.16	
									1	1				
	Объем: 0.5*1.8													
	
	монтажные работы	
	
	Щит распределительный в составе	
	
13.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	1	180.61	27.61	31.97	180.61	27.61	31.97	17.09	7.4	1 634.33	471.89	236.56	
				121.03	1.62		121.03	1.62	7.65	18		925.88	29.16	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.77				81%	405.85			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.00				52%	260.55			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.38					2 300.73			
	
14.	С.Цена поставщик 
Шит встраиваемый распределительный для электрооборудования,   корпус метал. (600х300х210)  мм  типа ЩУРв с окном и замком, шт	1	680.72			680.72					2 906.66			
				680.72			680.72		4.27			2 906.66		
	Поправки: М: =2822*1.03/4.27	
	
15.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	8	39.27	17.81	1.36	314.19	142.46	10.85	17.1	5.37	4 214.20	2 436.13	58.25	
				20.11			160.88		10.69	1		1 719.81		
	Объем: 7+1													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			135.34				81%	1 973.27			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			92.60				52%	1 266.79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.13					7 454.25			
	
16.	С.Цена поставщик 
Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A, шт	1	159.20			159.20					679.80			
				159.20			159.20		4.27			679.80		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
17.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА, шт	7	163.06			1 141.44					4 873.96			
				163.06			1 141.44		4.27			4 873.96		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
18.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.004	891.29	606.06	184.50	3.57	2.42	0.74	17.1	10.61	51.79	41.45	7.83	
				100.73	72.26		0.40	0.29	6.22	17.99		2.51	5.20	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.57				81%	37.79			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.76				52%	24.26			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.91					113.83			
	
19.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая шина М1Т 5х50 L-4000 (медь), шт	1	233.45			233.45					996.83			
				233.45			233.45		4.27			996.83		
	Поправки: М: =967.80*1.03/4.27	
	
20.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ  6х9мм 10-Д-С крепление по краям, шт	1	14.42			14.42					61.59			
				14.42			14.42		4.27			61.59		
	Поправки: М: =59.8*1.03/4.27	
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
21.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.3	288.28	214.78	54.61	86.48	64.43	16.38	17.11	5.86	1 238.92	1 102.45	96.01	
				18.89	1.46		5.67	0.44	7.14	17.93		40.46	7.87	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			61.63				81%	899.36			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.17				52%	577.37			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.27					2 715.65			
	
22.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	30.6	4.58			140.15					440.95			
				4.58			140.15		14.41			440.95		
	Объем: 30*1.02													
	
23.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	25	0.65			16.33					69.75			
				0.65			16.33		4.27			69.75		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
24.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	3.4	24.44			83.10					329.73			
				24.44			83.10		96.98			329.73		
	
25.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.32	80.62	60.80	5.33	25.80	19.46	1.70	17.11	7.84	375.40	332.91	13.37	
				14.49	0.32		4.64	0.10	6.28	18		29.12	1.87	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.58				81%	271.17			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.71				52%	174.09			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.10					820.66			
	
26.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.033	5 101.90			168.36					718.91			
				5 101.90			168.36		4.27			718.91		
	Объем: 32*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
27.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.34	101.63	70.96	7.98	34.55	24.13	2.71	17.11	7.85	484.84	412.78	21.30	
				22.69	0.49		7.71	0.17	6.58	17.78		50.76	2.97	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			23.09				81%	336.76			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.80				52%	216.19			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.43					1 037.79			
	
28.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.035	12 046.69			421.63					1 800.38			
				12 046.69			421.63		4.27			1 800.38		
	Объем: 34*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
29.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	2	17.90			35.80					152.85			
				17.90			35.80		4.27			152.85		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
30.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	0.07	142.72	140.38		9.99	9.83		17.1	1	170.83	168.03		
				2.34			0.16		17.09	1		2.80		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			9.34				81%	136.10			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.39				52%	87.38			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.72					394.31			
	
31.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.06	1 626.77	840.90	271.52	97.61	50.45	16.29	17.09	7.81	1 207.07	862.26	127.24	
				514.35	14.26		30.86	0.86	7.05	18		217.57	15.40	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			48.74				81%	710.90			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.35				52%	456.38			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.71					2 374.36			
	
32.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	6	71.93			431.59					1 842.88			
				71.93			431.59		4.27			1 842.88		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
33.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	6	29.23			175.36					748.80			
				29.23			175.36		4.27			748.80		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
34.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.05	498.53	376.16	16.54	24.93	18.81	0.83	17.09	7.56	352.76	321.43	6.25	
				105.83	0.49		5.29	0.02	4.74	17.78		25.08	0.44	
	Объем: 3+2													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			17.89				81%	260.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.24				52%	167.37			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.06					780.85			
	
35.	С Цена поставщик. 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44, шт.	3	88.82			266.47					1 137.83			
				88.82			266.47		4.27			1 137.83		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
36.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP54, шт.	2	20.55			41.10					175.51			
				20.55			41.10		4.27			175.51		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.27	
	
37.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	537.91	418.19	16.54	5.38	4.18	0.17	17.09	7.56	77.63	71.47	1.25	
				103.19	0.49		1.03		4.76	17.78		4.91	0.09	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.97				81%	57.96			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.72				52%	37.21			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.07					172.80			
	
38.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02, шт	1	27.06			27.06					115.57			
				27.06			27.06		4.27			115.57		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
	устройство контура заземления	
	
39.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 759.67	1 759.67		26.39	26.39		16.11	1	425.22	425.22		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.3													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	259.38			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	131.82			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					816.42			
	
40.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	972.15	972.15		14.58	14.58		16.11	1	234.92	234.92		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.3													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	143.30			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	72.83			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					451.05			
	
41.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
42.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					947.64			
				5 326.70			181.11		27 871.89			947.64		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
43.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	317.82	187.25	88.98	31.78	18.72	8.90	17.11	6.94	429.42	320.38	61.75	
				41.59	3.56		4.16	0.36	11.37	18		47.29	6.42	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.13				81%	264.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.40				52%	169.94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.31					864.06			
	
44.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					408.51			
				7 160.12			114.56		25 531.97			408.51		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
45.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.04	1 001.02	154.22	784.72	40.04	6.17	31.39	17.1	6.71	338.36	105.49	210.62	
				62.08	70.96		2.48	2.84	8.96	18		22.25	51.09	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.56				81%	126.83			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.86				52%	81.42			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.46					546.61			
	
46.	ТССЦ 501-8217 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 35 мм2, 1000 м	0.00408	23 627.93			96.40					513.16			
				23 627.93			96.40		125 773.86			513.16		
	Объем: 4*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	6 596.12	801.91	650.96			40 418.58	13 342.45	3 383.17	
			5 136.90	54.42				23 590.70	883.69	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	6 596.12	801.91	650.96			40 418.58	13 342.45	3 383.17	
			5 136.90	54.42				23 590.70	883.69	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 933.35	446.86	142.37			28 901.66	7 620.41	987.50	
			4 344.10	7.70				20 293.75	138.32	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 992.43					17 124.21			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 13, 15, 18, 21, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 41, 43, 45)	429.63					6 252.59			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 13, 15, 18, 21, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 41, 43, 45)	295.46					4 034.54			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 658.44					39 188.79			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 464.55	351.08	460.84			10 543.24	5 658.14	2 029.09	
			652.65	46.72				2 856.00	745.37	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 356.15			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-8; %=80 - по стр. 9, 10; %=61 - по стр. 39, 40)	378.69					5 161.87			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-8; %=37 - по стр. 9, 10; %=31 - по стр. 39, 40)	216.45					2 782.04			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 059.69					18 487.15			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	140.15					440.95			
			140.15					440.95		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	140.15					440.95			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	58.07	3.97	47.75			532.73	63.90	366.58	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11)	3.97					63.90			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11)	2.38					38.34			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	58.07					532.73			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	7 916.35					58 649.62			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	169.41					1 255.10			
	ИТОГО	8 085.76					59 904.72			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	161.72					1 198.09			
	ИТОГО	8 247.48					61 102.81			
	НДС 18%	1 484.55					10 998.51			
	ВСЕГО С НДС	9 732.03					72 101.32			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)