«СОГЛАСОВАНО» 	 «УТВЕРЖДАЮ» 	
 Смета на сумму: 	 1 884 230 	 руб. 	 Смета на сумму: 	 1 884 230 	 руб. 	
Директор МКУ  КР МКД	Генеральный директор ООО «ЖЭУ №7»	
		
 ________________ /Русович С.Б. / 	 ________________ /Просвирина Т.В. / 	
		
 «______»____________________ 2014г. 	 «______»____________________ 20___г. 	

	
 Объект: 	 Многоквартирный дом №27-33 по ул.Севастьянова 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
 на капитальный ремонт крыши МКД 	
 Сметная стоимость: 	1 884.230 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	2.230 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	301.798 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2". 	

 № поз. 	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 	 Объем 	 Базисная стоимость за единицу 	 Базисная стоимость всего 	 Индекс / Цена 	 Текущая стоимость всего 	
			 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	
				 Материал 	 В т.ч. з/п 		 Материал 	 В т.ч. з/п 	 Материал 	 В т.ч. з/п 		 Материал 	 В т.ч. з/п 	

 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 11 	 12 	 13 	 14 	
	Техн.часть п.1.12.1 (высота кровли 29м) К=(29-15)*0.5%=1,07 	
	
 1. 	 ТЕР 46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия 	 9.68 	 164.91 	119.07 	45.84 	 1 596.33 	1 152.60 	443.73 	14.4 	6.44 	 19 455 	16 597 	2 858 	
									 1 	 1 				
	Накладные расходы 		 99% 			 1 141.07 				 84% 	 13 941 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 691.56 				 48% 	 7 967 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 3 428.96 					 41 363 			
	
 2. 	 ТЕР 12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм (50мм), 100 м2 стяжки 	 9.68 	 1 491.92 	306.81 	271.15 	 14 441.81 	2 969.95 	2 624.73 	14.41 	6 	 102 781 	42 797 	15 748 	
				 913.96 	 30.53 		 8 847.13 	 295.48 	 5 	 14.4 		 44 236 	 4 255 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 3 526.66 				 92% 	 43 288 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 1 795.99 				 44% 	 20 703 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 19 764.46 					 166 772 			
	
 3. 	 ТЕР 12-01-017-02
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(добавить 35мм), 100 м2 стяжки 	 9.68 	 2 558.02 	394.50 	132.13 	 24 761.67 	3 818.74 	1 278.97 	14.41 	6.15 	 162 393 	55 028 	7 866 	
				 2 031.40 	 16.63 		 19 663.95 	 160.93 	 5.06 	 14.24 		 99 500 	 2 292 	
	Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35*1.07, Н48= 35 	
	Накладные расходы 		 108% 			 4 298.04 				 92% 	 52 734 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 2 188.82 				 44% 	 25 221 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 31 248.53 					 240 348 			
	
 4. 	 ТЕР 12-01-016-02
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли 	 9.68 	 182.62 	31.97 	5.06 	 1 767.77 	309.45 	49.01 	14.4 	8.25 	 13 528 	4 456 	404 	
				 145.59 			 1 409.31 		 6.15 	 1 		 8 667 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 334.21 				 92% 	 4 100 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 170.20 				 44% 	 1 961 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 272.17 					 19 588 			
	
 5. 	 ТЕР 12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли 	 9.68 	 490.50 	176.34 	58.46 	 4 748.00 	1 707.00 	565.92 	14.4 	5.84 	 39 370 	24 581 	3 305 	
				 255.69 	 3.78 		 2 475.08 	 36.54 	 4.64 	 14.39 		 11 484 	 526 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 1 883.02 				 92% 	 23 098 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 958.95 				 44% 	 11 047 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 7 589.97 					 73 516 			
	
 6. 	 ТССЦ 101-3380
Унифлекс ЭПП, м2 	 1122.88 	 45.18 			 50 731.72 					 134 936 			
				 45.18 			 50 731.72 		 120.17 			 134 936 		
	 Объем: 968*1.16 													
	
 7. 	 ТССЦ 101-4736
Унифлекс Экстра ЭКП, м2 	 1103.52 	 30.20 			 33 326.30 					 134 563 			
				 30.20 			 33 326.30 		 121.94 			 134 563 		
	 Объем: 968*1.14 													
	
 8. 	 ТЕР 12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий 	 3.04 	 1 125.33 	425.47 	132.18 	 3 421.02 	1 293.43 	401.81 	14.41 	6.87 	 29 786 	18 638 	2 760 	
				 567.69 	 13.40 		 1 725.78 	 40.74 	 4.86 	 14.39 		 8 387 	 586 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 1 440.90 				 92% 	 17 686 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 733.79 				 44% 	 8 459 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 5 595.72 					 55 931 			
	
 9. 	 ТССЦ 101-3380
Унифлекс ЭПП, м2 	 383.04 	 45.18 			 17 305.75 					 46 030 			
				 45.18 			 17 305.75 		 120.17 			 46 030 		
	 Объем: 304*1.26 													
	
 10. 	 ТССЦ 101-4736
Унифлекс Экстра ЭКП, м2 	 383.04 	 30.20 			 11 567.81 					 46 708 			
				 30.20 			 11 567.81 		 121.94 			 46 708 		
	 Объем: 304*1.26 													
	
 11. 	 ТЕР 20-02-012-01
Установка аэраторов диаметром 50мм (прим), 1 дефлектор 	 20 	 42.53 	30.39 	4.18 	 850.59 	607.89 	83.50 	14.4 	7.18 	 9 808 	8 754 	600 	
				 7.96 			 159.20 		 2.86 	 1 		 455 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 115% 			 699.07 				 98% 	 8 579 			
			 =(128*0.9) 							 =(128*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 71% 			 431.60 				 56% 	 4 902 			
			 =(83*0.85) 							 =(83*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 981.27 					 23 289 			
	
 12. 	 Цена поставщика.
Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм, шт 	 20 	 63.33 			 1 266.51 			1 	1 	 5 408 			
				 63.33 			 1 266.51 		 4.27 	 1 		 5 408 		
	Поправки: М: =260*1.04/4.27 	
	
 13. 	 ТЕРр 58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 	 0.892 	 2 982.53 	400.99 	6.66 	 2 660.42 	357.69 	5.94 	14.4 	8.36 	 11 333 	5 151 	50 	
				 2 574.88 	 1.03 		 2 296.79 	 0.92 	 2.67 	 16.87 		 6 132 	 15 	
	Начисления: Н5= 1*1.07 	
	Накладные расходы 		 83% 			 297.65 				 71% 	 3 668 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 233.10 				 52% 	 2 686 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 3 191.16 					 17 687 			
	
 14. 	 ТЕРр 58-20-3
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м 	 1.913 	 6 394.82 	680.26 	12.96 	 12 233.30 	1 301.34 	24.79 	14.4 	8.38 	 47 851 	18 739 	208 	
				 5 701.60 	 2.33 		 10 907.16 	 4.46 	 2.65 	 16.78 		 28 904 	 75 	
	Начисления: Н5= 1*1.07 	
	Накладные расходы 		 83% 			 1 083.81 				 71% 	 13 358 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 848.77 				 52% 	 9 783 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 14 165.88 					 70 992 			
	
 15. 	 ТЕРр 65-6-23
Смена водосточных воронок, 100 приборов 	 0.04 	 5 105.93 	4 732.18 	73.66 	 204.24 	189.29 	2.95 	14.4 	8.31 	 2 797 	2 726 	24 	
				 300.09 	 7.11 		 12.00 	 0.28 	 3.9 	 16.8 		 47 	 5 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ] 	
	Накладные расходы 		 103% 			 195.26 				 88% 	 2 403 			
										 =(103.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 113.74 				 48% 	 1 311 			
										 =(60.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 513.24 					 6 511 			
	
 16. 	 ТССЦ 301-3302
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт. 	 4 	 225.00 			 900.00 					 2 200 			
				 225.00 			 900.00 		 549.91 			 2 200 		
	
 17. 	 ТЕРр 65-38-2
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. 	 16 	 88.07 	12.17 		 1 409.12 	194.72 		14.41 	1 	 6 109 	2 806 		
				 75.90 			 1 214.40 		 2.72 	 1 		 3 303 		
	Накладные расходы 		 103% 			 200.56 				 88% 	 2 469 			
										 =(103.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 116.83 				 48% 	 1 347 			
										 =(60.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 726.51 					 9 925 			
	
	Вентканалы 	
	
 18. 	 ТЕРр 58-16-2
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест 	 0.1 	 1 406.03 	757.37 	70.71 	 140.60 	75.74 	7.07 	14.4 	4.62 	 1 416 	1 091 	33 	
				 577.95 	 7.64 		 57.80 	 0.76 	 5.07 	 14.4 		 293 	 11 	
	Начисления: Н5= 1*1.07 	
	Накладные расходы 		 83% 			 63.50 				 71% 	 782 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 49.73 				 52% 	 573 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 253.82 					 2 771 			
	
 19. 	 ТЕР 12-01-016-02
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли 	 0.09 	 182.62 	31.97 	5.06 	 16.44 	2.88 	0.46 	14.4 	8.25 	 126 	41 	4 	
				 145.59 			 13.10 		 6.15 	 1 		 81 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 3.11 				 92% 	 38 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 1.58 				 44% 	 18 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 21.13 					 182 			
	
 20. 	 ТЕР 12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли 	 0.09 	 263.57 	103.65 	31.65 	 23.72 	9.33 	2.85 	14.4 	5.89 	 205 	134 	17 	
				 128.27 	 2.08 		 11.54 	 0.19 	 4.64 	 14.4 		 54 	 3 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 10.28 				 92% 	 126 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 5.24 				 44% 	 60 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 39.24 					 391 			
	
 21. 	 ТССЦ 101-4736
Унифлекс Экстра ЭКП, м2 	 10.44 	 30.20 			 315.29 					 1 273 			
				 30.20 			 315.29 		 121.94 			 1 273 		
	 Объем: 9*1.16 													
	
	Выход на кровлю - машинное отделение 	
	
 22. 	 ТЕР 46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия 	 1 	 164.91 	119.07 	45.84 	 164.91 	119.07 	45.84 	14.4 	6.44 	 2 010 	1 715 	295 	
									 1 	 1 				
	Накладные расходы 		 99% 			 117.88 				 84% 	 1 441 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 71.44 				 48% 	 823 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 354.23 					 4 274 			
	
 23. 	 ТЕР 12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм), 100 м2 стяжки 	 1 	 1 491.92 	306.81 	271.15 	 1 491.92 	306.81 	271.15 	14.41 	6 	 10 618 	4 421 	1 627 	
				 913.96 	 30.53 		 913.96 	 30.53 	 5 	 14.4 		 4 570 	 440 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 364.33 				 92% 	 4 472 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 185.54 				 44% 	 2 139 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 041.78 					 17 229 			
	
 24. 	 ТЕР 12-01-017-02
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(добавить 35мм), 100 м2 стяжки 	 1 	 2 558.02 	394.50 	132.13 	 2 558.02 	394.50 	132.13 	14.41 	6.15 	 16 776 	5 685 	813 	
				 2 031.40 	 16.63 		 2 031.40 	 16.63 	 5.06 	 14.24 		 10 279 	 237 	
	Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35*1.07, Н48= 35 	
	Накладные расходы 		 108% 			 444.02 				 92% 	 5 448 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 226.12 				 44% 	 2 606 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 3 228.16 					 24 830 			
	
 25. 	 ТЕР 12-01-016-02
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли 	 1 	 182.62 	31.97 	5.06 	 182.62 	31.97 	5.06 	14.4 	8.25 	 1 397 	460 	42 	
				 145.59 			 145.59 		 6.15 	 1 		 895 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 34.53 				 92% 	 423 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 17.58 				 44% 	 202 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 234.73 					 2 023 			
	
 26. 	 ТЕР 12-01-002-09
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли 	 1 	 490.50 	176.34 	58.46 	 490.50 	176.34 	58.46 	14.4 	5.84 	 4 067 	2 539 	341 	
				 255.69 	 3.78 		 255.69 	 3.78 	 4.64 	 14.39 		 1 186 	 54 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 194.53 				 92% 	 2 386 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 99.07 				 44% 	 1 141 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 784.10 					 7 593 			
	
 27. 	 ТССЦ 101-3380
Унифлекс ЭПП, м2 	 116 	 45.18 			 5 240.88 					 13 940 			
				 45.18 			 5 240.88 		 120.17 			 13 940 		
	 Объем: 100*1.16 													
	
 28. 	 ТССЦ 101-4736
Унифлекс Экстра ЭКП, м2 	 114 	 30.20 			 3 442.80 					 13 901 			
				 30.20 			 3 442.80 		 121.94 			 13 901 		
	 Объем: 100*1.14 													
	
 29. 	 ТЕР 12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий 	 0.884 	 1 125.33 	425.47 	132.18 	 994.80 	376.12 	116.84 	14.41 	6.87 	 8 661 	5 420 	803 	
				 567.69 	 13.40 		 501.84 	 11.85 	 4.86 	 14.39 		 2 439 	 170 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 419.01 				 92% 	 5 143 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 213.38 				 44% 	 2 460 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 627.19 					 16 263 			
	
 30. 	 ТССЦ 101-3380
Унифлекс ЭПП, м2 	 111.384 	 45.18 			 5 032.33 					 13 385 			
				 45.18 			 5 032.33 		 120.17 			 13 385 		
	 Объем: 88.4*1.26 													
	
 31. 	 ТССЦ 101-4736
Унифлекс Экстра ЭКП, м2 	 111.384 	 30.20 			 3 363.80 					 13 582 			
				 30.20 			 3 363.80 		 121.94 			 13 582 		
	 Объем: 88.4*1.26 													
	
 32. 	 ТЕР 20-02-012-01
Установка аэраторов диаметром 50мм (прим), 1 дефлектор 	 4 	 42.53 	30.39 	4.18 	 170.12 	121.58 	16.70 	14.4 	7.18 	 1 962 	1 751 	120 	
				 7.96 			 31.84 		 2.86 	 1 		 91 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 115% 			 139.82 				 98% 	 1 716 			
			 =(128*0.9) 							 =(128*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 71% 			 86.32 				 56% 	 981 			
			 =(83*0.85) 							 =(83*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 396.26 					 4 659 			
	
 33. 	 Цена поставщика.
Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм, шт 	 4 	 63.33 			 253.30 			1 	1 	 1 082 			
				 63.33 			 253.30 		 4.27 	 1 		 1 082 		
	Поправки: М: =260*1.04/4.27 	
	
 34. 	 ТЕРр 58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 	 0.668 	 2 982.53 	400.99 	6.66 	 1 992.33 	267.86 	4.45 	14.4 	8.36 	 8 487 	3 857 	37 	
				 2 574.88 	 1.03 		 1 720.02 	 0.69 	 2.67 	 16.87 		 4 592 	 12 	
	Начисления: Н5= 1*1.07 	
	Накладные расходы 		 83% 			 222.90 				 71% 	 2 747 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 174.56 				 52% 	 2 012 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 389.78 					 13 246 			
	
 35. 	 ТЕРр 58-20-3
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м 	 0.4868 	 6 394.82 	680.26 	12.96 	 3 113.00 	331.15 	6.31 	14.4 	8.38 	 12 177 	4 769 	53 	
				 5 701.60 	 2.33 		 2 775.54 	 1.13 	 2.65 	 16.78 		 7 355 	 19 	
	Начисления: Н5= 1*1.07 	
	Накладные расходы 		 83% 			 275.79 				 71% 	 3 399 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 215.98 				 52% 	 2 490 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 3 604.77 					 18 066 			
	
 36. 	 ТЕРр 58-21-1
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. 	 0.8 	 1 135.16 	172.55 	3.04 	 908.13 	138.04 	2.43 	14.4 	8.24 	 4 004 	1 988 	20 	
				 959.57 			 767.66 		 2.6 	 1 		 1 996 		
	Начисления: Н5= 1*1.07 	
	Накладные расходы 		 83% 			 114.57 				 71% 	 1 411 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 89.73 				 52% 	 1 034 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 112.43 					 6 449 			
	
 37. 	 ТЕРр 58-21-2
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(6ти-канальный), 10 шт. 	 0.8 	 1 665.33 	241.18 	5.05 	 1 332.26 	192.94 	4.04 	14.4 	8.27 	 5 764 	2 778 	33 	
				 1 419.10 			 1 135.28 		 2.6 	 1 		 2 952 		
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5*1.07, Н48= 5 	
	Накладные расходы 		 83% 			 160.14 				 71% 	 1 972 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 125.41 				 52% 	 1 445 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 617.81 					 9 181 			
	
 38. 	 ТЕР 15-02-001-01
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 	 2.28 	 2 074.12 	832.23 	83.91 	 4 729.00 	1 897.49 	191.32 	14.4 	8.13 	 38 622 	27 324 	1 555 	
				 1 157.98 	 39.06 		 2 640.19 	 89.06 	 3.69 	 12.76 		 9 742 	 1 136 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 95% 			 1 887.22 				 80% 	 22 768 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 933.68 				 37% 	 10 530 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 7 549.90 					 71 920 			
	
 39. 	 ТЕР 15-04-014-01
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 2.28 	 2 291.60 	114.18 	14.24 	 5 224.85 	260.34 	32.46 	14.4 	8.19 	 17 874 	3 749 	266 	
				 2 163.18 			 4 932.05 		 2.81 	 1 		 13 859 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 95% 			 247.32 				 80% 	 2 999 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 122.36 				 37% 	 1 387 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 5 594.53 					 22 260 			
	
 40. 	 ТЕР 46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 	 0.0756 	 1 143.95 	891.55 	252.40 	 86.48 	67.40 	19.08 	14.41 	8.54 	 1 134 	971 	163 	
					 100.00 			 7.56 	 1 	 16.81 			 127 	
	 Объем: 0.9*2.1*4 													
	Накладные расходы 		 99% 			 74.21 				 84% 	 922 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 44.98 				 48% 	 527 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 205.67 					 2 583 			
	
 41. 	 ТЕР 09-04-012-01
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема 	 7.56 	 91.08 	29.04 	27.29 	 688.53 	219.52 	206.29 	14.4 	7.41 	 5 730 	3 161 	1 529 	
				 34.75 			 262.71 		 3.96 	 1 		 1 040 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 81% 			 177.81 				 69% 	 2 181 			
			 =(90*0.9) 							 =(90*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 72% 			 158.05 				 58% 	 1 833 			
			 =(85*0.85) 							 =(85*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 024.40 					 9 744 			
	
 42. 	 Цена поставщика.
Двери металлические в сборе, м2 	 7.56 	 966.44 			 7 306.32 			1 	1 	 31 198 			
				 966.44 			 7 306.32 		 4.27 	 1 		 31 198 		
	 Объем: 0.9*2.1*4 													
	Поправки: М: =3968*1.04/4.27 	
	
 43. 	 ТЕР 46-04-012-02
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 	 0.0132 	 1 734.68 	1 482.28 	252.40 	 22.90 	19.57 	3.33 	14.41 	8.54 	 310 	282 	28 	
					 100.00 			 1.32 	 1 	 16.81 			 22 	
	 Объем: 0.3*1.1*4 													
	Накладные расходы 		 99% 			 20.68 				 84% 	 255 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 12.53 				 48% 	 146 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 56.12 					 711 			
	
 44. 	 ТЕР 10-01-034-03
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов 	 0.0132 	 21 223.62 	2 306.00 	742.65 	 280.15 	30.44 	9.80 	14.4 	6.6 	 1 170 	438 	65 	
				 18 174.97 	 28.43 		 239.91 	 0.38 	 2.78 	 16.81 		 667 	 6 	
	 Объем: 0.3*1.1*4 													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 106% 			 32.67 				 90% 	 400 			
			 =(118*0.9) 							 =(118*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 54% 			 16.64 				 43% 	 191 			
			 =(63*0.85) 							 =(63*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 329.46 					 1 761 			
	
 45. 	 ТССЦ 203-0954
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 	 1.32 	 3 070.76 			 4 053.40 					 6 931 			
				 3 070.76 			 4 053.40 		 5 250.96 			 6 931 		
	 Объем: 0.3*1.1*4 													
	
	Козырьки балконов 	
	
 46. 	 ТЕР 46-04-008-01
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия 	 0.7744 	 164.91 	119.07 	45.84 	 127.71 	92.21 	35.50 	14.4 	6.44 	 1 556 	1 328 	229 	
									 1 	 1 				
	Накладные расходы 		 99% 			 91.29 				 84% 	 1 116 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 55.33 				 48% 	 637 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 274.32 					 3 309 			
	
 47. 	 ТЕР 12-01-017-01
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм), 100 м2 стяжки 	 0.7744 	 1 491.92 	306.81 	271.15 	 1 155.35 	237.60 	209.98 	14.41 	6 	 8 222 	3 424 	1 260 	
				 913.96 	 30.53 		 707.77 	 23.64 	 5 	 14.4 		 3 539 	 340 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 282.14 				 92% 	 3 463 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 143.68 				 44% 	 1 656 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 581.17 					 13 341 			
	
 48. 	 ТЕР 12-01-017-02
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(добавлять  15мм), 100 м2 стяжки 	 0.7744 	 1 096.30 	169.07 	56.63 	 848.97 	130.93 	43.85 	14.41 	6.15 	 5 568 	1 887 	270 	
				 870.60 	 7.13 		 674.19 	 5.52 	 5.06 	 14.24 		 3 411 	 79 	
	Начисления: Н3= 1.25*15, Н4= 1.25*15, Н5= 1.15*15*1.07, Н48= 15 	
	Накладные расходы 		 108% 			 147.37 				 92% 	 1 809 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 75.05 				 44% 	 865 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 071.38 					 8 242 			
	
 49. 	 ТЕР 12-01-016-02
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли 	 0.7744 	 182.62 	31.97 	5.06 	 141.42 	24.76 	3.92 	14.4 	8.25 	 1 082 	356 	32 	
				 145.59 			 112.74 		 6.15 	 1 		 693 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 26.74 				 92% 	 328 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 13.62 				 44% 	 157 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 181.78 					 1 566 			
	
 50. 	 ТЕР 12-01-002-10
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли 	 0.7744 	 263.57 	103.65 	31.65 	 204.10 	80.26 	24.51 	14.4 	5.89 	 1 761 	1 156 	144 	
				 128.27 	 2.08 		 99.33 	 1.61 	 4.64 	 14.4 		 461 	 23 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 88.42 				 92% 	 1 085 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 45.03 				 44% 	 519 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 337.55 					 3 364 			
	
 51. 	 ТССЦ 101-4736
Унифлекс Экстра ЭКП, м2 	 89.8304 	 30.20 			 2 712.88 					 10 954 			
				 30.20 			 2 712.88 		 121.94 			 10 954 		
	 Объем: 77.44*1.16 													
	
 52. 	 ТЕР 12-01-004-04
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий 	 0.713 	 1 125.33 	425.47 	132.18 	 802.36 	303.36 	94.24 	14.41 	6.87 	 6 986 	4 371 	647 	
				 567.69 	 13.40 		 404.76 	 9.55 	 4.86 	 14.39 		 1 967 	 137 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07 	
	Накладные расходы 		 108% 			 337.94 				 92% 	 4 147 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 172.10 				 44% 	 1 984 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 312.40 					 13 117 			
	
 53. 	 ТССЦ 101-3380
Унифлекс ЭПП, м2 	 89.863 	 45.18 			 4 060.01 					 10 799 			
				 45.18 			 4 060.01 		 120.17 			 10 799 		
	 Объем: 71.32*1.26 													
	
 54. 	 ТССЦ 101-4736
Унифлекс Экстра ЭКП, м2 	 89.863 	 30.20 			 2 713.86 					 10 958 			
				 30.20 			 2 713.86 		 121.94 			 10 958 		
	 Объем: 71.32*1.26 													
	
 55. 	 ТЕРр 58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 	 0.9 	 2 982.53 	400.99 	6.66 	 2 684.28 	360.89 	5.99 	14.4 	8.36 	 11 434 	5 197 	50 	
				 2 574.88 	 1.03 		 2 317.39 	 0.93 	 2.67 	 16.87 		 6 187 	 16 	
	Начисления: Н5= 1*1.07 	
	Накладные расходы 		 83% 			 300.31 				 71% 	 3 701 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 235.18 				 52% 	 2 711 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 3 219.77 					 17 846 			
	
 56. 	 ТЕР 20-02-009-06
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм, 1 зонт 	 4 	 19.65 	11.20 	3.05 	 78.60 	44.80 	12.20 	14.41 	6.8 	 816 	646 	83 	
				 5.40 			 21.60 		 4.04 	 1 		 87 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 115% 			 51.52 				 98% 	 633 			
			 =(128*0.9) 							 =(128*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 71% 			 31.81 				 56% 	 362 			
			 =(83*0.85) 							 =(83*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 161.93 					 1 811 			
	
 57. 	 ТССЦ 301-0282
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, шт. 	 4 	 405.01 			 1 620.04 					 6 409 			
				 405.01 			 1 620.04 		 1 602.35 			 6 409 		
	
 58. 	 Т01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т 	 7.05 	 66.71 		66.71 	 470.31 		470.31 	1 	6.28 	 2 954 		2 954 	
									 1 	 1 				
	 Объем: (5.4*(968+100+77.44)+60*4+80*4)/1000+0.3 													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28 	
	
 59. 	 Т03-21-01-015
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т 	 7.05 	 18.71 		18.71 	 131.88 		131.88 	1 	6.28 	 828 		828 	
									 1 	 1 				
	 Объем: (5.4*(968+100+77.44)+60*4+80*4)/1000+0.3 													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28 	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 	254 563.53 	20 216.00 	7 649.80 			1 133 185 	291 212 	48 164 	
			226 697.70 	744.48 				793 808 	10 586 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 	248 642.29 	18 838.20 	7 328.16 			1 097 354 	271 368 	45 808 	
			222 475.91 	744.20 				780 176 	10 581 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 	143 866.83 					457 960 			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 22, 40, 43, 46; %=92 - по стр. 2-5, 8, 19, 20, 23-26, 29, 47-50, 52; %=71 - по стр. 13, 14, 18, 34-37, 55; %=80 - по стр. 38, 39; %=90 - по стр. 44) 	19 966.27 					244 655 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 22, 40, 43, 46; %=44 - по стр. 2-5, 8, 19, 20, 23-26, 29, 47-50, 52; %=52 - по стр. 13, 14, 18, 34-37, 55; %=37 - по стр. 38, 39; %=43 - по стр. 44) 	10 966.70 					126 138 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 	279 575.26 					1 468 147 			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 	688.53 	219.52 	206.29 			5 730 	3 161 	1 529 	
			262.71 					1 040 		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 41) 	177.81 					2 181 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41) 	158.05 					1 833 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 	1 024.39 					9 744 			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 	5 232.71 	1 158.28 	115.35 			30 101 	16 683 	827 	
			3 959.08 	0.28 				12 592 	5 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11, 32, 56; %=88 - по стр. 15, 17) 	1 286.23 					15 801 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11, 32, 56; %=48 - по стр. 15, 17) 	780.31 					8 902 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 	7 299.25 					54 804 			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 	287 898.90 					1 532 695 			
	Строительный контроль 2,14% 	6 161.04 					32 800 			
	Всего со строительным контролем 	294 059.94 					1 565 495 			
	Непредвиденные расходы 	5 881.20 					31 310 			
	Итого с непредвиденными затратами 	299 941.14 					1 596 805 			
	НДС-18% 	53 989.41 					287 425 			
	Всего с НДС 	353 930.55 					1 884 230 			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 	21 430.31 					262 637 			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 	11 905.06 					136 873 			
 
 Составил: 	Инженер ООО «ЖЭУ №7»                                                                                       Черкасов С.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)