«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	781 849	руб.	Смета на сумму:	781 849	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:		
	
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли жилого дома № 10 по ул. Сухумской	
Сметная стоимость:	781.849	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.026	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	125.968	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	1.95	559.49	556.33	3.16	1 091.01	1 084.84	6.16	12.02	3.77	13 063	13 040	23	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			900.42				71%	9 258			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			705.15				52%	6 781			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 696.57					29 102			
2.	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	0.15	203.12	201.95	1.17	30.47	30.29	0.18	12.02	3.78	365	364	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			25.14				71%	258			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.69				52%	189			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.30					813			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.1	5 502.93	806.67	80.64	11 556.15	1 694.01	169.34	12.02	6.31	51 381	20 362	1 069	
				4 615.62			9 692.80		3.09	1		29 951		
	Накладные расходы		83%			1 406.03				71%	14 457			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 101.11				52%	10 588			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 063.28					76 426			
4.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.1	172.51	127.80	44.71	362.27	268.38	93.89	12.02	6.19	3 807	3 226	581	
					6.95			14.60	1	12			175	
	Накладные расходы		83%			234.87				71%	2 415			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			183.94				52%	1 769			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					781.08					7 990			
5.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	5.67	211.61	46.85	7.91	1 199.85	265.65	44.86	12.02	5.9	5 806	3 193	265	
				156.85	0.38		889.34	2.13	2.64	12.1		2 348	26	
	Объем: 210*2+210*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			283.85				90%	2 897			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			144.60				43%	1 384			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 628.30					10 087			
6.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (под устройство карниза), 1 м3	1.2	218.68	77.46	141.22	262.42	92.95	169.46	12.02	4.02	1 799	1 117	681	
					12.93			15.52	1	12			186	
	Объем: 7.5*0.4*4*0.1													
	Накладные расходы		99%			107.39				84%	1 095			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.08				48%	625			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					434.89					3 519			
7.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.12	2 006.26	835.02	150.35	240.75	100.20	18.04	12.02	8.78	1 882	1 204	158	
				1 020.89	86.58		122.51	10.39	4.24	12.01		519	125	
	Объем: 7.5*0.4*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			105.06				80%	1 063			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			51.98				37%	492			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					397.79					3 437			
8.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.12	1 372.76	83.67	45.09	164.73	10.04	5.41	12.02	4.53	566	121	25	
				1 244.00	2.45		149.28	0.29	2.82	12.03		421	4	
	Объем: 7.5*0.4*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			11.16				92%	115			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.68				44%	55			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.57					736			
9.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.1	110.62	83.67	26.95	232.31	175.72	56.60	12.02	4.53	2 368	2 112	256	
					2.45			5.15	2.82	12.03			62	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			195.34				92%	2 000			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			99.48				44%	957			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					527.13					5 325			
10.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	231	13.13			3 033.03					8 905			
				13.13			3 033.03		38.55			8 905		
	Объем: 210*1.1													
11.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.1	221.62	101.80	102.69	465.39	213.78	215.64	12.02	3.65	3 406	2 570	787	
				17.13	1.45		35.97	3.05	1.36	12.03		49	37	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			195.15				77%	2 007			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			130.10				48%	1 251			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.64					6 665			
12.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	43.47	62.53			2 718.18					15 345			
				62.53			2 718.18		353.01			15 345		
	Объем: 2.1*20.7													
13.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.02	3.77	314	313		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	222			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	163			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					699			
14.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.02	5.68	1 824	829	169	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.79	12.01		825	25	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	769			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	367			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					2 960			
15.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	0.4	1 365.61			546.24					1 070			
				1 365.61			546.24		2 674.17			1 070		
16.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.71	4 519.16	360.82	36.65	3 208.60	256.18	26.02	12.02	6.28	14 217	3 079	163	
				4 121.69			2 926.40		3.75	1		10 974		
	Объем: 31+40													
	Накладные расходы		83%			212.63				71%	2 186			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			166.52				52%	1 601			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 587.75					18 004			
17.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.85	9 291.30	1 358.31	34.61	7 897.61	1 154.56	29.42	12.02	6.2	33 261	13 878	182	
				7 898.38			6 713.62		2.86	1		19 201		
	Накладные расходы		83%			958.28				71%	9 853			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			750.46				52%	7 217			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 606.36					50 331			
18.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.02	6.23	3 636	1 743	42	
				5 258.63			525.86		3.52	1		1 851		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 238			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	906			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					5 780			
19.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.394	75.57	75.35	0.22	29.77	29.69	0.09	12.02	3.82	357	357		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			24.64				71%	253			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.30				52%	186			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.71					796			
20.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.394	8 813.16	326.90	31.86	3 472.39	128.80	12.55	12.02	6.01	11 617	1 548	75	
				8 454.40	3.03		3 331.03	1.19	3	11.99		9 993	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			140.39				92%	1 437			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			71.49				44%	687			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 684.27					13 741			
21.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1576	11 907.97	1 173.45	33.16	1 876.70	184.94	5.23	12.02	6.24	6 455	2 223	33	
				10 701.36	3.78		1 686.53	0.59	2.49	12.01		4 199	7	
	Объем: 39.4*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			200.37				92%	2 052			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			102.04				44%	981			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 179.11					9 488			
22.	ТЕР 12-01-007-01 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.1	4 094.39	504.69	216.55	8 598.22	1 059.85	454.76	12.02	5.96	38 826	12 739	2 710	
				3 373.15	20.95		7 083.62	44.00	3.3	12.01		23 376	528	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0032:[ М-(4282.20=31.72*135) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 192.16				92%	12 206			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			607.12				44%	5 837			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 397.50					56 869			
23.	Цена поставщика. 
Безасбестовый шифер  типа "ИЗОПОЛ", цвет кирпичный, м2	252	60.79			15 318.50			1	1	62 346			
				60.79			15 318.50		4.07	1		62 346		
	Объем: 210*1.2													
	Поправки: М: =240.2/4.07*1.03	
24.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (углы фронтонов), 1 м3 кладки	0.8	1 615.27	301.17	30.24	1 292.22	240.94	24.19	12.02	5.41	6 879	2 896	131	
				1 283.86	5.99		1 027.09	4.79	3.75	12.01		3 852	58	
	Объем: 2*0.25*1.6													
	Накладные расходы		86%			211.33				73%	2 156			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			172.01				56%	1 654			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 675.56					10 690			
25.	ТЕР 12-01-012-01 
Установка решеток снегозадержания, 100 м ограждения	0.26	4 972.00	72.11	75.20	1 292.72	18.75	19.55	12.02	5.61	4 437	225	110	
				4 824.69	5.48		1 254.42	1.42	3.27	12		4 102	17	
	Объем: 12+14													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			21.78				92%	223			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.09				44%	106			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 325.60					4 766			
26.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство боковых обделок слуховых окон  из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.04	11 907.97	1 173.45	33.16	476.32	46.94	1.33	12.02	6.24	1 638	564	8	
				10 701.36	3.78		428.05	0.15	2.49	12.01		1 066	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.86				92%	521			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.90				44%	249			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					553.08					2 408			
27.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.32	7 415.77	333.04	13.17	2 373.05	106.57	4.21	12.02	6.36	7 393	1 281	27	
				7 069.56			2 262.26		2.69	1		6 085		
	Накладные расходы		83%			88.45				71%	910			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.27				52%	666			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 530.77					8 969			
28.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	12.02	6.36	1 956	695	5	
				5 145.09			514.51		2.44	1		1 255		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	493			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	361			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					2 811			
29.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.02	6.36	800	289	3	
				4 116.09			205.80		2.47	1		508		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	205			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	150			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 155			
30.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	12.02	6.36	773	289	3	
				8 231.09			411.55		1.17	1		482		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	205			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	150			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 128			
31.	ТЕРр 58-22-1 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.26	1 357.93	327.73	1.01	353.06	85.21	0.26	12.01	6.38	2 093	1 023	2	
				1 029.19			267.59		3.99	1		1 068		
	Накладные расходы		83%			70.72				71%	726			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.39				52%	532			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.17					3 351			
32.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	10 055.13	1 488.27	115.81	1 206.62	178.59	13.90	12.02	6.34	5 825	2 147	88	
				8 451.04			1 014.12		3.54	1		3 590		
	Объем: 7.5*0.4*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			189.31				90%	1 932			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			96.44				43%	923			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 492.36					8 681			
33.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.11	8 572.20	5 513.35	252.31	942.94	606.47	27.75	12.02	5.6	8 862	7 290	155	
				2 806.54	60.12		308.72	6.61	4.59	12.01		1 417	79	
	Объем: 5+6													
	Накладные расходы		78%			478.20				66%	4 864			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.24				50%	3 685			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 807.38					17 410			
34.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.935	6 499.70			6 077.22					23 265			
				6 499.70			6 077.22		24 881.99			23 265		
	Объем: 0.11*8500													
35.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.05	23 217.20	15 220.75	473.40	1 160.86	761.04	23.67	12.02	5.6	11 007	9 148	133	
				7 523.05	112.70		376.15	5.64	4.59	12		1 727	68	
	Поправки: ПЗ: *5	
	Накладные расходы		78%			598.01				66%	6 083			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			483.01				50%	4 608			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 241.88					21 698			
36.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.125	6 499.70			7 312.16					27 992			
				6 499.70			7 312.16		24 881.99			27 992		
	Объем: 0.05*4500*5													
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб	0.06	23 217.20	15 220.75	473.40	1 393.03	913.25	28.40	12.02	5.6	13 208	10 977	159	
				7 523.05	112.70		451.38	6.76	4.59	12		2 072	81	
	Поправки: ПЗ: *5	
	Накладные расходы		78%			717.61				66%	7 298			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			579.61				50%	5 529			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 690.24					26 035			
38.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.35	6 499.70			8 774.59					33 591			
				6 499.70			8 774.59		24 881.99			33 591		
	Объем: 0.06*4500*5													
39.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.22	2 412.79	1 295.60	2.05	530.81	285.03	0.45	12.02	3.76	4 448	3 426	2	
				1 115.14			245.33		4.16	1		1 021		
	Накладные расходы		79%			225.17				67%	2 295			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			142.52				40%	1 370			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					898.50					8 114			
40.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	2 291.60	114.18	14.24	343.74	17.13	2.14	12.02	6.3	1 037	206	13	
				2 163.18			324.48		2.52	1		818		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.27				80%	165			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.05				37%	76			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.06					1 278			
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора  в автотранспортные, т	34	7.91		7.91	268.87		268.87		4.99	1 342		1 342	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/4.99	
42.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т	34	28.56		28.56	970.87		970.87		4.99	4 845		4 845	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/4.99	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	99 411.43	10 355.75	2 731.48			444 007	124 474	14 246	
			86 324.17	124.36				305 284	1 494	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 411.43	10 355.75	2 731.48			444 007	124 474	14 246	
			86 324.17	124.36				305 284	1 494	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 461.42					110 168			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4, 13, 16-19, 27-31; %=90 - по стр. 5, 14, 32; %=84 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 40; %=92 - по стр. 8, 9, 20-22, 25, 26; %=77 - по стр. 11; %=73 - по стр. 24; %=66 - по стр. 33, 35, 37; %=67 - по стр. 39)	9 165.80					93 858			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 13, 16-19, 27-31; %=43 - по стр. 5, 14, 32; %=48 - по стр. 6, 11; %=37 - по стр. 7, 40; %=44 - по стр. 8, 9, 20-22, 25, 26; %=56 - по стр. 24; %=50 - по стр. 33, 35, 37; %=40 - по стр. 39)	6 471.65					62 098			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	115 048.88					599 963			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	115 048.88					599 963			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	1 150.49					6 000			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	116 199.37					605 963			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	2 323.99					12 119			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	118 523.36					618 082			
	НДС	21 334.20					111 255			
	Всего с НДС	139 857.56					729 337			
	ИНДЕКС ДЕФЛЯТОР ПО ДАННЫМ ИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ 2011/2012  1,072	10 069.74					52 512			
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ДЕФЛЯТОРОМ	149 927.30					781 849			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 165.80					93 858			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 471.65					62 098			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	99 411.43	10 355.75	2 731.48			444 007	124 474	14 246	
			86 324.17	124.36				305 284	1 494	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 411.43	10 355.75	2 731.48			444 007	124 474	14 246	
			86 324.17	124.36				305 284	1 494	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 461.42					110 168			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4, 13, 16-19, 27-31; %=90 - по стр. 5, 14, 32; %=84 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 40; %=92 - по стр. 8, 9, 20-22, 25, 26; %=77 - по стр. 11; %=73 - по стр. 24; %=66 - по стр. 33, 35, 37; %=67 - по стр. 39)	9 165.80					93 858			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 13, 16-19, 27-31; %=43 - по стр. 5, 14, 32; %=48 - по стр. 6, 11; %=37 - по стр. 7, 40; %=44 - по стр. 8, 9, 20-22, 25, 26; %=56 - по стр. 24; %=50 - по стр. 33, 35, 37; %=40 - по стр. 39)	6 471.65					62 098			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	115 048.88					599 963			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	115 048.88					599 963			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	1 150.49					6 000			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	116 199.37					605 963			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	2 323.99					12 119			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	118 523.36					618 082			
	НДС	21 334.20					111 255			
	Всего с НДС	139 857.56					729 337			
	ИНДЕКС ДЕФЛЯТОР ПО ДАННЫМ ИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ 2011/2012  1,072	10 069.74					52 512			
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ДЕФЛЯТОРОМ	149 927.30					781 849			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 165.80					93 858			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 471.65					62 098			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)

Применение сметных нормативов  проверил ведущий инженер сметчик МКУ «ГДСР» ГО «Город Калининград»                     /О.А. Ивкова/