|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 2 429 939 | руб. | Смета на сумму: | 2 429 939 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭК №17» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2014 |
|  |
| Объект: | пр. Победы, 144 а-г |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт дворовой территории пр. Победы, 144 а-г |
| Сметная стоимость: | **2 429.939** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.970** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **287.346** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Демонтажные работы** |
|  |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.408 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 2 815.49 | 875.71 | 1 939.78 | 14.4 | 4.65 | 21 630 | 12 610 | 9 020 |
|  | 473.50 |  | 193.19 | 1 | 14.39 |  | 2 780 |
|  | Объем: 776\*0.05+51\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 111.66 |  |  |  | 88% | 13 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 641.34 |  |  |  | 48% | 7 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 568.49 |  |  |  |  | 42 560 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 1.88 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 3 176.84 | 1 175.49 | 2 001.35 | 14.41 | 4.54 | 26 025 | 16 939 | 9 086 |
|  | 105.66 |  | 198.64 | 1 | 14.39 |  | 2 858 |
|  | Объем: 33+155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 429.10 |  |  |  | 88% | 17 421 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 824.48 |  |  |  | 48% | 9 503 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 430.41 |  |  |  |  | 52 949 |  |  |
|  |
| 3. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 87.0174 | 7.56 |  | 7.56 | 658.01 |  | 658.01 |  | 6.07 | 3 994 |  | 3 994 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 38.8\*1.8+51\*0.04\*1.8+33\*0.2\*0.08\*1.8+155\*0.3\*0.15\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* |
|  |
| 4. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 87.0174 | 27.63 |  | 27.63 | 2 404.09 |  | 2 404.09 |  | 6.07 | 14 593 |  | 14 593 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 38.8\*1.8+51\*0.04\*1.8+33\*0.2\*0.08\*1.8+155\*0.3\*0.15\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **9 054.43** | **2 051.20** | **7 003.23** |  |  | **66 242** | **29 549** | **36 693** |
|  | **391.83** |  |  |  | **5 638** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **9 054.43** | **2 051.20** | **7 003.23** |  |  | **66 242** | **29 549** | **36 693** |
|  | **391.83** |  |  |  | **5 638** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)** | **2 540.75** |  |  |  |  | **30 965** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)** | **1 465.82** |  |  |  |  | **16 890** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **13 061.00** |  |  |  |  | **114 097** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **13 061.00** |  |  |  |  | **114 097** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | **279.51** |  |  |  |  | **2 442** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | **13 340.51** |  |  |  |  | **116 539** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | **266.81** |  |  |  |  | **2 331** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **13 607.32** |  |  |  |  | **118 870** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **2 449.32** |  |  |  |  | **21 397** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **16 056.64** |  |  |  |  | **140 267** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **2 540.75** |  |  |  |  | **30 965** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **1 465.82** |  |  |  |  | **16 890** |  |  |
|  |
|  | **Раздел 2. Проезжая часть** |
|  |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.25536 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 1 543.23 | 36.67 | 1 503.88 | 14.4 | 6.8 | 10 768 | 528 | 10 226 |
| 10.54 | 836.41 | 2.69 | 213.59 | 5.24 | 14.39 | 14 | 3 074 |
|  | Объем: 672\*0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 215.22 |  |  |  | 73% | 2 629 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 107.61 |  |  |  | 34% | 1 225 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 866.07 |  |  |  |  | 14 622 |  |  |
|  |
| 6. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 408.576 | 27.63 |  | 27.63 | 11 288.01 |  | 11 288.01 |  | 6.07 | 68 518 |  | 68 518 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 255.36\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
| 7. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.25536 | 523.82 | 34.75 | 478.53 | 133.76 | 8.87 | 122.20 | 14.4 | 7.32 | 1 036 | 128 | 894 |
| 10.54 | 79.95 | 2.69 | 20.42 | 5.24 | 14.41 | 14 | 294 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 25.19 |  |  |  | 73% | 308 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 12.59 |  |  |  | 34% | 143 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 171.54 |  |  |  |  | 1 488 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.344 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 4 209.81 | 206.77 | 3 978.84 | 14.4 | 4.72 | 21 850 | 2 977 | 18 780 |
| 18.00 | 248.28 | 24.19 | 333.68 | 3.83 | 14.4 | 93 | 4 805 |
|  | Объем: 672\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 691.78 |  |  |  | 109% | 8 482 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 437.76 |  |  |  | 65% | 5 058 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 339.35 |  |  |  |  | 35 391 |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 147.84 | 104.66 |  |  | 15 472.93 |  |  |  |  | 107 815 |  |  |
| 104.66 |  | 15 472.93 |  | 729.27 |  | 107 815 |  |
|  | Объем: 134.4\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.672 | 62 217.14 | 368.51 | 5 405.31 | 41 809.92 | 247.64 | 3 632.37 | 14.4 | 5.67 | 236 569 | 3 566 | 20 596 |
| 56 443.32 | 768.74 | 37 929.91 | 516.59 | 5.6 | 14.41 | 212 408 | 7 444 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 978.21 |  |  |  | 109% | 12 001 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 619.03 |  |  |  | 65% | 7 157 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43 407.16 |  |  |  |  | 255 726 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) (прим) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2688 | 675.78 |  | 675.78 | 181.65 |  | 181.65 | 1 | 5.32 | 966 |  | 966 |
|  | 73.83 |  | 19.84 | 6.23 | 14.39 |  | 286 |
|  | Объем: 672\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 25.40 |  |  |  | 109% | 312 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 16.07 |  |  |  | 65% | 186 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 223.12 |  |  |  |  | 1 464 |  |  |
|  |
| 12. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 27.4176 | 280.61 |  |  | 7 693.65 |  |  |  |  | 56 414 |  |  |
| 280.61 |  | 7 693.65 |  | 2 057.59 |  | 56 414 |  |
|  | Объем: 26.88\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 67.2 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 11 179.56 | 9 447.48 | 1 332.24 | 14.41 | 4.7 | 145 035 | 136 138 | 6 262 |
| 5.95 | 0.90 | 399.84 | 60.48 | 6.59 | 14.51 | 2 635 | 878 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 12 170.19 |  |  |  | 109% | 149 347 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 7 701.45 |  |  |  | 65% | 89 060 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 31 051.20 |  |  |  |  | 383 443 |  |  |
|  |
| 14. | Цена поставщика. Плитка тротуарная серая, размером 200\*100\*80 (типа кирпич) (М300), м2 | 685.44 | 98.81 |  |  | 67 729.46 |  |  | 1 | 1 | 302 073 |  |  |
| 98.81 |  | 67 729.46 |  | 4.46 | 1 | 302 073 |  |
|  | Объем: 672\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =390\*1.13/4.46* |
|  |
| 15. | ТЕРр 66-23-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 6 | 284.75 | 33.03 | 10.13 | 1 708.50 | 198.18 | 60.78 | 14.4 | 8.06 | 11 896 | 2 854 | 490 |
| 241.59 |  | 1 449.54 |  | 5.9 | 1 | 8 552 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54\*1) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 214.03 |  |  |  | 92% | 2 626 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 134.76 |  |  |  | 54% | 1 541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 057.30 |  |  |  |  | 16 063 |  |  |
|  |
|  | *Установка бортовых камней* |
|  |
| 16. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.009315 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 56.29 | 1.34 | 54.86 | 14.4 | 6.8 | 393 | 19 | 373 |
| 10.54 | 836.41 | 0.10 | 7.79 | 5.24 | 14.39 | 1 | 112 |
|  | Объем: 207\*0.3\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 7.85 |  |  |  | 73% | 96 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 3.93 |  |  |  | 34% | 45 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 68.07 |  |  |  |  | 533 |  |  |
|  |
| 17. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 14.904 | 27.63 |  | 27.63 | 411.76 |  | 411.76 |  | 6.07 | 2 499 |  | 2 499 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 9.315\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
| 18. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.009315 | 523.82 | 34.75 | 478.53 | 4.88 | 0.32 | 4.46 | 14.4 | 7.32 | 38 | 5 | 33 |
| 10.54 | 79.95 | 0.10 | 0.74 | 5.24 | 14.41 | 1 | 11 |
|  | Объем: 207\*0.3\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 0.91 |  |  |  | 73% | 12 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 0.46 |  |  |  | 34% | 5 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  | 55 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.09315 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 291.77 | 14.33 | 275.77 | 14.4 | 4.72 | 1 514 | 206 | 1 302 |
| 18.00 | 248.28 | 1.68 | 23.13 | 3.83 | 14.4 | 6 | 333 |
|  | Объем: 207\*0.3\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 47.95 |  |  |  | 109% | 588 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 30.34 |  |  |  | 65% | 350 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 370.06 |  |  |  |  | 2 452 |  |  |
|  |
| 20. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 10.2465 | 104.66 |  |  | 1 072.40 |  |  |  |  | 7 472 |  |  |
| 104.66 |  | 1 072.40 |  | 729.27 |  | 7 472 |  |
|  | Объем: 9.315\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 21. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2.07 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 10 631.74 | 1 624.55 | 210.54 | 14.41 | 6.23 | 69 584 | 23 410 | 1 312 |
| 4 249.59 | 12.84 | 8 796.65 | 26.57 | 5.1 | 14.38 | 44 863 | 382 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 2 113.43 |  |  |  | 109% | 25 933 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 337.41 |  |  |  | 65% | 15 465 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 082.58 |  |  |  |  | 110 982 |  |  |
|  |
| 22. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 207 | 76.13 |  |  | 15 758.91 |  |  |  |  | 95 075 |  |  |
| 76.13 |  | 15 758.91 |  | 459.3 |  | 95 075 |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **191 178.23** | **11 786.15** | **23 057.36** |  |  | **1 139 515** | **169 831** | **132 251** |
| **156 334.74** | **1 222.83** |  |  | **837 436** | **17 619** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **191 178.23** | **11 786.15** | **23 057.36** |  |  | **1 139 515** | **169 831** | **132 251** |
| **156 334.74** | **1 222.83** |  |  | **837 436** | **17 619** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **107 727.35** |  |  |  |  | **568 849** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 5, 7, 16, 18; %=109 - по стр. 8, 10, 11, 13, 19, 21; %=92 - по стр. 15)** | **16 490.17** |  |  |  |  | **202 334** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7, 16, 18; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 19, 21; %=54 - по стр. 15)** | **10 401.41** |  |  |  |  | **120 236** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **218 069.81** |  |  |  |  | **1 462 085** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **218 069.81** |  |  |  |  | **1 462 085** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | **4 666.69** |  |  |  |  | **31 289** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | **222 736.50** |  |  |  |  | **1 493 374** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | **4 454.73** |  |  |  |  | **29 867** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **227 191.23** |  |  |  |  | **1 523 241** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **40 894.42** |  |  |  |  | **274 183** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **268 085.65** |  |  |  |  | **1 797 424** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **16 490.17** |  |  |  |  | **202 334** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **10 401.41** |  |  |  |  | **120 236** |  |  |
|  |
|  | **Раздел 3. Тротуар** |
|  |
| 23. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0586 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 354.14 | 8.41 | 345.11 | 14.4 | 6.8 | 2 471 | 121 | 2 347 |
| 10.54 | 836.41 | 0.62 | 49.01 | 5.24 | 14.39 | 3 | 705 |
|  | Объем: 217\*0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 49.38 |  |  |  | 73% | 603 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 24.69 |  |  |  | 34% | 281 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 428.21 |  |  |  |  | 3 355 |  |  |
|  |
| 24. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 93.76 | 27.63 |  | 27.63 | 2 590.37 |  | 2 590.37 |  | 6.07 | 15 724 |  | 15 724 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 58.6\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
| 25. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.05859 | 523.82 | 34.75 | 478.53 | 30.69 | 2.04 | 28.04 | 14.4 | 7.32 | 238 | 29 | 205 |
| 10.54 | 79.95 | 0.62 | 4.68 | 5.24 | 14.41 | 3 | 68 |
|  | Объем: 217\*0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 5.78 |  |  |  | 73% | 71 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2.89 |  |  |  | 34% | 33 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 39.36 |  |  |  |  | 342 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.434 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 1 359.42 | 66.77 | 1 284.84 | 14.4 | 4.72 | 7 056 | 961 | 6 064 |
| 18.00 | 248.28 | 7.81 | 107.75 | 3.83 | 14.4 | 30 | 1 552 |
|  | Объем: 217\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 223.39 |  |  |  | 109% | 2 739 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 141.36 |  |  |  | 65% | 1 633 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 724.17 |  |  |  |  | 11 429 |  |  |
|  |
| 27. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 47.74 | 104.66 |  |  | 4 996.47 |  |  |  |  | 34 815 |  |  |
| 104.66 |  | 4 996.47 |  | 729.27 |  | 34 815 |  |
|  | Объем: 43.4\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 28. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) (прим) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1085 | 675.78 |  | 675.78 | 73.32 |  | 73.32 | 1 | 5.32 | 390 |  | 390 |
|  | 73.83 |  | 8.01 | 6.23 | 14.39 |  | 115 |
|  | Объем: 217\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 10.25 |  |  |  | 109% | 125 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 6.49 |  |  |  | 65% | 75 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 90.06 |  |  |  |  | 590 |  |  |
|  |
| 29. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 11.067 | 280.61 |  |  | 3 105.51 |  |  |  |  | 22 771 |  |  |
| 280.61 |  | 3 105.51 |  | 2 057.59 |  | 22 771 |  |
|  | Объем: 10.85\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 30. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 21.7 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 3 610.07 | 3 050.75 | 430.20 | 14.41 | 4.7 | 46 834 | 43 961 | 2 022 |
| 5.95 | 0.90 | 129.12 | 19.53 | 6.59 | 14.51 | 851 | 283 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 3 929.96 |  |  |  | 109% | 48 226 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 486.93 |  |  |  | 65% | 28 759 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 026.96 |  |  |  |  | 123 819 |  |  |
|  |
| 31. | ТССЦ 403-8719 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2 | 221.34 | 119.43 |  |  | 26 434.64 |  |  |  |  | 91 405 |  |  |
| 119.43 |  | 26 434.64 |  | 412.96 |  | 91 405 |  |
|  | Объем: 217\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | *Установка бортовых камней (поребрика)* |
|  |
| 32. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0015 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 9.07 | 0.22 | 8.83 | 14.4 | 6.8 | 63 | 3 | 60 |
| 10.54 | 836.41 | 0.02 | 1.25 | 5.24 | 14.39 |  | 18 |
|  | Объем: 76\*0.2\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 1.26 |  |  |  | 73% | 15 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 0.63 |  |  |  | 34% | 7 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10.97 |  |  |  |  | 85 |  |  |
|  |
| 33. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 2.4 | 27.63 |  | 27.63 | 66.31 |  | 66.31 |  | 6.07 | 402 |  | 402 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.5\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
| 34. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0015 | 523.82 | 34.75 | 478.53 | 0.79 | 0.05 | 0.72 | 14.4 | 7.32 | 6 | 1 | 5 |
| 10.54 | 79.95 | 0.02 | 0.12 | 5.24 | 14.41 |  | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 0.15 |  |  |  | 73% | 2 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 0.07 |  |  |  | 34% | 1 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |
| 35. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.015 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 46.98 | 2.31 | 44.41 | 14.4 | 4.72 | 244 | 33 | 210 |
| 18.00 | 248.28 | 0.27 | 3.72 | 3.83 | 14.4 | 1 | 54 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 7.72 |  |  |  | 109% | 95 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 4.88 |  |  |  | 65% | 57 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 59.58 |  |  |  |  | 395 |  |  |
|  |
| 36. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 1.65 | 104.66 |  |  | 172.69 |  |  |  |  | 1 203 |  |  |
| 104.66 |  | 172.69 |  | 729.27 |  | 1 203 |  |
|  | Объем: 1.5\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 37. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.76 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 805.96 | 596.45 | 77.30 | 14.41 | 6.23 | 9 751 | 8 595 | 482 |
| 173.95 | 12.84 | 132.20 | 9.76 | 5.1 | 14.38 | 674 | 140 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 775.95 |  |  |  | 109% | 9 521 |  |  |
|  |  |  | =(142\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(142\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 491.03 |  |  |  | 65% | 5 678 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 072.94 |  |  |  |  | 24 950 |  |  |
|  |
| 38. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.015048 | 569.06 |  |  | 8.56 |  |  |  |  | 46 |  |  |
| 569.06 |  | 8.56 |  | 3 085.83 |  | 46 |  |
|  | Объем: (0.76)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 39. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 3.85624 | 685.00 |  |  | 2 641.52 |  |  |  |  | 13 732 |  |  |
| 685.00 |  | 2 641.52 |  | 3 560.87 |  | 13 732 |  |
|  | Объем: (0.76)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 40. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 76 | 34.14 |  |  | 2 594.64 |  |  |  |  | 17 931 |  |  |
| 34.14 |  | 2 594.64 |  | 235.93 |  | 17 931 |  |
|  |
| 41. | ТЕРр 66-23-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 2 | 284.75 | 33.03 | 10.13 | 569.50 | 66.06 | 20.26 | 14.4 | 8.06 | 3 965 | 951 | 163 |
| 241.59 |  | 483.18 |  | 5.9 | 1 | 2 851 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54\*1) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 71.34 |  |  |  | 92% | 875 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 44.92 |  |  |  | 54% | 514 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 685.77 |  |  |  |  | 5 353 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **49 470.65** | **3 793.06** | **4 969.71** |  |  | **269 047** | **54 655** | **28 074** |
| **40 707.89** | **203.83** |  |  | **186 316** | **2 937** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **49 470.65** | **3 793.06** | **4 969.71** |  |  | **269 047** | **54 655** | **28 074** |
| **40 707.89** | **203.83** |  |  | **186 316** | **2 937** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **39 954.03** |  |  |  |  | **181 903** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 23, 25, 32, 34; %=109 - по стр. 26, 28, 30, 35, 37; %=92 - по стр. 41)** | **5 075.18** |  |  |  |  | **62 273** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 23, 25, 32, 34; %=65 - по стр. 26, 28, 30, 35, 37; %=54 - по стр. 41)** | **3 203.90** |  |  |  |  | **37 037** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **57 749.73** |  |  |  |  | **368 357** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **57 749.73** |  |  |  |  | **368 357** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | **1 235.84** |  |  |  |  | **7 883** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | **58 985.57** |  |  |  |  | **376 240** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | **1 179.71** |  |  |  |  | **7 525** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **60 165.28** |  |  |  |  | **383 765** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **10 829.75** |  |  |  |  | **69 078** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **70 995.03** |  |  |  |  | **452 843** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **5 075.18** |  |  |  |  | **62 273** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **3 203.90** |  |  |  |  | **37 037** |  |  |
|  |
|  | **Раздел 4. Прочие работы** |
|  |
| 42. | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 1 | 2 219.13 | 387.78 |  | 2 219.13 | 387.78 |  | 14.41 | 1 | 16 814 | 5 588 |  |
| 1 831.35 |  | 1 831.35 |  | 6.13 | 1 | 11 226 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 403.29 |  |  |  | 88% | 4 917 |  |  |
|  |  |  | =(115\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(115\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 298.59 |  |  |  | 61% | 3 409 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 921.01 |  |  |  |  | 25 140 |  |  |
|  |
| 43. | ТЕР 47-01-046-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 1 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 14.41 | 4.9 | 4 636 | 890 | 2 239 |
| 373.06 | 44.25 | 373.06 | 44.25 | 4.04 | 14.43 | 1 507 | 639 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 110.28 |  |  |  | 88% | 1 346 |  |  |
|  |  |  | =(115\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(115\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 81.65 |  |  |  | 61% | 933 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 083.70 |  |  |  |  | 6 914 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **3 110.90** | **449.57** | **456.93** |  |  | **21 450** | **6 478** | **2 239** |
| **2 204.41** | **44.25** |  |  | **12 733** | **639** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **3 110.90** | **449.57** | **456.93** |  |  | **21 450** | **6 478** | **2 239** |
| **2 204.41** | **44.25** |  |  | **12 733** | **639** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)** | **513.57** |  |  |  |  | **6 263** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)** | **380.24** |  |  |  |  | **4 341** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **4 004.71** |  |  |  |  | **32 054** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **4 004.71** |  |  |  |  | **32 054** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | **85.70** |  |  |  |  | **686** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | **4 090.41** |  |  |  |  | **32 740** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | **81.81** |  |  |  |  | **655** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **4 172.22** |  |  |  |  | **33 395** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **751.00** |  |  |  |  | **6 011** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **4 923.22** |  |  |  |  | **39 406** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **513.57** |  |  |  |  | **6 263** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **380.24** |  |  |  |  | **4 341** |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **252 814.21** | **18 079.98** | **35 487.23** |  |  | **1 496 254** | **260 513** | **199 257** |
| **199 247.04** | **1 862.74** |  |  | **1 036 485** | **26 833** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **252 814.21** | **18 079.98** | **35 487.23** |  |  | **1 496 254** | **260 513** | **199 257** |
| **199 247.04** | **1 862.74** |  |  | **1 036 485** | **26 833** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **147 681.38** |  |  |  |  | **750 752** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 42, 43; %=73 - по стр. 5, 7, 16, 18, 23, 25, 32, 34; %=109 - по стр. 8, 10, 11, 13, 19, 21, 26, 28, 30, 35, 37; %=92 - по стр. 15, 41)** | **24 619.67** |  |  |  |  | **301 835** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 23, 25, 32, 34; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 19, 21, 26, 28, 30, 35, 37; %=54 - по стр. 15, 41; %=61 - по стр. 42, 43)** | **15 451.37** |  |  |  |  | **178 504** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **292 885.25** |  |  |  |  | **1 976 593** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **292 885.25** |  |  |  |  | **1 976 593** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | **6 267.74** |  |  |  |  | **42 299** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | **299 152.99** |  |  |  |  | **2 018 892** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | **5 983.06** |  |  |  |  | **40 378** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **305 136.05** |  |  |  |  | **2 059 270** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **54 924.49** |  |  |  |  | **370 669** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **360 060.54** |  |  |  |  | **2 429 939** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **24 619.67** |  |  |  |  | **301 835** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **15 451.37** |  |  |  |  | **178 504** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |