«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
       Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /_С.Б. Русович_ /	   ________________ /_А.Н. Поправка_ /	
		
 «____»_____________ 2013 года	          «23» июля 2013 года	

Объект: капитальный ремонт мягкой кровли по ул. 9 апреля, д. 72-78, г. Калининград	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на: капитальный ремонт мягкой кровли	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9.61	
2.	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9.61	
3.	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	9.61	
4.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9.61	
5.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	9.61	
6.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9.61	
7.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9.61	
8.	Унифлекс ЭПП (нижний слой)	м2	1114.76	
9.	Унифлекс ЭКП (верхний слой)	м2	1339.476	
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (будки выходов, вентканалы)	100 м примыканий	0.968	
11.	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	4	
12.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник по периметру, сандрики)	100 м	2.706	
13.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	9	
14.	Дефлектор  Д 100 мм	шт.	9	
15.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	
16.	Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1.2	
17.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 10 каналов	10 шт.	0.8	
18.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 20 каналов	10 шт.	0.4	
19.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	1.738	
20.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.738	
21.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.5	
22.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.2	
23.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.1	
24.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.1	
25.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.2	
26.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.045	
27.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.045	
28.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0.045	
29.	Этернит в комплекте	м2	5.76	
30.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.02	
31.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
32.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0128	
33.	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	1.28	
34.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	компл.	2	
35.	Обивка слуховых окон снаружи и дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с одной стороны	100 м2 проемов	0.1012	
36.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	69.201	
37.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	69.201	

Составил:	Начальник договорного отдела                           И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. Директора по экономике                             Л.Д. Воеводина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)