«Утверждаю»	
			   Директор МКУ «КР МКД»	
			 С. Б. Русович ____________	
			   «___»______________2015г.	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений многоквартирного дома №85-91 по ул. П. Морозова г. Калининграда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	
	
Сметная стоимость:	7 649.369	тыс. руб.	
монтажных работ:	9.882	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	10.707	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 633.197	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.16	165.55	131.65	33.90	1 019.79	810.96	208.82	16.11	6.86	14 497	13 065	1 433	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			802.85				84%	10 975			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			486.58				48%	6 271			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 309.22					31 743			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.16	172.51	127.80	44.71	1 062.66	787.25	275.41	16.11	9.68	15 349	12 683	2 666	
					6.95			42.81	1	16.08			688	
	Накладные расходы		83%			688.95				71%	9 493			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			539.54				52%	6 953			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 291.15					31 795			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной, 100 м2 кровли	6.16	172.51	127.80	44.71	1 062.66	787.25	275.41	16.11	9.68	15 349	12 683	2 666	
					6.95			42.81	1	16.08			688	
	Накладные расходы		83%			688.95				71%	9 493			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			539.54				52%	6 953			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 291.15					31 795			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.6	6 775.72	1 449.90	67.19	4 065.43	869.94	40.31	16.11	9	27 156	14 015	363	
				5 258.63			3 155.18		4.05	1		12 778		
	Накладные расходы		83%			722.05				71%	9 951			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			565.46				52%	7 288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 352.94					44 394			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.1	9 291.30	1 358.31	34.61	28 803.03	4 210.76	107.29	16.11	8.96	141 762	67 835	961	
				7 898.38			24 484.98		2.98	1		72 965		
	Накладные расходы		83%			3 494.93				71%	48 163			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 736.99				52%	35 274			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 034.95					225 199			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок) 1,2м*60шт ( прим), 100 м	0.72	3 176.89	1 205.91	20.22	2 287.36	868.26	14.56	16.11	9	18 908	13 988	131	
				1 950.76			1 404.55		3.41	1		4 790		
	Объем: 1.2*60													
	Накладные расходы		83%			720.66				71%	9 931			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			564.37				52%	7 274			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 572.38					36 113			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	3.1	4 519.16	360.82	36.65	14 009.40	1 118.54	113.62	16.11	9.04	62 873	18 020	1 027	
				4 121.69			12 777.24		3.43	1		43 826		
	Накладные расходы		83%			928.39				71%	12 794			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			727.05				52%	9 370			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 664.84					85 038			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	1.44	1 615.27	301.17	30.24	2 325.99	433.68	43.55	16.11	7.35	14 461	6 987	320	
				1 283.86	5.99		1 848.76	8.63	3.87	17.45		7 155	151	
	Накладные расходы		86%			380.39				73%	5 211			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			309.62				56%	3 997			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 015.99					23 669			
	
9.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.013	8 572.20	5 513.35	252.31	111.44	71.67	3.28	16.11	7.76	1 345	1 155	25	
				2 806.54	60.12		36.49	0.78	4.52	17.91		165	14	
	Накладные расходы		78%			56.51				66%	772			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			45.64				50%	585			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213.59					2 701			
	
10.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0546	3 086.00			168.50					734			
				3 086.00			168.50		13 441.57			734		
	Объем: 0.013*4200													
	
11.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 6 каналов), 100 м труб	0.013	23 217.20	15 220.75	473.40	301.82	197.87	6.15	16.11	7.75	3 677	3 188	48	
				7 523.05	112.70		97.80	1.47	4.52	17.9		442	26	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			155.49				66%	2 121			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			125.58				50%	1 607			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					582.89					7 405			
	
12.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.143	3 086.00			441.30					1 922			
				3 086.00			441.30		13 441.57			1 922		
	Объем: 0.013*2200*5													
	
13.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.187	1 567.41	240.58	37.36	293.11	44.99	6.99	16.12	8.08	1 913	725	56	
				1 289.47	2.11		241.13	0.39	4.69	16.12		1 131	6	
	Вычт.ресурсы:  204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			44.93				84%	614			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.23				48%	351			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					365.26					2 878			
	
14.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.223	2 412.79	1 295.60	2.05	538.05	288.92	0.46	16.11	6.41	5 538	4 654	3	
				1 115.14			248.68		3.54	1		880		
	Накладные расходы		79%			228.25				67%	3 118			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			144.46				40%	1 862			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					910.76					10 518			
	
15.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.223	2 291.60	114.18	14.24	511.03	25.46	3.17	16.11	9.07	1 795	410	29	
				2 163.18			482.39		2.81	1		1 356		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			24.19				80%	328			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.97				37%	152			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					547.18					2 275			
	
16.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.88	75.57	75.35	0.22	66.50	66.31	0.19	16.11	6.5	1 069	1 068	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			55.04				71%	758			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.10				52%	555			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.64					2 383			
	
17.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.88	8 813.16	326.90	31.86	7 755.58	287.67	28.04	16.11	8.82	28 615	4 634	247	
				8 454.40	3.03		7 439.87	2.66	3.19	16.07		23 733	43	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			313.56				92%	4 303			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			159.68				44%	2 058			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 228.82					34 976			
	
18.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	0.3616	11 907.97	1 173.45	33.16	4 305.92	424.32	11.99	16.11	9.53	17 437	6 836	114	
				10 701.36	3.78		3 869.61	1.37	2.71	16.09		10 487	22	
	Объем: 90.4*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			459.75				92%	6 309			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			234.13				44%	3 018			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 999.79					26 764			
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ( капельник), 100 м	0.88	2 956.30	374.76	6.66	2 601.54	329.79	5.86	16.11	9.22	11 598	5 313	54	
				2 574.88	1.03		2 265.89	0.91	2.75	18.87		6 231	17	
	Накладные расходы		83%			274.48				71%	3 784			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			214.96				52%	2 772			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 090.98					18 154			
	
20.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	16.632	221.62	101.80	102.69	3 685.91	1 693.10	1 707.90	16.11	3.72	34 381	27 276	6 353	
				17.13	1.45		284.91	24.12	2.64	16.18		752	390	
	Объем: 616*2+616*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 545.50				77%	21 303			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 030.33				48%	13 280			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 261.74					68 964			
	
21.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	344.2824	36.04			12 407.94					64 932			
				36.04			12 407.94		188.6			64 932		
	Объем: 16.632*20.7													
	
22.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	6.16	286.73	122.64	1.26	1 766.25	755.44	7.78	16.11	9.16	15 511	12 170	71	
				162.83			1 003.03		3.26	1		3 270		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			702.56				79%	9 614			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			483.48				51%	6 207			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 952.29					31 332			
	
23.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	770	13.13			10 110.10					32 586			
				13.13			10 110.10		42.32			32 586		
	Объем: 616*1.25													
	
24.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	6.16	2 713.25	179.98	29.68	16 713.62	1 108.68	182.83	16.12	9.21	67 518	17 872	1 684	
				2 503.59	4.13		15 422.11	25.44	3.11	18.83		47 963	479	
	Накладные расходы		83%			941.32				71%	13 029			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			737.18				52%	9 543			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 392.12					90 090			
	
25.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	6.16	8 171.06	405.87	165.99	50 333.71	2 500.16	1 022.48	16.12	8.26	285 144	40 303	8 446	
				7 599.20	14.91		46 811.07	91.86	5.05	16.09		236 396	1 478	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 799.38				92%	38 439			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 425.61				44%	18 384			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 558.70					341 966			
	
26.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	44	137.86			6 065.84					24 669			
				137.86			6 065.84		560.66			24 669		
	
27.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей ( прим), 100 м ограждения	0.88	4 972.00	72.11	75.20	4 375.36	63.45	66.18	16.11	7.68	21 018	1 022	508	
				4 824.69	5.48		4 245.73	4.82	4.59	16.09		19 488	78	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			73.73				92%	1 012			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			37.55				44%	484			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 486.64					22 514			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.54	7 415.77	333.04	13.17	4 004.52	179.84	7.11	16.11	9.13	13 804	2 897	65	
				7 069.56			3 817.56		2.84	1		10 842		
	Накладные расходы		83%			149.27				71%	2 057			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			116.90				52%	1 506			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 270.68					17 367			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.11	9.14	2 695	1 118	9	
				5 145.09			617.41		2.54	1		1 568		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	794			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	581			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					4 070			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.11	9.14	1 022	465	4	
				8 231.09			493.87		1.12	1		553		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 594			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.11	9.14	1 086	465	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 658			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.54	1 357.93	327.73	1.01	733.28	176.97	0.55	16.11	9.16	5 129	2 851	5	
				1 029.19			555.76		4.09	1		2 273		
	Накладные расходы		83%			146.89				71%	2 024			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			115.03				52%	1 483			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					995.20					8 636			
	
33.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка ветровой доски, прим, 100 м2 подшивки	1.16	257.63	231.54	26.09	298.85	268.59	30.26	16.11	9.34	4 610	4 327	283	
					10.34			11.99	1	18.8			225	
	Накладные расходы		85%			238.49				72%	3 277			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			224.46				64%	2 913			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					761.81					10 801			
	
34.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройство ветровой доски, прим, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.16	3 104.61	230.44	94.03	3 601.35	267.31	109.07	16.11	9.12	15 363	4 306	995	
				2 780.15			3 224.97		3.12	1		10 062		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			283.35				90%	3 875			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			144.35				43%	1 852			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 029.05					21 090			
	
35.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами ветровой доски, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.116	1 316.51	347.48	6.74	152.72	40.31	0.78	16.11	9.15	947	649	7	
				962.29	0.16		111.63	0.02	2.6	18.69		290		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			38.31				80%	519			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.96				37%	240			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.99					1 706			
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
36.	ТЕР 46-04-010-02 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	3.433	371.82	252.79	119.03	1 276.46	867.83	408.63	16.11	9.34	17 797	13 981	3 817	
					47.16			161.90	1	18.81			3 045	
	Накладные расходы		99%			1 019.43				84%	14 302			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			617.84				48%	8 172			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 913.73					40 271			
	
37.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	51.495	47.52	20.14	27.38	2 447.04	1 036.90	1 410.14	16.11	7.36	27 083	16 705	10 379	
					3.42			176.32	2.16	16.11			2 840	
	Объем: 343.3*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 310.28				92%	17 981			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			667.27				44%	8 600			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 424.59					53 664			
	
38.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.792	286.73	122.64	1.26	1 087.27	465.04	4.79	16.11	9.16	9 548	7 492	44	
				162.83			617.45		3.26	1		2 013		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			432.49				79%	5 919			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			297.63				51%	3 821			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 817.38					19 288			
	
39.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	474	7.04			3 336.96					11 319			
				7.04			3 336.96		23.88			11 319		
	Объем: 379.2*1.25													
	
40.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	51.495	202.86	119.97	82.89	10 446.04	6 177.75	4 268.29	16.11	8.94	137 682	99 524	38 159	
									18.43	1				
	Объем: 343.3*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			5 559.98				77%	76 633			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 706.65				48%	47 772			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 712.67					262 087			
	
41.	104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	1050.498	26.54			27 880.22					90 553			
				26.54			27 880.22		86.2			90 553		
	Объем: 343.3*3*1.02													
	
42.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.433	286.73	122.64	1.26	984.34	421.01	4.33	16.11	9.16	8 644	6 782	40	
				162.83			559.00		3.26	1		1 822		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			391.54				79%	5 358			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			269.45				51%	3 459			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 645.33					17 461			
	
43.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	429.125	13.13			5 634.41					18 161			
				13.13			5 634.41		42.32			18 161		
	Объем: 343.3*1.25													
	
44.	ТЕР 10-01-083-03 
(Прим) 
Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	3.433	5 618.36	315.76	133.24	19 287.84	1 083.99	457.40	16.11	7.6	79 680	17 463	3 476	
				5 169.37	11.14		17 746.45	38.24	3.31	16.09		58 741	615	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 189.56				90%	16 270			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			606.00				43%	7 774			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 083.41					103 724			
	
45.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.128	221.62	101.80	102.69	2 022.91	929.21	937.33	16.11	3.72	18 869	14 970	3 487	
				17.13	1.45		156.36	13.24	2.64	16.18		413	214	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			848.21				77%	11 692			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			565.47				48%	7 288			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 436.59					37 849			
	
46.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	188.9496	36.04			6 809.74					35 636			
				36.04			6 809.74		188.6			35 636		
	Объем: 9.128*20.7													
	
	ОКНА ЧЕРДАКА	
	
47.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0187	1 734.68	1 482.28	252.40	32.44	27.72	4.72	16.12	9.34	491	447	44	
					100.00			1.87	1	18.81			35	
	Накладные расходы		99%			29.29				84%	405			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.75				48%	231			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.49					1 127			
	
48.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0187	18 151.76	2 401.83	853.67	339.44	44.91	15.96	16.11	7.38	1 621	724	118	
				14 896.26	34.11		278.56	0.64	2.8	18.81		780	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			48.28				90%	662			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24.60				43%	316			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.32					2 600			
	
49.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0187	21 833.35	2 767.20	891.18	408.28	51.75	16.67	16.11	7.17	1 898	834	119	
				18 174.97	34.11		339.87	0.64	2.78	18.81		945	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			55.53				90%	761			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.29				43%	364			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.10					3 023			
	
50.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.87	3 070.76			5 742.32					9 815			
				3 070.76			5 742.32		5 248.9			9 815		
	
51.	ТЕРр 61-2-7 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.116	3 516.04	2 146.49	21.85	407.86	248.99	2.53	16.11	9.34	4 588	4 011	24	
				1 347.70	8.66		156.33	1.00	3.54	18.8		553	19	
	Накладные расходы		79%			197.49				67%	2 700			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			125.00				40%	1 612			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					730.35					8 900			
	
52.	ТЕР 15-04-005-03 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.116	1 827.74	563.01	23.78	212.02	65.31	2.76	16.12	9.14	1 576	1 053	25	
				1 240.95	0.39		143.95	0.05	3.46	18.69		498	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			62.09				80%	843			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.72				37%	390			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.83					2 809			
	
53.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	96.565	48.13	4.41	36.66	4 647.28	425.85	3 540.07	16.1	7.59	44 695	6 856	26 869	
									1	1				
	Объем: 616*0.014+8.624+10.472+0.508+2.037+0.406+0.225+0.107+0.105+0.197+2.772+51.495*1.2+0.694													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			425.85				100%	6 856			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			255.51				60%	4 114			
	
54.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	96.565	16.40		16.40	1 583.67		1 583.67	1	7.87	12 463		12 463	
									1	1				
	Объем: 616*0.014+8.624+10.472+0.508+2.037+0.406+0.225+0.107+0.105+0.197+2.772+51.495*1.2+0.694													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	282 054.35	30 650.81	16 939.28			1 508 532	493 822	127 642	
			233 782.89	653.98				876 105	11 098	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	275 823.40	30 224.96	11 815.54			1 451 374	486 966	88 310	
			233 782.89	653.98				876 105	11 098	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	78 597.33					290 327			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 13, 36, 47; %=71 - по стр. 2-7, 16, 19, 24, 28-32; %=73 - по стр. 8; %=66 - по стр. 9, 11; %=67 - по стр. 14, 51; %=80 - по стр. 15, 35, 52; %=92 - по стр. 17, 18, 25, 27, 37; %=77 - по стр. 20, 40, 45; %=79 - по стр. 22, 38, 42; %=72 - по стр. 33; %=90 - по стр. 34, 44, 48, 49)	28 207.77					388 250			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 20, 36, 40, 45, 47; %=52 - по стр. 2-7, 16, 19, 24, 28-32; %=56 - по стр. 8; %=50 - по стр. 9, 11; %=40 - по стр. 14, 51; %=37 - по стр. 15, 35, 52; %=44 - по стр. 17, 18, 25, 27, 37; %=51 - по стр. 22, 38, 42; %=64 - по стр. 33; %=43 - по стр. 34, 44, 48, 49)	18 848.99					243 093			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	322 880.16					2 082 717			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 230.95	425.85	5 123.74			57 158	6 856	39 332	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53)	425.85					6 856			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53)	255.51					4 114			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 230.95					57 158			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	329 111.11					2 139 875			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 042.98					45 793			
	ИТОГО	336 154.09					2 185 668			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 723.08					43 713			
	ИТОГО	342 877.17					2 229 381			
	НДС 18%	61 717.89					401 289			
	ВСЕГО С НДС	404 595.06					2 630 670			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	28 207.77					388 250			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 848.99					243 093			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
55.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов , прим, 100 м2	6.9	188.95	188.95		1 303.76	1 303.76		16.11	1	21 003	21 003		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 290.72				84%	17 643			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			782.26				48%	10 081			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 376.74					48 727			
	
56.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9.1	1 213.62	458.23	8.86	11 043.96	4 169.88	80.65	16.12	9.13	102 262	67 219	736	
				746.53			6 793.42		5.05	1		34 307		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			4 586.87				93%	62 514			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 835.52				54%	36 298			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 466.35					201 074			
	
57.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.9	63.27	49.68	13.59	56.94	44.71	12.23	16.11	1.78	742	720	22	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			34.87				66%	475			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			22.36				40%	288			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.17					1 505			
	
58.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.9	4 688.98	197.81	4 246.36	4 220.08	178.03	3 821.72	16.12	4.06	19 166	2 870	15 516	
				244.81	143.10		220.33	128.79	3.54	15.1		780	1 945	
	Накладные расходы		78%			239.32				66%	3 178			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			153.41				40%	1 926			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 612.81					24 270			
	
59.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4	37.19	25.77		148.76	103.08		16.12	1	1 893	1 662		
				11.42			45.68		5.06	1		231		
	Накладные расходы		86%			88.65				73%	1 213			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			72.16				56%	931			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.56					4 037			
	
60.	ТЕРр 53-23-2 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, 1 м карниза	5	296.64	57.56	2.16	1 483.20	287.80	10.80	16.11	10.18	9 378	4 636	110	
				236.92	0.30		1 184.60	1.50	3.91	16.2		4 632	24	
	Накладные расходы		86%			248.80				73%	3 402			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			202.51				56%	2 610			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 934.51					15 389			
	
61.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	8.02	40 613.99	3 949.94	5 786.76	325 724.22	31 678.51	46 409.84	16.12	5.75	1 213 353	510 658	266 857	
				30 877.29	307.74		247 635.87	2 468.05	1.76	16.11		435 839	39 760	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			32 439.23				80%	440 334			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16 048.88				37%	203 655			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374 212.34					1 857 342			
	
62.	104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	89.824	671.40			60 307.83					327 195			
				671.40			60 307.83		3 642.62			327 195		
	Объем: (8.02)*11.2													
	
63.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.53	2 956.30	374.76	6.66	1 566.84	198.62	3.53	16.11	9.22	6 985	3 200	33	
				2 574.88	1.03		1 364.69	0.55	2.75	18.87		3 753	10	
	Накладные расходы		83%			165.31				71%	2 279			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			129.46				52%	1 669			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 861.61					10 933			
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
	
64.	ФЕРм 08-02-390-03 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	1.02	325.68	193.34	39.07	332.19	197.21	39.85	17.1	3.17	3 843	3 372	126	
				93.27	0.14		95.14	0.14	3.62	17.36		344	2	
	Накладные расходы		95%			187.48				81%	2 733			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			128.28				52%	1 754			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.95					8 330			
	
65.	С Цена поставщик. 
Короб пластиковый 90х60мм, м	104.04	36.18			3 764.44					16 074			
				36.18			3 764.44		4.27			16 074		
	Объем: 102*1.02													
	Поправки: М: =150*1.03/4.27	
	
66.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	1.02	51.16	35.34	2.22	52.18	36.05	2.26	17.11	7.84	729	617	18	
				13.60	0.14		13.87	0.14	6.81	17.36		94	2	
	Накладные расходы		95%			34.38				81%	501			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.52				52%	322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.08					1 552			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
67.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.5	37.19	25.77		55.79	38.66		16.12	1	710	623		
				11.42			17.13		5.06	1		87		
	Накладные расходы		86%			33.25				73%	455			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			27.06				56%	349			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.10					1 514			
	
68.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.898	80.30	76.91	1.68	72.11	69.07	1.50	16.11	9.18	1 131	1 113	14	
				1.71	0.16		1.54	0.15	2.64	18.69		4	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.76				80%	893			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.53				37%	413			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.40					2 437			
	
69.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	11.79074	15.82			186.53					612			
				15.82			186.53		51.87			612		
	Объем: 0.898*0.013*1010													
	
70.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  стен с нанесением клеевого состава по сетке, (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.898	2 074.12	832.23	83.91	1 862.56	747.34	75.35	16.11	9.97	16 472	12 040	751	
				1 157.98	39.06		1 039.87	35.08	3.54	14.27		3 681	501	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			743.30				80%	10 033			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			367.74				37%	4 640			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 973.60					31 145			
	
71.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	98.78	12.74			1 258.46					2 521			
				12.74			1 258.46		25.52			2 521		
	Объем: 89.8*1.1													
	
72.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.898	6 763.95	788.77	62.59	6 074.03	708.32	56.20	16.11	8.32	30 780	11 411	468	
				5 912.59			5 309.51		3.56	1		18 902		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			672.90				80%	9 129			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			332.91				37%	4 222			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 079.84					44 131			
	
73.	ТЕР 15-04-019-08 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.898	915.24	118.78	57.04	821.89	106.67	51.22	16.12	3.94	4 039	1 719	202	
				739.42			664.00		3.19	1		2 118		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			101.34				80%	1 375			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			50.13				37%	636			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					973.36					6 050			
	
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	
	
74.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.192	1 870.07	1 617.67	252.40	359.05	310.59	48.46	16.12	9.34	5 459	5 007	453	
					100.00			19.20	1	18.81			361	
	Накладные расходы		99%			326.49				84%	4 509			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			197.87				48%	2 577			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					883.42					12 545			
	
75.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.192	13 645.67	1 866.15	717.87	2 619.97	358.30	137.83	16.11	7.8	12 773	5 772	1 075	
				11 061.65	12.80		2 123.84	2.46	2.79	18.8		5 926	46	
	Объем: 6*0.8*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			382.41				90%	5 236			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			194.81				43%	2 502			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 197.19					20 511			
	
76.	203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	19.2	1 770.36			33 990.91					56 342			
				1 770.36			33 990.91		2 934.46			56 342		
	Объем: 6.0*0.8*4													
	
77.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.032	5 874.09	264.64	24.75	187.97	8.47	0.79	16.11	9.15	462	136	7	
				5 584.70	0.78		178.71	0.02	1.78	18.69		318		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			9.00				90%	122			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.58				43%	58			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.55					643			
	
78.	101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	3.2	76.10			243.52					870			
				76.10			243.52		271.81			870		
	
79.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.128	6 573.92	2 219.10	136.83	841.46	284.04	17.51	16.11	10.46	6 589	4 576	183	
				4 217.99	39.23		539.90	5.02	3.39	16.51		1 830	83	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			274.61				80%	3 727			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			135.86				37%	1 724			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 251.93					12 040			
	
80.	ТЕР 11-01-018-03 
Установка перфоуголка, прим, 100 м жилок	0.128	1 174.35	257.23	1.52	150.32	32.93	0.19	16.12	9.16	913	531	2	
				915.60			117.20		3.25	1		381		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			36.55				94%	499			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			21.08				51%	271			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.95					1 683			
	
81.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.128	1 392.74	333.48	15.69	178.27	42.69	2.01	16.12	9.13	1 157	688	18	
				1 043.57	0.20		133.58	0.02	3.37	18.69		450		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			40.57				80%	550			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.07				37%	255			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.92					1 962			
	
82.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.046	1 143.95	891.55	252.40	52.62	41.01	11.61	16.12	9.34	770	661	108	
					100.00			4.60	1	18.81			87	
	Накладные расходы		99%			45.15				84%	628			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.37				48%	359			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.14					1 757			
	
83.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	4.62	102.34	34.85	32.75	472.81	160.98	151.28	16.11	8.1	4 448	2 593	1 225	
				34.75			160.55		3.92	1		629		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			130.39				69%	1 789			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			115.91				58%	1 504			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					719.11					7 741			
	
84.	Цена поставщика. 
Блоки дверные металлические однопольные, м2	4.62	1 510.07			6 976.52			1	1	29 790			
				1 510.07			6 976.52		4.27	1		29 790		
	Поправки: М: =6200*1.04/4.27	
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
	
85.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	6.8	363.53	86.00	277.53	2 472.00	584.80	1 887.20	16.11	4.18	17 310	9 421	7 889	
					25.40			172.72	1	16.1			2 781	
	Накладные расходы		99%			749.94				84%	10 250			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			454.51				48%	5 857			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 676.46					33 417			
	
86.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1992	1 466.39	1 466.39		292.10	292.10		16.11	1	4 706	4 706		
									1	1				
	Объем: 99.6*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			210.31				61%	2 871			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			111.00				31%	1 459			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.41					9 036			
	
87.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2988	3 001.78	246.00	111.59	896.93	73.50	33.34	16.12	4.34	3 882	1 185	145	
				2 644.20			790.09		3.23	1		2 552		
	Объем: 99.6*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			80.85				93%	1 102			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			49.98				54%	640			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 027.76					5 624			
	
88.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	7.968	452.40	40.32	76.78	3 604.76	321.26	611.74	16.11	4.6	19 772	5 176	2 814	
				335.31	7.73		2 671.75	61.55	4.41	16.1		11 782	991	
	Объем: 99.6*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			424.92				94%	5 797			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			245.00				51%	3 145			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 274.68					28 714			
	
89.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	7.968	203.51	35.93	41.45	1 621.54	286.26	330.27	16.12	4.78	10 856	4 614	1 579	
				126.13	4.21		1 005.00	33.57	4.64	16.11		4 663	541	
	Объем: 99.6*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			355.01				94%	4 846			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			204.69				51%	2 629			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 181.24					18 331			
	
90.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	7.968	730.22	37.46	0.38	5 818.40	298.45	2.99	16.11	5.8	29 265	4 808	17	
				692.39			5 516.96		4.43	1		24 440		
	Объем: 99.6*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			331.28				94%	4 520			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			191.01				51%	2 452			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 340.69					36 237			
	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
	
91.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.168	1 466.39	1 466.39		246.35	246.35		16.11	1	3 969	3 969		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			177.37				61%	2 421			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			93.61				31%	1 230			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					517.34					7 620			
	
92.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.168	810.13	810.13		136.10	136.10		16.11	1	2 193	2 193		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			97.99				61%	1 338			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			51.72				31%	680			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.81					4 211			
	
93.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	4.202	218.68	77.46	141.22	918.89	325.49	593.41	16.11	4.18	7 724	5 244	2 480	
					12.93			54.33	1	16.09			874	
	Накладные расходы		99%			376.02				84%	5 139			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			227.89				48%	2 937			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 522.80					15 800			
	
94.	ТЕР 08-02-001-01 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	2.9	1 353.07	54.77	48.60	3 923.92	158.85	140.94	16.11	9.67	17 947	2 559	1 363	
				1 249.70	7.55		3 624.13	21.90	3.87	16.09		14 025	352	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			198.83				93%	2 707			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			122.91				54%	1 572			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 245.66					22 226			
	
95.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.24	1 679.51	942.47	24.65	403.08	226.19	5.92	16.12	9.21	4 482	3 646	54	
				712.39	3.75		170.97	0.90	4.57	18.79		781	17	
	Накладные расходы		76%			172.59				65%	2 381			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			136.25				48%	1 758			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.92					8 621			
	
96.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.043	3 123.68	1 006.36	2 117.32	134.32	43.27	91.04	16.11	4.92	1 145	697	448	
					238.98			10.28	1	16.37			168	
	Накладные расходы		80%			42.84				68%	588			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			36.41				54%	467			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213.57					2 200			
	
97.	ТЕР 11-01-014-01 
Устройство полов бетонных толщиной 100 мм, 100 м2 пола	0.043	8 514.77	355.76	443.41	366.13	15.30	19.07	16.11	8.01	1 932	246	153	
				7 715.59	177.98		331.77	7.65	4.62	16.14		1 533	124	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			25.47				94%	348			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			14.69				51%	189			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.29					2 469			
	
98.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	3.08	9.37	9.37		28.87	28.87		16.1	1	465	465		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			23.38				69%	321			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.32				48%	223			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.58					1 009			
	
99.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.298	80.30	76.91	1.68	23.93	22.92	0.50	16.11	9.18	375	369	5	
				1.71	0.16		0.51	0.05	2.64	18.69		1	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21.82				80%	296			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.80				37%	137			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.55					808			
	
100.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	3.91274	15.82			61.90					203			
				15.82			61.90		51.87			203		
	Объем: (0.298)*0.013*1010													
	
101.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.298	2 074.12	832.23	83.91	618.09	248.01	25.01	16.11	9.97	5 466	3 995	249	
				1 157.98	39.06		345.08	11.64	3.54	14.27		1 222	166	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			246.67				80%	3 329			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			122.04				37%	1 540			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.79					10 334			
	
102.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.298	2 291.60	114.18	14.24	682.90	34.03	4.24	16.11	9.07	2 398	548	38	
				2 163.18			644.63		2.81	1		1 811		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			32.33				80%	438			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.99				37%	203			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					731.22					3 039			
	
103.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	40.4126	48.13	4.41	36.66	1 944.90	178.22	1 481.53	16.1	7.59	18 704	2 869	11 245	
									1	1				
	Объем: 690*0.014*1.8+6.8*2.2+0.221+4.202*1.8+0.28													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			178.22				100%	2 869			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			106.93				60%	1 721			
	
104.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	40.4126	16.40		16.40	662.77		662.77	1	7.87	5 216		5 216	
									1	1				
	Объем: 690*0.014*1.8+6.8*2.2+0.221+4.202*1.8+0.28													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	491 267.07	44 626.69	56 824.80			2 056 471	719 537	321 619	
			389 530.43	3 040.31				1 010 723	48 839	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	384.37	233.26	42.11			4 572	3 989	144	
			109.01	0.28				438	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 64, 66)	221.86					3 234			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 64, 66)	151.80					2 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	758.03					9 882			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	487 802.22	44 054.23	54 487.11			2 023 531	710 086	303 789	
			389 260.87	3 040.03				1 009 656	48 835	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	106 790.11					433 607			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 55, 74, 82, 85, 93; %=93 - по стр. 56, 87, 94; %=66 - по стр. 57, 58; %=73 - по стр. 59, 60, 67; %=80 - по стр. 61, 68, 70, 72, 73, 79, 81, 99, 101, 102; %=71 - по стр. 63; %=90 - по стр. 75, 77; %=94 - по стр. 80, 88-90, 97; %=61 - по стр. 86, 91, 92; %=65 - по стр. 95; %=68 - по стр. 96; %=69 - по стр. 98)	45 392.74					616 886			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55, 74, 82, 85, 93, 95, 98; %=54 - по стр. 56, 87, 94, 96; %=40 - по стр. 57, 58; %=56 - по стр. 59, 60, 67; %=37 - по стр. 61, 68, 70, 72, 73, 79, 81, 99, 101, 102; %=52 - по стр. 63; %=43 - по стр. 75, 77; %=51 - по стр. 80, 88-90, 97; %=31 - по стр. 86, 91, 92)	23 764.39					302 580			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	556 959.35					2 942 997			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	472.81	160.98	151.28			4 448	2 593	1 225	
			160.55					629		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 83)	130.39					1 789			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 83)	115.91					1 504			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	719.11					7 741			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 607.67	178.22	2 144.30			23 920	2 869	16 461	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 103)	178.22					2 869			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 103)	106.93					1 721			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 607.67					23 920			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	561 044.16					2 984 540			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	12 006.35					63 869			
	ИТОГО	573 050.51					3 048 409			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 461.01					60 968			
	ИТОГО	584 511.52					3 109 377			
	НДС 18%	105 212.07					559 688			
	ВСЕГО С НДС	689 723.59					3 669 065			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	45 744.99					621 909			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 032.10					306 160			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	
	
105.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.086	1 734.68	1 482.28	252.40	149.18	127.48	21.71	16.12	9.34	2 258	2 055	203	
					100.00			8.60	1	18.81			162	
	Накладные расходы		99%			134.72				84%	1 862			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			81.65				48%	1 064			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					365.55					5 184			
	
106.	ТЕР 46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	2.1	428.88	116.97	311.91	900.65	245.64	655.01	16.12	4.18	6 698	3 960	2 738	
					28.55			59.96	1	16.1			965	
	Накладные расходы		99%			302.54				84%	4 137			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			183.36				48%	2 364			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 386.55					13 199			
	
107.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0864	21 833.35	2 767.20	891.18	1 886.40	239.09	77.00	16.11	7.17	8 769	3 852	552	
				18 174.97	34.11		1 570.32	2.95	2.78	18.81		4 365	55	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			256.56				90%	3 516			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			130.70				43%	1 680			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 273.66					13 965			
	
108.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	8.64	3 070.76			26 531.37					45 350			
				3 070.76			26 531.37		5 248.9			45 350		
	
109.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.076	1 143.95	891.55	252.40	86.94	67.76	19.18	16.12	9.34	1 271	1 092	179	
					100.00			7.60	1	18.81			143	
	Объем: 1.0*1.9*4													
	Накладные расходы		99%			74.61				84%	1 037			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.22				48%	593			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.76					2 901			
	
110.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	7.6	161.16	30.94	17.07	1 224.81	235.14	129.73	16.12	4.95	6 187	3 790	642	
				113.15			859.94		2.04	1		1 754		
	Объем: 1.0*1.9*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			190.46				69%	2 615			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			169.30				58%	2 198			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 584.57					11 000			
	
111.	203-8117 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм, шт.	4	3 105.48			12 421.92					42 971			
				3 105.48			12 421.92		10 742.85			42 971		
	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
	
112.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы, прим, 1 м3	13.7	303.52	75.11	228.41	4 158.22	1 029.01	3 129.22	16.11	4.18	29 657	16 577	13 080	
					20.91			286.47	1	16.1			4 612	
	Объем: 137*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 302.33				84%	17 799			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			789.29				48%	10 171			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 249.83					57 626			
	
113.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.85	737.79	44.95	0.45	5 053.84	307.88	3.08	16.11	5.8	25 989	4 960	18	
				692.39			4 742.87		4.43	1		21 011		
	Объем: 137*0.05													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			341.75				94%	4 662			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			197.04				51%	2 530			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 592.63					33 181			
	
114.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	13.7	475.82	48.38	92.13	6 518.77	662.84	1 262.18	16.11	4.6	36 743	10 678	5 806	
				335.31	9.27		4 593.75	127.00	4.41	16.1		20 258	2 045	
	Объем: 137*0.1													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			876.72				94%	11 960			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			505.50				51%	6 489			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 900.99					55 191			
	
115.	ТЕРр 51-3-2 
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта	0.274	5 332.86	5 125.32	2.03	1 461.20	1 404.34	0.56	16.11	9.11	22 832	22 624	5	
				205.51			56.31		3.61	1		203		
	Объем: 137*0.2													
	Накладные расходы		75%			1 053.26				64%	14 479			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			631.95				36%	8 145			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 146.41					45 456			
	
116.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.95	4 044.31	762.19	548.76	7 886.40	1 486.27	1 070.08	16.12	4.15	58 301	23 959	4 441	
				2 733.36	7.56		5 330.05	14.74	5.61	18.81		29 902	277	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			1 666.12				94%	22 782			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			960.65				51%	12 360			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 513.17					93 443			
	
117.	ТЕР 11-01-004-02 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.95	2 492.92	459.83	266.27	4 861.20	896.67	519.22	16.12	4.35	34 732	14 454	2 259	
				1 766.83	4.46		3 445.32	8.69	5.23	18.82		18 019	163	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			1 004.95				94%	13 740			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			579.43				51%	7 455			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 445.58					55 927			
	
118.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.25619	502.06	163.97	60.72	128.62	42.01	15.56	16.11	8.04	1 159	677	125	
				277.37	3.63		71.06	0.93	5.03	16.07		357	15	
	Объем: 137*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			40.79				80%	554			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.62				44%	304			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.03					2 017			
	
119.	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.25619	5 486.84			1 405.67					5 933			
				5 486.84			1 405.67		23 157.06			5 933		
	Объем: 137*1.87/1000													
	
120.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1.37	1 809.82	459.64	70.56	2 479.45	629.70	96.67	16.12	8.92	19 831	10 151	862	
				1 279.62	24.62		1 753.08	33.72	5.03	18.81		8 818	634	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			736.40				94%	10 138			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			424.59				51%	5 500			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 640.44					35 469			
121.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	1.37	2 010.11	34.94	74.61	2 753.85	47.87	102.22	16.1	8.73	14 786	771	892	
				1 900.56	24.39		2 603.77	33.41	5.04	18.83		13 123	629	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25*6, Н4= 1.2*1.25*6, Н5= 1.2*1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			90.22				94%	1 316			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			52.02				51%	714			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 896.09					16 816			
	
122.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.2	2 526.51	1 124.28	139.64	505.30	224.86	27.93	16.11	4.9	5 045	3 622	137	
				1 262.59	15.51		252.52	3.10	5.09	16.1		1 285	50	
	Накладные расходы		80%			182.37				68%	2 497			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			155.01				54%	1 983			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					842.68					9 525			
	
	РЕМОНТ СТЕН	
	
123.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим, 100 м2	2.5	188.95	188.95		472.38	472.38		16.11	1	7 610	7 610		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			467.66				84%	6 392			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			283.43				48%	3 653			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 223.46					17 655			
	
124.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.9	2 203.33	1 002.02	180.42	12 999.64	5 911.91	1 064.48	16.11	11.72	130 243	95 241	12 476	
				1 020.89	103.89		6 023.25	612.95	3.74	14.8		22 527	9 072	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			6 198.62				80%	83 450			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3 066.68				37%	38 596			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 264.94					252 289			
	
125.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.67	6 374.88	3 642.90	37.83	4 271.17	2 440.74	25.35	16.12	9.34	45 971	39 345	237	
				2 694.15	14.99		1 805.08	10.04	3.54	18.81		6 390	189	
	Накладные расходы		79%			1 936.12				67%	26 488			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 225.39				40%	15 814			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 432.68					88 272			
	
126.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	5.9	57.10	31.22		336.89	184.20		16.11	1	3 581	2 967		
				25.88			152.69		4.02	1		614		
	Накладные расходы		80%			147.36				68%	2 018			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			92.10				40%	1 187			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					576.35					6 785			
127.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.9	210.27	122.16	3.53	1 240.61	720.73	20.80	16.11	9.17	13 898	11 611	191	
				84.59	0.20		499.08	1.15	4.2	18.69		2 096	22	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			685.79				80%	9 306			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			339.28				37%	4 304			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 265.68					27 509			
	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
	
128.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим, 100 м2	2.05	188.95	188.95		387.35	387.35		16.11	1	6 240	6 240		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			383.48				84%	5 242			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			232.41				48%	2 995			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 003.24					14 477			
	
129.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности (металлических балок по потолкам) щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	14	11.25	11.25		157.46	157.46		16.1	1	2 535	2 535		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			127.54				69%	1 749			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			94.48				48%	1 217			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					379.48					5 501			
	
130.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	374.88	82.80	15.62	52.48	11.59	2.19	16.11	2.72	304	187	6	
				276.46	0.17		38.70	0.02	2.88	16.45		111		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			9.40				69%	129			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.97				48%	90			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.85					523			
	
131.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.2	2 234.95	1 048.26	180.42	4 916.89	2 306.18	396.92	16.11	11.72	50 040	37 152	4 652	
				1 006.27	103.89		2 213.79	228.56	3.72	14.8		8 235	3 383	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			2 408.00				80%	32 428			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 191.33				37%	14 998			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 516.22					97 466			
132.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	2.2	57.10	31.22		125.62	68.68		16.11	1	1 335	1 106		
				25.88			56.94		4.02	1		229		
	Накладные расходы		80%			54.94				68%	752			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.34				40%	442			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					214.90					2 529			
	
133.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.2	210.27	122.16	3.53	462.60	268.75	7.76	16.11	9.17	5 182	4 330	71	
				84.59	0.20		186.10	0.43	4.2	18.69		782	8	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			255.72				80%	3 470			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			126.51				37%	1 605			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					844.84					10 257			
	
134.	ТЕР 46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.4	1 688.93	383.18	25.23	675.57	153.27	10.09	16.12	9.03	4 959	2 471	91	
				1 280.52			512.21		4.68	1		2 397		
	Накладные расходы		99%			151.74				84%	2 076			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.96				48%	1 186			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					919.27					8 221			
	
135.	ТЕР 46-03-017-07 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (армокирпичное перекрытие), 1 м3 заделки	0.4	1 561.03	250.39	17.91	624.41	100.16	7.16	16.11	9.03	3 674	1 614	65	
				1 292.73			517.09		3.86	1		1 996		
	Накладные расходы		99%			99.16				84%	1 356			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			60.10				48%	775			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					783.66					5 804			
	
136.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	26	48.13	4.41	36.66	1 251.28	114.66	953.16	16.1	7.59	12 035	1 846	7 234	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			114.66				100%	1 846			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			68.80				60%	1 108			
137.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	26	16.40		16.40	426.40		426.40	1	7.87	3 356		3 356	
									1	1				
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	108 814.54	20 944.62	10 043.66			659 475	337 477	60 318	
			77 642.88	1 440.32				258 726	22 424	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105 912.05	20 594.82	8 534.37			637 897	331 841	49 086	
			76 782.94	1 440.32				256 972	22 424	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 358.96					94 254			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 105, 106, 109, 112, 123, 128, 134, 135; %=90 - по стр. 107; %=94 - по стр. 113, 114, 116, 117, 120, 121; %=64 - по стр. 115; %=80 - по стр. 118, 124, 127, 131, 133; %=68 - по стр. 122, 126, 132; %=67 - по стр. 125; %=69 - по стр. 129, 130)	20 988.85					285 336			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 105, 106, 109, 112, 123, 128-130, 134, 135; %=43 - по стр. 107; %=51 - по стр. 113, 114, 116, 117, 120, 121; %=36 - по стр. 115; %=44 - по стр. 118; %=54 - по стр. 122; %=37 - по стр. 124, 127, 131, 133; %=40 - по стр. 125, 126, 132)	11 605.00					148 213			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	138 505.90					1 071 446			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 224.81	235.14	129.73			6 187	3 790	642	
			859.94					1 754		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 110)	190.46					2 615			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 110)	169.30					2 198			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 584.57					11 000			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 677.68	114.66	1 379.56			15 391	1 846	10 590	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 136)	114.66					1 846			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 136)	68.80					1 108			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 677.68					15 391			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	141 768.15					1 097 837			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 033.84					23 494			
	ИТОГО	144 801.99					1 121 331			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 896.04					22 427			
	ИТОГО	147 698.03					1 143 758			
	НДС 18%	26 585.65					205 876			
	ВСЕГО С НДС	174 283.68					1 349 634			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 179.31					287 951			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 774.30					150 411			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	882 135.96	96 222.12	83 807.74			4 224 478	1 550 836	509 579	
			700 956.20	5 134.61				2 145 554	82 361	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	384.37	233.26	42.11			4 572	3 989	144	
			109.01	0.28				438	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 64, 66)	221.86					3 234			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 64, 66)	151.80					2 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	758.03					9 882			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	869 537.67	94 874.01	74 837.02			4 112 802	1 528 893	441 185	
			699 826.70	5 134.33				2 142 733	82 357	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	225 746.40					818 188			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 13, 36, 47, 55, 74, 82, 85, 93, 105, 106, 109, 112, 123, 128, 134, 135; %=71 - по стр. 2-7, 16, 19, 24, 28-32, 63; %=73 - по стр. 8, 59, 60, 67; %=66 - по стр. 9, 11, 57, 58; %=67 - по стр. 14, 51, 125; %=80 - по стр. 15, 35, 52, 61, 68, 70, 72, 73, 79, 81, 99, 101, 102, 118, 124, 127, 131, 133; %=92 - по стр. 17, 18, 25, 27, 37; %=77 - по стр. 20, 40, 45; %=79 - по стр. 22, 38, 42; %=72 - по стр. 33; %=90 - по стр. 34, 44, 48, 49, 75, 77, 107; %=93 - по стр. 56, 87, 94; %=94 - по стр. 80, 88-90, 97, 113, 114, 116, 117, 120, 121; %=61 - по стр. 86, 91, 92; %=65 - по стр. 95; %=68 - по стр. 96, 122, 126, 132; %=69 - по стр. 98, 129, 130; %=64 - по стр. 115)	94 589.36					1 290 472			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 20, 36, 40, 45, 47, 55, 74, 82, 85, 93, 95, 98, 105, 106, 109, 112, 123, 128-130, 134, 135; %=52 - по стр. 2-7, 16, 19, 24, 28-32, 63; %=56 - по стр. 8, 59, 60, 67; %=50 - по стр. 9, 11; %=40 - по стр. 14, 51, 57, 58, 125, 126, 132; %=37 - по стр. 15, 35, 52, 61, 68, 70, 72, 73, 79, 81, 99, 101, 102, 124, 127, 131, 133; %=44 - по стр. 17, 18, 25, 27, 37, 118; %=51 - по стр. 22, 38, 42, 80, 88-90, 97, 113, 114, 116, 117, 120, 121; %=64 - по стр. 33; %=43 - по стр. 34, 44, 48, 49, 75, 77, 107; %=54 - по стр. 56, 87, 94, 96, 122; %=31 - по стр. 86, 91, 92; %=36 - по стр. 115)	54 218.38					693 886			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 018 345.41					6 097 160			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 697.62	396.12	281.01			10 635	6 383	1 867	
			1 020.49					2 383		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 83, 110)	320.85					4 404			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 83, 110)	285.21					3 702			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 303.68					18 741			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10 516.30	718.73	8 647.60			96 469	11 571	66 383	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53, 103, 136)	718.73					11 571			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53, 103, 136)	431.24					6 943			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10 516.30					96 469			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 031 923.42					6 222 252			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	22 083.16					133 156			
	ИТОГО	1 054 006.58					6 355 408			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	21 080.13					127 108			
	ИТОГО	1 075 086.71					6 482 516			
	НДС 18%	193 515.61					1 166 853			
	ВСЕГО С НДС	1 268 602.32					7 649 369			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	95 132.07					1 298 110			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	54 655.39					699 664			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)