«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 662 847	руб.	Смета на сумму:	1 662 847	руб.	

Директор МКУ городского округа
«Город Калининград» «КР МКД» 	
Исполнительный директор
ООО «МУП РСУ №24»	
		
_____________________ / С.Б. Русович /	_____________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ЖЭК-24	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши мкд №1/3 по ул. Ореховой	
Сметная стоимость:	1 662.847	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.161	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	284.804	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.98	165.55	131.65	33.90	1 155.54	918.92	236.62	14.4	6.44	14 756	13 232	1 524	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			909.73				84%	11 115			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			551.35				48%	6 351			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 616.62					32 222			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.98	172.51	127.80	44.71	1 204.12	892.04	312.08	14.41	8.08	15 376	12 854	2 522	
					6.95			48.51	1	14.38			698	
	Накладные расходы		83%			780.66				71%	9 622			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			611.36				52%	7 047			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 596.13					32 045			
	
3.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног, укосов из брусьев, 100 м	1.54	9 291.30	1 358.31	34.61	14 308.60	2 091.80	53.30	14.4	8.08	66 070	30 122	431	
				7 898.38			12 163.51		2.92	1		35 517		
	Накладные расходы		83%			1 736.19				71%	21 387			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 359.67				52%	15 663			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 404.46					103 120			
	
4.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	1.05	3 176.89	1 205.91	20.22	3 335.73	1 266.21	21.23	14.4	8.12	25 349	18 233	172	
				1 950.76			2 048.30		3.39	1		6 944		
	Накладные расходы		83%			1 050.95				71%	12 945			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			823.04				52%	9 481			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 209.72					47 776			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками 150х50 мм с двух сторон, 100 м	1.04	4 519.16	360.82	36.65	4 699.93	375.25	38.12	14.4	8.16	20 375	5 404	311	
				4 121.69			4 286.56		3.42	1		14 660		
	Накладные расходы		83%			311.46				71%	3 837			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			243.91				52%	2 810			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 255.30					27 022			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.25	6 775.72	1 449.90	67.19	1 693.93	362.48	16.80	14.4	8.12	10 641	5 220	136	
				5 258.63			1 314.66		4.02	1		5 285		
	Накладные расходы		83%			300.86				71%	3 706			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			235.61				52%	2 714			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 230.40					17 062			
	
7.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.135	8 572.20	5 513.35	252.31	1 157.25	744.30	34.06	14.4	7.12	12 696	10 718	243	
				2 806.54	60.12		378.88	8.12	4.58	16.01		1 735	130	
	Объем: 10+1+2.5													
	Накладные расходы		78%			586.89				66%	7 160			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			474.02				50%	5 424			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 218.16					25 280			
	
8.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.567	3 086.00			1 749.76					7 354			
				3 086.00			1 749.76		12 970.32			7 354		
	Объем: 0.135*4200													
	
9.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов), 100 м труб	0.1	51 077.84	33 485.65	1 041.48	5 107.78	3 348.57	104.15	14.4	7.12	56 541	48 219	742	
				16 550.71	247.94		1 655.07	24.79	4.58	16		7 580	397	
	Начисления: Н3= 1*11, Н4= 1*11, Н5= 1*11, Н48= 1*11	
	Накладные расходы		78%			2 631.22				66%	32 087			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			2 125.22				50%	24 308			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 864.22					112 936			
	
10.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	2.42	3 086.00			7 468.12					31 388			
				3 086.00			7 468.12		12 970.32			31 388		
	Объем: 0.1*2200*11													
	
11.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.01	13 930.32	9 132.45	284.04	139.30	91.32	2.84	14.4	7.12	1 542	1 315	20	
				4 513.83	67.62		45.14	0.68	4.58	16		207	11	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			71.76				66%	875			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.96				50%	663			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.02					3 080			
	
12.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.066	3 086.00			203.68					856			
				3 086.00			203.68		12 970.32			856		
	Объем: 0.01*2200*3													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб	0.025	32 504.08	21 309.05	662.76	812.60	532.73	16.57	14.4	7.12	8 995	7 671	118	
				10 532.27	157.78		263.31	3.94	4.58	16		1 206	63	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			418.60				66%	5 104			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			338.10				50%	3 867			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 569.30					17 966			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.385	3 086.00			1 188.11					4 994			
				3 086.00			1 188.11		12 970.32			4 994		
	Объем: 0.025*2200*7													
	
15.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.185	2 412.79	1 295.60	2.05	2 859.16	1 535.29	2.43	14.4	5.73	26 998	22 108	14	
				1 115.14			1 321.44		3.69	1		4 876		
	Накладные расходы		79%			1 212.88				67%	14 812			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			767.65				40%	8 843			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 839.68					50 654			
	
16.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.185	2 291.60	114.18	14.24	2 715.55	135.31	16.87	14.4	8.19	9 290	1 948	138	
				2 163.18			2 563.37		2.81	1		7 203		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			128.54				80%	1 558			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			63.60				37%	721			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 907.69					11 569			
	
17.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.534	11 907.97	1 173.45	33.16	6 358.86	626.62	17.71	14.4	8.12	24 196	9 023	144	
				10 701.36	3.78		5 714.53	2.02	2.63	14.39		15 029	29	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			678.93				92%	8 328			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			345.75				44%	3 983			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 383.54					36 507			
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.826	221.62	101.80	102.69	1 512.75	694.87	700.94	14.4	3.56	12 773	10 006	2 495	
				17.13	1.45		116.93	9.90	2.32	14.47		271	143	
	Объем: 698*0.7+194													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			634.29				77%	7 815			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			422.86				48%	4 872			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 569.91					25 459			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	141.2982	36.04			5 092.39					27 371			
				36.04			5 092.39		193.71			27 371		
	Объем: 6.826*20.7													
	
20.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	6.98	4 877.10	504.69	210.18	34 042.19	3 522.73	1 467.02	14.41	7.63	205 765	50 763	11 193	
				4 162.24	20.39		29 052.44	142.30	4.95	14.39		143 810	2 048	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 958.23				92%	48 586			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 015.77				44%	23 237			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 016.19					277 588			
	
21.	С Цена поставщик. 
((ГК "Гидрокомфорт")) 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит, м2 кровли	893.44	72.48			64 759.33					270 046			
				72.48			64 759.33		4.17			270 046		
	Объем: 698*1.28													
	Поправки: М: =11.6*48.61/1.9775/4.17*1.06	
	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.72	4 972.00	72.11	75.20	3 579.84	51.92	54.14	14.4	6.88	15 050	748	373	
				4 824.69	5.48		3 473.78	3.94	4.01	14.38		13 930	57	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			60.33				92%	741			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			30.72				44%	354			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 670.89					16 145			
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство леерного ограждения (прим), 100 м ограждения	0.72	4 972.00	72.11	75.20	3 579.84	51.92	54.14	14.4	6.88	15 050	748	373	
				4 824.69	5.48		3 473.78	3.94	4.01	14.38		13 930	57	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			60.33				92%	741			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			30.72				44%	354			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 670.89					16 145			
	
24.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.73	753	751	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
25.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон с жалюзи, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.13	4 086	1 987	425	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	14.4		1 674	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 809			
	
26.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.78	3 070.76			2 395.19					4 096			
				3 070.76			2 395.19		5 250.96			4 096		
	
27.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.046	373.54	335.71	26.60	17.18	15.44	1.22	14.41	8.24	235	223	10	
				11.23			0.52		4.11	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			16.37				90%	201			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.34				43%	96			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.88					532			
	
28.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02024	23 811.97			481.95					931			
				23 811.97			481.95		45 984.42			931		
	Объем: 0.046*0.44													
	
29.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.282	775.58	765.14	10.44	218.71	215.77	2.94	14.41	8.53	3 134	3 109	25	
					4.13			1.16	1	16.83			20	
	Накладные расходы		74%			160.53				63%	1 971			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			108.47				40%	1 252			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					487.70					6 357			
	
30.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.282	12 833.31	745.23	9.03	3 618.99	210.16	2.55	14.41	7.52	9 315	3 028	19	
				12 079.05	0.95		3 406.29	0.27	1.84	14.29		6 268	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			241.99				98%	2 971			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			149.41				56%	1 698			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 010.39					13 984			
	
31.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	3.948	27.31			107.82					880			
				27.31			107.82		222.82			880		
	Объем: 28.2/100*14													
	
32.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	6	88.07	12.17		528.42	73.02		14.41	1	2 291	1 052		
				75.90			455.40		2.72	1		1 239		
	Накладные расходы		103%			75.21				88%	926			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.81				48%	505			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.44					3 722			
	
33.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена ветровых и лобовых досок, 100 м досок	0.9375	1 013.25	295.48	18.24	949.92	277.01	17.10	14.4	8.24	6 307	3 989	141	
				699.53			655.81		3.32	1		2 177		
	Накладные расходы		86%			238.23				73%	2 912			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			193.91				56%	2 234			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 382.06					11 453			
	
34.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28125	978.00	299.35	6.74	275.06	84.19	1.89	14.4	8.26	1 736	1 212	16	
				671.92	0.16		188.98	0.05	2.69	16.69		508	1	
	Объем: 93.75*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			80.03				80%	970			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.59				37%	449			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.68					3 155			
	
35.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.72	75.57	75.35	0.22	54.41	54.25	0.16	14.4	5.82	782	781	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			45.03				71%	555			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.26				52%	406			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.70					1 743			
	
36.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.72	8 813.16	326.90	31.86	6 345.48	235.37	22.94	14.4	7.72	22 680	3 389	177	
				8 454.40	3.03		6 087.17	2.18	3.14	14.36		19 114	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			256.55				92%	3 146			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			130.65				44%	1 505			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 732.69					27 331			
	
37.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник) прим., 100 м	0.72	2 956.30	374.76	6.66	2 128.54	269.83	4.80	14.4	8.36	8 876	3 886	40	
				2 574.88	1.03		1 853.91	0.74	2.67	16.87		4 950	13	
	Накладные расходы		83%			224.57				71%	2 768			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			175.87				52%	2 027			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 528.98					13 672			
	
38.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.16128												
									2.67					
	Объем: (0.72)*0.224													
	
39.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.85	7 415.77	333.04	13.17	6 303.40	283.08	11.19	14.4	8.24	20 093	4 076	92	
				7 069.56			6 009.13		2.65	1		15 924		
	Накладные расходы		83%			234.96				71%	2 894			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			184.00				52%	2 120			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 722.36					25 106			
	
40.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.25	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
41.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 547			
	
42.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
43.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.72	1 357.93	327.73	1.01	977.71	235.97	0.73	14.4	8.27	6 435	3 398	6	
				1 029.19			741.02		4.09	1		3 031		
	Накладные расходы		83%			195.86				71%	2 413			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			153.38				52%	1 767			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 326.95					10 615			
	
44.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	35.807	66.71		66.71	2 388.69		2 388.69	1	6.28	15 001		15 001	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
45.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	35.807	18.71		18.71	669.84		669.84	1	6.28	4 207		4 207	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	198 514.53	19 513.58	6 334.80			999 824	281 042	41 126	
			172 666.21	256.69				677 652	3 762	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	194 040.59	19 014.63	6 329.31			984 204	273 853	41 082	
			168 696.70	255.26				669 265	3 738	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	83 338.53					347 036			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 24, 35, 37, 39-43; %=66 - по стр. 7, 9, 11, 13; %=67 - по стр. 15; %=80 - по стр. 16, 34; %=92 - по стр. 17, 20, 22, 23, 36; %=77 - по стр. 18; %=90 - по стр. 25, 27; %=73 - по стр. 33)	17 122.87					209 951			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18; %=52 - по стр. 2-6, 24, 35, 37, 39-43; %=50 - по стр. 7, 9, 11, 13; %=40 - по стр. 15; %=37 - по стр. 16, 34; %=44 - по стр. 17, 20, 22, 23, 36; %=43 - по стр. 25, 27; %=56 - по стр. 33)	11 611.56					133 518			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	222 775.02					1 327 673			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 473.94	498.95	5.49			15 620	7 189	44	
			3 969.51	1.43				8 387	24	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29; %=98 - по стр. 30; %=88 - по стр. 32)	477.73					5 868			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29; %=56 - по стр. 30; %=48 - по стр. 32)	301.68					3 454			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 253.35					24 942			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	228 028.37					1 352 615			
	Строительный контроль 2,14%	4 879.81					28 946			
	Всего со строительным контролем	232 908.18					1 381 561			
	Непредвиденные расходы	4 658.16					27 631			
	Итого с непредвиденными затратами	237 566.34					1 409 192			
	НДС	42 761.94					253 655			
	Всего с НДС	280 328.28					1 662 847			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 600.60					215 819			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 913.24					136 972			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)