«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 243 356	руб.	Смета на сумму:	1 243 356	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /П.О. Блохин /	
		
«24» января 2020 г.	«24» января 2020 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный системы горячего водоснабжения (ремонт ИТП) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37	
Сметная стоимость:	1 243.356	тыс. руб.	
монтажных работ:	56.373	тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость:	0.317	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	70.029	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ГВС	
	
	СМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКОВ	
1.	ГЭСН 18-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	шт.		1	3 826.48	3 826	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.576	0.576	288.280	166	
1. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.1	11.1	225.660	2 505	
1. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.036	1 015.08	37	
			(1)			333.43	12	
1. 4.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.48	0.48	19.41	9	
1. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.54	1 237.60	668	
			(1)			285.27	154	
1. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.188	1.188	50.32	60	
1. 7.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	13 473.82	27	
1. 8.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	31 272.60	63	
1. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.26	0.26	20.74	5	
1. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	145.51	1	
1. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00055	0.00055	77 171.36	42	
1. 12.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00254	0.00254	158 033.12	401	
1. 13.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.01	0.01	74.04	1	
1. 14.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	44 942.78	4	
1. 15.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	79 643.17	3	
1. 16.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	4	4			
		Накладные расходы				115.2%	3 077	
		Сметная прибыль				70.55%	1 884	
		Всего с НР и СП					8 787	
	
2.	23.8.03.11-0653 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		2	219.71	439	
	
3.	23.8.03.11-0656 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.		2	442.80	886	
	
4.	С1 цена поставщи.	Теплообменник паянный пластинчатый одноходовой  ХВ 52М-1 50  PN25 ТО G2  типа  Данфосс	шт		1	71 334.17	71 334	
		Поправки: М: =85601/1.2	
	
5.	ГЭСН 18-02-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	шт.		1	6 373.08	6 373	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.804	0.804	292.458	235	
5. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16.476	16.476	225.660	3 718	
5. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.12	1 015.08	122	
			(1)			333.43	40	
5. 4.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.48	0.48	19.41	9	
5. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.684	0.684	1 237.60	847	
			(1)			285.27	195	
5. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.1	2.1	50.32	106	
5. 7.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.001	31 272.60	31	
5. 8.	01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	0.003	0.003	53 265.99	160	
5. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.65	0.65	20.74	13	
5. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	145.51	1	
5. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00146	0.00146	77 171.36	113	
5. 12.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00776	0.00776	158 033.12	1 226	
5. 13.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.27	0.27	74.04	20	
5. 14.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	44 942.78	4	
5. 15.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	79 643.17	3	
5. 16.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	4	4			
		Накладные расходы				115.2%	4 554	
		Сметная прибыль				70.55%	2 789	
		Всего с НР и СП					13 716	
	
6.	23.8.03.11-0656 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.		2	442.80	886	
	
7.	23.8.03.11-0658 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.		2	813.23	1 626	
	
8.	С2 цена поставщи.	Теплообменник паянный пластинчатый одноходовой ХВ 52М-1-30 PN25 TO G2 типа Данфосс	шт		1	48 585.83	48 586	
		Поправки: М: =58303/1.2	
	
9.	С3 цена поставщи.	Теплоизоляция для ХВ51-1 30-50 типа Данфосс	шт		1	11 041.67	11 042	
		Поправки: М: =13250/1.2	
	
10.	С3 цена поставщи.	Теплоизоляция для ХВ51-1 50-70 типа Данфосс	шт		1	11 558.33	11 558	
		Поправки: М: =13870/1.2	
	
11.	ГЭСН 18-05-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт.		1	4 176.90	4 177	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.096	315.370	30	
11. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	17.004	17.004	217.740	3 702	
11. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.06	1 015.08	61	
			(1)			333.43	20	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.036	1 237.60	45	
			(1)			285.27	10	
11. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.624	0.624	50.32	31	
11. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	77 171.36	30	
11. 7.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.014	0.014	3 128.50	44	
11. 8.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	119 861.14	264	
		Накладные расходы				115.2%	4 299	
		Сметная прибыль				70.55%	2 633	
		Всего с НР и СП					11 109	
	
12.	С5 цена поставщи.	Насос циркуляционный типа "GRUNDFOS" марки UPS-32х80 N	шт		1	33 500.00	33 500	
		Поправки: М: =40200/1.2	
	
13.	С6 цена поставщи.	Гайки для насосов 32-ХХ(комплект из 2-х штук)	шт		1	625.00	625	
		Поправки: М: =750/1.2	
	
14.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (кран безопасности)	шт.		1	299.17	299	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
14. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	1.236	232.390	287	
14. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.042	170.29	7	
		Накладные расходы				80%	230	
		Сметная прибыль				60%	172	
		Всего с НР и СП					701	
	
15.	С7 цена поставщи.	Кран безопасности 1"  8bar	шт		1	1 889.00	1 889	
		Поправки: М: =1889	
	
16.	ГЭСНм 12-12-001-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт.		1	900.27	900	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	285.270	3	
16. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3.84	3.84	225.660	867	
16. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 237.60	15	
			(1)			285.27	3	
16. 4.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.06	0.06	74.04	4	
		Накладные расходы				80%	696	
		Сметная прибыль				60%	522	
		Всего с НР и СП					2 118	
	
17.	С8 цена поставщи.	Клапан регулирующий,с наружной резьбой Ду=40 Kv-25.0 м3/ч VRG2  типа  Данфосс	шт		1	21 905.00	21 905	
		Поправки: М: =26286/1.2	
	
18.	ГЭСНм 08-01-057-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный	шт.		1	3 088.78	3 089	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.216	301.323	65	
18. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.244	11.244	225.660	2 537	
18. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.072	0.072	1 015.08	73	
			(1)			333.43	24	
18. 4.	91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.072	0.072	538.44	39	
			(1)			285.27	21	
18. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.072	1 237.60	89	
			(1)			285.27	21	
18. 6.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1.25	1.25	105.57	132	
18. 7.	01.7.15.11-0026	Шайбы квадратные	100 шт.	0.06	0.06	764.39	46	
18. 8.	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.001	48 945.91	49	
18. 9.	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0.002	0.002	38 798.38	78	
18. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.03	127.97	4	
		Накладные расходы				95%	2 472	
		Сметная прибыль				65%	1 691	
		Всего с НР и СП					7 252	
	
19.	С9 цена поставщи.	Электропривод AMV 435 230B пер.тока типа Данфосс	шт		1	19 725.00	19 725	
		Поправки: М: =23670/1.2	
	
20.	С10 цена поставщ.	Приварные фитинги для VM2.Ду50 Ру25 типа Данфосс	шт		8	4 481.67	35 853	
		Поправки: М: =5378/1.2	
	
21.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (регулятор температуры)	шт.		1	299.17	299	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
21. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	1.236	232.390	287	
21. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.042	170.29	7	
		Накладные расходы				80%	230	
		Сметная прибыль				60%	172	
		Всего с НР и СП					701	
	
22.	С11 цена поставщ.	Электронный регулятор  ECL Comfort 110  типа Данфосс	шт		1	16 266.67	16 267	
		Поправки: М: =19520/1.2	
	
23.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик температуры)	шт.		3	299.17	898	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
23. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	3.708	232.390	862	
23. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.126	170.29	21	
		Накладные расходы				80%	690	
		Сметная прибыль				60%	517	
		Всего с НР и СП					2 105	
	
24.	С12 цена поставщ.	Датчик температуры поверхностный ESM11 типа Данфосс	шт		2	2 100.00	4 200	
		Поправки: М: =2520/1.2	
	
25.	С13 цена поставщ.	Датчик температуры погружной ESMU L=100mm  типа Данфосс	шт		1	3 445.00	3 445	
		Поправки: М: =4134/1.2	
	
26.	С14 цена поставщ.	комплект  для монтажа  ECL 110в вырезе шкафа типа Данфосс	шт		1	932.50	933	
		Поправки: М: =1119/1.2	
	
27.	ГЭСН 18-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка манометров: с трехходовым краном	компл.		10	64.50	645	
		Начисления: Н5= 1.2	
27. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.264	2.64	232.390	614	
27. 2.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.1	145.51	15	
27. 3.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0002	44 942.78	9	
27. 4.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.0001	79 643.17	8	
		Накладные расходы				115.2%	707	
		Сметная прибыль				70.55%	433	
		Всего с НР и СП					1 786	
	
28.	С16 цена поставщ.	Манометр 100мм 0-10bar 1/2 вертикальный	шт		10	675.00	6 750	
		Поправки: М: =675	
	
29.	ГЭСН 18-07-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.		8	92.43	739	
		Начисления: Н5= 1.2	
29. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.372	2.976	220.270	656	
29. 2.	01.3.04.03-0002	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00088	66 675.41	59	
29. 3.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.08	145.51	12	
29. 4.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00016	44 942.78	7	
29. 5.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00008	79 643.17	6	
		Накладные расходы				115.2%	756	
		Сметная прибыль				70.55%	463	
		Всего с НР и СП					1 958	
	
30.	С17 цена поставщ.	Термометр Watts F+R801 OR 100мм 0-120 С 1/2 ножка 50 мм	шт		8	435.00	3 480	
		Поправки: М: =435	
	
31.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.		5	641.82	3 209	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12	285.270	34	
31. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	8.82	212.690	1 876	
31. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.12	1 237.60	149	
			(1)			285.27	34	
31. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	2.1	50.32	106	
31. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.01	13 473.82	135	
31. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0007	77 171.36	54	
31. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.0055	161 859.44	890	
31. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	5			
31. 9.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	2	10			
		Накладные расходы				115.2%	2 200	
		Сметная прибыль				70.55%	1 348	
		Всего с НР и СП					6 757	
	
32.	С18 цена поставщ.	Кран шаровый под приварку DN50 PN40 L=300мм типа TEMPER	шт		5	1 450.00	7 250	
		Поправки: М: =1450	
	
33.	ГЭСН 18-06-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт.		0.1	3 636.27	364	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.6	0.06	290.086	17	
33. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	11.904	1.1904	217.740	259	
33. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.006	1 015.08	6	
			(1)			333.43	2	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.054	1 237.60	67	
			(1)			285.27	15	
33. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.728	0.4728	50.32	24	
33. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.001	0.0001	77 171.36	8	
		Накладные расходы				115.2%	318	
		Сметная прибыль				70.55%	195	
		Всего с НР и СП					877	
	
34.	18.5.14.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм	шт.		1	3 155.53	3 156	
	
35.	ГЭСНр 65-14-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м		0.2	8 883.91	1 777	
35. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	43.6	8.72	200.400	1 747	
35. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.45	1.09	3.20	3	
35. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.15	0.03	475.77	14	
35. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.09	0.218	52.90	12	
		Накладные расходы				74%	1 293	
		Сметная прибыль				50%	874	
		Всего с НР и СП					3 943	
	
36.	ГЭСН 16-02-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.2	18 565.43	3 713	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.272	0.2544	293.902	75	
36. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72.996	14.5992	228.860	3 341	
36. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.144	0.0288	1 197.38	34	
			(1)			333.43	10	
36. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0168	1 015.08	17	
			(1)			333.43	6	
36. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.2088	1 237.60	258	
			(1)			285.27	60	
36. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22.128	4.4256	3.20	14	
36. 7.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.064	475.77	30	
36. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.35	0.07	52.90	4	
36. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.75	0.55	20.74	11	
36. 10.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0002	0.00004	53 487.72	2	
36. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.00198	52.79		
36. 12.	23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами	м	100	20			
		Накладные расходы				115.2%	3 935	
		Сметная прибыль				70.55%	2 410	
		Всего с НР и СП					10 058	
	
37.	04.3.01.09-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3		0.0016	3 705.00	6	
		Объем: (0.2)*(0.008)						
	
38.	23.1.02.07-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		50	161.85	8 093	
	
39.	23.7.01.04-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		20	325.27	6 505	
	
40.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка  клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.		1	463.77	464	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	285.270	7	
40. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	1.764	212.690	375	
40. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	1 237.60	30	
			(1)			285.27	7	
40. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	0.42	50.32	21	
40. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	13 473.82	27	
40. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00014	77 171.36	11	
		Накладные расходы				115.2%	440	
		Сметная прибыль				70.55%	270	
		Всего с НР и СП					1 174	
	
41.	23.8.03.11-0653 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		2	219.71	439	
	
42.	С19 цена поставщ.	Клапан регулирующий VRG2 с наружной резьбой Ду=50 Kv=40.0 м3/ч	шт		1	23 975.83	23 976	
		Поправки: М: =28771/1.2	
	
43.	ГЭСН 16-05-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых  на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм	шт.		4	448.92	1 796	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.048	285.270	14	
43. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	7.056	212.690	1 501	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.048	1 237.60	59	
			(1)			285.27	14	
43. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	1.68	50.32	85	
43. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.008	13 473.82	108	
43. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00056	77 171.36	43	
43. 7.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	4			
		Накладные расходы				115.2%	1 745	
		Сметная прибыль				70.55%	1 069	
		Всего с НР и СП					4 610	
	
44.	С20 цена поставщ.	Кран шаровый 1/2" РВхРВ PN30 мотылек	шт		4	229.00	916	
		Поправки: М: =229	
	
45.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.		5	641.82	3 209	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12	285.270	34	
45. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	8.82	212.690	1 876	
45. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.12	1 237.60	149	
			(1)			285.27	34	
45. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	2.1	50.32	106	
45. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.01	13 473.82	135	
45. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0007	77 171.36	54	
45. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.0055	161 859.44	890	
45. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	5			
		Накладные расходы				115.2%	2 200	
		Сметная прибыль				70.55%	1 348	
		Всего с НР и СП					6 757	
	
46.	С21 цена поставщ.	Кран шаровый 2( PB*PB) Pn30	шт		5	1 890.00	9 450	
		Поправки: М: =1890	
	
47.	ГЭСН 16-07-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		0.02	1 701.54	34	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	6.012	0.12024	272.640	33	
47. 2.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.8	0.036	19.41	1	
47. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1	0.02	20.74		
47. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.0004	145.51		
47. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000001	44 942.78		
47. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00002	0.0000004	79 643.17		
		Накладные расходы				115.2%	38	
		Сметная прибыль				70.55%	23	
		Всего с НР и СП					95	
	
48.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0358	2 721.76	97	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0008592	266.745		
48. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.2281176	249.400	57	
48. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0004296	11.85		
48. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004296	1 049.87		
			(1)			248.22		
48. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004296	1 237.60	1	
			(1)			285.27		
48. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0481152	14.72	1	
48. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0004296	75 408.39	32	
48. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000716	90 155.55	6	
		Накладные расходы				81%	46	
		Сметная прибыль				59.5%	34	
		Всего с НР и СП					177	
	
49.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0358	3 042.51	109	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0008592	266.745		
49. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.1645368	212.690	35	
49. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0004296	11.85		
49. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004296	1 049.87		
			(1)			248.22		
49. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004296	1 237.60	1	
			(1)			285.27		
49. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.027924	14.72		
49. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0006802	101 392.88	69	
49. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00005012	71 038.00	4	
		Накладные расходы				81%	28	
		Сметная прибыль				59.5%	21	
		Всего с НР и СП					158	
	
50.	ГЭСНр 66-24-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		0.2	3 718.20	744	
50. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	19.1	3.82	194.670	744	
		Накладные расходы				74%	551	
		Сметная прибыль				50%	372	
		Всего с НР и СП					1 667	
	
51.	ГЭСН 26-01-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		0.051	8 773.44	447	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.48	0.02448	285.270	7	
51. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22.56	1.15056	215.220	248	
51. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.02448	1 237.60	30	
			(1)			285.27	7	
51. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1.416	0.072216	4.33		
51. 5.	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0109	0.0005559	49 039.06	27	
51. 6.	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм	т	0.0011	0.0000561	73 478.81	4	
51. 7.	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т	0.004	0.000204	61 867.72	13	
51. 8.	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм	т	0.039	0.001989	62 950.53	125	
		Накладные расходы				90%	230	
		Сметная прибыль				59.5%	152	
		Всего с НР и СП					828	
	
52.	12.2.08.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3		0.052632	27 070.95	1 425	
		Объем: (0.051)*(1.032)						
	
53.	01.7.15.04-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т		0.00000204	232 605.68		
		Объем: (0.051)*(0.00004)						
	
	ЭЛЕКТРИКА	
54.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.5	5 605.71	2 803	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.108	309.350	33	
54. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	11.424	220.270	2 516	
54. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.054	1 015.08	55	
			(1)			333.43	18	
54. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.054	1 237.60	67	
			(1)			285.27	15	
54. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.296	50.32	65	
54. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.48	74.52	36	
54. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.1	219.22	22	
		Накладные расходы				95%	2 422	
		Сметная прибыль				65%	1 657	
		Всего с НР и СП					6 881	
	
55.	24.3.01.02-0013 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 мм	м		51	12.30	627	
		Объем: 50*1.02						
	
56.	С 44 Цена Постав.	Коробка распаечная открытой установки КМ41241	шт		4	41.00	164	
		Поправки: М: =41	
	
57.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.5	1 645.00	822	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.024	309.350	7	
57. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	3.234	220.270	712	
57. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.012	1 015.08	12	
			(1)			333.43	4	
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.012	1 237.60	15	
			(1)			285.27	3	
57. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.08	550.30	44	
57. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.0003	25 200.79	8	
57. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.01	127.97	1	
57. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.025	430.72	11	
57. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.0061	1 247.21	8	
		Накладные расходы				95%	683	
		Сметная прибыль				65%	467	
		Всего с НР и СП					1 972	
	
58.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км		0.051	37 235.46	1 899	
	
	УЗЕЛ 2	
59.	ГЭСН 18-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	шт.		1	3 826.48	3 826	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.576	0.576	288.280	166	
59. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.1	11.1	225.660	2 505	
59. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.036	1 015.08	37	
			(1)			333.43	12	
59. 4.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.48	0.48	19.41	9	
59. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.54	1 237.60	668	
			(1)			285.27	154	
59. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.188	1.188	50.32	60	
59. 7.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	13 473.82	27	
59. 8.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	31 272.60	63	
59. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.26	0.26	20.74	5	
59. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	145.51	1	
59. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00055	0.00055	77 171.36	42	
59. 12.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00254	0.00254	158 033.12	401	
59. 13.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.01	0.01	74.04	1	
59. 14.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	44 942.78	4	
59. 15.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	79 643.17	3	
59. 16.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	4	4			
		Накладные расходы				115.2%	3 077	
		Сметная прибыль				70.55%	1 884	
		Всего с НР и СП					8 787	
	
60.	23.8.03.11-0653 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		2	219.71	439	
	
61.	23.8.03.11-0656 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.		2	442.80	886	
	
62.	С22 цена поставщ.	Теплообменник паянный одноходовой  ТО G2пластинчатый ХВ 52М-1 70  PN25  типа Данфосс	шт		1	93 833.33	93 833	
		Поправки: М: =112600/1.2	
	
63.	ГЭСН 18-02-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	шт.		1	6 373.08	6 373	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.804	0.804	292.458	235	
63. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16.476	16.476	225.660	3 718	
63. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.12	1 015.08	122	
			(1)			333.43	40	
63. 4.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.48	0.48	19.41	9	
63. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.684	0.684	1 237.60	847	
			(1)			285.27	195	
63. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.1	2.1	50.32	106	
63. 7.	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.001	31 272.60	31	
63. 8.	01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	0.003	0.003	53 265.99	160	
63. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.65	0.65	20.74	13	
63. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	145.51	1	
63. 11.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00146	0.00146	77 171.36	113	
63. 12.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00776	0.00776	158 033.12	1 226	
63. 13.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.27	0.27	74.04	20	
63. 14.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	44 942.78	4	
63. 15.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	79 643.17	3	
63. 16.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	4	4			
		Накладные расходы				115.2%	4 554	
		Сметная прибыль				70.55%	2 789	
		Всего с НР и СП					13 716	
	
64.	23.8.03.11-0656 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.		2	442.80	886	
	
65.	23.8.03.11-0658 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.		2	813.23	1 626	
	
66.	С23 цена поставщ.	Теплообменник паянный одноходовой пластинчатый ХВ 52М-1 40 PN25 типа Данфосс	шт		1	59 835.00	59 835	
		Поправки: М: =71802/1.2	
	
67.	С25 цена поставщ.	Теплоизоляция для ХВ51-1 30-50 типа Данфосс	шт.		1	11 041.67	11 042	
		Поправки: М: =13250/1.2	
	
68.	С3 цена поставщи.	Теплоизоляция для ХВ51-1 50-70 типа Данфосс	шт		1	11 558.33	11 558	
		Поправки: М: =13870/1.2	
	
69.	ГЭСН 18-05-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт.		1	4 176.90	4 177	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.096	315.370	30	
69. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	17.004	17.004	217.740	3 702	
69. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.06	1 015.08	61	
			(1)			333.43	20	
69. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.036	1 237.60	45	
			(1)			285.27	10	
69. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.624	0.624	50.32	31	
69. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	77 171.36	30	
69. 7.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.014	0.014	3 128.50	44	
69. 8.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	119 861.14	264	
		Накладные расходы				115.2%	4 299	
		Сметная прибыль				70.55%	2 633	
		Всего с НР и СП					11 109	
	
70.	С26 цена поставщ.	Насос циркуляционный типа "GRUNDFOS" марки UPS-32х80 N	шт		1	33 500.00	33 500	
		Поправки: М: =40200/1.2	
	
71.	С27 цена поставщ.	Гайки для насосов 32-ХХ(комплект из 2-х штук)	шт		1	625.00	625	
		Поправки: М: =750/1.2	
	
72.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (кран безопасности)	шт.		1	299.17	299	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
72. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	1.236	232.390	287	
72. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.042	170.29	7	
		Накладные расходы				80%	230	
		Сметная прибыль				60%	172	
		Всего с НР и СП					701	
	
73.	С28 цена поставщ.	Кран безопасности 1"  8bar	шт		1	1 889.00	1 889	
		Поправки: М: =1889	
	
74.	ГЭСНм 12-12-001-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт.		1	1 395.74	1 396	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.42	332.054	139	
74. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.188	4.188	225.660	945	
74. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.408	0.408	1 015.08	414	
			(1)			333.43	136	
74. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 237.60	15	
			(1)			285.27	3	
74. 5.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	74.04	6	
		Накладные расходы				80%	867	
		Сметная прибыль				60%	650	
		Всего с НР и СП					2 914	
	
75.	С29 цена поставщ.	Клапан двухходовой VRG 50 2 3/4" РН Kvs 40.0 типа Данфосс	шт		1	29 344.00	29 344	
		Поправки: М: =29344	
	
76.	ГЭСНм 08-01-057-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный	шт.		1	3 088.78	3 089	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.216	301.323	65	
76. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.244	11.244	225.660	2 537	
76. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.072	0.072	1 015.08	73	
			(1)			333.43	24	
76. 4.	91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.072	0.072	538.44	39	
			(1)			285.27	21	
76. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.072	1 237.60	89	
			(1)			285.27	21	
76. 6.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1.25	1.25	105.57	132	
76. 7.	01.7.15.11-0026	Шайбы квадратные	100 шт.	0.06	0.06	764.39	46	
76. 8.	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.001	48 945.91	49	
76. 9.	08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0.002	0.002	38 798.38	78	
76. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.03	127.97	4	
		Накладные расходы				95%	2 472	
		Сметная прибыль				65%	1 691	
		Всего с НР и СП					7 252	
	
77.	С30 цена поставщ.	Электропривод AMV 435 230В пер.тока типа Данфосс	шт		1	19 725.00	19 725	
		Поправки: М: =23670/1.2	
	
78.	С31 цена поставщ.	Приварные фитинги  для VM2.Ду50,Ру25 типа Данфосс	шт		8	4 481.67	35 853	
		Поправки: М: =5378/1.2	
	
79.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (регулятор температуры)	шт.		1	299.17	299	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
79. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	1.236	232.390	287	
79. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.042	170.29	7	
		Накладные расходы				80%	230	
		Сметная прибыль				60%	172	
		Всего с НР и СП					701	
	
80.	С32 цена поставщ.	Электронный регулятор ECL Comfort 110  типа Данфосс	шт		1	16 266.67	16 267	
		Поправки: М: =19520/1.2	
	
81.	ГЭСНм 11-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик температуры)	шт.		3	299.17	898	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
81. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.236	3.708	232.390	862	
81. 2.	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.126	170.29	21	
		Накладные расходы				80%	690	
		Сметная прибыль				60%	517	
		Всего с НР и СП					2 105	
	
82.	С33 цена поставщ.	Датчик температуры поверхностный  ESM11 типа Данфосс	шт		2	2 100.00	4 200	
		Поправки: М: =2520/1.2	
	
83.	С34 цена поставщ.	Датчик температуры погружной ESMU L=100mm  типа Данфосс	шт		1	3 442.50	3 443	
		Поправки: М: =4131/1.2	
	
84.	С35 цена поставщ.	Комплект для монтажа   ECL110  в вырезе шкафа типа Данфосс	шт		1	932.50	933	
		Поправки: М: =1119/1.2	
	
85.	ГЭСН 18-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка манометров: с трехходовым краном	компл.		10	64.50	645	
		Начисления: Н5= 1.2	
85. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.264	2.64	232.390	614	
85. 2.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.1	145.51	15	
85. 3.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.0002	44 942.78	9	
85. 4.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.0001	79 643.17	8	
		Накладные расходы				115.2%	707	
		Сметная прибыль				70.55%	433	
		Всего с НР и СП					1 786	
	
86.	С37 цена поставщ.	Манометр 100мм 0-10bar  1/2 вертикальный	шт		10	675.00	6 750	
		Поправки: М: =675	
	
87.	ГЭСН 18-07-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл.		8	92.43	739	
		Начисления: Н5= 1.2	
87. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.372	2.976	220.270	656	
87. 2.	01.3.04.03-0002	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00088	66 675.41	59	
87. 3.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.08	145.51	12	
87. 4.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00016	44 942.78	7	
87. 5.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00008	79 643.17	6	
		Накладные расходы				115.2%	756	
		Сметная прибыль				70.55%	463	
		Всего с НР и СП					1 958	
	
88.	С38 цена поставщ.	Термометр Watts F+R801 OR 100мм 0-120 С 1/2 ножка 50 мм	шт		8	435.00	3 480	
		Поправки: М: =435	
	
89.	ГЭСН 18-06-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт.		0.1	3 636.27	364	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.6	0.06	290.086	17	
89. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	11.904	1.1904	217.740	259	
89. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.006	1 015.08	6	
			(1)			333.43	2	
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.54	0.054	1 237.60	67	
			(1)			285.27	15	
89. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.728	0.4728	50.32	24	
89. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.001	0.0001	77 171.36	8	
		Накладные расходы				115.2%	318	
		Сметная прибыль				70.55%	195	
		Всего с НР и СП					877	
	
90.	18.5.14.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.		1	3 155.53	3 156	
	
91.	18.5.14.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм	шт.		1	3 155.53	3 156	
	
92.	ГЭСНр 65-14-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м		0.2	13 439.52	2 688	
92. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	65.3	13.06	200.400	2 617	
92. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13.6	2.72	3.20	9	
92. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.35	0.07	475.77	33	
92. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.71	0.542	52.90	29	
		Накладные расходы				74%	1 937	
		Сметная прибыль				50%	1 309	
		Всего с НР и СП					5 933	
	
93.	ГЭСН 16-02-005-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м		0.2	22 058.19	4 412	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.488	0.2976	294.203	88	
93. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	86.592	17.3184	228.860	3 963	
93. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.036	1 197.38	43	
			(1)			333.43	12	
93. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.096	0.0192	1 015.08	19	
			(1)			333.43	6	
93. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.212	0.2424	1 237.60	300	
			(1)			285.27	69	
93. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	29.928	5.9856	3.20	19	
93. 7.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.082	475.77	39	
93. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.45	0.09	52.90	5	
93. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.64	0.928	20.74	19	
93. 10.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0003	0.00006	53 487.72	3	
93. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0166	0.00332	52.79		
		Накладные расходы				115.2%	4 667	
		Сметная прибыль				70.55%	2 858	
		Всего с НР и СП					11 937	
	
94.	04.3.01.09-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3		0.0024	3 705.00	9	
		Объем: (0.2)*(0.012)						
	
95.	23.7.01.04-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		20	431.95	8 639	
		Объем: (0.2)*(100.0)						
	
96.	23.1.02.07-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		50	161.85	8 093	
	
97.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка  клапанов обратных приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.		1	463.77	464	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	285.270	7	
97. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	1.764	212.690	375	
97. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.024	1 237.60	30	
			(1)			285.27	7	
97. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	0.42	50.32	21	
97. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	13 473.82	27	
97. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00014	77 171.36	11	
97. 7.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	1			
		Накладные расходы				115.2%	440	
		Сметная прибыль				70.55%	270	
		Всего с НР и СП					1 174	
	
98.	С39 цена поставщ.	Клапан обратный вертикальный  2"	шт		1	1 342.00	1 342	
		Поправки: М: =1342	
	
99.	ГЭСН 16-05-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых  на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм	шт.		4	448.92	1 796	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.048	285.270	14	
99. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	7.056	212.690	1 501	
99. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.048	1 237.60	59	
			(1)			285.27	14	
99. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	1.68	50.32	85	
99. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.008	13 473.82	108	
99. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00056	77 171.36	43	
99. 7.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	4			
		Накладные расходы				115.2%	1 745	
		Сметная прибыль				70.55%	1 069	
		Всего с НР и СП					4 610	
	
100.	С40 цена поставщ.	Кран шаровый  1/2" РВхРВ PN30 мотылек	шт		4	229.00	916	
		Поправки: М: =229	
	
101.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 65 мм	шт.		5	641.82	3 209	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12	285.270	34	
101. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	8.82	212.690	1 876	
101. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.12	1 237.60	149	
			(1)			285.27	34	
101. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	2.1	50.32	106	
101. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.01	13 473.82	135	
101. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0007	77 171.36	54	
101. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.0055	161 859.44	890	
101. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	5			
		Накладные расходы				115.2%	2 200	
		Сметная прибыль				70.55%	1 348	
		Всего с НР и СП					6 757	
	
102.	С41 цена поставщ.	Кран шаровый под приварку Dn 65 Pn25 типа TEMPER	шт		5	2 280.00	11 400	
		Поправки: М: =2280	
	
103.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм	шт.		10	641.82	6 418	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.24	285.270	68	
103. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	17.64	212.690	3 752	
103. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.24	1 237.60	297	
			(1)			285.27	68	
103. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	4.2	50.32	211	
103. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.02	13 473.82	269	
103. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0014	77 171.36	108	
103. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.011	161 859.44	1 780	
103. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	10			
		Накладные расходы				115.2%	4 401	
		Сметная прибыль				70.55%	2 695	
		Всего с НР и СП					13 514	
	
104.	С42 цена поставщ.	Кран шаровый под приварку Dn 80 Pn25 L=370 мм типа TEMPER	шт		10	2 890.00	28 900	
		Поправки: М: =2890	
	
105.	ГЭСН 16-05-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка кранов шаровых  на трубопроводах из стальных труб диаметром: 75 мм	шт.		5	641.82	3 209	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.12	285.270	34	
105. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.764	8.82	212.690	1 876	
105. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.12	1 237.60	149	
			(1)			285.27	34	
105. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.42	2.1	50.32	106	
105. 5.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.01	13 473.82	135	
105. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0007	77 171.36	54	
105. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0011	0.0055	161 859.44	890	
105. 8.	18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	1	5			
		Накладные расходы				115.2%	2 200	
		Сметная прибыль				70.55%	1 348	
		Всего с НР и СП					6 757	
	
106.	С43 цена поставщ.	Кран шаровый  2 1/2" РВхРВ PN30	шт		5	3 690.00	18 450	
		Поправки: М: =3690	
	
107.	ГЭСН 16-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м		0.2	1 759.61	352	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
107. 1.	1-100-53	Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	6.012	1.2024	272.640	328	
107. 2.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.8	0.36	19.41	7	
107. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.8	0.76	20.74	16	
107. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	0.004	145.51	1	
107. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00005	0.00001	44 942.78		
107. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00002	0.000004	79 643.17		
		Накладные расходы				115.2%	378	
		Сметная прибыль				70.55%	231	
		Всего с НР и СП					961	
	
108.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0477	2 721.76	130	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0011448	266.745		
108. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.3039444	249.400	76	
108. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0005724	11.85		
108. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0005724	1 049.87	1	
			(1)			248.22		
108. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0005724	1 237.60	1	
			(1)			285.27		
108. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0641088	14.72	1	
108. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0005724	75 408.39	43	
108. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000954	90 155.55	9	
		Накладные расходы				81%	62	
		Сметная прибыль				59.5%	45	
		Всего с НР и СП					237	
	
109.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0477	3 042.51	145	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0011448	266.745		
109. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.2192292	212.690	47	
109. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0005724	11.85		
109. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0005724	1 049.87	1	
			(1)			248.22		
109. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0005724	1 237.60	1	
			(1)			285.27		
109. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.037206	14.72	1	
109. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0009063	101 392.88	92	
109. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00006678	71 038.00	5	
		Накладные расходы				81%	38	
		Сметная прибыль				59.5%	28	
		Всего с НР и СП					211	
	
110.	ГЭСНр 66-24-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		0.2	3 718.20	744	
110. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	19.1	3.82	194.670	744	
		Накладные расходы				74%	551	
		Сметная прибыль				50%	372	
		Всего с НР и СП					1 667	
	
111.	ГЭСН 26-01-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		0.051	8 773.44	447	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.48	0.02448	285.270	7	
111. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22.56	1.15056	215.220	248	
111. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.02448	1 237.60	30	
			(1)			285.27	7	
111. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1.416	0.072216	4.33		
111. 5.	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0109	0.0005559	49 039.06	27	
111. 6.	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм	т	0.0011	0.0000561	73 478.81	4	
111. 7.	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т	0.004	0.000204	61 867.72	13	
111. 8.	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм	т	0.039	0.001989	62 950.53	125	
		Накладные расходы				90%	230	
		Сметная прибыль				59.5%	152	
		Всего с НР и СП					828	
	
112.	12.2.08.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3		0.052632	27 070.95	1 425	
		Объем: (0.051)*(1.032)						
	
113.	01.7.15.04-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т		0.00000204	232 605.68		
		Объем: (0.051)*(0.00004)						
	
	ЭЛЕКТРИКА	
114.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.5	5 605.71	2 803	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.108	309.350	33	
114. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	11.424	220.270	2 516	
114. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.054	1 015.08	55	
			(1)			333.43	18	
114. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.054	1 237.60	67	
			(1)			285.27	15	
114. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.296	50.32	65	
114. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.48	74.52	36	
114. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.1	219.22	22	
		Накладные расходы				95%	2 422	
		Сметная прибыль				65%	1 657	
		Всего с НР и СП					6 881	
	
115.	24.3.01.02-0013 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 мм	м		51	12.30	627	
		Объем: 50*1.02						
	
116.	С 44 Цена Постав.	Коробка распаечная открытой установки КМ 41241	шт		1	41.00	41	
		Поправки: М: =41	
	
117.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.5	1 645.00	822	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.024	309.350	7	
117. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	3.234	220.270	712	
117. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.012	1 015.08	12	
			(1)			333.43	4	
117. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.012	1 237.60	15	
			(1)			285.27	3	
117. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.08	550.30	44	
117. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.0003	25 200.79	8	
117. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.01	127.97	1	
117. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.025	430.72	11	
117. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.0061	1 247.21	8	
		Накладные расходы				95%	683	
		Сметная прибыль				65%	467	
		Всего с НР и СП					1 972	
	
118.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.051	37 235.46	1 899	
		Объем: 50*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					873 579	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					30 832	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					11 911	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 14, 16, 21, 23, 72, 74, 79, 81; %=95 - по стр. 18, 54, 57, 76, 114, 117)					15 014	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14, 16, 21, 23, 72, 74, 79, 81; %=65 - по стр. 18, 54, 57, 76, 114, 117)					10 527	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					56 373	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					731 688	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 48, 49, 108, 109; %=74 - по стр. 50, 110; %=90 - по стр. 51, 111)					1 734	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 48, 49, 51, 108, 109, 111; %=50 - по стр. 50, 110)					1 175	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					734 597	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					111 059	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1, 5, 11, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 43, 45, 47, 59, 63, 69, 85, 87, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107; %=74 - по стр. 35, 92)					57 242	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1, 5, 11, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 43, 45, 47, 59, 63, 69, 85, 87, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107; %=50 - по стр. 35, 92)					35 260	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					203 561	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					994 531	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	21 283	
	Итого со строительным контролем					1 015 814	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	20 316	
	Итого с непредвиденными расходами					1 036 130	
	НДС 20%				20	207 226	
	ВСЕГО С НДС					1 243 356	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					73 990	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					46 962	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					873 579	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					30 832	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					11 911	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 14, 16, 21, 23, 72, 74, 79, 81; %=95 - по стр. 18, 54, 57, 76, 114, 117)					15 014	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14, 16, 21, 23, 72, 74, 79, 81; %=65 - по стр. 18, 54, 57, 76, 114, 117)					10 527	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					56 373	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					731 688	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 48, 49, 108, 109; %=74 - по стр. 50, 110; %=90 - по стр. 51, 111)					1 734	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 48, 49, 51, 108, 109, 111; %=50 - по стр. 50, 110)					1 175	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					734 597	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					111 059	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1, 5, 11, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 43, 45, 47, 59, 63, 69, 85, 87, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107; %=74 - по стр. 35, 92)					57 242	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1, 5, 11, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 43, 45, 47, 59, 63, 69, 85, 87, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107; %=50 - по стр. 35, 92)					35 260	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					203 561	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					994 531	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	21 283	
	Итого со строительным контролем					1 015 814	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	20 316	
	Итого с непредвиденными расходами					1 036 130	
	НДС 20%				20	207 226	
	ВСЕГО С НДС					1 243 356	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					73 990	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					46 962	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)