«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 453 207	руб.	Смета на сумму:	1 453 207	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УКБР № 1»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ / И.Ю. Чоглоков /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	МКД №19-21 по ул. Восточной в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши 	
Сметная стоимость:	1 453.207	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.836	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	239.820	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.12	165.55	131.65	33.90	1 013.17	805.70	207.47	14.4	6.44	12 938	11 602	1 336	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			797.64				84%	9 746			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			483.42				48%	5 569			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 294.23					28 253			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.12	172.51	127.80	44.71	1 055.76	782.14	273.63	14.41	8.08	13 481	11 271	2 211	
					6.95			42.53	1	14.38			612	
	Накладные расходы		83%			684.48				71%	8 437			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			536.04				52%	6 179			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 276.27					28 097			
	
3.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.9	4 519.16	360.82	36.65	4 067.24	324.74	32.99	14.4	8.16	17 632	4 676	269	
				4 121.69			3 709.52		3.42	1		12 687		
	Накладные расходы		83%			269.53				71%	3 320			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			211.08				52%	2 432			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 547.86					23 383			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.8	9 291.30	1 358.31	34.61	16 724.34	2 444.96	62.30	14.4	8.08	77 225	35 207	503	
				7 898.38			14 217.08		2.92	1		41 514		
	Накладные расходы		83%			2 029.32				71%	24 997			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 589.22				52%	18 308			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 342.88					120 530			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м	1	9 291.30	1 358.31	34.61	9 291.30	1 358.31	34.61	14.4	8.08	42 903	19 560	280	
				7 898.38			7 898.38		2.92	1		23 063		
	Накладные расходы		83%			1 127.40				71%	13 888			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			882.90				52%	10 171			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 301.60					66 962			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	14.4	8.12	17 026	8 351	218	
				5 258.63			2 103.45		4.02	1		8 456		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	5 929			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	4 343			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.63					27 298			
	
7.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	14.41	5.73	1 129	1 127	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	800			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 515			
	
8.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка ограждения кровли, 100 м ограждения	0.99	86.00	43.89	42.11	85.14	43.45	41.69	14.4	6.88	913	626	287	
					3.07			3.04	4.01	14.38			44	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			50.21				92%	616			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.57				44%	295			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.92					1 824			
	
9.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка подшивки карниза, 100 м2 подшивки	0.9	257.63	231.54	26.09	231.87	208.39	23.48	14.4	8.54	3 201	3 001	201	
					10.34			9.31	1	16.81			156	
	Накладные расходы		85%			185.05				72%	2 273			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			174.16				64%	2 020			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					591.08					7 495			
	
10.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка	0.9	4 610.12	423.79	117.39	4 149.11	381.41	105.65	14.41	7.55	17 902	5 496	798	
				4 068.95	5.10		3 662.06	4.59	3.17	14.38		11 609	66	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			409.16				90%	5 006			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			208.44				43%	2 392			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 766.71					25 299			
	
11.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9	1 316.51	347.48	6.74	1 184.86	312.74	6.06	14.4	8.26	6 788	4 503	50	
				962.29	0.16		866.06	0.15	2.58	16.69		2 234	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			297.25				80%	3 604			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			147.06				37%	1 667			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 629.16					12 059			
	
12.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.12	221.62	101.80	102.69	1 356.29	623.00	628.45	14.4	3.56	11 452	8 971	2 237	
				17.13	1.45		104.84	8.87	2.32	14.47		243	128	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			568.68				77%	7 006			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			379.12				48%	4 368			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 304.10					22 826			
	
13.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	126.684	36.04			4 565.69					24 540			
				36.04			4 565.69		193.71			24 540		
	Объем: (6.12)*20.7													
	
14.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	6.12	4 877.10	504.69	210.18	29 847.88	3 088.70	1 286.27	14.41	7.63	180 413	44 508	9 814	
				4 162.24	20.39		25 472.91	124.77	4.95	14.39		126 091	1 795	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 470.55				92%	42 599			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 767.41				44%	20 373			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 085.84					243 385			
	
15.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", м2	783.36	74.26			58 170.40					242 571			
				74.26			58 170.40		4.17			242 571		
	Объем: 612*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49.80/1.9775/4.17*1.06	
	
16.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.13	6 129	2 981	637	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.83	14.4		2 512	90	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 764			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 213			
	
17.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.26	3 070.76			3 869.16					6 616			
				3 070.76			3 869.16		5 250.96			6 616		
	Объем: 0.6*0.7*3													
	
18.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.09	5 101.55	335.71	26.60	459.14	30.21	2.39	14.41	8.24	2 208	435	20	
				4 739.24			426.53		4.11	1		1 753		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0195:[ М-(11.23=11233.01*0.001) ];  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			32.02				90%	392			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.31				43%	187			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					507.48					2 787			
	
19.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0396	23 811.97			942.95					1 821			
				23 811.97			942.95		45 984.42			1 821		
	Объем: 0.09*0.44													
	
20.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство бетонных оголовков, 1 м3	1	1 507.44	278.21	47.43	1 507.44	278.21	47.43	14.4	6.26	9 562	4 006	297	
				1 181.80	1.96		1 181.80	1.96	4.45	14.41		5 259	28	
	Накладные расходы		99%			277.37				84%	3 389			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			168.10				48%	1 936			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 952.91					14 887			
	
21.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.045	8 572.20	5 513.35	252.31	385.75	248.10	11.35	14.4	7.12	4 232	3 573	81	
				2 806.54	60.12		126.29	2.71	4.58	16.01		578	43	
	Накладные расходы		78%			195.63				66%	2 387			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			158.01				50%	1 808			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					739.39					8 427			
	
22.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.189	3 086.00			583.25					2 451			
				3 086.00			583.25		12 970.32			2 451		
	Объем: 0.045*4200													
	
23.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.045	32 504.08	21 309.05	662.76	1 462.68	958.91	29.82	14.4	7.12	16 191	13 808	212	
				10 532.27	157.78		473.95	7.10	4.58	16		2 171	114	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			753.49				66%	9 189			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			608.59				50%	6 961			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 824.75					32 341			
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.045	32 504.08	21 309.05	662.76	1 462.68	958.91	29.82	14.4	7.12	16 191	13 808	212	
				10 532.27	157.78		473.95	7.10	4.58	16		2 171	114	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			753.49				66%	9 189			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			608.59				50%	6 961			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 824.75					32 341			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.693	3 086.00			2 138.60					8 988			
				3 086.00			2 138.60		12 970.32			8 988		
	Объем: 0.045*2200*7													
	
26.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.38	2 412.79	1 295.60	2.05	916.86	492.33	0.78	14.4	5.73	8 658	7 090	4	
				1 115.14			423.75		3.69	1		1 564		
	Накладные расходы		79%			388.94				67%	4 750			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			246.17				40%	2 836			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 551.97					16 244			
	
27.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	2 291.60	114.18	14.24	870.81	43.39	5.41	14.4	8.19	2 979	625	44	
				2 163.18			822.01		2.81	1		2 310		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.22				80%	500			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.39				37%	231			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					932.42					3 710			
	
28.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка желобов, 100 м труб и покрытий	0.99	75.57	75.35	0.22	74.81	74.60	0.22	14.4	5.82	1 075	1 074	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			61.92				71%	763			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.49				52%	558			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					185.22					2 396			
	
29.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.99	8 813.16	326.90	31.86	8 725.03	323.63	31.54	14.4	7.72	31 185	4 660	244	
				8 454.40	3.03		8 369.86	2.99	3.14	14.36		26 281	43	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			352.75				92%	4 327			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			179.64				44%	2 069			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 257.42					37 581			
	
30.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.99	4 972.00	72.11	75.20	4 922.28	71.38	74.45	14.4	6.88	20 694	1 028	512	
				4 824.69	5.48		4 776.44	5.42	4.01	14.38		19 154	78	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			82.94				92%	1 018			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			42.24				44%	487			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 047.46					22 198			
	
31.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельники) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.25	11 907.97	1 173.45	33.16	2 976.99	293.36	8.29	14.4	8.12	11 328	4 224	67	
				10 701.36	3.78		2 675.34	0.94	2.63	14.39		7 036	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			317.84				92%	3 899			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			161.87				44%	1 865			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 456.70					17 092			
	
32.	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.78	7 879.49	801.83	8.10	6 146.00	625.43	6.32	14.4	8.25	23 671	9 006	52	
				7 069.56			5 514.26		2.65	1		14 613		
	Накладные расходы		83%			519.11				71%	6 394			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			406.53				52%	4 683			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 071.64					34 748			
	
33.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
34.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.12	6 366.80	1 213.61	8.10	764.02	145.63	0.97	14.4	8.25	3 538	2 097	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			120.87				71%	1 489			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.66				52%	1 090			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					979.55					6 117			
	
35.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.72	1 357.93	327.73	1.01	977.71	235.97	0.73	14.4	8.27	6 435	3 398	6	
				1 029.19			741.02		4.09	1		3 031		
	Накладные расходы		83%			195.86				71%	2 413			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			153.38				52%	1 767			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 326.95					10 615			
	
36.	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.06	9 322.48	1 083.29	8.10	559.35	65.00	0.49	14.4	8.25	1 557	936	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			53.95				71%	665			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.25				52%	487			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					655.55					2 708			
	
37.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	1	1 615.27	301.17	30.24	1 615.27	301.17	30.24	14.4	6.76	9 458	4 337	204	
				1 283.86	5.99		1 283.86	5.99	3.83	15.59		4 917	93	
	Накладные расходы		86%			264.16				73%	3 234			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			215.01				56%	2 481			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 094.44					15 173			
	
38.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	26.19	66.71		66.71	1 747.14		1 747.14	1	6.28	10 972		10 972	
									1	1				
	Объем: (612*0.014)+15.0173+2.6082													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
39.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	26.19	18.71		18.71	489.94		489.94	1	6.28	3 077		3 077	
									1	1				
	Объем: (612*0.014)+15.0173+2.6082													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	179 589.90	16 413.78	5 336.97			880 167	236 400	34 864	
			157 839.18	233.70				608 900	3 420	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	179 589.90	16 413.78	5 336.97			880 167	236 400	34 864	
			157 839.18	233.70				608 900	3 420	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	70 270.05					286 987			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 20; %=71 - по стр. 2-7, 28, 32-36; %=92 - по стр. 8, 14, 29-31; %=72 - по стр. 9; %=90 - по стр. 10, 16, 18; %=80 - по стр. 11, 27; %=77 - по стр. 12; %=66 - по стр. 21, 23, 24; %=67 - по стр. 26; %=73 - по стр. 37)	15 097.06					185 273			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 20; %=52 - по стр. 2-7, 28, 32-36; %=44 - по стр. 8, 14, 29-31; %=64 - по стр. 9; %=43 - по стр. 10, 16, 18; %=37 - по стр. 11, 27; %=50 - по стр. 21, 23, 24; %=40 - по стр. 26; %=56 - по стр. 37)	10 136.35					116 646			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	204 823.31					1 182 086			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	204 823.31					1 182 086			
	Строительный контроль 2,14%	4 383.22					25 297			
	Всего со строительным контролем	209 206.53					1 207 383			
	Непредвиденные работы 2%	4 184.13					24 148			
	Всего с непредвиденными работами	213 390.66					1 231 531			
	НДС	38 410.32					221 676			
	Всего с НДС	251 800.98					1 453 207			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)