«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	121 924	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Озерная,20-24	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (дополнительные работы) МКД №20-24 по ул.Озерной г.Калининграда 	
Сметная стоимость:	121.924	тыс. руб.	
монтажных работ:	2.727	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.184	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	30.521	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ВОДОПРОВОД	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.55	391.23	305.70	8.28	215.18	168.14	4.55	16.11	5.3	2 870	2 709	24	
				77.25	1.29		42.49	0.71	3.24	18.84		138	13	
	Накладные расходы		74%			124.95				63%	1 715			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			84.43				40%	1 089			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					424.55					5 674			
	
2.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.55	2 591.15	1 768.25	751.38	1 425.13	972.54	413.26	16.11	6.44	18 483	15 668	2 661	
				71.52	106.91		39.34	58.80	3.91	16.09		154	946	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 186.04				98%	16 282			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			732.25				56%	9 304			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 343.42					44 069			
	
3.	507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	51.59	29.31			1 512.10					2 594			
				29.31			1 512.10		50.29			2 594		
	Объем: (0.55)*93.8													
	
4.	301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	55	4.90			269.50					909			
				4.90			269.50		16.53			909		
	
5.	СЦена поставщика. 
Переход метал-пластик диам.32 мм, шт	1	16.32			16.32			1	1	70			
				16.32			16.32		4.27	1		70		
	Поправки: М: =67*1.04/4.27	
	
6.	С302-1492 
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм, шт.	12									2 803			
									233.6			2 803		
	
7.	СЦена поставщика. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт	24	5.36			128.60			1	1	549			
				5.36			128.60		4.27	1		549		
	Поправки: М: =22*1.04/4.27	
	
8.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	9									133			
									14.83			133		
	
9.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	5.5	177.13	51.10	39.33	974.22	281.06	216.32	16.12	8.9	8 111	4 531	1 925	
				86.70			476.85		3.47	1		1 655		
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			252.95				77%	3 489			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			168.64				48%	2 175			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 395.81					13 775			
	
10.	104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	60.5	7.80			471.90					2 052			
				7.80			471.90		33.92			2 052		
	Объем: (5.5)*11													
	
11.	ТЕР 16-07-003-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	1	91.69	64.75	8.09	91.69	64.75	8.09	16.11	5.45	1 170	1 043	44	
				18.86			18.86		4.39	1		83		
	Вычт.ресурсы:  302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.13					2 776			
	
12.	ТЕР 46-03-009-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.12	3 160.84	728.55	2 432.29	379.30	87.43	291.87	16.12	4.24	2 647	1 409	1 238	
					237.28			28.47	1	16.1			458	
	Накладные расходы		99%			114.74				84%	1 568			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			69.54				48%	896			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					563.58					5 111			
	
13.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.05	2 646.84	648.48	43.99	132.34	32.42	2.20	16.12	9.1	962	523	20	
				1 954.37			97.72		4.29	1		419		
	Накладные расходы		99%			32.10				84%	439			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.45				48%	251			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.89					1 652			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	5 616.28	1 606.34	936.29			43 353	25 883	5 912	
			3 073.68	87.98				11 559	1 417	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 512.10					2 727			
			1 512.10					2 727		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 512.10					2 727			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 512.10					2 727			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 957.76	400.91	510.39			13 772	6 463	3 183	
			1 046.47	28.47				4 126	458	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	471.90					2 052			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9; %=84 - по стр. 12, 13)	399.79					5 496			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 12, 13)	257.63					3 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 615.18					22 590			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 146.42	1 205.43	425.90			26 854	19 420	2 729	
			515.11	59.51				4 706	959	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 11)	1 385.45					19 019			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 11)	862.65					10 977			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 394.52					56 850			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	8 521.80					82 167			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	182.37					1 758			
	ИТОГО	8 704.17					83 925			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	174.08					1 679			
	ИТОГО	8 878.25					85 604			
	НДС 18%	1 598.09					15 409			
	ВСЕГО С НДС	10 476.34					101 013			
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
14.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	775.58	765.14	10.44	93.07	91.82	1.25	16.12	9.34	1 492	1 480	12	
					4.13			0.50	1	18.83			9	
	Накладные расходы		74%			68.32				63%	938			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.16				40%	596			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.55					3 026			
	
15.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.12	12 984.16	894.28	10.83	1 558.10	107.31	1.30	16.12	8.58	4 104	1 730	11	
				12 079.05	1.14		1 449.49	0.14	1.63	15.99		2 363	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			123.57				98%	1 697			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			76.29				56%	970			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 757.96					6 771			
	
16.	СЦена поставщика. 
Переход чугун-пластик диам.110 мм, шт	24	36.53			876.81			1	1	3 744			
				36.53			876.81		4.27	1		3 744		
	Поправки: М: =150*1.04/4.27	
	
17.	СЦена поставщика. 
Тройник ПВХ 45 град. диам.110*110*110 мм, шт	6	23.38			140.29			1	1	599			
				23.38			140.29		4.27	1		599		
	Поправки: М: =96*1.04/4.27	
	
18.	СЦена поставщика. 
Тройник ПВХ  110*50*110 мм, шт	6	18.51			111.06			1	1	474			
				18.51			111.06		4.27	1		474		
	Поправки: М: =76*1.04/4.27	
	
19.	СЦена поставщика. 
Отвод ПВХ 45 град. диам.110 мм, шт	24	23.38			561.16			1	1	2 396			
				23.38			561.16		4.27	1		2 396		
	Поправки: М: =96*1.04/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	3 340.49	199.13	2.55			12 809	3 210	23	
			3 138.81	0.64				9 576	11	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 340.49	199.13	2.55			12 809	3 210	23	
			3 138.81	0.64				9 576	11	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 14; %=98 - по стр. 15)	191.88					2 635			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 14; %=56 - по стр. 15)	122.45					1 566			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 654.82					17 010			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	3 654.82					17 010			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	78.21					364			
	ИТОГО	3 733.03					17 374			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	74.66					347			
	ИТОГО	3 807.69					17 721			
	НДС 18%	685.38					3 190			
	ВСЕГО С НДС	4 493.07					20 911			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	191.88					2 635			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	122.45					1 566			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	8 956.77	1 805.47	938.84			56 162	29 093	5 935	
			6 212.49	88.62				21 135	1 428	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 512.10					2 727			
			1 512.10					2 727		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 512.10					2 727			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 512.10					2 727			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 957.76	400.91	510.39			13 772	6 463	3 183	
			1 046.47	28.47				4 126	458	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	471.90					2 052			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9; %=84 - по стр. 12, 13)	399.79					5 496			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 12, 13)	257.63					3 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 615.18					22 590			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 486.91	1 404.56	428.45			39 663	22 630	2 752	
			3 653.92	60.15				14 282	970	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 14; %=98 - по стр. 2, 11, 15)	1 577.33					21 654			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 14; %=56 - по стр. 2, 11, 15)	985.10					12 543			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 049.34					73 860			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	12 176.62					99 177			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	260.58					2 122			
	ИТОГО	12 437.20					101 299			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	248.74					2 026			
	ИТОГО	12 685.94					103 325			
	НДС 18%	2 283.47					18 599			
	ВСЕГО С НДС	14 969.41					121 924			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)