«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	225 021	руб.	Смета на сумму:	225 021	руб.	
Директор МКУ «КРМКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
________________ /Русович С.Б.  /	________________ / Н.Н.Грипич /	
		
«______»________________2016 г.	«______»_________________2016 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт дворовой территории МКД № 23-29 по ул. Сергеева, г. Калининград.	
	
Сметная стоимость:	225.021	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.156	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	26.684	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.04	6 528.11	1 585.84	4 942.27	261.12	63.43	197.69	16.9	5.41	2 142	1 072	1 070	
					518.36			20.73	1	16.9			350	
	Объем: 80*0.05													
	Накладные расходы		142%			119.51				120.7%	1 716			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			67.96				64.6%	919			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.59					4 777			
	
2.	ТЕР 27-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.15	652.72	652.72		97.91	97.91		16.9	1	1 655	1 655		
									1	1				
	Накладные расходы		142%			139.03				120.7%	1 998			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			79.06				64.6%	1 069			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					316.00					4 722			
	
3.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0418	4 846.79	124.86	4 711.39	202.60	5.22	196.94	16.9	9.04	1 871	88	1 780	
				10.54	657.79		0.44	27.50	4.59	16.91		2	465	
	Объем: 95*0.44													
	Накладные расходы		95%			31.08				80.75%	447			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			13.91				34%	188			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					247.59					2 506			
	
4.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	7.86	3.71		3.13	29.13		24.60	1	8.62	276		212	
					0.36			2.83	1	14.17			40	
	Объем: 4*1.8+0.1*0.2*15*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.83				100%	40			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.70				60%	24			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	74.74	10.52		10.52	786.26		786.26		9.24	7 265		7 265	
														
	Объем: 4*1.8+41.8*1.6+0.1*0.2*15*2.2													
	
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ     ТИП1  ( S=95м2)	
	
6.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.19	2 520.14	133.78	2 368.36	478.83	25.42	449.99	16.9	5.91	3 104	430	2 659	
				18.00	198.48		3.42	37.71	4.43	16.91		15	638	
	Объем: 95*0.20													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			89.64				120.7%	1 289			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			50.98				64.6%	690			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					619.45					5 083			
	
7.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	20.9	104.66			2 187.39					10 272			
				104.66			2 187.39		491.47			10 272		
	Объем: 19*1.1													
	
8.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.095	4 752.69	320.44	4 324.25	451.51	30.44	410.80	16.9	7.36	3 621	514	3 024	
				108.00	612.47		10.26	58.18	8.11	16.91		83	984	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			125.84				120.7%	1 808			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			71.56				64.6%	968			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					648.91					6 397			
	
9.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	1.425	292.58			416.93					1 687			
				292.58			416.93		1 183.52			1 687		
	Объем: 0.095*15													
	
10.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	17.955	246.68			4 429.14					20 841			
				246.68			4 429.14		1 160.72			20 841		
	Объем: 0.095*189													
	
11.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.04	540.62		540.62	21.62		21.62	1	8.46	183		183	
					59.01			2.36	4.83	16.91			40	
	Объем: 80*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			3.35				120.7%	48			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			1.91				64.6%	26			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.88					257			
	
12.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	4.08	280.61			1 144.89					8 519			
				280.61			1 144.89		2 087.9			8 519		
	Объем: 4*1.02													
	
13.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	8	144.06	122.25	15.86	1 152.48	978.00	126.88	16.91	5.48	17 456	16 538	695	
				5.95	0.73		47.60	5.84	4.67	16.79		222	98	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Накладные расходы		142%			1 397.05				120.7%	20 080			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			794.45				64.6%	10 747			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 343.98					48 283			
	
14.	С цена поставщик. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2	81.6	105.30			8 592.70					41 159			
				105.30			8 592.70		4.79			41 159		
	Объем: (8.0)*10.2													
	Поправки: М: =485*1.04/4.79	
	
15.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.25	937.76	682.44	81.37	234.44	170.61	20.34	16.91	7.66	3 249	2 885	156	
				173.95	10.25		43.49	2.56	4.78	16.91		208	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			245.90				120.7%	3 534			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			139.83				64.6%	1 891			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					620.18					8 675			
	
16.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.00495	569.06			2.82					15			
				569.06			2.82		3 009.69			15		
	Объем: (0.25)*(0.06*0.33)													
	
17.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.2685	685.00			868.92					4 224			
				685.00			868.92		3 329.55			4 224		
	Объем: (0.25)*(5.9*0.86)													
	
18.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	25	34.14			853.50					4 641			
				34.14			853.50		185.62			4 641		
	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
	
19.	ТЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обеспыливание поверхности стен, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	5.28	1.16	0.91	0.25	6.12	4.80	1.32	16.81	6.24	89	81	8	
									1	1				
	Объем: 12*0.44													
	Накладные расходы		90%			4.32				76.5%	62			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			2.86				47.6%	39			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.30					190			
	
20.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.0528	2 947.38	213.91	89.27	155.62	11.29	4.71	16.91	4.76	681	191	22	
				2 644.20			139.61		3.35	1		468		
	Объем: 12*0.44													
	Накладные расходы		122%			13.77				103.7%	198			
										=(122.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			7.68				54.4%	104			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					177.07					983			
	
21.	ТЕР 47-01-046-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом, 100 м2	0.25	69.51	43.36	26.15	17.38	10.84	6.54	16.9	6.44	225	183	42	
					2.87			0.72	1	16.89			12	
	Накладные расходы		115%			13.29				97.75%	191			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76.5%			8.84				61.2%	119			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.52					535			
	
22.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.25	792.33	53.73	365.54	198.08	13.43	91.39	16.91	6.52	1 136	227	596	
				373.06	35.46		93.27	8.87	3.36	16.9		313	150	
	Накладные расходы		115%			25.65				97.75%	369			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76.5%			17.06				61.2%	231			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.78					1 735			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	22 589.39	1 411.39	2 339.08			134 311	23 864	17 712	
			18 834.38	167.30				92 669	2 820	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 774.00	1 411.39	1 528.22			126 770	23 864	10 235	
			18 834.38	164.47				92 669	2 780	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 903.59					50 199			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 2, 6, 8, 11, 13, 15; %=80.75 - по стр. 3; %=76.5 - по стр. 19; %=103.7 - по стр. 20; %=97.75 - по стр. 21, 22)	2 208.45					31 739			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64.6 - по стр. 1, 2, 6, 8, 11, 13, 15; %=34 - по стр. 3; %=47.6 - по стр. 19; %=54.4 - по стр. 20; %=61.2 - по стр. 21, 22)	1 256.09					16 990			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 238.54					175 499			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	815.39		810.86			7 541		7 477	
				2.83					40	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	2.83					40			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	1.70					24			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	815.39					7 541			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	26 053.93					183 040			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	557.55					3 917			
	ИТОГО	26 611.48					186 957			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	532.23					3 739			
	ИТОГО	27 143.71					190 696			
	НДС 18%	4 885.87					34 325			
	ВСЕГО С НДС	32 029.58					225 021			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 208.45					31 739			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 256.09					16 990			

Составил:	

Главный инженер ООО «ЖЭУ-7»                      Черкасов С.С	
	(должность, подпись, Ф.И.О)