«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 202 952	руб.	Смета на сумму:	1 202 952	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 35 (объект культурного наследия)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 35	
Сметная стоимость:	1 202.952	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.282	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	161.759	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.85	165.55	131.65	33.90	471.82	375.20	96.61	13.67	5.28	5 639	5 129	510	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			371.45				84%	4 308			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			225.12				48%	2 462			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 068.39					12 409			
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.85	172.51	127.80	44.71	491.65	364.23	127.42	13.67	7.35	5 916	4 979	937	
					6.95			19.81	1	13.65			270	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			318.75				71%	3 727			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			249.63				52%	2 729			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 060.03					12 372			
3.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	2.85	3 803.88	268.33	45.75	10 841.06	764.74	130.39	13.67	7.59	39 889	10 454	990	
				3 489.80	5.68		9 945.93	16.19	2.86	13.71		28 445	222	
	Накладные расходы		83%			648.17				71%	7 580			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			507.60				52%	5 552			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 996.84					53 020			
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	13.67	7.69	8 411	3 964	103	
				5 258.63			1 051.73		4.13	1		4 344		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	2 814			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	2 061			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					13 287			
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.47	9 291.30	1 358.31	34.61	4 366.91	638.41	16.27	13.67	7.65	19 877	8 727	124	
				7 898.38			3 712.24		2.97	1		11 025		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			529.88				71%	6 196			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			414.97				52%	4 538			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 311.76					30 611			
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 519.16	360.82	36.65	451.92	36.08	3.67	13.67	7.74	2 220	493	28	
				4 121.69			412.17		4.12	1		1 698		
	Накладные расходы		83%			29.95				71%	350			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.45				52%	256			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.32					2 826			
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.75	1 615.27	301.17	30.24	1 211.45	225.88	22.68	13.67	6.38	6 891	3 088	145	
				1 283.86	5.99		962.90	4.49	3.8	13.68		3 659	61	
	Накладные расходы		86%			198.12				73%	2 299			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			161.26				56%	1 763			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 570.83					10 953			
8.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	13.67	4.86	1 071	1 069	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	759			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	556			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 386			
9.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	13.67	6.94	5 997	2 830	620	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.87	13.66		2 547	85	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 624			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 253			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 874			
10.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2.22	1 365.61			3 031.65					5 954			
				1 365.61			3 031.65		2 681.78			5 954		
	Объем: 3*0.74													
11.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм( прим.), 1 решетка	6	85.20	12.80	4.04	511.18	76.80	24.23	13.67	5.34	5 219	1 050	129	
				68.36			410.16		9.85	1		4 040		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			88.32				98%	1 029			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			54.53				56%	588			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					654.03					6 836			
12.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7.695	221.62	101.80	102.69	1 705.33	783.34	790.18	13.67	3.55	13 765	10 708	2 805	
				17.13	1.45		131.82	11.16	1.91	13.72		252	153	
	Объем: 285*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			715.05				77%	8 363			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			476.70				48%	5 213			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 897.08					27 341			
13.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	159.2451	36.04			5 739.19					23 976			
				36.04			5 739.19		150.56			23 976		
	Объем: 7.693*20.7													
14.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.85	286.73	122.64	1.26	817.18	349.51	3.60	13.67	7.86	6 068	4 778	28	
				162.83			464.07		2.72	1		1 262		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			325.04				79%	3 775			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			223.69				51%	2 437			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 365.91					12 279			
15.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	356.25	13.13			4 677.56					15 301			
				13.13			4 677.56		42.95			15 301		
	Объем: 285*1.25													
16.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	2.85	29 858.10	1 069.80	288.58	85 095.60	3 048.93	822.44	13.67	7.27	432 661	41 679	5 979	
				28 499.73	32.46		81 224.23	92.52	4.74	13.66		385 003	1 264	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 392.77				92%	39 508			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 727.80				44%	18 895			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90 216.16					491 063			
17.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.67	147.30	72.11	75.20	98.69	48.31	50.38	13.67	6.58	992	660	332	
				-0.01	5.48		-0.01	3.67	3.54	13.65			50	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			56.14				92%	653			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			28.59				44%	312			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.42					1 958			
18.	Цена поставщика. 
Мостик снегозадержания дл. 3м, шт.	23	210.47			4 840.76			1	1	21 735			
				210.47			4 840.76		4.49	1		21 735		
	Поправки: М: =900*1.05/4.49	
19.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.34	75.57	75.35	0.22	101.26	100.97	0.29	13.67	4.91	1 382	1 380	1	
									1	1				
	Объем: 67*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			83.81				71%	980			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.63				52%	718			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.70					3 079			
20.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.67	8 813.16	326.90	31.86	5 904.82	219.02	21.35	13.67	7.26	21 162	2 994	155	
				8 454.40	3.03		5 664.45	2.03	3.18	13.63		18 013	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			238.73				92%	2 780			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			121.58				44%	1 330			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 265.13					25 272			
21.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.092	219.24	204.34	14.90	20.17	18.80	1.37	13.68	7.84	268	257	11	
									4.27	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			19.93				90%	231			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.15				43%	111			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.25					610			
22.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.092	373.54	335.71	26.60	34.37	30.89	2.45	13.68	7.84	446	423	19	
				11.23			1.03		4.27	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			32.74				90%	381			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.68				43%	182			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.79					1 009			
23.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.04048	23 811.97			963.91					1 866			
				23 811.97			963.91		46 105.02			1 866		
	Объем: 0.092*0.44													
24.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.268	11 907.97	1 173.45	33.16	3 191.34	314.48	8.89	13.67	7.48	11 908	4 299	66	
				10 701.36	3.78		2 867.96	1.01	2.63	13.66		7 543	14	
	Объем: 67*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			340.73				92%	3 968			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			173.52				44%	1 898			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 705.59					17 774			
25.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.04	7 415.77	333.04	13.17	7 712.40	346.36	13.70	13.67	7.84	24 399	4 735	107	
				7 069.56			7 352.34		2.66	1		19 557		
	Накладные расходы		83%			287.48				71%	3 362			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			225.13				52%	2 462			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 225.01					30 223			
26.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	13.67	7.85	3 185	1 265	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	898			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	658			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 741			
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	13.67	7.85	1 354	526	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	274			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 001			
28.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	13.67	7.85	1 354	526	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	274			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 001			
29.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1	1 357.93	327.73	1.01	1 357.93	327.73	1.01	13.67	7.86	8 852	4 480	8	
				1 029.19			1 029.19		4.24	1		4 364		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			272.02				71%	3 181			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			213.02				52%	2 330			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 842.97					14 362			
30.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.079	8 572.20	5 513.35	252.31	677.20	435.55	19.93	13.67	6.51	7 184	5 954	130	
				2 806.54	60.12		221.72	4.75	4.96	13.68		1 100	65	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			343.43				66%	3 973			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			277.39				50%	3 010			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 298.02					14 166			
31.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.3318	3 649.31			1 210.84					4 858			
				3 649.31			1 210.84		14 640.2			4 858		
	Объем: 0.079*4200													
32.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала), 100 м труб	0.013	13 930.32	9 132.45	284.04	181.09	118.72	3.69	13.67	6.51	1 938	1 623	24	
				4 513.83	67.62		58.68	0.88	4.96	13.68		291	12	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			93.29				66%	1 079			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			75.35				50%	818			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					349.73					3 835			
33.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0858	3 649.31			313.11					1 256			
				3 649.31			313.11		14 640.2			1 256		
	Объем: 0.013*2200*3													
34.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  ( 8 каналов), 100 м труб	0.036	32 504.08	21 309.05	662.76	1 170.15	767.13	23.86	13.67	6.51	12 523	10 487	155	
				10 532.27	157.78		379.16	5.68	4.96	13.68		1 881	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			602.79				66%	6 973			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			486.87				50%	5 283			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 259.81					24 778			
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.5544	3 649.31			2 023.18					8 117			
				3 649.31			2 023.18		14 640.2			8 117		
	Объем: 0.036*2200*7													
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов), 100 м труб	0.03	23 217.20	15 220.75	473.40	696.52	456.62	14.20	13.67	6.51	7 454	6 242	92	
				7 523.05	112.70		225.69	3.38	4.96	13.68		1 119	46	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			358.80				66%	4 150			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			289.80				50%	3 144			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 345.12					14 748			
37.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.33	3 649.31			1 204.27					4 831			
				3 649.31			1 204.27		14 640.2			4 831		
	Объем: 0.03*2200*5													
38.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах  ( применительно), 1 м3	0.245	1 567.41	240.58	37.36	384.02	58.94	9.15	13.68	7.11	2 521	806	65	
				1 289.47	2.11		315.92	0.52	5.22	13.68		1 649	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			58.87				84%	683			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			35.68				48%	390			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.56					3 594			
39.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.716	2 412.79	1 295.60	2.05	1 727.56	927.65	1.47	13.67	4.85	16 058	12 681	7	
				1 115.14			798.44		4.22	1		3 369		
	Накладные расходы		79%			732.84				67%	8 496			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			463.83				40%	5 072			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 924.23					29 627			
40.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.716	2 291.60	114.18	14.24	1 640.79	81.76	10.19	13.67	7.78	5 456	1 118	79	
				2 163.18			1 548.84		2.75	1		4 259		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			77.67				80%	894			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.43				37%	414			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 756.89					6 764			
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	23.619	7.60		7.60	179.51		179.51		5.78	1 038		1 038	
										1				
	Объем: 9.63+4.6+0.25+4.2+0.224+0.94+0.01+3.1+0.215+0.45													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
42.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	23.619	27.76		27.76	655.57		655.57		5.78	3 789		3 789	
										1				
	Объем: 9.63+4.6+0.25+4.2+0.224+0.94+0.01+3.1+0.215+0.45													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	160 302.51	11 660.66	3 160.21			774 781	159 404	18 498	
			145 481.64	172.32				596 874	2 355	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	159 791.33	11 583.86	3 135.98			769 562	158 354	18 369	
			145 071.48	172.32				592 834	2 355	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24 004.47					87 894			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 38; %=71 - по стр. 2-6, 8, 19, 25-29; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 21, 22; %=77 - по стр. 12; %=79 - по стр. 14; %=92 - по стр. 16, 17, 20, 24; %=66 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=67 - по стр. 39; %=80 - по стр. 40)	10 800.69					125 731			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 38; %=52 - по стр. 2-6, 8, 19, 25-29; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 21, 22; %=51 - по стр. 14; %=44 - по стр. 16, 17, 20, 24; %=50 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=40 - по стр. 39; %=37 - по стр. 40)	6 996.45					76 393			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	177 588.47					971 686			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	511.18	76.80	24.23			5 219	1 050	129	
			410.16					4 040		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11)	88.32					1 029			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11)	54.53					588			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	654.03					6 836			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	178 242.50					978 522			
	Строительный контроль 2,14%	3 814.39					20 940			
	Итого со строительным контролем	182 056.89					999 462			
	Непредвиденные расходы 2%	3 641.14					19 989			
	Итого с непредвиденными расходами	185 698.03					1 019 451			
	НДС	33 425.65					183 501			
	Всего с НДС	219 123.68					1 202 952			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 889.01					126 760			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 050.98					76 981			

Составил:	Мастер ООО «ЖЭУ №12 Ц» Костыленко С.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора ООО «ЖЭУ №12 Ц» Балыко Т.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)