«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Константа»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Сульженко А.В. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
По решению суда		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения в местах общего пользования в  МКД  по ул. Пугачева, д 35-39, 
ул. К. Маркса, д.33-39, ул. Офицерская, д.38-40  в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.52	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.46	
3.	Ц08-03-571-04;	демонтаж этажных щитов	1 м ширины по фронту	23	
	
	Раздел 2.  Монтажные работы	
	
	Щиты этажные	
4.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	23	
5.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исполнения типа NRL-12, корпус из оцинкованной стали   IP44	шт	1	
6.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исполнения типа NRL-24 , корпус из оцинкованной стали   IP44	шт	22	
7.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	46	
8.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	22	
9.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C32/3 (C) 32 A  6 кА	шт	22	
10.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C20/2 (C) 20 A  6кА	шт	46	
	Электроснабжение  подъездов, освещение МОП	
11.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной  до 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.18	
12.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.15	
13.	Ц08-02-407-01;	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2	
14.	С103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	206	
15.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2.2	
16.	С.Цена поставщик	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	м	224.4	
17.	Ц08-02-407-02;	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	1.1	
18.	С103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	113.3	
19.	Ц08-02-412-11;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	1.3	
20.	С.Цена поставщик	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг (А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	м	132.6	
21.	Ц10-08-019-01;	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	36	
22.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная клемная   IP44	шт	36	
23.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.	0.52	
24.	С.Цена поставщик	Светильники настенные двухламповые  IP54  6W  с энергосберегающей лампой	шт	9	
25.	С.Цена поставщик	Светильники потолочные  двухламповые  IP44  6W  с энергосберегающей лампой	шт	43	
26.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для мест общего пользования	шт	104	
27.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.46	
28.	С.Цена поставщик	Выключатель  наружной установки  1-кл, универсальный IP44 0331-02	шт	18	
29.	С.Цена поставщик	Выключатель белый проходной 1-кл GSL000161	шт	28	
30.	Ц10-08-002-02;	датчик автоматический  фотоэлектрический  световой в нормальном исполнении (прим)	1 шт.	9	
31.	С.Цена поставщик	Фото датчик SD-/Sensor	шт	9	
32.	Ц08-02-144-05;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2	100 шт.	2.2	
33.	Ц08-02-144-02;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт.	4.6	
34.	С.Цена поставщик	Колодка клемная ЗВИ-3 12х2,5 мм2	1шт	57	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)