«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 901 895	руб.	Смета на сумму:	1 901 895	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт фасада МЖД по улице Леонова 19а/19б	
Сметная стоимость:	1 901.895	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.748	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	447.235	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.602	1 213.62	458.23	8.86	9 225.95	3 483.46	67.37	12.52	7.18	69 067	43 613	484	
				746.53			5 675.12		4.4	1		24 971		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 831.81				93%	40 560			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 368.75				54%	23 551			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 426.51					133 178			
	
2.	ТЕР 14-02-015-01 
(Центральный фасад (магазины, проезжая часть). Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие лесов защитной сеткой (прим.), 100 м2 покрытия	3.8	286.73	122.64	1.26	1 089.57	466.02	4.80	12.51	7.2	7 566	5 830	35	
				162.83			618.75		2.75	1		1 702		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			433.40				79%	4 606			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			298.25				51%	2 973			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 821.22					15 145			
	
3.	Цена поставщика. 
Сетка защитная многооборачиваемая (50%), м2	380	5.72			2 174.52			1	1	9 307			
				5.72			2 174.52		4.28	1		9 307		
	Поправки: М: =23.55*1.04/4.28	
	
4.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.76	63.27	49.68	13.59	48.09	37.76	10.33	12.51	2.65	500	472	27	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			29.45				66%	312			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.88				40%	189			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96.42					1 000			
	
5.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.76	4 688.98	197.81	4 246.36	3 563.62	150.34	3 227.23	12.52	3.31	13 351	1 882	10 682	
				244.81	143.10		186.06	108.76	4.23	12.52		787	1 362	
	Накладные расходы		78%			202.10				66%	2 141			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			129.55				40%	1 298			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 895.27					16 790			
	
6.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.2	1 615.27	301.17	30.24	1 938.32	361.40	36.29	12.51	6.11	10 536	4 521	222	
				1 283.86	5.99		1 540.63	7.19	3.76	12.52		5 793	90	
	Накладные расходы		86%			316.99				73%	3 366			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			258.01				56%	2 582			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 513.32					16 484			
	
7.	ТЕРр 53-23-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича, 1 м карниза	6	159.51	31.22	1.08	957.06	187.32	6.48	12.51	7.03	5 289	2 343	46	
				127.21	0.15		763.26	0.90	3.8	12.6		2 900	11	
	Накладные расходы		86%			161.87				73%	1 718			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			131.75				56%	1 318			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 250.68					8 326			
	
8.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	6.385	188.95	188.95		1 206.45	1 206.45		12.51	1	15 093	15 093		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 194.39				84%	12 678			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			723.87				48%	7 245			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 124.71					35 016			
	
9.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.384	5 885.40	3 188.72	2.53	2 259.99	1 224.47	0.97	12.51	4.05	19 698	15 318	4	
				2 694.15			1 034.55		4.23	1		4 376		
	Объем: 192*0.2													
	Накладные расходы		79%			967.33				67%	10 263			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			612.24				40%	6 127			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 839.56					36 088			
	
10.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6.8	37.19	25.77		252.89	175.24		12.52	1	2 605	2 194		
				11.42			77.66		5.29	1		411		
	Накладные расходы		86%			150.71				73%	1 602			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			122.67				56%	1 229			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.26					5 435			
	
11.	ТЕР 46-01-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т	0.03	9 777.83	2 026.73	1 040.26	293.33	60.80	31.21	12.51	5.77	1 869	761	180	
				6 710.84	77.31		201.33	2.32	4.61	12.5		928	29	
	Объем: 6*0.005													
	Накладные расходы		99%			62.49				84%	664			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.87				48%	379			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.69					2 912			
	
12.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.62	2 956.30	374.76	6.66	1 832.91	232.35	4.13	12.51	6.9	7 150	2 907	28	
				2 574.88	1.03		1 596.43	0.64	2.64	12.57		4 215	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			193.38				71%	2 070			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			151.44				52%	1 516			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 177.74					10 735			
	
13.	ТЕРр 62-43-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Меловая защита окон и дверей при окраске фасадов с земли и лесов, 100 м2 площади оконных проемов	1.217	157.05	139.93		191.13	170.29		12.51	1	2 260	2 130		
				17.12			20.84		6.23	1		130		
	Накладные расходы		80%			136.23				68%	1 448			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			85.15				40%	852			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.51					4 560			
	
14.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.099	19 716.98	3 507.27	113.70	1 951.98	347.22	11.26	12.51	5.99	10 339	4 344	67	
				16 096.01	15.10		1 593.50	1.49	3.72	12.5		5 928	19	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			299.89				73%	3 185			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			244.10				56%	2 443			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 495.97					15 967			
	
15.	ТЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	638.5	1.36	1.05	0.31	867.72	668.19	199.53	12.44	2.96	8 903	8 312	591	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			541.23				69%	5 735			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			400.91				48%	3 990			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 809.87					18 628			
	
16.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	6.385	80.30	76.91	1.68	512.70	491.08	10.69	12.51	7	6 238	6 143	75	
				1.71	0.16		10.92	1.04	1.78	12.46		19	13	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			467.51				80%	4 925			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			231.30				37%	2 278			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 211.51					13 441			
	
17.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	83.005	15.82			1 313.14					4 306			
				15.82			1 313.14		51.88			4 306		
	Объем: 1000*6.385*0.013													
	
18.	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6.385	6 947.21	1 455.57	70.94	44 357.96	9 293.79	452.94	12.52	5.94	313 910	116 358	2 690	
				5 420.71	22.96		34 611.23	146.62	5.63	12.53		194 861	1 837	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8 968.39				80%	94 556			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 436.99				37%	43 732			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57 763.34					452 198			
	
19.	ТЕР 15-02-036-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.384	15 695.16	4 484.39	164.26	6 026.94	1 722.01	63.08	12.51	5.8	44 517	21 542	366	
				11 046.51	50.01		4 241.86	19.20	5.33	12.53		22 609	241	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 654.15				80%	17 426			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			818.37				37%	8 060			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 499.46					70 003			
	
20.	ТЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка перфоуголков, 100 м плинтуса	3.33	215.47	145.14	57.95	717.52	483.32	192.97	12.51	4.33	7 019	6 046	836	
				12.38			41.23		3.33	1		137		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0822:[ М-(43.59=10897.91*0.004) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			391.49				69%	4 172			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			347.99				58%	3 507			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 457.00					14 697			
	
21.	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	333	5.87			1 954.71					7 199			
				5.87			1 954.71		21.62			7 199		
	
22.	ТЕР 15-04-006-03 
(огрунтовка стен и откосов по цементноизвестковой штукатурке под клей. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	6.769	80.30	76.91	1.68	543.53	520.62	11.34	12.51	7	6 613	6 513	79	
				1.71	0.16		11.57	1.10	1.78	12.46		21	14	
	Объем: 638.5+38.4													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			495.63				80%	5 222			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			245.21				37%	2 415			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 284.37					14 250			
	
23.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	87.997	15.82			1 392.11					4 565			
				15.82			1 392.11		51.88			4 565		
	Объем: 1000*6.769*0.013													
	
24.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	6.769	1 043.83	675.65	13.36	7 065.69	4 573.47	90.43	12.51	7.13	72 270	57 214	645	
				354.82			2 401.78		6	1		14 411		
	Объем: 638.5+38.4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			3 613.04				67%	38 333			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 286.74				40%	22 886			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 965.47					133 489			
	
25.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	744.59	12.74			9 486.08					18 734			
				12.74			9 486.08		25.16			18 734		
	Объем: 676.9*1.1													
	
26.	ТЕРр 61-1-4 
(под декоративную штукатурку. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	6.769	1 938.46	448.56	18.91	13 121.44	3 036.30	128.00	12.51	6.47	73 463	37 984	828	
				1 470.99	7.49		9 957.13	50.70	3.48	12.54		34 651	636	
	Объем: 638.5+38.4													
	Накладные расходы		79%			2 438.73				67%	25 875			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 543.50				40%	15 448			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 103.67					114 786			
	
27.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	6.769	6 763.95	788.77	62.59	45 785.18	5 339.21	423.65	12.51	6.7	189 299	66 793	2 838	
				5 912.59			40 022.32		2.99	1		119 667		
	Объем: 638.5+38.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 072.25				80%	53 434			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 509.43				37%	24 713			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53 366.86					267 447			
	
28.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.769	2 291.60	114.18	14.24	15 511.85	772.91	96.37	12.51	7.11	50 621	9 669	685	
				2 163.18			14 642.57		2.75	1		40 267		
	Объем: 638.5+38.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			734.26				80%	7 735			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			363.27				37%	3 578			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 609.38					61 934			
	
29.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.063	1 734.68	1 482.28	252.40	109.28	93.38	15.90	12.52	6.47	1 272	1 169	103	
					100.00			6.30	1	12.53			79	
	Накладные расходы		99%			98.68				84%	1 048			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.81				48%	599			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					267.77					2 919			
	
30.	ТЕР 10-01-027-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.063	9 089.10	1 793.59	943.94	572.61	113.00	59.47	12.52	6.47	2 636	1 415	385	
				6 351.57	102.53		400.15	6.46	2.09	12.5		836	81	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(84.23=35.39*2.38) ];  ТССЦ 101-0195:[ М-(31.45=11233.01*0.0028) ];  ТССЦ 101-1591:[ М-(78.09=2518.90*0.031) ];  ТССЦ 101-1742:[ М-(756.38=6.41*118) ];  ТССЦ 203-0013:[ М-(59202.00=592.02*100) ]	
	Накладные расходы		106%			126.63				90%	1 346			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			64.51				43%	643			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					763.75					4 626			
	
31.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	6.3	2 460.30			15 499.89					26 554			
				2 460.30			15 499.89		4 214.88			26 554		
	
32.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0324	6 374.88	3 642.90	37.83	206.55	118.03	1.23	12.52	6.47	1 855	1 478	8	
				2 694.15	14.99		87.29	0.49	4.23	12.53		369	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			93.63				67%	994			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.26				40%	594			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					359.44					3 443			
	
33.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.032	5 917.25	1 608.04	91.22	189.35	51.46	2.92	12.51	8.11	1 095	644	24	
				4 217.99	26.15		134.98	0.84	3.17	12.5		428	10	
	Накладные расходы		95%			49.69				80%	523			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.58				37%	242			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.62					1 860			
	
34.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	1 334.54	277.90	13.08	42.71	8.89	0.42	12.52	7.15	214	111	3	
				1 043.57	0.16		33.39	0.01	2.97	12.46		99		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.46				80%	89			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.18				37%	41			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.35					344			
	
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	3.72	7.34		7.34	27.29		27.29		5.54	151		151	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	3.72	26.50		26.50	98.58		98.58		5.54	546		546	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	192 388.64	35 388.78	5 274.88			1 016 610	442 799	22 628	
			151 725.00	354.06				551 181	4 436	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	189 716.41	34 905.46	5 081.91			1 002 392	436 753	21 792	
			149 729.06	354.06				543 845	4 436	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 865.74					63 466			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=79 - по стр. 2; %=66 - по стр. 4, 5; %=73 - по стр. 6, 7, 10, 14; %=84 - по стр. 8, 11, 29; %=67 - по стр. 9, 24, 26, 32; %=71 - по стр. 12; %=68 - по стр. 13; %=69 - по стр. 15; %=80 - по стр. 16, 18, 19, 22, 27, 28, 33, 34; %=90 - по стр. 30)	32 342.32					341 856			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2; %=40 - по стр. 4, 5, 9, 13, 24, 26, 32; %=56 - по стр. 6, 7, 10, 14; %=48 - по стр. 8, 11, 15, 29; %=52 - по стр. 12; %=37 - по стр. 16, 18, 19, 22, 27, 28, 33, 34; %=43 - по стр. 30)	18 230.59					180 920			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	240 289.32					1 525 168			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 672.23	483.32	192.97			14 218	6 046	836	
			1 995.94					7 336		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20)	391.49					4 172			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20)	347.99					3 507			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 411.71					21 897			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	243 701.03					1 547 065			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	5 215.20					33 107			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	248 916.23					1 580 172			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	4 978.32					31 603			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	253 894.55					1 611 775			
	НДС 18%	45 701.02					290 120			
	Всего с НДС	299 595.57					1 901 895			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	32 733.81					346 028			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 578.58					184 427			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)