«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	414 405	руб.	Смета на сумму:	414 405	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многокватирного дома № 26 по ул. Луганской	
Сметная стоимость:	414.405	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.601	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	73.524	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.835	165.55	131.65	33.90	138.23	109.93	28.31	13.67	5.28	1 652	1 503	149	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			108.83				84%	1 263			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.96				48%	721			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.02					3 636			
	
2.	Е46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.365	553.31	459.71	93.60	755.27	627.50	127.76	13.67	5.28	9 253	8 578	675	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			621.23				84%	7 206			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			376.50				48%	4 117			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 753.00					20 576			
	
3.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.2	172.51	127.80	44.71	379.52	281.16	98.36	13.67	7.35	4 566	3 843	723	
					6.95			15.29	1	13.65			209	
	Накладные расходы		83%			246.05				71%	2 877			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			192.69				52%	2 107			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					818.27					9 550			
	
4.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.2	75.57	75.35	0.22	15.11	15.07	0.04	13.67	4.91	206	206		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			12.51				71%	146			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.80				52%	107			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.41					459			
	
5.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.08	6 775.72	1 449.90	67.19	542.06	115.99	5.38	13.67	7.69	3 364	1 586	41	
				5 258.63			420.69		4.13	1		1 737		
	Накладные расходы		83%			96.27				71%	1 126			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.39				52%	825			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.73					5 315			
	
6.	Е58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1	3 176.89	1 205.91	20.22	3 176.89	1 205.91	20.22	13.67	7.7	24 561	16 485	156	
				1 950.76			1 950.76		4.06	1		7 920		
	Накладные расходы		83%			1 000.91				71%	11 704			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			783.84				52%	8 572			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 961.64					44 838			
	
7.	Е58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок  (под снегозадержание), 100 м2	0.12	3 803.88	268.33	45.75	456.47	32.20	5.49	13.67	7.59	1 680	440	42	
				3 489.80	5.68		418.78	0.68	2.86	13.71		1 198	9	
	Накладные расходы		83%			27.29				71%	319			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.37				52%	233			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.13					2 232			
	
8.	Е58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2	2.2	2 713.25	179.98	29.68	5 969.15	395.96	65.30	13.67	7.56	24 413	5 413	494	
				2 503.59	4.13		5 507.90	9.09	3.36	13.71		18 507	125	
	Накладные расходы		83%			336.19				71%	3 932			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			263.28				52%	2 880			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 568.62					31 225			
	
9.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м (прим), 100 м	0.2	2 956.30	374.76	6.66	591.26	74.95	1.33	13.67	7.52	2 404	1 025	10	
				2 574.88	1.03		514.98	0.21	2.66	13.75		1 370	3	
	Накладные расходы		83%			62.38				71%	730			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.85				52%	535			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					702.50					3 668			
	
10.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.2	8 813.16	326.90	31.86	1 762.63	65.38	6.37	13.67	7.26	6 317	894	46	
				8 454.40	3.03		1 690.88	0.61	3.18	13.63		5 377	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			71.27				92%	830			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			36.29				44%	397			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 870.19					7 544			
	
11.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.2	221.62	101.80	102.69	487.55	223.96	225.91	13.67	3.55	3 935	3 061	802	
				17.13	1.45		37.69	3.19	1.91	13.72		72	44	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			204.44				77%	2 391			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			136.29				48%	1 490			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					828.28					7 816			
	
12.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	45.54	36.04			1 641.26					6 857			
				36.04			1 641.26		150.56			6 857		
	Объем: 2.2*20.7													
	
13.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.2	286.73	122.64	1.26	630.80	269.80	2.78	13.67	7.86	4 684	3 688	22	
				162.83			358.23		2.72	1		974		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			250.91				79%	2 914			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			172.67				51%	1 881			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 054.39					9 478			
	
14.	С101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	275	13.13			3 610.75					11 811			
				13.13			3 610.75		42.95			11 811		
	Объем: 220*1.25													
	
15.	Е12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.2	8 171.06	405.87	165.99	17 976.33	892.91	365.17	13.68	6.91	91 809	12 215	2 523	
				7 599.20	14.91		16 718.24	32.81	4.61	13.65		77 071	448	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			999.78				92%	11 650			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			509.15				44%	5 572			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 485.25					109 031			
	
16.	С101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	19.5	137.86			2 688.27					11 314			
				137.86			2 688.27		580.23			11 314		
	
17.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.15	7 415.77	333.04	13.17	1 112.37	49.96	1.98	13.67	7.84	3 519	683	15	
				7 069.56			1 060.43		2.66	1		2 821		
	Накладные расходы		83%			41.47				71%	485			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.47				52%	355			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 186.31					4 359			
	
18.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	13.67	7.85	1 991	791	6	
				5 145.09			514.51		2.32	1		1 194		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	562			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	411			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					2 964			
	
19.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	13.67	7.85	846	328	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	233			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	171			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 249			
	
20.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.15	1 357.93	327.73	1.01	203.69	49.16	0.15	13.67	7.86	1 328	672	1	
				1 029.19			154.38		4.24	1		655		
	Накладные расходы		83%			40.80				71%	477			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.95				52%	349			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.45					2 155			
	
21.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	13.67	7.85	846	328	3	
				8 231.09			411.55		1.25	1		514		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	233			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	171			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 249			
	
22.	Е60-7-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал, 100 м труб	0.025	6 020.82	5 503.49	125.59	150.52	137.59	3.14	13.67	6.51	1 973	1 881	20	
				391.74	29.99		9.79	0.75	7.35	13.68		72	10	
	Накладные расходы		78%			107.91				66%	1 248			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			87.15				50%	946			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.58					4 167			
	
23.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.105	2 934.00			308.07					1 190			
				2 934.00			308.07		11 333.84			1 190		
	Объем: 0.025*4200													
	
24.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.025	9 286.88	6 088.30	189.36	232.17	152.21	4.73	13.67	6.51	2 485	2 081	31	
				3 009.22	45.08		75.23	1.13	4.96	13.68		373	15	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 383			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	1 048			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.38					4 916			
	
25.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.22	2 934.00			645.48					2 493			
				2 934.00			645.48		11 333.84			2 493		
	Объем: 0.05*2200*2													
	
26.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.19	2 412.79	1 295.60	2.05	458.43	246.16	0.39	13.67	4.85	4 261	3 365	2	
				1 115.14			211.88		4.22	1		894		
	Накладные расходы		79%			194.47				67%	2 255			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			123.08				40%	1 346			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					775.98					7 862			
	
27.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб перхлорвиниловая (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.19	2 291.60	114.18	14.24	435.40	21.69	2.71	13.67	7.78	1 448	297	21	
				2 163.18			411.00		2.75	1		1 130		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			20.61				80%	238			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.19				37%	110			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.20					1 795			
	
28.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовники дымовых труб.) из листовой оцинкованной стали (прим), 100 м2 покрытия	0.0227	11 907.97	1 173.45	33.16	270.31	26.64	0.75	13.67	7.48	1 009	364	6	
				10 701.36	3.78		242.92	0.09	2.63	13.66		639	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			28.87				92%	336			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.70				44%	161			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.88					1 505			
	
29.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.18	4 972.00	72.11	75.20	894.96	12.98	13.54	13.67	6.58	3 341	177	89	
				4 824.69	5.48		868.44	0.99	3.54	13.65		3 074	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			15.09				92%	175			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.68				44%	84			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					917.73					3 599			
	
30.	Е54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка карниза из строганных досок (прим), 100 м2 подшивки	0.12	257.63	231.54	26.09	30.92	27.78	3.13	13.67	7.03	402	380	22	
					10.34			1.24	1	13.69			17	
	Накладные расходы		85%			24.67				72%	286			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			23.22				64%	254			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.80					942			
	
31.	Е10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов досками обшивки (прим), 100 м2 потолка	0.12	10 259.57	603.91	84.83	1 231.15	72.47	10.18	13.68	7.26	4 982	991	74	
				9 570.83	3.78		1 148.50	0.45	3.41	13.66		3 916	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			77.30				90%	897			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			39.38				43%	429			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 347.82					6 308			
	
32.	Е15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.282	1 316.51	347.48	6.74	371.26	97.99	1.90	13.67	7.79	1 987	1 340	15	
				962.29	0.16		271.37	0.05	2.33	13.62		632	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			93.14				80%	1 073			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			46.08				37%	496			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.48					3 556			
	
33.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	7								43.93	308		308	

34.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	7								160.43	1 123		1 123	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	48 405.66	5 311.24	996.65			244 358	72 615	7 422	
			42 097.78	66.58				164 320	909	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 405.66	5 311.24	996.65			244 358	72 615	7 422	
			42 097.78	66.58				164 320	909	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 893.83					33 665			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3-9, 17-21; %=92 - по стр. 10, 15, 28, 29; %=77 - по стр. 11; %=79 - по стр. 13; %=66 - по стр. 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 32; %=72 - по стр. 30; %=90 - по стр. 31)	4 889.85					56 966			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 11; %=52 - по стр. 3-9, 17-21; %=44 - по стр. 10, 15, 28, 29; %=51 - по стр. 13; %=50 - по стр. 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27, 32; %=64 - по стр. 30; %=43 - по стр. 31)	3 273.44					35 767			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	56 568.95					337 091			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	56 568.95					337 091			
	Строительный контроль 2,14%	1 210.58					7 214			
	Всего со строительным контролем	57 779.53					344 305			
	Непредвиденные затраты 2%	1 155.59					6 886			
	Итого с непредвиденными затратами	58 935.12					351 191			
	НДС	10 608.32					63 214			
	Всего с НДС	69 543.44					414 405			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 889.85					56 966			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 273.44					35 767			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)