«УТВЕРЖДАЮ»	
	                                        	    Смета на сумму:                 1 895 279.руб.
     Директор МКУ «КР МКД»	
			
		     ________________ / Русович С.Б. /
	
		«______»____________________ 2015 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения ,фасада без утепления многоквартирного   
дома №2-4 по ул. Ю. Гагарина    	
Сметная стоимость:	1 895.279	тыс. руб.	
монтажных работ:	154.733	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.870	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	443.256	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.52	1 213.62	458.23	8.86	7 912.81	2 987.65	57.78	16.12	9.13	73 269	48 161	528	
				746.53			4 867.38		5.05	1		24 580		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 286.42				93%	44 790			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 031.60				54%	26 007			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 230.83					144 066			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.65	63.27	49.68	13.59	41.13	32.29	8.83	16.11	1.78	536	520	16	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			25.19				66%	343			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			16.15				40%	208			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.46					1 087			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.65	4 688.98	197.81	4 246.36	3 047.84	128.58	2 760.13	16.12	4.06	13 842	2 073	11 206	
				244.81	143.10		159.13	93.02	3.54	15.1		563	1 405	
	Накладные расходы		78%			172.85				66%	2 295			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			110.80				40%	1 391			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 331.49					17 529			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2	5.77	188.95	188.95		1 090.24	1 090.24		16.11	1	17 564	17 564		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 079.34				84%	14 754			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			654.14				48%	8 431			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 823.72					40 748			
	
5.	ТЕРр 61-21-1 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.05	6 532.22	3 835.54	2.53	326.61	191.78	0.13	16.11	6.42	3 567	3 090	1	
				2 694.15			134.71		3.54	1		477		
	Накладные расходы		79%			151.51				67%	2 070			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			95.89				40%	1 236			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					574.01					6 873			
	
6.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.06	19 716.98	3 507.27	113.70	1 183.02	210.44	6.82	16.11	6.69	7 154	3 390	46	
				16 096.01	15.10		965.76	0.91	3.85	16.09		3 718	15	
	Накладные расходы		86%			181.76				73%	2 486			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			147.95				56%	1 907			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 512.73					11 546			
	
7.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3	37.19	25.77		111.57	77.31		16.12	1	1 420	1 246		
				11.42			34.26		5.06	1		173		
	Накладные расходы		86%			66.49				73%	910			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			54.12				56%	698			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.17					3 027			
	
8.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	5.77	80.30	76.91	1.68	463.31	443.78	9.66	16.11	9.18	7 264	7 149	89	
				1.71	0.16		9.87	0.94	2.64	18.69		26	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			422.48				80%	5 734			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			209.02				37%	2 652			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 094.81					15 649			
	
9.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	75.76	15.82			1 198.52					3 930			
				15.82			1 198.52		51.87			3 930		
	Объем: (5.77)*0.013*1010													
	
10.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	5.35	1 043.83	675.65	13.36	5 584.49	3 614.73	71.48	16.11	9.09	69 627	58 233	650	
				354.82			1 898.29		5.66	1		10 744		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			2 855.64				67%	39 016			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 807.37				40%	23 293			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 247.49					131 936			
	
11.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	5.89	11.15			65.67					225			
				11.15			65.67		38.13			225		
	Объем: 5.35*1.1													
	
12.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.77	2 074.12	832.23	83.91	11 967.70	4 801.98	484.18	16.11	9.97	105 840	77 360	4 827	
				1 157.98	39.06		6 681.54	225.39	3.54	14.27		23 653	3 216	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 776.00				80%	64 461			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 362.86				37%	29 813			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 106.57					200 114			
	
13.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	5.77	6 763.95	788.77	62.59	39 028.00	4 551.22	361.13	16.11	8.32	197 776	73 320	3 005	
				5 912.59			34 115.64		3.56	1		121 452		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 323.66				80%	58 656			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 139.07				37%	27 128			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45 490.73					283 560			
	
14.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.77	2 512.50	159.37	15.75	14 497.11	919.55	90.88	16.11	9.04	58 118	14 814	822	
				2 337.38			13 486.68		3.15	1		42 483		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			873.57				80%	11 851			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			432.19				37%	5 481			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 802.87					75 450			
	
15.	ТЕРр 58-15-1 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.576	560.81	553.26		323.03	318.68		16.12	1	5 163	5 137		
				7.55			4.35		5.9	1		26		
	Накладные расходы		83%			264.50				71%	3 647			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.14				52%	2 671			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					794.68					11 482			
	
16.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0368	11 154.00			410.47					2 422			
				11 154.00			410.47		5.9			2 422		
	Объем: 0.92*40/1000													
	
17.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.35	325.68	193.34	39.07	113.99	67.67	13.67	17.1	3.17	1 319	1 157	43	
				93.27	0.14		32.64	0.05	3.62	17.36		118	1	
	Накладные расходы		95%			64.33				81%	938			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.02				52%	602			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.34					2 859			
	
18.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	35.7	27.19			970.76					4 145			
				27.19			970.76		4.27			4 145		
	Объем: 35*1.02													
	Поправки: М: =116.11/4.27	
	
19.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.35	51.16	35.34	2.22	17.91	12.37	0.78	17.11	7.84	250	212	6	
				13.60	0.14		4.76	0.05	6.81	17.36		32	1	
	Накладные расходы		95%			11.80				81%	173			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.07				52%	111			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.78					533			
	
20.	ТЕРр 65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.1	4 243.26	418.02	0.33	424.33	41.80	0.03	16.11	9.24	3 852	673		
				3 824.91	0.13		382.49	0.01	8.31	18.69		3 179		
	Накладные расходы		103%			43.06				88%	592			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.09				48%	323			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.48					4 767			
	
21.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	22.75	78.18	4.41	66.71	1 778.51	100.33	1 517.66	1	6.28	9 791	100	9 531	
									1	1				
	Объем: 577*0.02*1.8+1.9828													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			100.33				100%	100			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			60.20				60%	60			
	
22.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	22.75	18.71		18.71	425.58		425.58	1	6.28	2 673		2 673	
									1	1				
	Объем: 577*0.02*1.8+1.9828													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	90 982.60	19 590.40	5 808.74			589 747	314 199	33 443	
			65 422.92	320.37				241 946	4 656	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 102.66	80.04	14.45			5 714	1 369	49	
			1 008.16	0.10				4 295	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	970.76					4 145			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19)	76.13					1 111			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 19)	52.09					713			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 230.88					7 538			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 455.61	19 468.56	5 794.26			580 181	312 157	33 394	
			64 032.27	320.26				234 472	4 654	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 674.66					6 577			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4; %=67 - по стр. 5, 10; %=73 - по стр. 6, 7; %=80 - по стр. 8, 12-14; %=71 - по стр. 15)	18 479.40					251 013			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 5, 10; %=48 - по стр. 4; %=56 - по стр. 6, 7; %=37 - по стр. 8, 12-14; %=52 - по стр. 15)	10 268.29					130 916			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	118 203.30					962 110			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	424.33	41.80	0.03			3 852	673		
			382.49	0.01				3 179		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 20)	43.06					592			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20)	25.09					323			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	492.48					4 767			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	119 926.66					974 415			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 566.43					20 852			
	ИТОГО	122 493.09					995 267			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 449.86					19 905			
	ИТОГО	124 942.95					1 015 172			
	НДС 18%	22 489.73					182 731			
	ВСЕГО С НДС	147 432.68					1 197 903			
	
	Раздел 2.  Цоколь	
	
23.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2	0.42	188.95	188.95		79.36	79.36		16.11	1	1 278	1 278		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			78.57				84%	1 074			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.62				48%	613			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					205.54					2 965			
	
24.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	19 716.98	3 507.27	113.70	985.85	175.36	5.69	16.11	6.69	5 962	2 825	38	
				16 096.01	15.10		804.80	0.76	3.85	16.09		3 098	12	
	Накладные расходы		86%			151.46				73%	2 071			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			123.28				56%	1 589			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 260.60					9 622			
	
25.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.42	80.30	76.91	1.68	33.72	32.30	0.70	16.11	9.18	529	520	6	
				1.71	0.16		0.72	0.07	2.64	18.69		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			30.75				80%	417			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.21				37%	193			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.69					1 139			
	
26.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	5.51	15.82			87.17					286			
				15.82			87.17		51.87			286		
	Объем: (0.42)*0.013*1010													
	
27.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.42	1 043.83	675.65	13.36	438.41	283.77	5.61	16.11	9.09	5 466	4 572	51	
				354.82			149.02		5.66	1		843		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			224.18				67%	3 063			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			141.89				40%	1 829			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.47					10 358			
	
28.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	0.46	11.15			5.13					18			
				11.15			5.13		38.13			18		
	Объем: 0.42*1.1													
	
29.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.42	2 074.12	832.23	83.91	871.13	349.54	35.24	16.11	9.97	7 704	5 631	351	
				1 157.98	39.06		486.35	16.41	3.54	14.27		1 722	234	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			347.65				80%	4 692			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			172.00				37%	2 170			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 390.78					14 566			
	
30.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.42	6 763.95	788.77	62.59	2 840.86	331.28	26.29	16.11	8.32	14 396	5 337	219	
				5 912.59			2 483.29		3.56	1		8 841		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			314.72				80%	4 270			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			155.70				37%	1 975			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 311.28					20 640			
	
31.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	2 512.50	159.37	15.75	1 055.25	66.93	6.62	16.11	9.04	4 230	1 078	60	
				2 337.38			981.70		3.15	1		3 092		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			63.58				80%	862			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.46				37%	399			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 150.29					5 491			
	
32.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.75	78.18	4.41	66.71	214.99	12.13	183.45	1	6.28	1 183	12	1 152	
									1	1				
	Объем: 42*0.02*1.8+1.24													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			12.13				100%	12			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			7.28				60%	7			
	
33.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.75	18.71		18.71	51.44		51.44	1	6.28	323		323	
									1	1				
	Объем: 42*0.02*1.8+1.24													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	6 663.31	1 330.67	315.04			41 375	21 253	2 200	
			4 998.18	17.24				17 902	247	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 663.31	1 330.67	315.04			41 375	21 253	2 200	
			4 998.18	17.24				17 902	247	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	92.30					304			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 23; %=73 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25, 29-31; %=67 - по стр. 27)	1 210.91					16 449			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25, 29-31; %=40 - по стр. 27)	687.15					8 767			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 561.37					66 591			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	8 561.37					66 591			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	183.21					1 425			
	ИТОГО	8 744.58					68 016			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	174.89					1 360			
	ИТОГО	8 919.47					69 376			
	НДС 18%	1 605.50					12 488			
	ВСЕГО С НДС	10 524.97					81 864			
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
34.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.048	6 900.71	2 146.35	4 754.36	331.23	103.02	228.21	16.11	4.89	2 776	1 660	1 116	
					473.50			22.73	1	16.1			366	
	Объем: 48*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			130.78				88%	1 783			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			75.45				48%	972			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					537.46					5 531			
	
35.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.096	1 466.39	1 466.39		140.77	140.77		16.11	1	2 268	2 268		
									1	1				
	Объем: 48*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			101.35				61%	1 383			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			53.49				31%	703			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.62					4 355			
	
36.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.096	426.34	426.34		40.93	40.93		16.11	1	659	659		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			29.47				61%	402			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			15.55				31%	204			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.95					1 265			
	
37.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	8.64	78.18	4.41	66.71	675.44	38.10	576.38	1	6.28	3 719	38	3 620	
									1	1				
	Объем: 4.8*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			38.10				100%	38			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			22.86				60%	23			
	
38.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	24	18.71		18.71	448.97		448.97	1	6.28	2 820		2 820	
									1	1				
	Объем: 4.8*1.8+9.6*1.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
39.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.144	3 001.78	246.00	111.59	432.26	35.42	16.07	16.12	4.34	1 871	571	70	
				2 644.20			380.76		3.23	1		1 230		
	Объем: 48*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			38.96				93%	531			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			24.09				54%	308			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					495.31					2 710			
	
40.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4.8	452.40	40.32	76.78	2 171.54	193.53	368.52	16.11	4.6	11 911	3 118	1 695	
				335.31	7.73		1 609.49	37.08	4.41	16.1		7 098	597	
	Объем: 48*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			255.98				94%	3 492			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			147.59				51%	1 895			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 575.11					17 298			
	
41.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	4.8	203.51	35.93	41.45	976.83	172.44	198.96	16.12	4.78	6 540	2 780	951	
				126.13	4.21		605.42	20.22	4.64	16.11		2 809	326	
	Объем: 48*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			213.85				94%	2 920			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			123.30				51%	1 584			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 313.99					11 044			
	
42.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.8	730.22	37.46	0.38	3 505.06	179.79	1.80	16.11	5.8	17 630	2 896	10	
				692.39			3 323.47		4.43	1		14 723		
	Объем: 48*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			199.57				94%	2 722			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			115.07				51%	1 477			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 819.69					21 829			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 723.03	904.00	1 838.91			50 194	13 990	10 282	
			5 919.14	80.03				25 860	1 289	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 723.03	904.00	1 838.91			50 194	13 990	10 282	
			5 919.14	80.03				25 860	1 289	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 34; %=61 - по стр. 35, 36; %=93 - по стр. 39; %=94 - по стр. 40-42)	969.96					13 233			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34; %=31 - по стр. 35, 36; %=54 - по стр. 39; %=51 - по стр. 40-42)	554.54					7 144			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 247.53					70 571			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	10 247.53					70 571			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	219.30					1 510			
	ИТОГО	10 466.83					72 081			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	209.34					1 442			
	ИТОГО	10 676.17					73 523			
	НДС 18%	1 921.71					13 234			
	ВСЕГО С НДС	12 597.88					86 757			
	
	Раздел 4.  Оконные проемы	
	
43.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (заложенные оконные проемы), 1 м3	0.3	218.68	77.46	141.22	65.60	23.24	42.37	16.11	4.18	551	374	177	
					12.93			3.88	1	16.09			62	
	Накладные расходы		99%			26.85				84%	366			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.27				48%	209			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.72					1 127			
	
44.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды), 100 м2	0.1168	1 870.07	1 617.67	252.40	218.42	188.94	29.48	16.12	9.34	3 321	3 046	275	
					100.00			11.68	1	18.81			220	
	Объем: (1.7*1.4*4)+(1.08*2)													
	Накладные расходы		99%			198.61				84%	2 743			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			120.37				48%	1 568			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					537.41					7 632			
	
45.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0952	13 645.67	1 866.15	717.87	1 299.07	177.66	68.34	16.11	7.8	6 333	2 862	533	
				11 061.65	12.80		1 053.07	1.22	2.79	18.8		2 938	23	
	Объем: 1.4*1.7*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			189.61				90%	2 597			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			96.60				43%	1 241			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 585.28					10 170			
	
46.	ТССЦ 203-0992 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2	9.52	2 048.43			19 501.05					31 540			
				2 048.43			19 501.05		3 313.07			31 540		
	Объем: 1.4*1.7*4													
	
47.	С Цена поставщик. 
Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления, м2	2.16	2 650.06			5 724.12					24 442			
				2 650.06			5 724.12		4.27			24 442		
	Объем: 1.08*2													
	Поправки: М: =11203.7*1.01/4.27	
	
48.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.074	5 874.09	264.64	24.75	434.68	19.58	1.83	16.11	9.15	1 068	315	17	
				5 584.70	0.78		413.27	0.06	1.78	18.69		736	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			20.82				90%	284			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.61				43%	136			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.10					1 488			
	
49.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	7.4	76.10			563.14					2 011			
				76.10			563.14		271.81			2 011		
	
50.	ТЕР 15-02-031-02 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0154	8 591.20	5 894.46	100.77	132.30	90.77	1.55	16.11	9.34	1 640	1 462	14	
				2 595.97	39.93		39.98	0.61	4.09	18.81		164	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			86.81				80%	1 179			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			42.95				37%	545			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.06					3 365			
	
51.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.052	5 473.34	2 776.60	100.77	284.61	144.38	5.24	16.11	9.34	2 927	2 326	49	
				2 595.97	39.93		134.99	2.08	4.09	18.81		552	39	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			139.14				80%	1 892			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			68.84				37%	875			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.58					5 694			
	
52.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083	1 392.74	333.48	15.69	115.60	27.68	1.30	16.12	9.13	750	446	12	
				1 043.57	0.20		86.62	0.02	3.37	18.69		292		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			26.32				80%	357			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.02				37%	165			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.93					1 272			
	
53.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка оконных проемов, 1 м3	0.15	218.68	77.46	141.22	32.80	11.62	21.18	16.11	4.18	276	187	89	
					12.93			1.94	1	16.09			31	
	Накладные расходы		99%			13.42				84%	183			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.14				48%	105			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.36					564			
	
54.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0474	1 734.68	1 482.28	252.40	82.22	70.26	11.96	16.12	9.34	1 244	1 133	112	
					100.00			4.74	1	18.81			89	
	Накладные расходы		99%			74.25				84%	1 026			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.00				48%	587			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.47					2 857			
	
55.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (окна в цоколе), 100 м2 проемов	0.057	21 833.35	2 767.20	891.18	1 244.50	157.73	50.80	16.11	7.17	5 785	2 541	364	
				18 174.97	34.11		1 035.97	1.94	2.78	18.81		2 880	37	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			169.25				90%	2 320			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			86.22				43%	1 109			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 499.97					9 214			
	
56.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.7	2 460.30			4 182.51					7 154			
				2 460.30			4 182.51		4 208.2			7 154		
	Объем: 0.85*1.0*2													
	
57.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2.05	3 070.76			6 295.06					10 760			
				3 070.76			6 295.06		5 248.9			10 760		
	Объем: (0.98*0.46)+(0.8*0.4*5)													
	
58.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0383	5 473.34	2 776.60	100.77	209.63	106.34	3.86	16.11	9.34	2 156	1 713	36	
				2 595.97	39.93		99.43	1.53	4.09	18.81		407	29	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			102.48				80%	1 394			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			50.70				37%	645			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.81					4 194			
	
59.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0383	210.27	122.16	3.53	8.05	4.68	0.14	16.11	9.17	90	75	1	
				84.59	0.20		3.24	0.01	4.2	18.69		14		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4.46				80%	60			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.20				37%	28			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.71					178			
	
60.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Монтаж  решеток оконных, 1 т конструкций	0.08	839.68	528.60	183.00	67.17	42.29	14.64	16.11	8.11	837	681	119	
				128.08	2.26		10.25	0.18	3.63	16.11		37	3	
	Объем: 10*8/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			34.40				69%	472			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			30.58				58%	397			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.15					1 706			
	
61.	ТССЦ 201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.08	16 244.00			1 299.52					7 101			
				16 244.00			1 299.52		88 764.7			7 101		
	Объем: 10*8/1000													
	
62.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решетки), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	358.47	69.00	13.01	24.02	4.62	0.87	16.11	2.72	130	74	2	
				276.46	0.14		18.52	0.01	2.88	16.45		53		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3.75				69%	51			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.78				48%	36			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.55					217			
	
63.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (решетки), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	624.75	42.41	8.64	41.86	2.84	0.58	16.11	3.33	136	46	2	
				573.70	0.14		38.44	0.01	2.3	16.45		88		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2.31				69%	32			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.71				48%	22			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.88					190			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	41 825.93	1 072.63	254.14			110 252	17 281	1 802	
			40 499.18	29.91				91 169	546	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	40 459.24	1 030.34	239.50			102 314	16 600	1 683	
			39 189.41	29.73				84 031	543	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	36 265.88					75 907			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 43, 44, 53, 54; %=90 - по стр. 45, 48, 55; %=80 - по стр. 50-52, 58, 59; %=69 - по стр. 62, 63)	1 058.07					14 485			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 43, 44, 53, 54, 62, 63; %=43 - по стр. 45, 48, 55; %=37 - по стр. 50-52, 58, 59)	565.40					7 268			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	42 082.71					124 067			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 366.69	42.29	14.64			7 938	681	119	
			1 309.77	0.18				7 138	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 60)	34.40					472			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 60)	30.58					397			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 431.67					8 807			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	43 514.38					132 874			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	931.21					2 844			
	ИТОГО	44 445.59					135 718			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	888.91					2 714			
	ИТОГО	45 334.50					138 432			
	НДС 18%	8 160.21					24 918			
	ВСЕГО С НДС	53 494.71					163 350			
	
	Раздел 5.  Усиление внутренней кирпичной стены	
	
64.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.092	188.95	188.95		17.38	17.38		16.11	1	280	280		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			17.21				84%	235			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.43				48%	134			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.01					650			
	
65.	ТЕР 07-05-039-07 
(прим.) 
Иньецирование трещин цементно-песчаным раствором, 100 м шва	0.025	1 426.83	267.51	1 159.32	35.67	6.69	28.98	16.11	4.42	236	108	128	
					113.48			2.84	3.23	16.1			46	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ];  ТССЦ 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		140%			13.34				119%	183			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			8.10				68%	105			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.11					524			
	
66.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.03	63.27	49.68	13.59	1.90	1.49	0.41	16.11	1.78	25	24	1	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			1.16				66%	16			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			0.75				40%	10			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.81					50			
	
67.	ТЕРр 69-2-3 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.03	72.73	57.11	15.62	2.18	1.71	0.47	16.11	1.78	28	28	1	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			1.33				66%	18			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			0.86				40%	11			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.37					58			
	
68.	ТЕРр 69-12-4 
Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых, 1 м3 раствора	0.0075	28.57	28.57		0.21	0.21		16.11	1	3	3		
									1	1				
	Объем: 2.5*0.003													
	Накладные расходы		66%			0.14				56%	2			
										=(66.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			0.08				32%	1			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					0.43					6			
	
69.	ТССЦ 408-0141 
Песок природный для строительных растворов средний, м3	0.0056	107.87			0.60					3			
				107.87			0.60		510.24			3		
	Объем: 0.75*0.0075													
	
70.	ТССЦ 101-2429 
Цемент расширяющийся, т	0.0026	2 050.80			5.33					56			
				2 050.80			5.33		21 538.58			56		
	Объем: 0.25*0.0075*1.4													
	
71.	ТЕР 46-01-004-03 
(прим.) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами, 1 т	0.0126	3 005.62	1 858.84	134.32	37.87	23.42	1.69	16.12	6.36	452	378	11	
				1 012.46	11.48		12.76	0.14	4.99	16.09		64	2	
	Объем: 12.6/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1714:[ М-(807.60=16152.00*0.05) ];  ТССЦ 101-1871:[ М-(2774.30=5779.80*0.48) ];  ТССЦ 103-0017:[ М-(350.30=31.00*11.3) ];  ТССЦ 204-0015:[ М-(2428.55=5167.13*0.47) ]	
	Накладные расходы		99%			23.32				84%	319			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.14				48%	182			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.33					954			
	
72.	ТССЦ 101-2217 
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм, т	0.0126	6 254.90			78.81					301			
				6 254.90			78.81		23 852.92			301		
	Объем: 12.6/1000													
	
73.	ТССЦ 101-2877 
Болт анкерный диаметром 12 мм, шт.	4	12.27			49.08					257			
				12.27			49.08		64.25			257		
	
74.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.092	80.30	76.91	1.68	7.39	7.08	0.15	16.11	9.18	116	114	1	
				1.71	0.16		0.16	0.01	2.64	18.69				
	Объем: 8+1.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.74				80%	91			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.33				37%	42			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.46					249			
	
75.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.21	15.82			19.14					63			
				15.82			19.14		51.87			63		
	Объем: 0.092*0.013*1010													
	
76.	ТЕР 15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.092	2 702.63	1 182.22	191.18	248.64	108.76	17.59	16.11	11.58	2 424	1 752	204	
				1 329.24	108.12		122.29	9.95	3.83	14.96		468	149	
	Объем: 8+1.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			112.77				80%	1 521			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			55.79				37%	703			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.21					4 648			
	
77.	ТЕР 15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.092	1 049.38	199.22	12.65	96.54	18.33	1.16	16.12	9.14	567	295	11	
				837.52	0.20		77.05	0.02	3.38	18.69		260		
	Объем: 8+1.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			17.43				80%	236			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.62				37%	109			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.60					912			
	
78.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.06	218.68	77.46	141.22	13.12	4.65	8.47	16.11	4.18	110	75	35	
					12.93			0.78	1	16.09			12	
	Накладные расходы		99%			5.38				84%	73			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.26				48%	42			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.75					225			
	
79.	ТЕРр 53-25-1 
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек	0.02	18 417.15	1 519.46	77.09	368.34	30.39	1.54	16.12	5.96	2 329	490	9	
				16 820.60	5.28		336.41	0.11	5.44	16.11		1 830	2	
	Объем: 20/1000													
	Накладные расходы		86%			26.23				73%	359			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			21.35				56%	276			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415.92					2 964			
	
80.	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.0006	133 600.95	5 010.70	3 790.41	80.16	3.01	2.27	16.11	9.68	360	48	22	
				124 799.84	588.90		74.88	0.35	3.87	16.09		290	6	
	Накладные расходы		86%			2.89				73%	39			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			2.35				56%	30			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.40					430			
	
81.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	0.2487	78.18	4.41	66.71	19.45	1.10	16.59	1	6.28	107	1	104	
									1	1				
	Объем: 9.2*0.015*1.8+0.0003													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.10				100%	1			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.66				60%	1			
	
82.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.2487	18.71		18.71	4.65		4.65	1	6.28	29		29	
									1	1				
	Объем: 9.2*0.015*1.8+0.0003													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	1 086.46	224.22	83.97			7 746	3 596	556	
			776.51	14.20				3 592	217	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 086.46	224.22	83.97			7 746	3 596	556	
			776.51	14.20				3 592	217	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	152.96					680			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 64, 71, 78; %=119 - по стр. 65; %=66 - по стр. 66, 67; %=56 - по стр. 68; %=80 - по стр. 74, 76, 77; %=73 - по стр. 79, 80)	227.95					3 093			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 64, 71, 78; %=68 - по стр. 65; %=40 - по стр. 66, 67; %=32 - по стр. 68; %=37 - по стр. 74, 76, 77; %=56 - по стр. 79, 80)	129.06					1 646			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 443.47					12 485			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	1 443.47					12 485			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	30.89					267			
	ИТОГО	1 474.36					12 752			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	29.49					255			
	ИТОГО	1 503.85					13 007			
	НДС 18%	270.69					2 341			
	ВСЕГО С НДС	1 774.54					15 348			
	
	Раздел 6.  Водоснабжение	
	
83.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.08	2 557.56	625.61	1 931.95	204.60	50.05	154.56	16.12	4.18	1 453	807	646	
					176.84			14.15	1	16.1			228	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			63.56				84%	869			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.52				48%	497			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.68					2 819			
	
84.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.016	2 646.84	648.48	43.99	42.35	10.38	0.70	16.12	9.1	308	167	6	
				1 954.37			31.27		4.29	1		134		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*8)													
	Накладные расходы		99%			10.28				84%	140			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.23				48%	80			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.85					528			
	
85.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.28	391.23	305.70	8.28	109.54	85.60	2.32	16.11	5.3	1 461	1 379	12	
				77.25	1.29		21.63	0.36	3.24	18.84		70	7	
	Накладные расходы		74%			63.61				63%	873			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.98				40%	554			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.13					2 889			
	
86.	ТЕР 16-04-002-02 
(прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.09	3 534.19	2 172.41	1 280.52	318.08	195.52	115.25	16.12	6.37	3 914	3 152	734	
				81.26	185.73		7.31	16.72	3.87	16.09		28	269	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			244.08				98%	3 353			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			150.69				56%	1 916			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					712.85					9 182			
	
87.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	8.36	19.03			159.09					214			
				19.03			159.09		25.63			214		
	Объем: 9*0.929													
	
88.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	9	4.39			39.51					137			
				4.39			39.51		15.2			137		
	
89.	С507-3302 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	4	4.88			19.51					83			
				4.88			19.51		4.27			83		
	Поправки: М: =20.83/4.27	
	
90.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=20 мм, шт	6	35.61			213.65					912			
				35.61			213.65		4.27			912		
	Поправки: М: =146.2*1.04/4.27	
	
91.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=25 мм, шт	6	48.03			288.18					1 231			
				48.03			288.18		4.27			1 231		
	Поправки: М: =197.20*1.04/4.27	
	
92.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.28	3 432.88	2 357.66	944.60	961.21	660.15	264.49	16.11	6.46	12 492	10 635	1 709	
				130.62	133.64		36.57	37.42	4.07	16.09		149	602	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			802.21				98%	11 012			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			495.27				56%	6 293			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 258.69					29 797			
	
93.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	26.24	33.67			883.50					1 925			
				33.67			883.50		73.37			1 925		
	Объем: 28*0.937													
	
94.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	28	5.67			158.76					533			
				5.67			158.76		19.02			533		
	
95.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	20	2.46			49.23					210			
				2.46			49.23		4.27			210		
	Поправки: М: =10.51/4.27	
	
96.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	20	5.50			110.07					470			
				5.50			110.07		4.27			470		
	Поправки: М: =23.5/4.27	
	
97.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	1	96.16	64.75	8.09	96.16	64.75	8.09	16.11	5.45	1 215	1 043	44	
				23.33			23.33		5.5	1		128		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.60					2 821			
	
98.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	3.7	212.53	51.10	39.33	786.37	189.08	145.52	16.12	8.9	5 911	3 048	1 295	
				122.10			451.77		3.47	1		1 568		
	Объем: 28+9													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			170.17				77%	2 347			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.45				48%	1 463			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 069.99					9 721			
	
99.	ТССЦ 104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	9.9	6.14			60.79					289			
				6.14			60.79		29.18			289		
	Объем: 9*1.1													
	
100.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	30.8	8.63			265.80					1 233			
				8.63			265.80		40.02			1 233		
	Объем: 28*1.1													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	4 766.40	1 255.53	690.93			33 991	20 231	4 446	
			2 819.97	68.65				9 314	1 106	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 359.91	249.51	300.78			9 194	4 022	1 947	
			809.63	14.15				3 224	228	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	326.59					1 522			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 83, 84; %=77 - по стр. 98)	244.01					3 357			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83, 84, 98)	158.20					2 040			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 762.12					14 591			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 406.49	1 006.02	390.15			24 797	16 209	2 499	
			2 010.34	54.50				6 090	878	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 85; %=98 - по стр. 86, 92, 97)	1 184.35					16 260			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 85; %=56 - по стр. 86, 92, 97)	734.92					9 347			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 325.76					50 404			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	7 087.88					64 995			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	151.68					1 391			
	ИТОГО	7 239.56					66 386			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	144.79					1 328			
	ИТОГО	7 384.35					67 714			
	НДС 18%	1 329.18					12 189			
	ВСЕГО С НДС	8 713.53					79 903			
	
	Раздел 7.  Водоотведение	
	
101.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	775.58	765.14	10.44	310.23	306.06	4.18	16.12	9.34	4 973	4 934	39	
					4.13			1.65	1	18.83			31	
	Накладные расходы		74%			227.71				63%	3 128			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			153.86				40%	1 986			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.79					10 087			
	
102.	ТЕР 46-04-009-02 
(прим.) 
Разборка бетонных полов, 1 м3	1.35	303.52	75.11	228.41	409.75	101.40	308.35	16.11	4.18	2 922	1 634	1 289	
					20.91			28.23	1	16.1			454	
	Объем: 13.5*0.1													
	Накладные расходы		99%			128.33				84%	1 754			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.78				48%	1 002			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					615.86					5 678			
	
103.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.0405	6 766.21	4 298.15	10.13	274.03	174.08	0.41	16.11	9.13	3 176	2 804	4	
				2 457.93			99.55		3.7	1		368		
	Накладные расходы		75%			130.56				64%	1 795			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			78.34				36%	1 009			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					482.93					5 980			
	
104.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.135	1 297.83	101.69	44.88	175.21	13.73	6.06	16.11	6.17	981	221	37	
				1 151.26	4.91		155.42	0.66	4.65	16.11		723	11	
	Объем: 13.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			16.84				99%	230			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			10.94				61%	142			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.98					1 352			
	
105.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.4	12 833.31	745.23	9.03	5 133.32	298.09	3.61	16.12	8.58	12 712	4 805	31	
				12 079.05	0.95		4 831.62	0.38	1.63	15.99		7 876	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			343.24				98%	4 715			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			211.91				56%	2 694			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 688.47					20 121			
	
106.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	12	12.58			150.96					472			
				12.58			150.96		39.34			472		
	
107.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ  110х110 мм 45 град., шт	6	33.49			200.94					858			
				33.49			200.94		4.27			858		
	Поправки: М: =137.5*1.04/4.27	
	
108.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ  110 мм 90 град., шт	10	13.13			131.28					561			
				13.13			131.28		4.27			561		
	Поправки: М: =53.9*1.04/4.27	
	
109.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110 мм, шт	14	22.50			315.07					1 345			
				22.50			315.07		4.27			1 345		
	Поправки: М: =92.4*1.04/4.27	
	
110.	С Цена поставщик. 
Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм), шт	4	44.57			178.29					761			
				44.57			178.29		4.27			761		
	Поправки: М: =183*1.04/4.27	
	
111.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	215.24	111.66	1.52	215.24	111.66	1.52	16.11	9.16	2 279	1 799	14	
				102.07			102.07		4.57	1		466		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 763			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	1 007			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					422.93					5 049			
	
112.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	1.35	737.79	44.95	0.45	996.01	60.68	0.61	16.11	5.8	5 122	978	4	
				692.39			934.73		4.43	1		4 141		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			67.35				94%	919			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			38.84				51%	499			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 102.20					6 540			
	
113.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.43	78.18	4.41	66.71	189.97	10.72	162.11	1	6.28	1 047	11	1 018	
									1	1				
	Объем: 1.35*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			10.72				100%	11			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.43				60%	7			
	
114.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.43	18.71		18.71	45.46		45.46	1	6.28	285		285	
									1	1				
	Объем: 1.35*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	8 725.76	1 076.42	532.31			37 494	17 186	2 721	
			7 099.93	30.92				17 571	502	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 090.43	360.61	523.00			13 533	5 648	2 637	
			1 189.70	28.89				5 232	465	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 102; %=64 - по стр. 103; %=99 - по стр. 104; %=94 - по стр. 112)	343.08					4 697			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 102; %=36 - по стр. 103; %=61 - по стр. 104; %=51 - по стр. 112)	205.89					2 652			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 639.40					20 882			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 635.33	715.81	9.31			23 961	11 538	84	
			5 910.23	2.03				12 339	37	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 101; %=98 - по стр. 105, 111)	699.35					9 606			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 101; %=56 - по стр. 105, 111)	445.05					5 688			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 779.73					39 255			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	10 419.13					60 137			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	222.97					1 287			
	ИТОГО	10 642.10					61 424			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	212.84					1 228			
	ИТОГО	10 854.94					62 652			
	НДС 18%	1 953.89					11 277			
	ВСЕГО С НДС	12 808.83					73 929			
	
	Раздел 8.  Сети электроснабжения в местах общего пользования	
	
	Демонтажные работы	
	
115.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.15	53.31	52.33	0.98	8.00	7.85	0.15	16.11	9.33	128	126	1	
					0.39			0.06	1	18.69			1	
	Накладные расходы		85%			6.72				72%	91			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.14				52%	66			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.87					285			
	
116.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.1	48.36	48.36		4.84	4.84		16.11	1	78	78		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.11				72%	56			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.15				52%	41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.10					175			
	
117.	ТЕРр 67-2-4 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2, 100 м пучка проводов	0.22	51.28	50.63	0.65	11.28	11.14	0.14	16.11	9.37	181	179	1	
					0.26			0.06	1	18.69			1	
	Накладные расходы		85%			9.52				72%	130			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.28				52%	94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.08					404			
	
118.	ТЕРр 67-2-1 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.38	19.51	19.51		7.41	7.41		16.11	1	119	119		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			6.30				72%	86			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.82				52%	62			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.53					267			
	
	Общестроительные работы	
	
119.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.06	1 202.69	267.87	934.82	72.16	16.07	56.09	16.12	4.18	494	259	234	
					85.56			5.13	1	16.1			83	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			20.99				84%	287			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.72				48%	164			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.87					945			
	
120.	ТЕР 46-03-011-03 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.22	1 935.05	460.22	1 474.83	425.71	101.25	324.46	16.12	4.18	2 988	1 632	1 356	
					134.99			29.70	1	16.1			478	
	Накладные расходы		99%			129.64				84%	1 772			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			78.57				48%	1 013			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					633.92					5 773			
	
121.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.015	1 944.70	473.27	25.13	29.17	7.10	0.38	16.12	9.04	220	114	3	
				1 446.30			21.69		4.71	1		102		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*6)+(0.08*0.08*0.018*22)													
	Накладные расходы		99%			7.03				84%	96			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.26				48%	55			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.46					370			
	
122.	ТЕР 15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.066	2 702.63	1 182.22	191.18	178.37	78.03	12.62	16.11	11.58	1 739	1 257	146	
				1 329.24	108.12		87.73	7.14	3.83	14.96		336	107	
	Объем: 22*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			80.91				80%	1 091			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.03				37%	505			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.31					3 335			
	
123.	ТЕР 15-04-001-02 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.066	309.24	145.81	6.57	20.41	9.62	0.43	16.12	9.14	202	155	4	
				156.86	0.20		10.35	0.01	4.17	18.69		43		
	Объем: 22*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			9.15				80%	124			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.53				37%	57			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.08					383			
	
	Распределительные устройства  ( существ )	
	
124.	ФЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	67.13	26.47	4.28	134.25	52.94	8.57	17.11	6.82	1 632	906	58	
				36.37	0.17		72.74	0.34	9.18	17.36		668	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.62				81%	739			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.63				52%	474			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.50					2 845			
	
125.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА, шт	2	465.55			931.10					3 976			
				465.55			931.10		4.27			3 976		
	Поправки: М: =1930*1.03/4.27	
	
126.	ФЕРм 08-03-526-01 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	39.27	17.81	1.36	78.55	35.62	2.71	17.1	5.37	1 054	609	15	
				20.11			40.22		10.69	1		430		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.84				81%	493			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.15				52%	317			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 864			
	
127.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель   G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА, шт	2	159.20			318.41					1 360			
				159.20			318.41		4.27			1 360		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
128.	ФЕРм 08-02-397-01 
Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка, 100 м	0.012	627.41	96.55	123.32	7.53	1.16	1.48	17.11	7.56	60	20	11	
				407.53	26.62		4.89	0.32	6.01	17.98		29	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1.41				81%	21			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.96				52%	14			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.90					95			
	
129.	ТССЦ 509-2643 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5, шт.	2	6.40			12.81					55			
				6.40			12.81		4.27			55		
	Поправки: М: =27.34/4.27	
	
130.	ФЕРм 08-02-405-01 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	0.04	521.37	345.62	102.05	20.85	13.82	4.08	17.11	6.58	278	237	27	
				73.70	2.59		2.95	0.10	5.06	18		15	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13.22				81%	194			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.05				52%	124			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.12					596			
	
131.	ТССЦ 502-0501 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 (монолит), 1000 м	0.004	3 890.12			15.56					91			
				3 890.12			15.56		22 682.99			91		
	Объем: 4*1.02													
	
	Щиты распределительные этажные	
	
132.	ФЕРм 08-03-573-04 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	6	81.30	28.21	50.09	487.80	169.27	300.53	17.09	6.24	4 899	2 893	1 875	
				3.00	3.79		18.00	22.75	7.26	17.98		131	409	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			182.42				81%	2 675			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.81				52%	1 717			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					795.03					9 291			
	
133.	С.Цена поставщик 
Шкаф распределительный наруж. исп.  IP44  NRP 24, шт	6	622.34			3 734.05					15 944			
				622.34			3 734.05		4.27			15 944		
	Поправки: М: =2580*1.03/4.27	
	
134.	ФЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	12	39.27	17.81	1.36	471.29	213.70	16.27	17.1	5.37	6 321	3 654	87	
				20.11			241.32		10.69	1		2 580		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			203.02				81%	2 960			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.91				52%	1 900			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					813.21					11 181			
	
135.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА, шт	12	163.06			1 956.76					8 355			
				163.06			1 956.76		4.27			8 355		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
136.	ФЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	6	67.13	26.47	4.28	402.76	158.83	25.70	17.11	6.82	4 896	2 718	175	
				36.37	0.17		218.22	1.01	9.18	17.36		2 003	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			151.85				81%	2 215			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.90				52%	1 422			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.50					8 534			
	
137.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C32/3 (C) 32A 3-pol. 6 кА, шт	6	195.63			1 173.77					5 012			
				195.63			1 173.77		4.27			5 012		
	Поправки: М: =811*1.03/4.27	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
138.	ФЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.7	288.28	214.78	54.61	201.79	150.34	38.23	17.11	5.86	2 891	2 572	224	
				18.89	1.46		13.22	1.02	7.14	17.93		94	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			143.79				81%	2 098			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.38				52%	1 347			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					443.97					6 336			
	
139.	ТССЦ 103-1393 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	71.4	4.58			327.01					1 029			
				4.58			327.01		14.41			1 029		
	Объем: 70*1.02													
	
140.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	60	0.65			39.20					167			
				0.65			39.20		4.27			167		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
141.	ТССЦ 509-0104 
Скобы двухлапковые (крепление для труб), 10 шт.	7	24.44			171.08					679			
				24.44			171.08		96.98			679		
	
142.	ФЕРм 08-02-410-02 
Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX), 100 м	0.3	296.63	172.36	31.36	88.99	51.71	9.41	17.11	7.48	1 370	885	70	
				92.92	1.79		27.88	0.54	14.9	17.94		415	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			49.64				81%	725			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.96				52%	465			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.59					2 560			
	
143.	С.Цена поставщик 
Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d50 гибкая, м	30.6	20.22			618.59					2 641			
				20.22			618.59		4.27			2 641		
	Объем: 30*1.02													
	Поправки: М: =83*1.04/4.27	
	
144.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	30	5.79			173.70					583			
				5.79			173.70		19.43			583		
	
145.	ФЕРм 08-02-396-05 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.4	498.32	339.30	45.86	199.33	135.72	18.35	17.11	6.73	2 693	2 322	123	
				113.16	1.62		45.26	0.65	5.47	18		248	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			129.55				81%	1 891			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.64				52%	1 214			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.52					5 797			
	
146.	С.Цена поставщик 
Короб металлический перфорированный ( 60х60) с  замковой крышкой  и креплением, м	40	98.91			3 956.43					16 736			
				98.91			3 956.43		4.23			16 736		
	Поправки: М: =402.30*1.04/4.23	
	
147.	ФЕРм 08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.5	80.62	60.80	5.33	40.31	30.40	2.66	17.11	7.84	587	520	21	
				14.49	0.32		7.25	0.16	6.28	18		45	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.03				81%	424			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.86				52%	272			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.21					1 283			
	
148.	ФЕРм 08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.1	47.30	31.81	2.66	4.73	3.18	0.27	17.11	7.84	65	54	2	
				12.82	0.17		1.28	0.02	6.69	17.36		9		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.04				81%	44			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.08				52%	28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.85					137			
	
149.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.061	5 101.90			311.22					1 329			
				5 101.90			311.22		4.27			1 329		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
150.	ФЕРм 08-02-412-05 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.3	207.89	131.75	29.28	62.37	39.52	8.78	17.11	7.84	831	676	69	
				46.86	1.79		14.06	0.54	6.11	17.94		86	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.06				81%	556			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.04				52%	357			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.47					1 743			
	
151.	ФЕРм 08-02-399-03 
Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м	0.4	70.05	53.02	2.66	28.02	21.21	1.07	17.11	7.84	411	363	8	
				14.37	0.17		5.75	0.07	6.92	17.36		40	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.22				81%	295			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.83				52%	189			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.07					895			
	
152.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.071	48 002.65			3 408.19					14 553			
				48 002.65			3 408.19		4.27			14 553		
	Объем: 70*1.02													
	Поправки: М: =204971.33/4.27	
	
153.	ФЕРм 08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.22	101.63	70.96	7.98	22.36	15.61	1.76	17.11	7.85	314	267	14	
				22.69	0.49		4.99	0.11	6.58	17.78		33	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			14.93				81%	218			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.22				52%	140			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.51					672			
	
154.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.022	12 046.69			265.03					1 132			
				12 046.69			265.03		4.27			1 132		
	Объем: 22*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
155.	С Цена поставщик. 
Коробка распред. клемная 200х183 ip44, шт	8	59.29			474.29					2 025			
				59.29			474.29		4.27			2 025		
	Поправки: М: =245.78*1.03/4.27	
	
156.	ФЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.15	1 626.77	840.90	271.52	244.02	126.14	40.73	17.09	7.81	3 018	2 156	318	
				514.35	14.26		77.15	2.14	7.05	18		544	38	
	Объем: 2+13													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			121.87				81%	1 777			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.38				52%	1 141			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					449.27					5 936			
	
157.	С.Цена поставщик 
Светильник настенный (для энергосберегающих ламп)  IP54, шт	2	91.26			182.53					779			
				91.26			182.53		4.27			779		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
158.	С.Цена поставщик 
Светильник потолочный  (для энергосберегающих ламп)  IP44, шт	13	71.93			935.10					3 993			
				71.93			935.10		4.27			3 993		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
159.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие к светильникам, шт	15	28.95			434.19					1 854			
				28.95			434.19		4.27			1 854		
	Поправки: М: =120*1.03/4.27	
	
160.	ФЕРм 08-03-591-04 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	537.91	418.19	16.54	10.76	8.36	0.33	17.09	7.56	155	143	3	
				103.19	0.49		2.06	0.01	4.76	17.78		10		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7.95				81%	116			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.44				52%	74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.15					345			
	
161.	С.Цена поставщик 
Выключатель наруж.2-кл IP44, шт	2	27.20			54.40					232			
				27.20			54.40		4.27			232		
	Поправки: М: =112.76*1.03/4.27	
	
162.	ФЕРм 08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.08	498.53	376.16	16.54	39.88	30.09	1.32	17.09	7.56	564	514	10	
				105.83	0.49		8.47	0.04	4.74	17.78		40	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			28.62				81%	417			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.58				52%	268			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.09					1 249			
	
163.	С.Цена поставщик 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44., шт	8	88.82			710.59					3 034			
				88.82			710.59		4.27			3 034		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
164.	ФЕРм 08-02-144-04 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир), 100 шт.	0.12	160.55	157.92		19.27	18.95		17.1	1	329	324		
				2.63			0.32		17.11	1		5		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.00				81%	262			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.32				52%	168			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.59					760			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8	23 526.22	1 519.88	876.52			124 076	25 752	4 855	
			21 129.81	71.92				93 465	1 205	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	22 299.69	1 307.81	482.54			116 821	22 335	3 112	
			20 509.33	29.94				91 372	537	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	19 703.30					83 947			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 115-118; %=81 - по стр. 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 156, 160, 162, 164)	1 267.73					18 481			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 115-118, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 156, 160, 162, 164)	869.54					11 893			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	24 436.96					147 195			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	725.82	212.07	393.98			5 643	3 417	1 743	
			119.77	41.98				481	668	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 119-121; %=80 - по стр. 122, 123)	247.72					3 371			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 119-121; %=37 - по стр. 122, 123)	140.11					1 794			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 113.65					10 808			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	500.71					1 612			
			500.71					1 612		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	500.71					1 612			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8	26 051.32					159 615			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	557.50					3 416			
	ИТОГО	26 608.82					163 031			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	532.18					3 261			
	ИТОГО	27 141.00					166 292			
	НДС 18%	4 885.38					29 933			
	ВСЕГО С НДС	32 026.38					196 225			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	186 299.71	26 973.75	10 400.56			994 875	433 488	60 305	
			148 665.64	633.24				500 819	9 768	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	23 402.35	1 387.85	496.99			122 535	23 704	3 161	
			21 517.49	30.04				95 667	539	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	20 674.06					88 092			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 156, 160, 162, 164; %=72 - по стр. 115-118)	1 343.86					19 592			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 19, 115-118, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 156, 160, 162, 164)	921.63					12 606			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 667.84					154 733			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	150 563.81	23 779.98	9 489.44			810 180	380 683	54 442	
			117 034.61	546.48				374 794	8 311	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 512.39					84 990			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 39; %=66 - по стр. 2, 3, 66, 67; %=84 - по стр. 4, 23, 43, 44, 53, 54, 64, 71, 78, 83, 84, 102, 119-121; %=67 - по стр. 5, 10, 27; %=73 - по стр. 6, 7, 24, 79, 80; %=80 - по стр. 8, 12-14, 25, 29-31, 50-52, 58, 59, 74, 76, 77, 122, 123; %=71 - по стр. 15; %=88 - по стр. 34; %=61 - по стр. 35, 36; %=94 - по стр. 40-42, 112; %=90 - по стр. 45, 48, 55; %=69 - по стр. 62, 63; %=119 - по стр. 65; %=56 - по стр. 68; %=77 - по стр. 98; %=64 - по стр. 103; %=99 - по стр. 104)	22 781.10					309 698			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 39; %=40 - по стр. 2, 3, 5, 10, 27, 66, 67; %=48 - по стр. 4, 23, 34, 43, 44, 53, 54, 62-64, 71, 78, 83, 84, 98, 102, 119-121; %=56 - по стр. 6, 7, 24, 79, 80; %=37 - по стр. 8, 12-14, 25, 29-31, 50-52, 58, 59, 74, 76, 77, 122, 123; %=52 - по стр. 15; %=31 - по стр. 35, 36; %=51 - по стр. 40-42, 112; %=43 - по стр. 45, 48, 55; %=68 - по стр. 65; %=32 - по стр. 68; %=36 - по стр. 103; %=61 - по стр. 104)	12 708.64					162 227			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	186 053.55					1 282 105			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 366.69	42.29	14.64			7 938	681	119	
			1 309.77	0.18				7 138	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 60)	34.40					472			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 60)	30.58					397			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 431.67					8 807			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 966.86	1 763.63	399.49			54 222	28 420	2 583	
			8 803.77	56.54				23 220	915	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 20; %=63 - по стр. 85, 101; %=98 - по стр. 86, 92, 97, 105, 111)	1 926.76					26 458			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20; %=40 - по стр. 85, 101; %=56 - по стр. 86, 92, 97, 105, 111)	1 205.06					15 358			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 098.68					96 038			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	227 251.74					1 541 683			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 863.19					32 992			
	ИТОГО	232 114.93					1 574 675			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 642.30					31 494			
	ИТОГО	236 757.23					1 606 169			
	НДС 18%	42 616.30					289 110			
	ВСЕГО С НДС	279 373.53					1 895 279			

Составили:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                    Гринева Е.П. 	
                                                      	                                                   (должность, подпись, Ф.И.О)          	
	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                    Фаракшина М.А.	

Проверил:	

Заместитель начальника СО МКУ «КР МКД»                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)