«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	117 389	руб.	
	            Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Озерная,20-24	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада (дополнительные работы) МКД №20-24 по ул. Озерной г. Калининграда	
Сметная стоимость:	117.389	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.092	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	13.467	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.1845	1 870.07	1 617.67	252.40	345.03	298.46	46.57	16.12	9.34	5 246	4 811	435	
					100.00			18.45	1	18.81			347	
	Накладные расходы		99%			313.74				84%	4 333			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			190.15				48%	2 476			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.92					12 055			
	
2.	ТЕР 10-01-034-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1845	15 683.52	2 066.05	749.84	2 893.61	381.19	138.34	16.11	7.57	14 026	6 141	1 047	
				12 867.63	12.80		2 374.08	2.36	2.88	18.8		6 837	44	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			406.56				90%	5 567			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			207.12				43%	2 660			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 507.29					22 252			
	
3.	203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	18.45	1 770.36			32 663.14					54 141			
				1 770.36			32 663.14		2 934.46			54 141		
	
4.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.03	5 874.09	264.64	24.75	176.22	7.94	0.74	16.11	9.15	433	128	7	
				5 584.70	0.78		167.54	0.02	1.78	18.69		298		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			8.44				90%	115			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.30				43%	55			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.96					603			
	
5.	101-2907 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	3.3	76.10			251.13					897			
				76.10			251.13		271.81			897		
	
6.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.0325	6 573.92	2 219.10	136.83	213.65	72.12	4.45	16.11	10.46	1 673	1 162	47	
				4 217.99	39.23		137.08	1.27	3.39	16.51		465	21	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			69.72				80%	946			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.49				37%	438			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					317.86					3 057			
	
7.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка перфоуголка на откосы, 100 м жилок	0.133	1 174.35	257.23	1.52	156.19	34.21	0.20	16.12	9.16	949	551	2	
				915.60			121.77		3.25	1		396		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			37.97				94%	518			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			21.89				51%	281			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.06					1 748			
	
8.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0325	577.83	166.95	5.06	18.78	5.43	0.16	16.12	9.14	135	87	2	
				405.82	0.20		13.19	0.01	3.52	18.69		46		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5.17				80%	70			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.56				37%	32			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.50					237			
	
9.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0325	1 392.74	333.48	15.69	45.26	10.84	0.51	16.12	9.13	294	175	5	
				1 043.57	0.20		33.92	0.01	3.37	18.69		114		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			10.31				80%	140			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.10				37%	65			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.67					499			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	36 763.01	810.19	190.97			77 794	13 055	1 545	
			35 761.85	22.12				63 194	412	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	36 763.01	810.19	190.97			77 794	13 055	1 545	
			35 761.85	22.12				63 194	412	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	32 914.27					55 038			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2, 4; %=80 - по стр. 6, 8, 9; %=94 - по стр. 7)	851.91					11 688			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2, 4; %=37 - по стр. 6, 8, 9; %=51 - по стр. 7)	465.61					6 006			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	38 080.53					95 488			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	38 080.53					95 488			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	814.92					2 043			
	ИТОГО	38 895.45					97 531			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	777.91					1 951			
	ИТОГО	39 673.36					99 482			
	НДС 18%	7 141.20					17 907			
	ВСЕГО С НДС	46 814.56					117 389			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)