«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

		

	
	
Объект:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Киевская 111-119, Фабричная 1	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28	
на капитальный ремонт кровли 	
Сметная стоимость:	1 472.471	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е58-17-1 
Разборка покрытий кровель рулонных материалов, 100 м2 покрытий кровель	12.61	145.93	144.15	1.78	1 840.18	1 817.73	22.45	10.88	3.38	19 853	19 777	76	
									1	10.88				
2.	Е58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	4.38	2 546.74	1 221.06	191.35	11 154.72	5 348.24	838.11	10.88	3.64	87 373	58 189	3 051	
				1 134.33	15.51		4 968.37	67.93	5.26	10.88		26 134	739	
3.	Е12-01-016-1 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли	12.61	508.39	47.60	5.63	6 410.84	600.22	70.93	10.88	5.24	35 601	6 530	372	
				455.17			5 739.69		5	10.88		28 698		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
4.	Е12-01-002-9 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли	12.61	279.35	164.81	55.61	3 522.59	2 078.21	701.27	10.88	4.37	27 347	22 611	3 065	
				58.93	3.36		743.11	42.40	2.25	10.88		1 672	461	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(6478.62=56.83*114) ];  С101-1962:[ М-(4786.16=41.26*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5.	С101-1961-15 
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, битум СБС, Стеклоэласт К-4,5 стеклохолст, м2	1437.54	44.07			63 352.39					136 193			
				44.07			63 352.39		94.74			136 193		
	Объем: 1261*1.14													
6.	С101-1962-5 
Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя, Стеклоэласт П - 4,0 полиэстер, пленка, м2	1462.76	57.61			84 269.60					168 510			
				57.61			84 269.60		115.2			168 510		
	Объем: 1261*1.16													
7.	Е12-01-004-5 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	4.29	5 677.45	585.41	126.43	24 356.27	2 511.40	542.36	10.88	5.01	86 493	27 324	2 717	
				4 965.62	11.19		21 302.51	47.99	2.65	10.88		56 452	522	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
8.	Е20-02-012-1 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, дефлектор	37	42.76	30.39	4.41	1 582.01	1 124.60	163.26	10.88	4.18	13 736	12 236	682	
				7.95			294.15		2.78	10.88		818		
	Вычт.ресурсы:  С300-9115:[  ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9.	СЦена поставщика. 
Дефлекторы, шт.	37	267.80			9 908.60			1	1	9 909			
				267.80			9 908.60		1	1		9 909		
	Поправки: М: *1.03	
10.	Е58-10-2 
Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек  Д130 мм, 100 м	1.98	7 880.38	801.83	8.99	15 603.15	1 587.62	17.80	10.88	5.24	55 021	17 273	93	
				7 069.56			13 997.73		2.69	10.88		37 654		
11.	Е58-10-4 
Смена частей водосточных труб колен с люлек, 100 шт.	0.32	6 367.69	1 213.61	8.99	2 037.66	388.36	2.88	10.88	5.24	8 258	4 225	15	
				5 145.09			1 646.43		2.44	10.88		4 017		
12.	Е58-10-7 
Смена частей водосточных труб воронок с люлек, 100 шт.	0.08	9 323.37	1 083.29	8.99	745.87	86.66	0.72	10.88	5.24	1 822	943	4	
				8 231.09			658.49		1.33	10.88		876		
13.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.06	1 357.66	327.35	1.12	1 439.12	346.99	1.19	10.88	5.26	7 633	3 775	6	
				1 029.19			1 090.94		3.53	10.88		3 851		
14.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, 100 м труб и покрытий	1.35	75.60	75.35	0.25	102.06	101.72	0.34	10.88	3.44	1 108	1 107	1	
									1	10.88				
15.	Е12-01-009-2 
Устройство желобов подвесных Д130 мм, 100 м желобов	1.35	7 165.29	326.90	32.81	9 673.14	441.31	44.30	10.88	5.27	31 679	4 801	233	
				6 805.58	2.71		9 187.53	3.66	2.9	10.88		26 644	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
16.	Е58-20-3 
Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м, 100 м	2.54	6 349.67	635.76	12.31	16 128.16	1 614.83	31.27	10.88	5.68	53 083	17 569	178	
				5 701.60	2.02		14 482.06	5.13	2.44	10.88		35 336	56	
17.	Е58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	2	867.23	161.08	3.37	1 734.46	322.16	6.74	10.88	5.24	6 872	3 505	35	
				702.78			1 405.56		2.37	10.88		3 331		
18.	Е58-21-2 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал (до 9 каналов), 10 шт.	2	1 991.04	360.24	8.96	3 982.08	720.48	17.92	10.88	5.26	15 621	7 839	94	
				1 621.84			3 243.68		2.37	10.88		7 688		
	Начисления: Н1= 8	
19.	Е61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выходы на кровлю), 100 м2 отремонтированной поверхности	1.2	3 191.30	1 873.08	1.51	3 829.56	2 247.70	1.81	10.88	3.37	30 892	24 455	6	
				1 316.71			1 580.05		4.07	10.88		6 431		
20.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал, 100 м труб	0.03	63 666.76	5 513.35	227.57	1 910.00	165.40	6.83	10.88	5.17	8 543	1 800	35	
				57 925.84	54.90		1 737.78	1.65	3.86	10.88		6 708	18	
21.	Е60-7-8 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 9 каналов), 100 м труб	0.03	270 513.20	24 353.20	683.36	8 115.40	730.60	20.50	10.88	5.16	36 555	7 949	106	
				245 476.64	164.64		7 364.30	4.94	3.87	10.88		28 500	54	
	Начисления: Н1= 8	
22.	Е56-13-2 
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен, 10 коробок	0.6	2 153.34	617.28	13.49	1 292.00	370.37	8.09	10.88	5.24	15 336	4 030	42	
				1 522.57			913.54		12.33	10.88		11 264		
23.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	25.6	4.72		4.72	120.83		120.83		4.81	581		581	
										1				
24.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	25.6	27.17		27.17	695.55		695.55		4.81	3 346		3 346	
										1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	273 806.24	22 604.60	3 315.15			861 365	245 938	14 738	
			247 886.51	173.70				600 686	1 890	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	272 224.23	21 480.00	3 151.89			847 629	233 702	14 056	
			247 592.36	173.70				599 868	1 890	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	147 621.99					304 703			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1, 2, 10-14, 16-18; %=101.52 - по стр. 3, 4, 7, 15; %=74.26 - по стр. 19; %=73.32 - по стр. 20, 21; %=77.08 - по стр. 22)	18 109.22					197 028			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 10-14, 16-18; %=55.3 - по стр. 3, 4, 7, 15; %=50 - по стр. 19; %=63 - по стр. 20, 21; %=62 - по стр. 22)	13 153.24					143 107			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	303 486.69					1 187 764			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 582.01	1 124.60	163.26			13 736	12 236	682	
			294.15					818		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 8)	1 217.83					13 250			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.6 - по стр. 8)	793.97					8 639			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 593.81					35 625			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	307 080.50					1 223 389			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	6 141.61					24 468			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	313 222.11					1 247 857			
	НДС	56 379.98					224 614			
	Всего с НДС	369 602.09					1 472 471			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)