«Согласовано»
         Директор	«Утверждаю»
            Директор	
         МКУ «КР МКД»	 ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»	
С.Б. Русович  ____________	Ю.С. Королев ____________	
«___»____________2015г.	«___»____________2015г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 	
на капитальный ремонт лестницы, подъездов многоквартирного дома №91-93 по ул.Радищева г.Калининграда                                 (объект культурного наследия)                                        	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  ЛЕСТHИЦЫ	
1.	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонтальной проекции	0.0493	
2.	Устройство  лестниц деревянных с подшивкой досками обшивки	1 м2 горизонтальной проекции	4.93	
3.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	
4.	Улучшенная окраска масляными составами деревянных ограждений	100 м2 	0.044	
	Раздел 2.  ПОДЪЕЗДЫ	
5.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.278	
6.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.93	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	12.09	
9.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.348	
10.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	4.524	
11.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.93	
12.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.93	
13.	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по дереву потолков МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.348	
14.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.348	
15.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.93	
16.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.348	
17.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.647	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.647	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)