«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «УК Управдом»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Тишковец В.А. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 21-23 по ул. Маршала Новикова	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	3.88	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.88	
3.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	3.88	
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.49	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.94	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.26	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.21	
8.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.01	
9.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
10.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
11.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.5	
12.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1.2	
13.	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	
14.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0132	
15.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.005	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.021	
17.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов)	100 м труб	0.005	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.011	
19.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.118	
20.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.118	
21.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка оголовков)	100 м2 покрытия	0.0378	
22.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.696	
23.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	200.7072	
24.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.88	
25.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	485	
26.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.88	
27.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	38.8	
28.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	6	
29.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	6	
30.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.42	
31.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.126	
32.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.42	
33.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.41	
34.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
35.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
36.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.06	
37.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.34	
38.	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.032	
39.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (примен)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	
40.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.4	
41.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	20.8516	
42.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	20.85	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)