«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 693 272	руб.	Смета на сумму:	1 693 272	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /__О.Ю. Емельянова_____ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Тельмана, д.21 (памятник архитектуры)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 21 по ул. Тельмана	
Сметная стоимость:	1 693.272	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.895	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	253.444	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.1	165.55	131.65	33.90	513.21	408.12	105.09	14.4	6.14	6 522	5 877	645	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			404.04				84%	4 937			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			244.87				48%	2 821			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 162.12					14 280			
	
2.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	0.7	553.31	459.71	93.60	387.32	321.80	65.52	14.4	6.14	5 036	4 634	402	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			318.58				84%	3 893			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			193.08				48%	2 224			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					898.98					11 153			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.8	172.51	127.80	44.71	655.54	485.64	169.90	14.41	7.71	8 308	6 998	1 310	
					6.95			26.41	1	14.38			380	
	Накладные расходы		83%			425.00				71%	5 238			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			332.83				52%	3 837			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 413.37					17 383			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 кровли	3.8	172.51	127.80	44.71	655.54	485.64	169.90	14.41	7.71	8 308	6 998	1 310	
					6.95			26.41	1	14.38			380	
	Накладные расходы		83%			425.00				71%	5 238			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			332.83				52%	3 837			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 413.37					17 383			
	
5.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата и стропильных ног), 1 м3	0.48	218.68	77.46	141.22	104.97	37.18	67.79	14.4	4.42	835	535	300	
					12.93			6.21	1	14.39			89	
	Накладные расходы		99%			42.96				84%	524			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.03				48%	300			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.96					1 659			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.978	9 291.30	1 358.31	34.61	9 086.89	1 328.43	33.85	14.4	7.89	42 570	19 129	267	
				7 898.38			7 724.62		3	1		23 174		
	Накладные расходы		83%			1 102.60				71%	13 582			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			863.48				52%	9 947			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 052.97					66 099			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок  (смена кобылок 1,2 м х 32 шт.), 100 м	0.384	3 176.89	1 205.91	20.22	1 219.93	463.07	7.76	14.4	7.93	9 831	6 668	62	
				1 950.76			749.09		4.14	1		3 101		
	Объем: 1.2*32													
	Накладные расходы		83%			384.35				71%	4 734			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			301.00				52%	3 467			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 905.27					18 033			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50 мм х 150 мм), 100 м	0.48	4 519.16	360.82	36.65	2 169.20	173.19	17.59	14.4	7.97	10 944	2 494	140	
				4 121.69			1 978.41		4.2	1		8 309		
	Накладные расходы		83%			143.75				71%	1 771			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.57				52%	1 297			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 425.52					14 012			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	14.4	7.93	8 731	4 176	107	
				5 258.63			1 051.73		4.23	1		4 449		
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	2 965			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	2 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					13 867			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.0048	136 578.60	5 963.00	3 790.41	655.58	28.62	18.19	14.4	7.71	2 963	412	140	
				126 825.19	588.90		608.76	2.83	3.96	14.39		2 411	41	
	Накладные расходы		86%			27.05				73%	331			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			22.02				56%	254			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					704.64					3 547			
	
11.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	8 572.20	5 513.35	252.31	85.72	55.13	2.52	14.4	6.63	951	794	17	
				2 806.54	60.12		28.07	0.60	5.01	14.42		141	9	
	Накладные расходы		78%			43.47				66%	530			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.11				50%	402			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.30					1 882			
	
12.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.042	3 086.00			129.61					551			
				3 086.00			129.61		13 114.42			551		
	Объем: 1*42													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (+5 каналов), 100 м труб	0.005	23 217.20	15 220.75	473.40	116.09	76.10	2.37	14.4	6.63	1 300	1 096	16	
				7 523.05	112.70		37.62	0.56	5.01	14.41		188	8	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			59.79				66%	729			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			48.30				50%	552			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					224.18					2 581			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.055	3 086.00			169.73					721			
				3 086.00			169.73		13 114.42			721		
	Объем: 0.5*22*5													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (+3 канала), 100 м труб	0.005	13 930.32	9 132.45	284.04	69.65	45.66	1.42	14.4	6.63	780	658	9	
				4 513.83	67.62		22.57	0.34	5.01	14.41		113	5	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			35.88				66%	438			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.98				50%	332			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.51					1 549			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.033	3 086.00			101.84					433			
				3 086.00			101.84		13 114.42			433		
	Объем: 0.5*22*3													
	
17.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0312	2 412.79	1 295.60	2.05	75.28	40.42	0.06	14.4	5.48	728	582		
				1 115.14			34.79		4.18	1		145		
	Накладные расходы		79%			31.93				67%	390			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.21				40%	233			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.42					1 351			
	
18.	ТЕР 12-01-010-01 
(прим.) 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.019	11 907.97	1 173.45	33.16	226.25	22.30	0.63	14.4	7.8	865	321	5	
				10 701.36	3.78		203.33	0.07	2.65	14.39		539	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			24.16				92%	296			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.30				44%	142			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.71					1 303			
	
19.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0312	2 291.60	114.18	14.24	71.50	3.56	0.44	14.4	8	245	51	4	
				2 163.18			67.49		2.82	1		190		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.38				80%	41			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.67				37%	19			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.56					305			
	
20.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.8	221.62	101.80	102.69	842.14	386.83	390.21	14.4	3.55	7 098	5 570	1 385	
				17.13	1.45		65.09	5.51	2.19	14.47		143	80	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			353.11				77%	4 351			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			235.40				48%	2 712			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 430.65					14 161			
	
21.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	78.66	36.04			2 834.91					14 143			
				36.04			2 834.91		179.8			14 143		
	Объем: 3.8*20.7													
	
22.	ТЕРр 58-2-2 
(прим) 
Разборка люка выхода на крышу, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
23.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	3.8	29 858.10	1 069.80	288.58	113 460.80	4 065.24	1 096.59	14.4	7.52	594 202	58 539	8 246	
				28 499.73	32.46		108 298.97	123.36	4.87	14.39		527 416	1 775	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 523.69				92%	55 489			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 303.73				44%	26 538			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120 288.22					676 229			
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.3	175.90	72.11	75.20	52.77	21.63	22.56	14.4	6.73	495	311	152	
				28.59	5.48		8.58	1.64	3.73	14.38		32	24	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25.13				92%	308			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.80				44%	147			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.70					951			
	
25.	С Цена поставщик. 
Решетка снегозащитная  2 м, шт.	15	186.55			2 798.21					12 480			
				186.55			2 798.21		4.46			12 480		
	Поправки: М: =800/4.46*1.04	
	
26.	С Цена поставщик. 
Держатель решетки снегозащитный (по 4 шт. в комплекте), шт.	15	244.84			3 672.65					16 380			
				244.84			3 672.65		4.46			16 380		
	Поправки: М: =1050.0/4.46*1.04	
	
27.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люка выхода на крышу), 100 м2 проемов	0.0096	21 223.62	2 306.00	742.65	203.75	22.14	7.13	14.4	6.38	849	319	45	
				18 174.97	28.43		174.48	0.27	2.78	14.43		485	4	
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.75				90%	291			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.10				43%	139			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.61					1 279			
	
28.	С Цена поставщик. 
Окна типа FACRO WGI  0,6*0,8, м2	0.96	2 264.57			2 173.99					9 696			
				2 264.57			2 173.99		4.46			9 696		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Поправки: М: =10000/4.46*1.01	
	
29.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.3	75.57	75.35	0.22	22.67	22.61	0.07	14.4	5.59	326	326		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			18.77				71%	231			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.70				52%	170			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.13					727			
	
30.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.09	11 907.97	1 173.45	33.16	1 071.72	105.61	2.98	14.4	7.8	4 096	1 521	23	
				10 701.36	3.78		963.12	0.34	2.65	14.39		2 552	5	
	Объем: 30*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			114.43				92%	1 404			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.27				44%	671			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 244.42					6 171			
	
31.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.45	8 813.16	326.90	31.86	3 965.92	147.10	14.34	14.4	7.48	14 248	2 118	107	
				8 454.40	3.03		3 804.48	1.36	3.16	14.36		12 022	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			160.34				92%	1 967			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			81.65				44%	941			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 207.91					17 156			
	
32.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.325	7 415.77	333.04	13.17	2 410.13	108.24	4.28	14.4	8.06	7 705	1 559	34	
				7 069.56			2 297.61		2.66	1		6 112		
	Накладные расходы		83%			89.84				71%	1 107			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.36				52%	811			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 570.33					9 623			
	
33.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	14.4	8.06	3 253	1 332	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	946			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	693			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 891			
	
34.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.1	8 719.75	480.56	8.10	871.98	48.06	0.81	14.4	8.06	1 727	692	7	
				8 231.09			823.11		1.25	1		1 029		
	Накладные расходы		83%			39.89				71%	491			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.24				52%	360			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					943.11					2 578			
	
35.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.32	1 357.93	327.73	1.01	434.54	104.87	0.32	14.4	8.08	2 866	1 510	3	
				1 029.19			329.34		4.11	1		1 354		
	Накладные расходы		83%			87.04				71%	1 072			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.17				52%	785			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.75					4 723			
	
	Утепление мансардных жилых помещений (кровельного скоса) и чердачного перекрытия	
	
36.	ТЕРр 53-1-5 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен	3	1 138.82	680.90	457.92	3 416.46	2 042.70	1 373.76	14.4	6.09	37 781	29 415	8 366	
					59.65			178.95	1	14.39			2 575	
	Накладные расходы		86%			1 910.62				73%	23 353			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 555.16				56%	17 914			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 882.23					79 048			
	
37.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3	286.73	122.64	1.26	860.19	367.91	3.79	14.4	8.08	6 721	5 298	31	
				162.83			488.49		2.85	1		1 392		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			342.16				79%	4 185			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			235.46				51%	2 702			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 437.81					13 608			
	
38.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	375	7.04			2 640.00					8 629			
				7.04			2 640.00		23.01			8 629		
	Объем: 300*1.25													
	
39.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	45	202.86	119.97	82.89	9 128.50	5 398.56	3 729.94	14.4	7.9	107 206	77 739	29 467	
									17.72	1				
	Объем: 300*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			4 858.70				77%	59 859			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 239.14				48%	37 315			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 226.34					204 380			
	
40.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	918	26.54			24 363.72					81 041			
				26.54			24 363.72		88.28			81 041		
	Объем: 300*3*1.02													
	
	Прочие работы	
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	49.35	7.56		7.56	373.17		373.17		6.07	2 265		2 265	
										1				
	Объем: 41.727836+0.207+0.1242+3.1*1.45+70*0.040													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	49.35	27.63		27.63	1 363.43		1 363.43		6.07	8 276		8 276	
										1				
	Объем: 41.727836+0.207+0.1242+3.1*1.45+70*0.040													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	195 753.87	17 224.94	9 061.26			1 052 481	248 048	63 152	
			169 467.62	374.86				741 281	5 396	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	195 753.87	17 224.94	9 061.26			1 052 481	248 048	63 152	
			169 467.62	374.86				741 281	5 396	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 884.66					144 074			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 5; %=71 - по стр. 3, 4, 6-9, 22, 29, 32-35; %=73 - по стр. 10, 36; %=66 - по стр. 11, 13, 15; %=67 - по стр. 17; %=92 - по стр. 18, 23, 24, 30, 31; %=80 - по стр. 19; %=77 - по стр. 20, 39; %=90 - по стр. 27; %=79 - по стр. 37)	16 358.52					200 956			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 5, 20, 39; %=52 - по стр. 3, 4, 6-9, 22, 29, 32-35; %=56 - по стр. 10, 36; %=50 - по стр. 11, 13, 15; %=40 - по стр. 17; %=44 - по стр. 18, 23, 24, 30, 31; %=37 - по стр. 19; %=43 - по стр. 27; %=51 - по стр. 37)	10 759.03					123 926			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	222 871.42					1 377 363			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	222 871.42					1 377 363			
	Строительный контроль 2,14%	4 769.45					29 476			
			4 769.45					29 476		
	Всего со строительным контролем	227 640.87					1 406 839			
			227 640.87					1 406 839		
	Непредвиденные расходы 2%	4 552.82					28 137			
			4 552.82					28 137		
	Всего с непредвиденными расходами	232 193.69					1 434 976			
			232 193.69					1 434 976		
	НДС 18%	41 794.86					258 296			
	Всего с НДС	273 988.55					1 693 272			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 358.52					200 956			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 759.03					123 926			

Составил:	Инженер ПТО ООО "УКЛР"                                               И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                                          К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)