«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
          Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»	
		
________________ /С.Б. Русович	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	многоквартирный дом № 21/23 по ул. Б.Хмельницкого в г.Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт фасада с усилением, крыши, подвального перекрытия, внутридомовых сетей водоснабжения, водоотведения, отопления МКД №21/23 по ул. Б.Хмельницкого  г.Калининграда во исполнение решения суда. 

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9.38	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9.38	
3.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки)	100 м	1.35	
4.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.6	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.35	
6.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50х150мм)	100 м	0.85	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат)	1 м3 кладки	3	
8.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.641	
9.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	178.8687	
10.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	
11.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
12.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	2.4	
13.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, прим	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	
14.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0528	
15.	Е54-3-1	Разборка ветровой и лобовой доски, прим	100 м2 подшивки	0.113	
16.	Е10-01-012-04	Устройство ветровой и лобовой доски, прим	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.113	
17.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2938	
18.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	9.38	
19.	С Цена постав-ка.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит	м2	1200.64	
20.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	1.05	
21.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.05	
22.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), прим	100 м2 покрытия	0.315	
23.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.08	
24.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.26	
25.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.13	
26.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.13	
27.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.75	
28.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.154	
29.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.6468	
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 15каналов)	100 м труб	0.022	
31.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.6776	
32.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 10 каналов)	100 м труб	0.044	
33.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.8712	
34.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 20 каналов)	100 м труб	0.022	
35.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.9196	
36.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов)	100 м труб	0.044	
37.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.0648	
38.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м труб	0.022	
39.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3388	
40.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.13	
41.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.13	
42.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.2058	
43.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.05	
44.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей, прим	100 м ограждения	1.05	
45.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей ограждений, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.315	
46.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.16	
47.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.4	
48.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	20	
49.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110мм 45град	шт	32	
50.	Цена поставщика.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	8	
51.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	8	
52.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22.3384	
53.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	22.3384	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
54.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	21.2	
55.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	2.12	
56.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2.12	
57.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  и откосов кирпичных	100 м2	19.5	
58.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, прим	100 м2 покрытия	19.5	
59.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	256.035	
60.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	18.32	
61.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18.32	
62.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	18.32	
63.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.18	
64.	Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.18	
	ОТМОСТКА	
65.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	8.22	
66.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1644	
67.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.2466	
68.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	8.22	
69.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	8.22	
70.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	8.22	
	ЦОКОЛЬ	
71.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.7	
72.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.7	
73.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	22.321	
74.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.7	
75.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.7	
76.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.7	
	РЕМОНТ ТРЕЩИН ФАСАДА	
77.	Е53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича	1 м изолируемой стены	48	
	РЕМОНТ БАЛКОНОВ	
78.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.4	
79.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных,прим	100 м2	0.10237	
80.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.10237	
81.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.3441181	
82.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.10237	
83.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.10237	
84.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (балки, ограждения)	1 м2 очищаемой поверхности	2.5	
85.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012	
86.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013	
	
	Раздел 3.  РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	
87.	Е46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (армокирпичное перекрытие), прим	1 м3 заделки	0.5	
88.	Е15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1.016	
89.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13.34008	
90.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.016	
91.	Е15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.016	
92.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.016	
93.	Е46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.32	
94.	Е46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.64	
95.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.6656	
96.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.445	
97.	Е06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0.878	
98.	Е06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0.878	
99.	Е09-03-002-13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	1.80254	
100.	С101-1807	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс	т	1.7875	
101.	С101-0978	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс	т	0.01504	
102.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.685	
103.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.685	
	СТЕHЫ	
104.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.742	
105.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.1	
	УСИЛЕНИЕ СТЕН	
106.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.742	
107.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, прим	100 м2 покрытия	0.742	
108.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.74246	
109.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.742	
	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение	
	
110.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.5	
111.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
112.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.76	
113.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.8	
114.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.7	
115.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	70	
116.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	62.93	
117.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	100	
118.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	32	
119.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	10	
120.	С302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	40	
121.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.66	
122.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	66	
123.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	61.314	
124.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	40	
125.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	2	
126.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	20	
127.	С302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	5	
128.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	9.37	
129.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.4	
130.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	37.52	
131.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	40	
132.	С302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	3	
133.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	40	
134.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	18	
135.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	12	
136.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	5.676	
137.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.3	
138.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	28.11	
139.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	30	
140.	С302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	1	
141.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	30	
142.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	8	
143.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	5	
144.	С507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза)	м	2.838	
145.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.2	
146.	С301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	20	
147.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50	м	18.92	
148.	С507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	10	
149.	С507-3290	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	3	
150.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.3	
151.	С507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63	м	28.38	
152.	С301-5606	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	30	
153.	С507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	20	
154.	С507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	4	
155.	Цена поставщика.	Разборное соединение 2"	шт	2	
156.	Цена поставщика.	ППР муфта 63* 2"	шт	6	
157.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	6	
158.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	25.6	
159.	С104-0842	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	77	
160.	С104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	72.6	
161.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	44	
162.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	33	
163.	С104-0847	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	22	
164.	С104-0848	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	33	
165.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	
166.	Е16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	2	
167.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0.6592	
168.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	0.6592	
	
	Раздел 5.  Отопление	
	
169.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	2	
170.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.4	
171.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	11.7	
172.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.86	
173.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.69	
174.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.)	100 м трубопровода	1.6	
175.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	160	
176.	С507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	143.84	
177.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	300	
178.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	320	
179.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	30	
180.	С302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	60	
181.	Цена поставщика.	Разборное соединение 1/2"	шт	64	
182.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	9.38	
183.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.)	100 м трубопровода	9.2	
184.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	920	
185.	С507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	м	854.68	
186.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	200	
187.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	400	
188.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	80	
189.	С507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	70	
190.	Цена поставщика.	Разборное соединение 3/4"	шт	10	
191.	С302-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	70	
192.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	46.85	
193.	Е16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.4	
194.	Е16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.5	
195.	С302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	2	
196.	Е16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1.26	
197.	С302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм	шт.	6	
198.	Е16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.6	
199.	С302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	шт.	2	
200.	Е16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.12	
201.	С302-1828	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм	шт.	2	
202.	Е16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.57	
203.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	51	
204.	С302-1827	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм	шт.	2	
205.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	
206.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	
207.	Е65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, прим	100 шт.	3.2	
208.	С302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	320	
209.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	44.5	
210.	С104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	110	
211.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	55	
212.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	44	
213.	С104-0858	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	94.6	
214.	С104-0867	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм	м	44	
215.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	128.7	
216.	С104-0862	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	13.2	
217.	Е16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 80 мм	1 врезка	2	
218.	Е65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3	100 шт.	0.01	
219.	Е18-04-001-09	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3	1 бак	1	
220.	Е18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	
221.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2.76	
222.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.69	
223.	Е18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных (3шт по 7 секций)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.0336	
224.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013	
225.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	
226.	Е18-03-001-01	Демонтаж радиаторов чугунных (40 секций) , прим	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.064	
227.	Е18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных (40 секций) (б/у)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.064	
228.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	
229.	Е65-22-5	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	100 приборов	1.6	
230.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	3.613	
231.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	3.613	
	
	Раздел 6.  Водоотведение	
	
232.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.4	
233.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.3872	
234.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.2	
235.	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.6	
236.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.6	
237.	С301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	60	
238.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 50мм 45град	шт	16	
239.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  50мм 45 град	шт	60	
240.	Цена поставщика.	ПВХ  редукция   110х50мм эксцентрическая	шт	16	
241.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.2	
242.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	120	
243.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 110мм 90град	шт	34	
244.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110мм 45град	шт	128	
245.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110мм	шт	19	
246.	Цена поставщика.	Воздушный клапан  110	шт	8	
247.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
248.	Е65-6-12	Смена унитазов типа <Компакт> (б/у)	100 приборов	0.32	
249.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1.962	
250.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	1.962	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)