«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 000 710	руб.	Смета на сумму:	2 000 710	руб.	
Директора МКУ «КР МКД»	 Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	
	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ	
(Локальная смета)	
на выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, электроснабжения МКД №3-17 по ул. Березовой в г.Калининграде	
	
Сметная стоимость:	2 000.710	тыс. руб.	
монтажных работ:	682.941	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.361	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	407.762	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.8	2 312.44	1 849.96	18 302.31	14 642	7.915	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
1. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	49.602	10.090	500.48	171.760	8 520	17.023	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	12.586	11.230	141.34	191.220	2 407	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	12.586	95.16	1 197.68	468.45	5 896	4.923	
			(1)			11.23	141.34	191.22	2 407	17.028	
1. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	25.172	6.03	151.79	8.99	226	1.491	
		Накладные расходы				99%	635.40	84%	9 179		
		Сметная прибыль				60%	385.09	48%	5 245		
		Всего с НР и СП					2 870.45		29 066		
	
2.	Е46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.16	2 646.84	423.49	21 775.27	3 484	8.227	
		Объем: (0.1*0.1*0.2*80)									
2. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	75.58	12.0928	8.580	103.76	145.950	1 765	17.01	
2. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.0368	1.86	0.07	10.30		5.538	
2. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.0688	101.31	6.97	999.00	69	9.861	
			(1)			12.94	0.89	219.76	15	16.983	
2. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00152	5 233.80	7.96	51 322.60	78	9.806	
2. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00008	9 906.00	0.79	49 384.46	4	4.985	
2. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000944	10 705.00	10.11	54 434.60	51	5.085	
2. 7.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0336	1 603.30	53.87	5 828.56	196	3.635	
2. 8.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0288	1 507.80	43.42	5 982.82	172	3.968	
2. 9.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.0112	6 683.04	74.85	49 728.97	557	7.441	
2. 10.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.1664	725.63	120.74	3 501.34	583	4.825	
2. 11.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000784	1 208.60	0.95	11 305.46	9	9.354	
2. 12.	С411-0001	Вода	м3	0.0137	0.002192	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	102.72	84%	1 483		
		Сметная прибыль				60%	62.26	48%	847		
		Всего с НР и СП					588.47		5 814		
	
3.	Е65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		1.26	391.22	492.94	5 573.01	7 022	14.245	
3. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	34.66	43.6716	8.820	385.18	149.970	6 549	17.003	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.126	15.080	1.90	256.870	32	17.034	
3. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.1	0.126	32.61	4.11	300.82	38	9.225	
			(1)			15.08	1.90	256.87	32	17.034	
3. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	4.158	1.52	6.32	3.21	13	2.112	
3. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	3.4524	13.15	45.40	51.59	178	3.923	
3. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.5418	95.85	51.93	448.87	243	4.683	
		Накладные расходы				74%	286.44	63%	4 146		
		Сметная прибыль				50%	193.54	40%	2 632		
		Всего с НР и СП					972.92		13 800		
	
4.	Е65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода		1.9	673.18	1 279.05	9 586.83	18 215	14.241	
4. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	59.62	113.278	8.820	999.11	149.970	16 988	17.003	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.323	15.080	4.87	256.870	83	17.034	
4. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.17	0.323	32.61	10.53	300.82	97	9.225	
			(1)			15.08	4.87	256.87	83	17.034	
4. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	10.83	1.52	16.46	3.21	35	2.112	
4. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	8.987	13.15	118.18	51.59	464	3.923	
4. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	1.406	95.85	134.77	448.87	631	4.683	
		Накладные расходы				74%	742.95	63%	10 755		
		Сметная прибыль				50%	501.99	40%	6 828		
		Всего с НР и СП					2 523.99		35 798		
	
5.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода		0.36	2 994.74	1 078.10	39 169.36	14 101	13.079	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	179.568	64.64448	10.520	680.06	179.030	11 573	17.018	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.84	3.5424	15.080	53.42	256.870	910	17.034	
5. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.06	0.0216	97.19	2.10	1 104.78	24	11.367	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
5. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.036	0.01296	113.70	1.47	810.77	11	7.131	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
5. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	9.744	3.50784	101.37	355.59	620.67	2 177	6.123	
			(1)			15.08	52.90	256.87	901	17.034	
5. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.09504	101.31	9.63	999.00	95	9.861	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
5. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00059	0.0002124	23 035.00	4.89	95 085.64	20	4.128	
5. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.072	48.92	3.52	232.15	17	4.746	
5. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.02484	458.52	11.39	3 875.13	96	8.451	
5. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.38	0.1368	27.44	3.75	563.77	77	20.546	
5. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.09	52.58	4.73	59.35	5	1.129	
5. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0009	4.80		43.58		9.079	
5. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.74	0.2664	3.60	0.96	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				115%	843.50	98%	12 233		
		Сметная прибыль				71%	520.77	56%	6 990		
		Всего с НР и СП					2 442.37		33 325		
	
6.	С507-3337 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 10/25	м		33.444	19.03	636.44	40.20	1 344	2.112	
		Объем: 0.36*92.9									
	
7.	С301-7352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.		3.6	122.10	439.56	621.79	2 238	5.091	
	
8.	С302-0063 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/в	шт.		24	48.94	1 174.56	310.18	7 444	6.338	
	
9.	С507-3300 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	10 шт.		2.4	45.10	108.24	224.24	538	4.97	
	
10.	С1 цена поставщи.	Редукция ППР  32х25 Kan Therm	шт		24	1.91	45.84	11.00	264	5.759	
	
11.	С507-3174 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.		0.6	20.60	12.36	84.39	51	4.126	
	
12.	С507-5008 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	10 шт.		0.5	13.70	6.85	59.56	30	4.38	
	
13.	Е16-04-002-03 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода		0.9	2 210.22	1 989.20	30 525.51	27 473	13.811	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
13. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	146.16	131.544	10.520	1 383.84	179.030	23 550	17.018	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.664	5.0976	15.080	76.87	256.870	1 309	17.034	
13. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.06	0.054	97.19	5.25	1 104.78	60	11.367	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
13. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.036	0.0324	113.70	3.68	810.77	26	7.131	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
13. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5.568	5.0112	101.37	507.99	620.67	3 110	6.123	
			(1)			15.08	75.57	256.87	1 287	17.034	
13. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.2376	101.31	24.07	999.00	237	9.861	
			(1)			12.94	3.07	219.76	52	16.983	
13. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00051	0.000459	23 035.00	10.57	95 085.64	44	4.128	
13. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.153	48.92	7.48	232.15	36	4.746	
13. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.054	458.52	24.76	3 875.13	209	8.451	
13. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.33	0.297	27.44	8.15	563.77	167	20.546	
13. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.18	52.58	9.46	59.35	11	1.129	
13. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.0036	4.80	0.02	43.58		9.079	
13. 13.	С411-0001	Вода	м3	1.21	1.089	3.60	3.92	20.52	22	5.7	
		Накладные расходы				115%	1 679.82	98%	24 362		
		Сметная прибыль				71%	1 037.10	56%	13 921		
		Всего с НР и СП					4 706.12		65 756		
	
14.	С507-3338 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/32	м		84.42	29.31	2 474.35	65.87	5 561	2.247	
		Объем: (0.9)*93.8									
	
15.	С301-7353 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм	10 шт.		9	123.70	1 113.30	637.92	5 741	5.157	
	
16.	С302-0064 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.		16	76.97	1 231.52	481.23	7 700	6.252	
	
17.	С2 цена поставщи.	Колено ППР ф32 90град Kan Therm	шт		40	3.47	138.80	19.99	800	5.764	
	
18.	С507-3288 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	10 шт.		1.8	44.80	80.64	172.64	311	3.857	
	
19.	С507-3303 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х32х40 мм	10 шт.		1.6	71.60	114.56	309.73	496	4.33	
	
20.	С507-5009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	10 шт.		4.5	24.90	112.05	103.45	466	4.159	
	
21.	С507-3339 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/40	м		5	33.67	168.35	104.73	524	3.113	
	
22.	Е16-04-002-04 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода		1.5	2 936.43	4 404.65	40 747.69	61 122	13.877	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	194.88	292.32	10.520	3 075.21	179.030	52 334	17.018	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.08	10.62	15.080	160.15	256.870	2 728	17.034	
22. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.072	0.108	97.19	10.50	1 104.78	119	11.367	
			(1)			15.08	1.63	256.87	28	17.034	
22. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.048	0.072	113.70	8.19	810.77	58	7.131	
			(1)			15.08	1.09	256.87	18	17.034	
22. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6.96	10.44	101.37	1 058.30	620.67	6 480	6.123	
			(1)			15.08	157.44	256.87	2 682	17.034	
22. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.372	0.558	101.31	56.53	999.00	557	9.861	
			(1)			12.94	7.22	219.76	123	16.983	
22. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00103	0.001545	23 035.00	35.59	95 085.64	147	4.128	
22. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.345	48.92	16.88	232.15	80	4.746	
22. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.1815	458.52	83.22	3 875.13	703	8.451	
22. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.66	0.99	27.44	27.17	563.77	558	20.546	
22. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.29	0.435	52.58	22.87	59.35	26	1.129	
22. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0063	0.00945	4.80	0.05	43.58		9.079	
22. 13.	С411-0001	Вода	м3	1.88	2.82	3.60	10.15	20.52	58	5.7	
		Накладные расходы				115%	3 720.66	98%	53 961		
		Сметная прибыль				71%	2 297.11	56%	30 835		
		Всего с НР и СП					10 422.42		145 917		
	
23.	С507-3339 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/40	м		140.55	33.67	4 732.32	104.73	14 720	3.111	
		Объем: 150*0.937									
	
24.	С301-7354 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 40-45 мм	10 шт.		15	145.50	2 182.50	738.68	11 080	5.077	
	
25.	С302-0065 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 32 мм, тип в/в	шт.		16	129.02	2 064.32	818.34	13 093	6.343	
	
26.	С507-3175 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		1.8	66.80	120.24	288.99	520	4.325	
	
27.	С507-3303 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х32х40 мм	10 шт.		1.2	71.60	85.92	309.73	372	4.33	
	
28.	С507-5010 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	10 шт.		7.5	34.60	259.50	154.42	1 158	4.462	
	
29.	С507-3340 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/50	м		5	45.47	227.35	159.54	798	3.51	
	
30.	Е16-04-002-05 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода		0.2	3 593.06	718.61	41 742.58	8 349	11.618	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
30. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	169.824	33.9648	10.520	357.31	179.030	6 081	17.018	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.152	3.2304	15.080	48.71	256.870	830	17.034	
30. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.084	0.0168	97.19	1.63	1 104.78	19	11.367	
			(1)			15.08	0.25	256.87	4	17.034	
30. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.06	0.012	113.70	1.36	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
30. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.008	3.2016	101.37	324.55	620.67	1 987	6.123	
			(1)			15.08	48.28	256.87	822	17.034	
30. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.408	0.0816	101.31	8.27	999.00	82	9.861	
			(1)			12.94	1.06	219.76	18	16.983	
30. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00072	0.000144	23 035.00	3.32	95 085.64	14	4.128	
30. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.086	48.92	4.21	232.15	20	4.746	
30. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.017	458.52	7.79	3 875.13	66	8.451	
30. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.47	0.094	27.44	2.58	563.77	53	20.546	
30. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.104	52.58	5.47	59.35	6	1.129	
30. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.00198	4.80	0.01	43.58		9.079	
30. 13.	С411-0001	Вода	м3	2.94	0.588	3.60	2.12	20.52	12	5.7	
		Накладные расходы				115%	466.92	98%	6 773		
		Сметная прибыль				71%	288.27	56%	3 870		
		Всего с НР и СП					1 473.81		18 992		
	
31.	С507-3340 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/50	м		18.92	45.47	860.29	159.54	3 018	3.508	
		Объем: 0.2*94.6									
	
32.	С301-7355 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм	10 шт.		2	149.90	299.80	769.61	1 539	5.133	
	
33.	С507-3176 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.		1	119.00	119.00	503.87	504	4.235	
	
34.	С507-3290 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	10 шт.		3	130.70	392.10	597.77	1 793	4.573	
	
35.	С507-5011 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм	10 шт.		1	65.60	65.60	270.64	271	4.131	
	
36.	С302-0066 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 40 мм, тип в/в	шт.		1	198.67	198.67	1 315.77	1 316	6.624	
	
37.	Е16-04-002-06 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода		0.2	3 526.30	705.26	40 543.71	8 109	11.498	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
37. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	169.824	33.9648	10.090	342.70	171.760	5 834	17.023	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.152	3.2304	15.080	48.71	256.870	830	17.034	
37. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.084	0.0168	97.19	1.63	1 104.78	19	11.367	
			(1)			15.08	0.25	256.87	4	17.034	
37. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.06	0.012	113.70	1.36	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
37. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.008	3.2016	101.37	324.55	620.67	1 987	6.123	
			(1)			15.08	48.28	256.87	822	17.034	
37. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.408	0.0816	101.31	8.27	999.00	82	9.861	
			(1)			12.94	1.06	219.76	18	16.983	
37. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00072	0.000144	23 035.00	3.32	95 085.64	14	4.128	
37. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.086	48.92	4.21	232.15	20	4.746	
37. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.017	458.52	7.79	3 875.13	66	8.451	
37. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.47	0.094	27.44	2.58	563.77	53	20.546	
37. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.104	52.58	5.47	59.35	6	1.129	
37. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.00312	4.80	0.01	43.58		9.079	
37. 13.	С411-0001	Вода	м3	4.67	0.934	3.60	3.36	20.52	19	5.7	
		Накладные расходы				115%	450.12	98%	6 531		
		Сметная прибыль				71%	277.90	56%	3 732		
		Всего с НР и СП					1 433.28		18 372		
	
38.	С507-3341 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/63	м		18.92	71.43	1 351.46	253.92	4 804	3.555	
		Объем: (0.2)*94.6									
	
39.	С301-7357 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.		20	199.40	3 988.00	1 289.01	25 780	6.464	
	
40.	С507-4305 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		1	226.60	226.60	1 028.84	1 029	4.541	
	
41.	С507-3291 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.		0.4	254.00	101.60	1 122.98	449	4.419	
	
42.	С507-5012 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.		0.6	116.20	69.72	522.27	313	4.489	
	
43.	С3 цена поставщи.	Муфта ППР 63х2" Kan Therm	шт		6	213.02	1 278.12	1 227.00	7 362	5.76	
	
44.	С4 цена поставщи.	Кран шаровый ППР ф63 Kan Therm	шт		1	394.62	394.62	2 273.01	2 273	5.76	
	
45.	С5 цена поставщи.	Разборное соединение 50х1 1/2"	шт		2	85.31	170.62	491.39	983	5.761	
	
46.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода		83.5	1 021.54	85 299.00	5 194.48	433 739	5.085	
		Объем: 180+269+336+30+20									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	4.224	352.704	10.520	3 710.45	179.030	63 145	17.018	
46. 2.	Х33-2101	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	39.078	2.30	89.88	4.29	168	1.865	
46. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	25.05	101.31	2 537.82	999.00	25 025	9.861	
			(1)			12.94	324.15	219.76	5 505	16.983	
46. 4.	С101-2466	Краска "Армофиниш"	л	1.438	120.073	559.64	67 197.65	2 047.63	245 865	3.659	
46. 5.	С101-2481	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м	1.5	125.25	57.80	7 239.45	676.20	84 694	11.699	
46. 6.	С104-0169	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	25.05	118.00	2 955.90	183.11	4 587	1.552	
46. 7.	С113-0393	Клей "Армофлекс" 520	л	0.143	11.9405	89.01	1 062.82	715.85	8 548	8.042	
46. 8.	С113-0394	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	1.67	198.53	331.55	808.65	1 350	4.073	
46. 9.	С506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	2.7555	62.96	173.49	129.83	358	2.062	
		Накладные расходы				90%	3 339.41	77%	48 622		
		Сметная прибыль				60%	2 226.27	48%	30 310		
		Всего с НР и СП					90 864.68		512 670		
	
47.	С113-0393 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей "Армофлекс" 520	л		-11.9405	89.01	-1 062.82	715.85	-8 548	8.043	
		Объем: (83.5)*(-0.143)									
	
48.	С113-0394 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Очиститель для клея "Армофлекс"	л		-1.67	198.53	-331.55	808.65	-1 350	4.072	
		Объем: (83.5)*(-0.02)									
	
49.	С506-0879 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг		-2.7555	62.96	-173.49	129.83	-358	2.064	
		Объем: (83.5)*(-0.033)									
	
50.	С101-2466 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска "Армофиниш"	л		-120.073	559.64	-67 197.65	2 047.63	-245 865	3.659	
		Объем: (83.5)*(-1.438)									
	
51.	С101-2481 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м		-125.25	57.80	-7 239.45	676.20	-84 694	11.699	
		Объем: (83.5)*(-1.5)									
	
52.	С104-0843 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	10 м		19.8	61.40	1 215.72	406.67	8 052	6.623	
		Объем: 180*1.1									
	
53.	С104-0844 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м		29.59	78.00	2 308.02	506.59	14 990	6.495	
		Объем: 269*1.1									
	
54.	С104-0845 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм	10 м		36.96	86.30	3 189.65	582.35	21 524	6.748	
		Объем: 336*1.1									
	
55.	С104-0847 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	10 м		3.3	109.10	360.03	714.65	2 358	6.549	
		Объем: 30*1.1									
	
56.	С104-0848 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	10 м		2.2	120.11	264.24	776.18	1 708	6.464	
		Объем: 20*1.1									
	
57.	Е16-07-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка		1	442.93	442.93	3 009.06	3 009	6.793	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
57. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	7.716	7.716	10.210	78.78	173.840	1 341	17.026	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.034	
57. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.012	0.012	97.19	1.17	1 104.78	13	11.367	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
57. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.672	0.672	8.45	5.68	38.16	26	4.516	
57. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.732	0.732	1.52	1.11	3.21	2	2.112	
57. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
57. 7.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	0.042	0.042	13.15	0.55	51.59	2	3.923	
57. 8.	С101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0002	12 927.00	2.59	48 109.45	10	3.722	
57. 9.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.0105	95.85	1.01	448.87	5	4.683	
57. 10.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0006	0.0006	20 580.00	12.35	161 788.18	97	7.861	
57. 11.	С103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.4	0.4	45.80	18.32	271.12	108	5.92	
57. 12.	С302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм	шт.	1	1	255.73	255.73	1 188.64	1 189	4.648	
57. 13.	С507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	61.00	61.00	186.47	186	3.057	
57. 14.	С509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	3 435.20	3.44	17 338.03	17	5.047	
		Накладные расходы				115%	90.80	98%	1 317		
		Сметная прибыль				71%	56.06	56%	753		
		Всего с НР и СП					589.80		5 079		
	
58.	С103-0357 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		-0.4	45.80	-18.32	271.12	-108	5.895	
		Объем: (1.0)*(-0.4)									
	
59.	С302-1175 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм	шт.		-1	255.73	-255.73	1 188.64	-1 189	4.649	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
60.	С507-0983 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		-1	61.00	-61.00	186.47	-186	3.049	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
61.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		5.613	48.13	270.15	490.34	2 752	10.187	
		Объем: 0.277+0.646+4.69									
	
62.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.613	16.40	92.05	145.95	819	8.897	
		Объем: 0.277+0.646+4.69									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					57 088.81		435 853	7.635	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 325.54		39 070	3.17	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					12 325.54		39 070	3.17	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 325.54		39 070	3.17	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 933.15		171 364	8.186	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					7 337.66		48 632	6.628	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=77 - по стр. 46)					4 077.53		59 283	14.539	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 46)					2 673.62		36 402	13.615	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					27 684.30		267 049	9.646	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					23 467.92		221 848	9.453	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 13, 22, 30, 37, 57)					8 281.22		120 077	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 13, 22, 30, 37, 57)					5 172.75		69 562	13.448	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					36 921.89		411 487	11.145	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					362.20		3 571	9.859	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					362.20		3 571	9.859	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					77 293.93		721 177	9.33	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 654.09	2.14	15 433	9.33	
	ИТОГО					78 948.02		736 610	9.33	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 578.96	2	14 732	9.33	
	ИТОГО					80 526.98		751 342	9.33	
	НДС 18%				18	14 494.86	18	135 242	9.33	
	ВСЕГО С НДС					95 021.84		886 584	9.33	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					12 358.75		179 360	14.513	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 846.37		105 964	13.505	
	
	Раздел 2.  Электроснабжение	
	
	демонтажные работы	
63.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.81	53.31	43.18	898.63	728	16.86	
63. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	6.32	5.1192	8.280	42.39	140.760	721	17	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0243	15.080	0.37	256.870	6	17.034	
63. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.03	0.0243	32.61	0.79	300.82	7	9.225	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
		Накладные расходы				85%	36.35	72%	523		
		Сметная прибыль				65%	27.79	52%	378		
		Всего с НР и СП					107.32		1 629		
	
64.	Е67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.64	48.36	30.95	822.04	526	16.995	
64. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	5.84	3.7376	8.280	30.95	140.760	526	17	
		Накладные расходы				85%	26.31	72%	379		
		Сметная прибыль				65%	20.12	52%	274		
		Всего с НР и СП					77.38		1 178		
	
65.	Е67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов		2.6	19.51	50.72	331.58	862	16.995	
65. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.25	5.85	8.670	50.72	147.370	862	16.998	
		Накладные расходы				85%	43.11	72%	621		
		Сметная прибыль				65%	32.97	52%	448		
		Всего с НР и СП					126.80		1 931		
	
	общестроительные работы	
66.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.32	2 312.44	739.98	18 302.31	5 857	7.915	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
66. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	19.8408	10.090	200.19	171.760	3 408	17.023	
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	5.0344	11.230	56.54	191.220	963	17.028	
66. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	5.0344	95.16	479.07	468.45	2 358	4.923	
			(1)			11.23	56.54	191.22	963	17.028	
66. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	10.0688	6.03	60.71	8.99	91	1.491	
		Накладные расходы				99%	254.16	84%	3 672		
		Сметная прибыль				60%	154.04	48%	2 098		
		Всего с НР и СП					1 148.18		11 627		
	
67.	Е46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд		2.16	1 747.93	3 775.52	13 675.60	29 539	7.824	
67. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	47.25	102.06	9.740	994.06	165.790	16 921	17.022	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.01	25.9416	11.230	291.32	191.220	4 961	17.028	
67. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	12.01	25.9416	95.16	2 468.60	468.45	12 152	4.923	
			(1)			11.23	291.32	191.22	4 961	17.028	
67. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	24.02	51.8832	6.03	312.86	8.99	466	1.491	
		Накладные расходы				99%	1 272.53	84%	18 381		
		Сметная прибыль				60%	771.23	48%	10 503		
		Всего с НР и СП					5 819.27		58 423		
	
68.	Е46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.56	1 571.78	880.20	11 533.97	6 459	7.338	
68. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	36.21	20.2776	9.740	197.50	165.790	3 362	17.022	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.37	6.3672	11.230	71.50	191.220	1 218	17.028	
68. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11.37	6.3672	95.16	605.90	468.45	2 983	4.923	
			(1)			11.23	71.50	191.22	1 218	17.028	
68. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	12.7344	6.03	76.79	8.99	114	1.491	
		Накладные расходы				99%	266.31	84%	3 847		
		Сметная прибыль				60%	161.40	48%	2 198		
		Всего с НР и СП					1 307.91		12 505		
	
69.	Е46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2 ниш		0.48	1 530.34	734.56	12 684.24	6 088	8.288	
		Объем: (0.3*0.5)*32									
69. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	48.4	23.232	9.510	220.94	161.770	3 758	17.011	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.98	4.7904	11.230	53.80	191.220	916	17.028	
69. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.98	4.7904	95.16	455.85	468.45	2 244	4.923	
			(1)			11.23	53.80	191.22	916	17.028	
69. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	19.96	9.5808	6.03	57.77	8.99	86	1.491	
		Накладные расходы				99%	271.99	84%	3 926		
		Сметная прибыль				60%	164.84	48%	2 244		
		Всего с НР и СП					1 171.40		12 258		
	
70.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.2	1 944.71	388.94	16 643.83	3 329	8.559	
70. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	11.032	8.580	94.65	145.950	1 610	17.01	
70. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.088	1.86	0.16	10.30	1	5.538	
70. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.048	101.31	4.86	999.00	48	9.861	
			(1)			12.94	0.62	219.76	11	16.983	
70. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0019	5 233.80	9.94	51 322.60	98	9.806	
70. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.0001	9 906.00	0.99	49 384.46	5	4.985	
70. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0006	10 705.00	6.42	54 434.60	33	5.085	
70. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.018	1 507.80	27.14	5 982.82	108	3.968	
70. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.014	6 683.04	93.56	49 728.97	696	7.441	
70. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.208	725.63	150.93	3 501.34	728	4.825	
70. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.00022	1 208.60	0.27	11 305.46	2	9.354	
70. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.00064	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	93.70	84%	1 352		
		Сметная прибыль				60%	56.79	48%	773		
		Всего с НР и СП					539.43		5 454		
	
71.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.648	2 510.21	1 626.62	24 474.17	15 859	9.75	
		Объем: 216*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
71. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	66.749184	9.980	666.16	169.690	11 327	17.003	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	4.891104	10.644	52.06	181.445	887	17.047	
71. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	0.653184	32.61	21.30	300.82	196	9.225	
			(1)			15.08	9.85	256.87	168	17.034	
71. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	4.23792	18.36	77.81	241.94	1 025	13.178	
			(1)			9.96	42.21	169.82	720	17.05	
71. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.00007776	10 947.00	0.85	69 468.96	5	6.346	
71. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	3.58992	31.58	113.37	215.71	774	6.831	
71. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	1.21176	612.02	741.62	2 053.44	2 488	3.355	
71. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.003888	1 416.70	5.51	10 988.26	43	7.756	
		Накладные расходы				95%	682.31	80%	9 771		
		Сметная прибыль				47%	337.56	37%	4 519		
		Всего с НР и СП					2 646.49		30 149		
	
72.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.648	1 668.24	1 081.02	13 256.60	8 590	7.946	
		Объем: 216*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
72. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	33.872256	9.280	314.33	157.880	5 348	17.013	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.015552	12.940	0.20	219.760	3	16.983	
72. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.015552	29.03	0.45	258.03	4	8.888	
			(1)			12.94	0.20	219.76	3	16.983	
72. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.11664	101.31	11.82	999.00	117	9.861	
			(1)			12.94	1.51	219.76	26	16.983	
72. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.54432	63.37	34.49	238.39	130	3.762	
72. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.20088	17.11	3.44	51.45	10	3.007	
72. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.01944	6 835.05	132.87	38 259.92	744	5.598	
72. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.033048	11 024.26	364.33	33 315.43	1 101	3.022	
72. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	12.96	16.92	219.28	87.74	1 137	5.186	
		Накладные расходы				95%	298.80	80%	4 281		
		Сметная прибыль				47%	147.83	37%	1 980		
		Всего с НР и СП					1 527.65		14 851		
	
	монтажные работы	
	Вводно-распределительное устройство (8 подъездов)	
73.	Ц08-03-572-08 
(Приказ № 138/пр от 28.02.2017)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.		8	235.53	1 884.25	1 865.43	14 923	7.92	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
73. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.784	22.272	10.520	234.30	179.030	3 987	17.018	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.96	15.080	14.48	256.870	247	17.034	
73. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.12	0.96	145.54	139.72	810.77	778	5.571	
			(1)			15.08	14.48	256.87	247	17.034	
73. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	5.28	8.45	44.62	38.16	201	4.516	
73. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.96	101.31	97.26	999.00	959	9.861	
			(1)			12.94	12.42	219.76	211	16.983	
73. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	2.4	14.56	34.94	54.15	130	3.719	
73. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	1.36	16.15	21.96	120.13	163	7.438	
73. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.03	0.24	33.42	8.02	104.14	25	3.116	
73. 9.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.08	16 244.00	1 299.52	107 655.65	8 612	6.627	
		Накладные расходы				95%	236.34	81%	3 430		
		Сметная прибыль				65%	161.71	52%	2 202		
		Всего с НР и СП					2 282.30		20 554		
	
74.	С509-6322 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.		8	276.59	2 212.72	980.89	7 847	3.546	
	
75.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.		8	90.76	726.06	895.90	7 167	9.871	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
75. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	2.784	22.272	10.090	224.72	171.760	3 825	17.023	
75. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.096	15.080	1.45	256.870	25	17.034	
75. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.096	145.54	13.97	810.77	78	5.571	
			(1)			15.08	1.45	256.87	25	17.034	
75. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	1.248	8.45	10.55	38.16	48	4.516	
75. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.384	4.44	1.70	6.48	2	1.459	
75. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	1.92	1.45	2.78	5.02	10	3.462	
75. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.096	101.31	9.73	999.00	96	9.861	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
75. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.112	38.55	4.32	100.02	11	2.595	
75. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.56	14.56	8.15	54.15	30	3.719	
75. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.032	19.01	0.61	162.85	5	8.567	
75. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	3.04	16.15	49.10	120.13	365	7.438	
75. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.376	33.42	12.57	104.14	39	3.116	
75. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.016	160.32	2.57	396.44	6	2.473	
75. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.288	104.50	30.10	367.31	106	3.515	
75. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.112	212.90	23.84	437.95	49	2.057	
75. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.016	16 244.00	259.90	107 655.65	1 722	6.627	
75. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.8	80.00	64.00	878.46	703	10.981	
75. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.072	51.48	3.71	97.26	7	1.889	
		Накладные расходы				95%	214.86	81%	3 119		
		Сметная прибыль				65%	147.01	52%	2 002		
		Всего с НР и СП					1 087.93		12 288		
	
76.	С6 .Цена поставщ	Автоматический выключатель  GLS6 -В50/3	шт		8	169.79	1 358.32	977.99	7 824	5.76	
	
77.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		16	52.95	847.14	554.37	8 870	10.471	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
77. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	29.952	10.090	302.22	171.760	5 145	17.023	
77. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	2.496	8.45	21.09	38.16	95	4.516	
77. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.768	4.44	3.41	6.48	5	1.459	
77. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.096	38.55	3.70	100.02	10	2.595	
77. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	1.12	14.56	16.31	54.15	61	3.719	
77. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.016	19.01	0.30	162.85	3	8.567	
77. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.784	16.15	12.66	120.13	94	7.438	
77. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.576	33.42	19.25	104.14	60	3.116	
77. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.016	160.32	2.57	396.44	6	2.473	
77. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.192	104.50	20.06	367.31	71	3.515	
77. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.224	212.90	47.69	437.95	98	2.057	
77. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.016	16 244.00	259.90	107 655.65	1 722	6.627	
77. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	1.6	80.00	128.00	878.46	1 406	10.981	
77. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.096	51.48	4.94	97.26	9	1.889	
		Накладные расходы				95%	287.11	81%	4 167		
		Сметная прибыль				65%	196.44	52%	2 675		
		Всего с НР и СП					1 330.69		15 713		
	
78.	С7 .Цена поставщ	Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2	шт		16	64.76	1 036.16	373.02	5 968	5.76	
	
79.	Ц08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0.04	990.93	39.64	13 804.37	552	13.925	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
79. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	63	2.52	10.210	25.73	173.840	438	17.026	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.092	0.28368	11.373	3.23	193.664	55	17.028	
79. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.264	0.01056	145.54	1.54	810.77	9	5.571	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
79. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.352	0.09408	8.45	0.79	38.16	4	4.516	
79. 5.	Х33-1002	Станок: сверлильный	маш.-ч	1.2	0.048	2.87	0.14	9.98		3.477	
79. 6.	Х35-1201	Шинотрубогиб	маш.-ч	6.828	0.27312	16.77	4.58	212.57	58	12.676	
			(1)			11.23	3.07	191.22	52	17.028	
79. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.01056	101.31	1.07	999.00	11	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
79. 8.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.88	0.1152	16.15	1.86	120.13	14	7.438	
79. 9.	С101-2143	Краска	кг	1.74	0.0696	33.42	2.33	104.14	7	3.116	
79. 10.	С101-2175	Шайбы пружинные	т	0.00012	0.0000048	31 879.00	0.15	69 635.50		2.184	
79. 11.	С101-2272	Аргон газообразный, сорт: I	м3	0.31	0.0124	64.28	0.80	227.84	3	3.544	
79. 12.	С506-1143	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм	т	0.00006	0.0000024	52 873.00	0.13	282 141.38	1	5.336	
79. 13.	С506-1180	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм	т	0.00003	0.0000012	80 117.00	0.10	529 534.61	1	6.61	
		Накладные расходы				95%	27.51	81%	399		
		Сметная прибыль				65%	18.82	52%	256		
		Всего с НР и СП					85.98		1 208		
	
80.	С8. Цена поставщ	Шина медь,  М1Т  5х50 мм	шт		8	83.33	666.64	479.98	3 840	5.76	
	
81.	С9. Цена поставщ	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт		8	11.81	94.48	68.03	544	5.758	
	
82.	Ц08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил		0.22	1 713.08	376.88	10 323.26	2 271	6.026	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
82. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	20.16	4.4352	10.520	46.66	179.030	794	17.018	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00264	15.080	0.04	256.870	1	17.034	
82. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.00264	145.54	0.38	810.77	2	5.571	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
82. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00264	101.31	0.27	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
82. 5.	С101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.0001	0.000022	70 944.00	1.56	219 021.91	5	3.087	
82. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.0044	19.01	0.08	162.85	1	8.567	
82. 7.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.01	0.0022	160.32	0.35	396.44	1	2.473	
82. 8.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.1	0.022	243.56	5.36	795.93	18	3.268	
82. 9.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.2	0.044	104.50	4.60	367.31	16	3.515	
82. 10.	С111-0087	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.2244	1 400.61	314.30	6 267.25	1 406	4.475	
82. 11.	С506-1362	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	0.08	0.0176	79.91	1.41	595.55	10	7.453	
82. 12.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.1	0.022	51.48	1.13	97.26	2	1.889	
		Накладные расходы				95%	44.37	81%	644		
		Сметная прибыль				65%	30.36	52%	413		
		Всего с НР и СП					451.60		3 328		
	
83.	С502-0499 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м		0.022	2 670.90	58.76	17 240.24	379	6.45	
	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
84.	Ц08-03-572-08 
(Приказ № 138/пр от 28.02.2017)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.		24	235.53	5 652.74	1 865.43	44 770	7.92	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
84. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.784	66.816	10.520	702.90	179.030	11 962	17.018	
84. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	2.88	15.080	43.43	256.870	740	17.034	
84. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.12	2.88	145.54	419.16	810.77	2 335	5.571	
			(1)			15.08	43.43	256.87	740	17.034	
84. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	15.84	8.45	133.85	38.16	604	4.516	
84. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	2.88	101.31	291.77	999.00	2 877	9.861	
			(1)			12.94	37.27	219.76	633	16.983	
84. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	7.2	14.56	104.83	54.15	390	3.719	
84. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	4.08	16.15	65.89	120.13	490	7.438	
84. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.03	0.72	33.42	24.06	104.14	75	3.116	
84. 9.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.24	16 244.00	3 898.56	107 655.65	25 837	6.627	
		Накладные расходы				95%	709.01	81%	10 289		
		Сметная прибыль				65%	485.11	52%	6 605		
		Всего с НР и СП					6 846.87		61 664		
	
85.	С509-6322 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.		24	276.59	6 638.16	980.89	23 541	3.546	
	
86.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.		24	90.76	2 178.18	895.90	21 502	9.872	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
86. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	2.784	66.816	10.090	674.17	171.760	11 476	17.023	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.288	15.080	4.34	256.870	74	17.034	
86. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.288	145.54	41.92	810.77	234	5.571	
			(1)			15.08	4.34	256.87	74	17.034	
86. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	3.744	8.45	31.64	38.16	143	4.516	
86. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	1.152	4.44	5.11	6.48	7	1.459	
86. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	5.76	1.45	8.35	5.02	29	3.462	
86. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.288	101.31	29.18	999.00	288	9.861	
			(1)			12.94	3.73	219.76	63	16.983	
86. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.336	38.55	12.95	100.02	34	2.595	
86. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	1.68	14.56	24.46	54.15	91	3.719	
86. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.096	19.01	1.82	162.85	16	8.567	
86. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	9.12	16.15	147.29	120.13	1 096	7.438	
86. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	1.128	33.42	37.70	104.14	117	3.116	
86. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.048	160.32	7.70	396.44	19	2.473	
86. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.864	104.50	90.29	367.31	317	3.515	
86. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.336	212.90	71.53	437.95	147	2.057	
86. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.048	16 244.00	779.71	107 655.65	5 167	6.627	
86. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	2.4	80.00	192.00	878.46	2 108	10.981	
86. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.216	51.48	11.12	97.26	21	1.889	
		Накладные расходы				95%	644.58	81%	9 356		
		Сметная прибыль				65%	441.03	52%	6 006		
		Всего с НР и СП					3 263.80		36 864		
	
87.	С10. Цена постав	Автоматический выключатель  GLS6 -В32/3	шт		24	74.31	1 783.44	428.03	10 273	5.76	
	
88.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		66	52.95	3 494.46	554.37	36 588	10.47	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
88. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	123.552	10.090	1 246.64	171.760	21 221	17.023	
88. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	10.296	8.45	87.00	38.16	393	4.516	
88. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	3.168	4.44	14.07	6.48	21	1.459	
88. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.396	38.55	15.27	100.02	40	2.595	
88. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	4.62	14.56	67.27	54.15	250	3.719	
88. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.066	19.01	1.25	162.85	11	8.567	
88. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	3.234	16.15	52.23	120.13	389	7.438	
88. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	2.376	33.42	79.41	104.14	247	3.116	
88. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.066	160.32	10.58	396.44	26	2.473	
88. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.792	104.50	82.76	367.31	291	3.515	
88. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.924	212.90	196.72	437.95	405	2.057	
88. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.066	16 244.00	1 072.10	107 655.65	7 105	6.627	
88. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	6.6	80.00	528.00	878.46	5 798	10.981	
88. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.396	51.48	20.39	97.26	39	1.889	
		Накладные расходы				95%	1 184.31	81%	17 189		
		Сметная прибыль				65%	810.32	52%	11 035		
		Всего с НР и СП					5 489.08		64 812		
	
89.	С11 Цена поставщ.	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2	шт		66	66.32	4 377.12	382.00	25 212	5.76	
	
90.	Ц08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт.		1.32	151.47	199.94	2 578.95	3 404	17.025	
		Объем: 66*2									
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
90. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	14.592	19.26144	10.210	196.66	173.840	3 348	17.026	
		Накладные расходы				95%	186.83	81%	2 712		
		Сметная прибыль				65%	127.83	52%	1 741		
		Всего с НР и СП					514.60		7 857		
	
91.	С509-1263 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	100 шт.		0.66	307.00	202.62	1 708.33	1 127	5.562	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
92.	Ц08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		6.3	314.15	1 979.13	4 344.34	27 369	13.829	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
92. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.848	143.9424	9.980	1 436.55	169.690	24 426	17.003	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.6804	15.080	10.26	256.870	175	17.034	
92. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.108	0.6804	145.54	99.03	810.77	552	5.571	
			(1)			15.08	10.26	256.87	175	17.034	
92. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	16.3296	8.45	137.99	38.16	623	4.516	
92. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.644	29.2572	2.75	80.46	4.66	136	1.695	
92. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.6804	101.31	68.93	999.00	680	9.861	
			(1)			12.94	8.80	219.76	150	16.983	
92. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	6.048	14.56	88.06	54.15	327	3.719	
92. 8.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.2	1.26	35.07	44.19	173.26	218	4.94	
		Накладные расходы				95%	1 374.47	81%	19 927		
		Сметная прибыль				65%	940.43	52%	12 793		
		Всего с НР и СП					4 294.03		60 088		
	
93.	С103-1394 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м		642.6	5.85	3 759.21	18.71	12 023	3.198	
		Объем: 630*1.02									
	
94.	С507-5008 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.		40	13.70	548.00	59.56	2 382	4.347	
	
95.	С301-7352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм	10 шт.		63	122.10	7 692.30	621.79	39 173	5.092	
	
96.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		1.9	103.58	196.80	1 266.31	2 406	12.226	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
96. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.468	12.2892	9.980	122.65	169.690	2 085	17.003	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0456	15.080	0.69	256.870	12	17.034	
96. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.0456	145.54	6.64	810.77	37	5.571	
			(1)			15.08	0.69	256.87	12	17.034	
96. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0456	101.31	4.62	999.00	46	9.861	
			(1)			12.94	0.59	219.76	10	16.983	
96. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00114	11 582.00	13.20	13 654.32	16	1.179	
96. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.038	33.42	1.27	104.14	4	3.116	
96. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.304	104.50	31.77	367.31	112	3.515	
96. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.02318	130.35	3.02	852.91	20	6.543	
96. 9.	С509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.095	122.00	11.59	551.59	52	4.521	
		Накладные расходы				95%	117.17	81%	1 699		
		Сметная прибыль				65%	80.17	52%	1 090		
		Всего с НР и СП					394.14		5 195		
	
97.	Ц08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		2.4	51.17	122.81	480.02	1 152	9.38	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
97. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.196	5.2704	9.980	52.60	169.690	894	17.003	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0288	15.080	0.43	256.870	7	17.034	
97. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.0288	145.54	4.19	810.77	23	5.571	
			(1)			15.08	0.43	256.87	7	17.034	
97. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0288	101.31	2.92	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94	0.37	219.76	6	16.983	
97. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00144	11 582.00	16.68	13 654.32	20	1.179	
97. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.048	33.42	1.60	104.14	5	3.116	
97. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.384	104.50	40.13	367.31	141	3.515	
97. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.02928	130.35	3.82	852.91	25	6.543	
		Накладные расходы				95%	50.38	81%	730		
		Сметная прибыль				65%	34.47	52%	469		
		Всего с НР и СП					207.66		2 350		
	
98.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		2	142.69	285.39	1 565.90	3 132	10.974	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
98. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	7.548	15.096	9.980	150.66	169.690	2 562	17.003	
98. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.072	15.080	1.09	256.870	18	17.034	
98. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.072	145.54	10.48	810.77	58	5.571	
			(1)			15.08	1.09	256.87	18	17.034	
98. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.072	101.31	7.29	999.00	72	9.861	
			(1)			12.94	0.93	219.76	16	16.983	
98. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.0021	11 582.00	24.32	13 654.32	29	1.179	
98. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.04	33.42	1.34	104.14	4	3.116	
98. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.64	104.50	66.88	367.31	235	3.515	
98. 8.	С509-1654	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.1	172.00	17.20	1 012.08	101	5.884	
98. 9.	С509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.0244	192.97	4.71	1 148.64	28	5.952	
		Накладные расходы				95%	144.16	81%	2 090		
		Сметная прибыль				65%	98.64	52%	1 342		
		Всего с НР и СП					528.19		6 563		
	
99.	Ц08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м		2.5	200.48	501.20	2 280.30	5 701	11.375	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
99. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.752	26.88	9.980	268.26	169.690	4 561	17.003	
99. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.18	15.080	2.71	256.870	46	17.034	
99. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.072	0.18	145.54	26.20	810.77	146	5.571	
			(1)			15.08	2.71	256.87	46	17.034	
99. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.18	101.31	18.24	999.00	180	9.861	
			(1)			12.94	2.33	219.76	40	16.983	
99. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.0029	11 582.00	33.59	13 654.32	40	1.179	
99. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.05	33.42	1.67	104.14	5	3.116	
99. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.8	104.50	83.60	367.31	294	3.515	
99. 8.	С509-0779	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.0305	308.94	9.42	2 294.63	70	7.427	
99. 9.	С509-1656	Гильза кабельная: медная ГМ 35	100 шт.	0.05	0.125	446.00	55.75	2 632.61	329	5.903	
		Накладные расходы				95%	257.42	81%	3 732		
		Сметная прибыль				65%	176.13	52%	2 396		
		Всего с НР и СП					934.75		11 828		
	
100.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.439	3 697.14	1 623.04	30 383.11	13 338	8.218	
		Объем: 430*1.02									
	
101.	С501-8484 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.204	7 877.29	1 606.97	69 542.93	14 187	8.828	
		Объем: 200*1.02									
	
102.	С501-8509 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м		0.255	19 185.32	4 892.26	174 351.22	44 460	9.088	
		Объем: 250*1.02									
	
103.	С503-0657 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Коробка установочная  ip44	10 шт.		6.4	91.00	582.40	53.14	340	0.584	
	
104.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.81	2 495.43	2 021.30	21 616.77	17 510	8.663	
		Объем: 16+65									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
104. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	68.66208	10.520	722.33	179.030	12 293	17.018	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.85536	15.080	12.90	256.870	220	17.034	
104. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.056	0.85536	145.54	124.49	810.77	694	5.571	
			(1)			15.08	12.90	256.87	220	17.034	
104. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	19.656	15.92136	4.44	70.69	6.48	103	1.459	
104. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.84564	101.31	85.67	999.00	845	9.861	
			(1)			12.94	10.94	219.76	186	16.983	
104. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0024786	14 454.00	35.83	132 862.52	329	9.192	
104. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.2511	104.50	26.24	367.31	92	3.515	
104. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	3.3048	212.90	703.59	437.95	1 447	2.057	
104. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.8262	291.00	240.42	1 817.71	1 502	6.246	
		Накладные расходы				95%	698.47	81%	10 136		
		Сметная прибыль				65%	477.90	52%	6 507		
		Всего с НР и СП					3 197.67		34 152		
	
105.	С12 .Цена постав	Светильник  настенный   IP54	шт		16	71.53	1 144.48	412.01	6 592	5.76	
	
106.	С13 .Цена постав	Светильник  потолочный  IP44	шт		65	65.97	4 288.05	379.99	24 699	5.76	
	
107.	С14 .Цена постав	Лампы энергосберегающие для светильников	шт		81	22.57	1 828.17	130.00	10 530	5.76	
	
108.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.56	394.77	221.07	5 855.16	3 279	14.832	
		Объем: 16+40									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
108. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	30.912	17.31072	10.520	182.11	179.030	3 099	17.018	
108. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.02016	15.080	0.30	256.870	5	17.034	
108. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.02016	145.54	2.93	810.77	16	5.571	
			(1)			15.08	0.30	256.87	5	17.034	
108. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01344	101.31	1.36	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
108. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.001764	1 416.70	2.50	10 988.26	19	7.756	
108. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.05712	510.00	29.13	1 382.07	79	2.71	
		Накладные расходы				95%	173.29	81%	2 514		
		Сметная прибыль				65%	118.57	52%	1 614		
		Всего с НР и СП					512.93		7 407		
	
109.	С509-1201 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		5.6	71.50	400.40	837.35	4 689	11.711	
	
110.	Ц10-01-039-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.		40	22.08	883.28	376.69	15 067	17.058	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
110. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	2.4	96	9.050	868.80	154.380	14 820	17.059	
		Накладные расходы				80%	695.04	68%	10 078		
		Сметная прибыль				60%	521.28	48%	7 114		
		Всего с НР и СП					2 099.60		32 258		
	
111.	С15 .Цена постав	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44.	шт		40	72.05	2 882.00	415.01	16 600	5.76	
	
	устройство контура заземления (8)	
112.	Е68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.022	2 287.47	50.32	16 440.36	362	7.194	
112. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	57.76	1.27072	8.820	11.21	149.970	191	17.003	
112. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	0.3454	11.230	3.88	191.220	66	17.028	
112. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	0.3454	95.16	32.87	468.45	162	4.923	
			(1)			11.23	3.88	191.22	66	17.028	
112. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	1.0362	6.03	6.25	8.99	9	1.491	
		Накладные расходы				104%	15.69	88%	226		
		Сметная прибыль				60%	9.05	48%	123		
		Всего с НР и СП					75.07		712		
	
113.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.151	1 275.12	192.54	21 677.04	3 273	16.999	
		Объем: 21.6*0.7									
113. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	23.254	8.280	192.54	140.760	3 273	17	
		Накладные расходы				72%	138.63	61%	1 997		
		Сметная прибыль				38%	73.17	31%	1 015		
		Всего с НР и СП					404.33		6 284		
	
114.	Ц08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		2.4	246.50	591.61	2 563.79	6 153	10.4	
		Объем: 3*8									
		Начисления: Н17= 2	
114. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.7	25.68	9.980	256.29	169.690	4 358	17.003	
114. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.456	15.080	6.88	256.870	117	17.034	
114. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.19	0.456	145.54	66.37	810.77	370	5.571	
			(1)			15.08	6.88	256.87	117	17.034	
114. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	4.2	8.45	35.49	38.16	160	4.516	
114. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.456	101.31	46.20	999.00	456	9.861	
			(1)			12.94	5.90	219.76	100	16.983	
114. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	1.56	14.56	22.71	54.15	84	3.719	
114. 7.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.002	0.0048	33 215.00	159.43	132 978.10	638	4.004	
		Накладные расходы				95%	250.01	81%	3 625		
		Сметная прибыль				65%	171.06	52%	2 327		
		Всего с НР и СП					1 012.68		12 105		
	
115.	С101-1641 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.271	5 326.70	1 443.54	39 491.28	10 702	7.414	
		Объем: (3*3*3.77/1000)*8									
	
116.	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.8	385.74	308.59	3 931.54	3 145	10.192	
		Объем: 10*8									
		Начисления: Н17= 2	
116. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	16.6	13.28	9.980	132.53	169.690	2 253	17.003	
116. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.176	15.080	2.65	256.870	45	17.034	
116. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.22	0.176	145.54	25.62	810.77	143	5.571	
			(1)			15.08	2.65	256.87	45	17.034	
116. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	2.504	8.45	21.16	38.16	96	4.516	
116. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.176	101.31	17.83	999.00	176	9.861	
			(1)			12.94	2.28	219.76	39	16.983	
116. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.72	14.56	10.48	54.15	39	3.719	
116. 7.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.0037	0.00296	33 215.00	98.32	132 978.10	394	4.004	
		Накладные расходы				95%	128.42	81%	1 861		
		Сметная прибыль				65%	87.87	52%	1 195		
		Всего с НР и СП					524.88		6 201		
	
117.	С101-1638 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т		0.126	7 160.12	902.18	43 683.29	5 504	6.101	
		Объем: (10*1.57/1000)*8									
	
118.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.151	704.46	106.37	11 963.43	1 806	16.978	
		Объем: 21.6*0.7									
118. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	13.3635	7.960	106.37	135.180	1 806	16.982	
		Накладные расходы				72%	76.59	61%	1 102		
		Сметная прибыль				38%	40.42	31%	560		
		Всего с НР и СП					223.38		3 468		
	
119.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.108	419.00	45.25	3 420.95	369	8.155	
		Объем: 21.6*0.5									
119. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	1.35324	9.050	12.25	154.380	209	17.059	
119. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	0.32832	11.230	3.69	191.220	63	17.028	
119. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	0.32832	95.16	31.24	468.45	154	4.923	
			(1)			11.23	3.69	191.22	63	17.028	
119. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	1.31544	1.34	1.76	5.13	7	3.828	
		Накладные расходы				86%	13.71	73%	199		
		Сметная прибыль				43%	6.85	34%	92		
		Всего с НР и СП					65.81		660		
	
120.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0086	2 520.14	21.67	17 348.53	149	6.876	
		Объем: 21.6*0.04									
120. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.135192	8.510	1.15	144.650	20	16.998	
120. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.119368	14.301	1.71	243.333	29	17.015	
120. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.036894	102.57	3.78	835.60	31	8.147	
			(1)			11.23	0.41	191.22	7	17.028	
120. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.015222	139.36	2.12	1 430.52	22	10.265	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
120. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.060888	223.58	13.61	1 170.91	71	5.237	
			(1)			16.11	0.98	273.99	17	17.007	
120. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.006364	133.41	0.85	763.85	5	5.726	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
120. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.043	3.60	0.15	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				128%	3.66	109%	53		
		Сметная прибыль				81%	2.32	65%	32		
		Всего с НР и СП					27.65		234		
	
121.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.9504	104.66	99.47	516.66	491	4.936	
		Объем: 21.6*0.04*1.1									
	
122.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0324	3 917.41	126.92	26 418.49	856	6.744	
		Объем: 21.6*0.15									
122. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	24.19	0.783756	8.580	6.72	145.950	114	17.01	
122. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.6	0.66744	15.123	10.09	257.304	172	17.014	
122. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2.46	0.079704	102.57	8.18	835.60	67	8.147	
			(1)			11.23	0.90	191.22	15	17.028	
122. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.083916	93.88	7.88	890.86	75	9.489	
			(1)			15.08	1.27	256.87	22	17.034	
122. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.3	0.07452	139.36	10.39	1 430.52	107	10.265	
			(1)			15.08	1.12	256.87	19	17.034	
122. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	12.21	0.395604	223.58	88.45	1 170.91	463	5.237	
			(1)			16.11	6.37	273.99	108	17.007	
122. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.04	0.033696	133.41	4.50	763.85	26	5.726	
			(1)			12.94	0.44	219.76	7	16.983	
122. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	0.2268	3.60	0.82	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				128%	21.52	109%	312		
		Сметная прибыль				81%	13.62	65%	186		
		Всего с НР и СП					162.05		1 354		
	
123.	С408-0018 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3		4.1472	360.06	1 493.24	2 932.72	12 163	8.145	
		Объем: 3.24*1.28									
	
124.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.0065	2 117.07	13.76	19 560.15	127	9.23	
		Объем: 21.6*0.3/1000									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
124. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.825	0.0053625	12.085	0.06	205.490	1	17.004	
124. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.4125	0.00268125	126.36	0.34	1 137.36	3	9.001	
			(2)			24.17	0.06	410.98	1	17.004	
124. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.006695	2 004.80	13.42	18 534.94	124	9.245	
		Накладные расходы				128%	0.08	109%	1		
		Сметная прибыль				81%	0.05	65%	1		
		Всего с НР и СП					13.89		129		
	
125.	Е27-06-020-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия		0.0216	63 516.99	1 371.97	445 403.34	9 621	7.013	
125. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	0.82728	10.210	8.45	173.840	144	17.026	
125. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	0.412128	15.386	6.34	261.599	108	17.003	
125. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.000648	113.70	0.07	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
125. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.03024	18.60	0.56	18.32	1	0.985	
125. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	0.085536	76.06	6.51	517.81	44	6.808	
			(1)			12.94	1.11	219.76	19	16.983	
125. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	0.248616	110.81	27.55	779.38	194	7.033	
			(1)			16.11	4.01	273.99	68	17.007	
125. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.008424	133.41	1.12	763.85	6	5.726	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
125. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.068904	200.87	13.84	1 293.75	89	6.441	
			(1)			16.11	1.11	273.99	19	17.007	
125. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.000864	101.31	0.09	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
125. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.00013392	11 154.00	1.49	50 212.22	7	4.502	
125. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0116	0.00025056	2 446.90	0.61	20 629.84	5	8.431	
125. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.00324	1 603.30	5.19	5 828.56	19	3.635	
125. 13.	С410-0003	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип В	т	102	2.2032	592.99	1 306.48	4 135.14	9 111	6.973	
		Накладные расходы				128%	18.93	109%	275		
		Сметная прибыль				81%	11.98	65%	164		
		Всего с НР и СП					1 402.88		10 059		
	
126.	С410-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),  марка II, тип Б	т		2.2032	552.01	1 216.19	4 027.13	8 873	7.296	
		Объем: 0.0216*102									
	
127.	Ц08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0.48	850.41	408.20	6 629.08	3 182	7.795	
		Начисления: Н17= 2	
127. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.16	15.4368	9.980	154.06	169.690	2 619	17.003	
127. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0144	15.080	0.22	256.870	4	17.034	
127. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0144	145.54	2.10	810.77	12	5.571	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
127. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	12.8	6.144	4.44	27.28	6.48	40	1.459	
127. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0144	101.31	1.46	999.00	14	9.861	
			(1)			12.94	0.19	219.76	3	16.983	
127. 6.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.9792	212.90	208.47	437.95	429	2.057	
127. 7.	С101-4621	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.9792	12.00	11.75	15.71	15	1.309	
		Накладные расходы				95%	146.57	81%	2 125		
		Сметная прибыль				65%	100.28	52%	1 364		
		Всего с НР и СП					655.05		6 671		
	
128.	С502-0524 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м		0.048	21 635.60	1 038.51	117 781.49	5 654	5.444	
	
	прочие	
129.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		8.334	48.13	401.12	490.34	4 086	10.186	
		Объем: (3.76+0.87)*1.8									
	
130.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		8.334	16.40	136.68	145.95	1 216	8.897	
		Объем: (3.76+0.87)*1.8									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					90 605.79		646 800	7.139	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					62 306.22		460 285	7.387	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					39 262.70		230 026	5.859	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 63-65; %=81 - по стр. 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96-99, 104, 108, 114, 116, 127; %=68 - по стр. 110)					7 676.09		111 341	14.505	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 63-65, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96-99, 104, 108, 114, 116, 127; %=48 - по стр. 110)					5 306.30		72 245	13.615	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					75 288.61		643 871	8.552	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					16 310.26		130 017	7.971	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					5 154.62		37 733	7.32	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 66-70; %=80 - по стр. 71, 72; %=88 - по стр. 112; %=61 - по стр. 113, 118; %=73 - по стр. 119; %=109 - по стр. 120, 122, 124, 125)					3 428.61		49 394	14.406	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 66-70, 112; %=37 - по стр. 71, 72; %=31 - по стр. 113, 118; %=34 - по стр. 119; %=65 - по стр. 120, 122, 124, 125)					1 951.15		26 488	13.576	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					21 690.02		205 899	9.493	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 451.51		51 196	4.471	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 451.51		51 196	4.471	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					537.80		5 302	9.859	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					537.80		5 302	9.859	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					108 967.94		906 268	8.317	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 331.91	2.14	19 394	8.317	
	ИТОГО					111 299.85		925 662	8.317	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 226.00	2	18 513	8.317	
	ИТОГО					113 525.85		944 175	8.317	
	НДС 18%				18	20 434.65	18	169 952	8.317	
	ВСЕГО С НДС					133 960.50		1 114 127	8.317	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 104.70		160 735	14.475	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 257.45		98 733	13.604	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					147 694.60		1 082 653	7.33	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					74 631.76		499 355	6.691	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					51 588.24		269 096	5.216	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 63-65; %=81 - по стр. 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96-99, 104, 108, 114, 116, 127; %=68 - по стр. 110)					7 676.09		111 341	14.505	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 63-65, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96-99, 104, 108, 114, 116, 127; %=48 - по стр. 110)					5 306.30		72 245	13.615	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					87 614.15		682 941	7.795	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					37 243.41		301 381	8.092	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					12 492.28		86 365	6.913	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 66-70; %=77 - по стр. 46; %=80 - по стр. 71, 72; %=88 - по стр. 112; %=61 - по стр. 113, 118; %=73 - по стр. 119; %=109 - по стр. 120, 122, 124, 125)					7 506.14		108 677	14.478	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 46, 66-70, 112; %=37 - по стр. 71, 72; %=31 - по стр. 113, 118; %=34 - по стр. 119; %=65 - по стр. 120, 122, 124, 125)					4 624.77		62 890	13.599	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					49 374.32		472 948	9.579	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					34 919.43		273 044	7.819	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 13, 22, 30, 37, 57)					8 281.22		120 077	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 13, 22, 30, 37, 57)					5 172.75		69 562	13.448	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					48 373.40		462 683	9.565	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					900.00		8 873	9.859	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					900.00		8 873	9.859	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					186 261.87		1 627 445	8.737	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 986.00	2.14	34 827	8.737	
	ИТОГО					190 247.87		1 662 272	8.737	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 804.96	2	33 245	8.737	
	ИТОГО					194 052.83		1 695 517	8.737	
	НДС 18%				18	34 929.51	18	305 193	8.737	
	ВСЕГО С НДС					228 982.34		2 000 710	8.737	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					23 463.45		340 095	14.495	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					15 103.82		204 697	13.553	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)