«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 499 070	руб.	Смета на сумму:	1 499 070	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №5, расположенного по адресу:  Калининградская область, г. Калининград, ул. Лилии Иванихиной	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт крыши	
Сметная стоимость:	1 499.070	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.995	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	235.749	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	9.22	164.91	119.07	45.84	1 520.47	1 097.83	422.64	12.51	4.4	15 593	13 734	1 860	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 086.85				84%	11 537			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			658.70				48%	6 592			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 266.02					33 722			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	4.61	2 603.14	1 221.06	143.55	12 000.48	5 629.09	661.77	12.51	4.6	103 725	70 420	3 044	
				1 238.53	15.51		5 709.62	71.50	5.3	12.5		30 261	894	
	Объем: 922*0.5													
	Накладные расходы		83%			4 731.49				71%	50 633			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 705.38				52%	37 083			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 437.35					191 441			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	9.22	180.53	29.88	5.06	1 664.48	275.47	46.68	12.51	7.18	11 929	3 446	335	
				145.59			1 342.34		6.07	1		8 148		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			297.51				92%	3 170			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			151.51				44%	1 516			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 113.50					16 616			
	
4.	ТЕР 12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя. К=1+0,05*12=1,6 (работы на высоте 27 метров) Тех. часть п.1.12.1., 100 м2 кровли	9.22	488.85	174.69	58.46	4 507.17	1 610.69	539.02	12.51	5.3	33 851	20 150	2 857	
				255.69	3.78		2 357.46	34.81	4.6	12.5		10 844	435	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.06	
	Накладные расходы		108%			1 777.14				92%	18 938			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			905.03				44%	9 057			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 189.34					61 847			
	
5.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	1051.08	56.83			59 732.88					162 518			
				56.83			59 732.88		154.62			162 518		
	Объем: 9.22*114													
	
6.	ТССЦ 101-1962 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	1069.52	41.26			44 128.40					147 615			
				41.26			44 128.40		138.02			147 615		
	Объем: 9.22*116													
	
7.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	3	1 097.50	397.64	132.18	3 292.50	1 192.91	396.53	12.52	6.15	25 804	14 935	2 439	
				567.69	13.40		1 703.07	40.20	4.95	12.5		8 430	503	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 331.76				92%	14 203			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			678.21				44%	6 793			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 302.47					46 800			
	
8.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	756	56.83			42 963.48					116 893			
				56.83			42 963.48		154.62			116 893		
	Объем: (3.0)*252													
	
9.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 0,7 м. Смена парапета, 100 м	1.71	6 350.32	635.76	12.96	10 859.05	1 087.15	22.16	12.51	6.86	39 394	13 600	152	
				5 701.60	2.33		9 749.74	3.98	2.63	12.51		25 642	50	
	Накладные расходы		83%			905.64				71%	9 692			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			709.23				52%	7 098			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 473.92					56 184			
	
10.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.04	29 964.93	4 732.18	73.66	1 198.60	189.29	2.95	12.51	7	6 313	2 368	21	
				25 159.09	7.11		1 006.36	0.28	3.9	12.53		3 925	4	
	Накладные расходы		103%			195.26				88%	2 087			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.74				48%	1 139			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 507.60					9 539			
	
11.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	16	88.07	12.17		1 409.12	194.72		12.51	1	5 715	2 436		
				75.90			1 214.40		2.7	1		3 279		
	Объем: 2*4+2*4													
	Накладные расходы		103%			200.56				88%	2 144			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116.83				48%	1 169			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 726.51					9 028			
	
12.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ф350 мм, 10 шт.	0.8	1 123.87	161.26	3.04	899.10	129.01	2.43	12.51	7.17	3 604	1 614	17	
				959.57			767.66		2.57	1		1 973		
	Объем: 4*2													
	Накладные расходы		83%			107.08				71%	1 146			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.86				52%	839			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 090.03					5 589			
	
13.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм, 1 дефлектор	10	42.53	30.39	4.18	425.30	303.95	41.75	12.51	5.25	4 260	3 802	219	
				7.96			79.60		3	1		239		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			349.54				98%	3 726			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			215.80				56%	2 129			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					990.65					10 115			
	
14.	С Цена поставщик. 
Дефлекторы крышечные 325 ф75 м, шт.	10	73.57			735.71					3 296			
				73.57			735.71		4.48			3 296		
	Поправки: М: =320*1.03/4.48	
	
	Лифтовые шахты	
	
15.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	1.048	164.91	119.07	45.84	172.83	124.79	48.04	12.51	4.4	1 772	1 561	211	
									1	1				
	Объем: 26.2*4													
	Накладные расходы		99%			123.54				84%	1 311			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			74.87				48%	749			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					371.25					3 833			
	
16.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.524	2 603.14	1 221.06	143.55	1 364.05	639.84	75.22	12.51	4.6	11 790	8 004	346	
				1 238.53	15.51		648.99	8.13	5.3	12.5		3 440	102	
	Объем: 26.2*4*0.5													
	Накладные расходы		83%			537.82				71%	5 755			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			421.18				52%	4 215			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 323.05					21 760			
	
17.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	1.048	180.53	29.88	5.06	189.19	31.31	5.31	12.51	7.18	1 356	392	38	
				145.59			152.58		6.07	1		926		
	Объем: 26.2*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			33.81				92%	361			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.22				44%	172			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.23					1 889			
	
18.	ТЕР 12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	1.048	478.96	164.81	58.46	501.95	172.72	61.27	12.51	5.3	3 718	2 161	325	
				255.69	3.78		267.96	3.96	4.6	12.5		1 233	49	
	Объем: 26.2*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			190.81				92%	2 033			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			97.17				44%	972			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					789.94					6 724			
	
19.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	119.472	56.83			6 789.59					18 473			
				56.83			6 789.59		154.62			18 473		
	Объем: 1.048*114													
	
20.	ТССЦ 101-1962 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	121.568	41.26			5 015.90					16 779			
				41.26			5 015.90		138.02			16 779		
	Объем: 1.048*116													
	
21.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м. Отливов, 100 м	1.872	2 956.30	374.76	6.66	5 534.19	701.55	12.47	12.51	6.9	21 588	8 776	86	
				2 574.88	1.03		4 820.18	1.93	2.64	12.57		12 725	24	
	Накладные расходы		83%			583.89				71%	6 248			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			457.26				52%	4 576			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 575.34					32 412			
	
22.	ТЕРр 53-21-40 
Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующейся, 100 м восстановленной герметизации стыков	1.28	2 971.16	466.57	1 765.26	3 803.08	597.21	2 259.53	12.51	4.25	21 238	7 471	9 603	
				739.33			946.34		4.4	1		4 164		
	Накладные расходы		86%			513.60				73%	5 454			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			418.05				56%	4 184			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 734.73					30 876			
	
23.	ТССЦ 101-8052 
Пена монтажная, л	5	116.25			581.25					905			
				116.25			581.25		181.05			905		
	
24.	ТЕР 46-01-008-03 
(Прим.) 
Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях. Ремонт стен лифтовых шахт, 1 м3	1.5	2 168.88	240.58	37.36	3 253.32	360.87	56.04	12.52	6.66	19 612	4 518	373	
				1 890.94	2.11		2 836.41	3.17	5.19	12.52		14 721	40	
	Накладные расходы		99%			360.40				84%	3 829			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			218.42				48%	2 188			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 832.14					25 629			
	
25.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка  заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0693	1 143.95	891.55	252.40	79.28	61.78	17.49	12.52	6.47	887	774	113	
					100.00			6.93	1	12.53			87	
	Объем: 1.65*1.05*4													
	Накладные расходы		99%			68.02				84%	723			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.23				48%	413			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.53					2 024			
	
26.	ТЕР 10-01-047-01 
(Прим.) 
Установка блоков металлческих в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0693	21 600.54	2 172.81	694.75	1 496.92	150.58	48.15	12.51	5.9	7 205	1 884	284	
				18 732.98	16.96		1 298.20	1.18	3.88	12.53		5 037	15	
	Объем: 1.65*1.05*4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			160.87				90%	1 709			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			81.95				43%	817			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 739.74					9 731			
	
27.	Цена поставщика. 
Блок дверной металлический в комплекте с замком и ручкой, м2	6.93	1 045.15			7 242.86			1	1	32 448			
				1 045.15			7 242.86		4.48	1		32 448		
	Объем: 1.65*1.05*4													
	Поправки: М: =7800/1.05/1.65*1.04/4.48	
	
28.	ТЕРр 62-35-2 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (лестницы, металлические части лифтовых шахт), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	1 148.94	739.49	1.01	114.89	73.95	0.10	12.52	7.2	1 056	926	1	
				408.44			40.84		3.18	1		130		
	Накладные расходы		80%			59.16				68%	630			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			36.98				40%	370			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.03					2 056			
	
	Вент. каналы	
	
29.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.13	2 603.14	1 221.06	143.55	338.41	158.74	18.66	12.51	4.6	2 925	1 986	86	
				1 238.53	15.51		161.01	2.02	5.3	12.5		853	25	
	Накладные расходы		83%			133.43				71%	1 428			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			104.49				52%	1 046			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					576.33					5 399			
	
30.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.2573	180.53	29.88	5.06	46.45	7.69	1.30	12.51	7.18	333	96	9	
				145.59			37.46		6.07	1		227		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			8.31				92%	88			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.23				44%	42			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.98					464			
	
31.	ТЕР 12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.2573	256.78	96.86	31.65	66.07	24.92	8.14	12.51	5.35	507	312	44	
				128.27	2.08		33.00	0.53	4.6	12.51		152	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			27.49				92%	293			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.00				44%	140			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.55					941			
	
32.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	29.8468	56.83			1 696.19					4 615			
				56.83			1 696.19		154.62			4 615		
	Объем: 0.2573*116													
	
33.	ТЕРр 61-31-1 
(Прим) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (стены лифтовых шахт, вент. каналов), 100 м2 поверхности	2.73	2 412.79	1 295.60	2.05	6 586.92	3 536.99	5.60	12.51	4.04	57 148	44 248	23	
				1 115.14			3 044.33		4.23	1		12 878		
	Объем: 239+32+2													
	Накладные расходы		79%			2 794.22				67%	29 646			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 768.50				40%	17 699			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 149.64					104 493			
	
34.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены лифтовых шахт, вент. каналов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.73	2 291.60	114.18	14.24	6 256.07	311.72	38.87	12.51	7.11	20 416	3 900	276	
				2 163.18			5 905.48		2.75	1		16 240		
	Объем: 239+32+2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			296.13				80%	3 120			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			146.51				37%	1 443			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 698.71					24 979			
	
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	17.102	7.34		7.34	125.46		125.46		5.54	695		695	
										1				
	Объем: 9.0930+(922+104.8)*0.78/100													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
36.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1), т	17.102	11.29		11.29	193.03		193.03		5.54	1 069		1 069	
										1				
	Объем: 9.0930+(922+104.8)*0.78/100													
	Поправки: ЭМ: =62.53/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	236 784.64	18 664.77	5 110.61			927 045	233 514	24 526	
			213 009.29	178.62				669 009	2 235	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	233 751.62	17 976.81	5 065.91			910 757	224 908	24 286	
			210 708.93	178.34				661 566	2 231	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	160 907.69					467 798			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 15, 24, 25; %=71 - по стр. 2, 9, 12, 16, 21, 29; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 17, 18, 30, 31; %=73 - по стр. 22; %=90 - по стр. 26; %=68 - по стр. 28; %=67 - по стр. 33; %=80 - по стр. 34)	16 128.97					171 947			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 24, 25; %=52 - по стр. 2, 9, 12, 16, 21, 29; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 17, 18, 30, 31; %=56 - по стр. 22; %=43 - по стр. 26; %=40 - по стр. 28, 33; %=37 - по стр. 34)	10 793.97					108 007			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	260 674.56					1 190 711			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 033.02	687.96	44.70			16 288	8 606	240	
			2 300.36	0.28				7 443	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 10, 11; %=98 - по стр. 13)	745.36					7 957			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 10, 11; %=56 - по стр. 13)	446.38					4 437			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 224.76					28 682			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	264 899.32					1 219 393			
	Строительный контроль 2,14 %	5 668.85					26 095			
	ИТОГО со строительным контролем	270 568.17					1 245 488			
	Резерв средств на непредвиденные работы 2%	5 411.36					24 910			
	ИТОГО с  Резервом средств на непредвиденные работы 2%	275 979.53					1 270 398			
	НДС	49 676.32					228 672			
	ВСЕГО С НДС	325 655.85					1 499 070			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 874.33					179 904			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 240.35					112 444			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)