«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 092 772	руб.	Смета на сумму:	2 092 772	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
	
Объект:	Горького, д.24-28	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 24-28 по ул. Горького	
	
Сметная стоимость:	2 092.772	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	320.719	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	8.7	165.55	131.65	33.90	1 440.29	1 145.36	294.93	12.51	4.4	15 626	14 328	1 298	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 133.91				84%	12 036			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			687.22				48%	6 877			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 261.41					34 539			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	8.7	172.51	127.80	44.71	1 500.84	1 111.86	388.98	12.51	7.12	16 679	13 909	2 770	
					6.95			60.47	1	12.49			755	
	Накладные расходы		83%			973.03				71%	10 411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			762.01				52%	7 625			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 235.89					34 716			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.5	218.68	77.46	141.22	109.34	38.73	70.61	12.51	4.41	796	485	311	
					12.93			6.47	1	12.5			81	
	Накладные расходы		99%			44.75				84%	475			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.12				48%	272			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.21					1 543			
	
4.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	3.592	3 176.89	1 205.91	20.22	11 411.39	4 331.63	72.63	12.51	7.02	83 007	54 189	510	
				1 950.76			7 007.13		4.04	1		28 309		
	Накладные расходы		83%			3 595.25				71%	38 474			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 815.56				52%	28 178			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 822.20					149 659			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	0.916	9 291.30	1 358.31	34.61	8 510.83	1 244.21	31.70	12.51	6.98	37 202	15 565	221	
				7 898.38			7 234.92		2.96	1		21 415		
	Накладные расходы		83%			1 032.69				71%	11 051			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			808.74				52%	8 094			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 352.26					56 347			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	3.592	4 519.16	360.82	36.65	16 232.82	1 296.07	131.65	12.51	7.07	77 845	16 214	931	
				4 121.69			14 805.11		4.1	1		60 701		
	Накладные расходы		83%			1 075.74				71%	11 512			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			842.45				52%	8 431			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 151.00					97 788			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.441	6 775.72	1 449.90	67.19	2 988.09	639.41	29.63	12.51	7.02	17 715	7 999	208	
				5 258.63			2 319.06		4.1	1		9 508		
	Накладные расходы		83%			530.71				71%	5 679			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			415.62				52%	4 159			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 934.42					27 554			
	
8.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.005	136 578.60	5 963.00	3 790.41	682.89	29.82	18.95	12.51	7.12	2 886	373	135	
				126 825.19	588.90		634.13	2.94	3.75	12.5		2 378	37	
	Накладные расходы		86%			28.17				73%	299			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			22.93				56%	230			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					734.00					3 415			
	
9.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.662	2 412.79	1 295.60	2.05	1 597.27	857.69	1.36	12.51	4.04	13 858	10 730	5	
				1 115.14			738.22		4.23	1		3 123		
	Накладные расходы		79%			677.58				67%	7 189			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			428.85				40%	4 292			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 703.69					25 339			
	
10.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.662	2 291.60	114.18	14.24	1 517.04	75.59	9.43	12.51	7.11	4 951	946	67	
				2 163.18			1 432.03		2.75	1		3 938		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			71.81				80%	757			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.53				37%	350			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 624.38					6 058			
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.67	221.62	101.80	102.69	1 478.18	678.99	684.93	12.51	3.39	11 019	8 494	2 322	
				17.13	1.45		114.26	9.67	1.78	12.56		203	121	
	Объем: 380+287													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			619.79				77%	6 634			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			413.20				48%	4 135			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 511.17					21 788			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	138.069	36.04			4 976.01					20 781			
				36.04			4 976.01		150.51			20 781		
	Объем: 6.67*20.7													
	
13.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.822	410.42	268.33	45.75	337.37	220.57	37.61	12.51	6.95	3 246	2 759	261	
				96.34	5.68		79.19	4.67	2.85	12.54		226	59	
	Объем: 137*0.6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]	
	Накладные расходы		83%			186.95				71%	2 001			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			146.41				52%	1 465			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					670.73					6 712			
	
14.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	2.17008	1 928.70			4 185.43					13 187			
				1 928.70			4 185.43		6 076.93			13 187		
	Объем: 0.822*2.64													
	
15.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	8.7	4 088.23	504.69	210.18	35 567.64	4 390.79	1 828.52	12.52	6.84	216 569	54 973	12 507	
				3 373.37	20.39		29 348.32	177.37	5.08	12.5		149 089	2 217	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 933.61				92%	52 615			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 512.49				44%	25 164			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43 013.74					294 347			
	
16.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	1113.6	83.55			93 037.71			1	1	377 733			
				83.55			93 037.71		4.06	1		377 733		
	Объем: 870.0*1.28													
	Поправки: М: =320.00*1.06/4.06	
	
17.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.328	4 972.00	72.11	75.20	6 602.81	95.76	99.87	12.51	6.29	24 059	1 198	628	
				4 824.69	5.48		6 407.19	7.27	3.47	12.5		22 233	91	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			111.27				92%	1 186			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			56.67				44%	567			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 770.75					25 812			
	
18.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.328	4 972.00	72.11	75.20	6 602.81	95.76	99.87	12.51	6.29	24 059	1 198	628	
				4 824.69	5.48		6 407.19	7.27	3.47	12.5		22 233	91	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			111.27				92%	1 186			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			56.67				44%	567			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 770.75					25 812			
	
19.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3984	1 288.77	768.15	4.21	513.44	306.03	1.68	12.51	7.1	4 349	3 828	12	
				516.40	0.16		205.73	0.06	2.47	12.46		508	1	
	Объем: 132.8*0.6*0.5													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			290.79				80%	3 063			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			143.86				37%	1 417			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					948.09					8 829			
	
20.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.205	257.63	231.54	26.09	52.81	47.47	5.35	12.51	6.47	628	594	35	
					10.34			2.12	1	12.53			27	
	Накладные расходы		85%			42.15				72%	447			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			39.67				64%	397			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.63					1 473			
	
21.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.205	10 259.57	603.91	84.83	2 103.21	123.80	17.39	12.52	6.76	8 338	1 550	118	
				9 570.83	3.78		1 962.02	0.77	3.4	12.5		6 671	10	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			132.04				90%	1 404			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			67.27				43%	671			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 302.52					10 413			
	
22.	ТЕР 15-04-025-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.205	2 002.85	789.50	14.34	410.58	161.85	2.94	12.51	7.16	2 695	2 025	21	
				1 199.01	0.16		245.80	0.03	2.64	12.46		649		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			153.79				80%	1 620			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			76.08				37%	749			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					640.45					5 064			
	
23.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.276	373.54	335.71	26.60	103.10	92.66	7.34	12.52	7.17	1 226	1 160	53	
				11.23			3.10		4.14	1		13		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			98.22				90%	1 044			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			50.04				43%	499			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					251.36					2 769			
	
24.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.12144	23 811.97			2 891.73					5 812			
				23 811.97			2 891.73		47 861.13			5 812		
	Объем: 0.276*0.44													
	
25.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.05	2 618.75	2 607.40	11.35	130.94	130.37	0.57	12.51	4.05	1 633	1 631	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			108.21				71%	1 158			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	848			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.89					3 639			
	
26.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	12.51	6.53	9 519	4 316	972	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.86	12.51		4 231	130	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 001			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	1 912			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					15 432			
	
27.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.6	2 460.30			8 857.08					15 174			
				2 460.30			8 857.08		4 214.88			15 174		
	Объем: 0.72*5													
	
28.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.45	775.58	765.14	10.44	349.01	344.31	4.70	12.52	6.47	4 341	4 311	30	
					4.13			1.86	1	12.55			23	
	Накладные расходы		74%			256.17				63%	2 730			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			173.09				40%	1 734			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					778.26					8 805			
	
29.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.45	12 237.99	745.23	9.03	5 507.10	335.36	4.06	12.51	6.78	13 060	4 195	28	
				11 483.73	0.95		5 167.68	0.43	1.71	12.42		8 837	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			386.16				98%	4 116			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			238.41				56%	2 352			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 131.67					19 528			
	
30.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	6.3	27.31			172.05					1 387			
				27.31			172.05		220.16			1 387		
	Объем: 0.45*14													
	
31.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	9	88.07	12.17		792.63	109.53		12.51	1	3 215	1 370		
				75.90			683.10		2.7	1		1 844		
	Накладные расходы		103%			112.82				88%	1 206			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.72				48%	658			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					971.16					5 078			
	
32.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	1.37	75.57	75.35	0.22	103.53	103.23	0.30	12.51	4.09	1 293	1 291	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			85.68				71%	917			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.10				52%	671			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.31					2 881			
	
33.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.411	11 907.97	1 173.45	33.16	4 894.18	482.29	13.63	12.51	7.14	17 610	6 033	97	
				10 701.36	3.78		4 398.26	1.55	2.61	12.5		11 479	19	
	Объем: 137*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			522.55				92%	5 568			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			266.11				44%	2 663			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 682.84					25 841			
	
34.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.37	8 813.16	326.90	31.86	12 074.03	447.85	43.65	12.51	6.89	42 504	5 603	301	
				8 454.40	3.03		11 582.53	4.14	3.16	12.48		36 601	52	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			488.15				92%	5 203			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			248.59				44%	2 488			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 810.77					50 195			
	
35.	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.2	7 879.49	801.83	8.10	9 455.39	962.20	9.72	12.51	7.18	34 249	12 037	70	
				7 069.56			8 483.47		2.61	1		22 142		
	Накладные расходы		83%			798.63				71%	8 546			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			625.43				52%	6 259			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 879.45					49 055			
	
36.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.16	6 366.80	1 213.61	8.10	1 018.69	194.18	1.30	12.51	7.18	4 357	2 429	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Накладные расходы		83%			161.17				71%	1 725			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.22				52%	1 263			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.08					7 345			
	
37.	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.08	9 322.48	1 083.29	8.10	745.80	86.66	0.65	12.51	7.18	1 892	1 084	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			71.93				71%	770			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.33				52%	564			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					874.06					3 225			
	
38.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
	
39.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	1.2	1 357.93	327.73	1.01	1 629.52	393.28	1.21	12.51	7.2	10 153	4 920	9	
				1 029.19			1 235.03		4.23	1		5 224		
	Накладные расходы		83%			326.42				71%	3 493			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			255.63				52%	2 558			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 211.57					16 205			
	
	Дощатые вент. каналы	
	
40.	ТЕРр 53-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка обшивки вент. канала, 100 м2 стен	0.72	584.91	333.63	251.28	421.14	240.21	180.92	12.51	5.99	4 089	3 005	1 084	
					33.37			24.03	1	12.5			300	
	Объем: 6*0.6*4*5													
	Накладные расходы		86%			227.25				73%	2 413			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			184.97				56%	1 851			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					833.35					8 352			
	
41.	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен	0.72	730.29	403.97	326.32	525.81	290.86	234.95	12.51	5.99	5 046	3 639	1 407	
					43.34			31.20	1	12.5			390	
	Накладные расходы		86%			276.97				73%	2 941			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			225.44				56%	2 256			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 028.22					10 243			
	
42.	ТЕР 10-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство вентиляционного короба деревянного по каркасу из брусьев, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.72	10 901.78	1 279.85	222.33	7 849.28	921.49	160.07	12.52	6.38	33 741	11 537	1 021	
				9 399.61	18.31		6 767.72	13.19	3.13	12.49		21 183	165	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			990.76				90%	10 532			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			504.73				43%	5 032			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 344.77					49 305			
	
43.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	3.6	811.20	235.30	124.98	2 920.31	847.09	449.91	12.51	5.97	20 117	10 597	2 686	
				450.92			1 623.31		4.21	1		6 834		
	Объем: 72*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			762.38				77%	8 160			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			508.25				48%	5 087			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 190.95					33 363			
	
44.	ТССЦ 104-0002 
Вата минеральная, м3	3.492	447.38			1 562.25					8 878			
				447.38			1 562.25		2 542.24			8 878		
	Объем: 3.6*0.97													
	
45.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (обшивка вент. каналов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.72	11 907.97	1 173.45	33.16	8 573.74	844.88	23.88	12.51	7.14	30 850	10 569	170	
				10 701.36	3.78		7 704.98	2.72	2.61	12.5		20 110	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			915.41				92%	9 755			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			466.18				44%	4 665			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 955.33					45 270			
	
46.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Обшивка вент. каналов плоским шифером, 100 м2 покрытия	0.72	1 339.24	1 173.45	33.16	964.25	844.88	23.88	12.51	7.14	10 989	10 569	170	
				132.63	3.78		95.49	2.72	2.61	12.5		249	34	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			915.41				92%	9 755			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			466.18				44%	4 665			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 345.84					25 409			
	
47.	Цена поставщика. 
Плоский шифер, м2	75.6	47.19			3 567.35			1	1	14 483			
				47.19			3 567.35		4.06	1		14 483		
	Объем: 72.0*1.05													
	Поправки: М: =186.00*1.03/4.06	
	
48.	ТЕР 12-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак	3	536.67	20.09	1.26	1 610.02	60.27	3.79	12.51	7.2	4 770	754	27	
				515.32			1 545.96		2.58	1		3 989		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			65.09				92%	694			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			33.15				44%	332			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 708.26					5 795			
	
49.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.83	1 615.27	301.17	30.24	1 340.67	249.97	25.10	12.51	6.11	7 287	3 127	153	
				1 283.86	5.99		1 065.60	4.97	3.76	12.52		4 007	62	
	Накладные расходы		86%			219.25				73%	2 328			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			178.46				56%	1 786			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 738.38					11 401			
	
	Прочие работы	
	
50.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	35.48	7.34		7.34	260.27		260.27		5.54	1 442		1 442	
										1				
	Объем: 0.603+22.699228+12.18													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
51.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	35.48	26.50		26.50	940.22		940.22		5.54	5 209		5 209	
										1				
	Объем: 0.603+22.699228+12.18													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	283 460.35	25 256.40	6 367.68			1 292 863	316 015	37 939	
			251 836.33	376.30				938 906	4 704	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	276 639.56	24 467.20	6 358.92			1 270 860	306 139	37 881	
			245 813.50	374.01				926 838	4 676	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	119 077.56					456 048			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=71 - по стр. 2, 4-7, 13, 25, 32, 35-39; %=73 - по стр. 8, 40, 41, 49; %=67 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 19, 22; %=77 - по стр. 11, 43; %=92 - по стр. 15, 17, 18, 33, 34, 45, 46, 48; %=72 - по стр. 20; %=90 - по стр. 21, 23, 26, 42)	23 187.38					247 382			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 11, 43; %=52 - по стр. 2, 4-7, 13, 25, 32, 35-39; %=56 - по стр. 8, 40, 41, 49; %=40 - по стр. 9; %=37 - по стр. 10, 19, 22; %=44 - по стр. 15, 17, 18, 33, 34, 45, 46, 48; %=64 - по стр. 20; %=43 - по стр. 21, 23, 26, 42)	14 922.76					149 291			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	314 749.70					1 667 533			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 820.79	789.20	8.76			22 003	9 876	58	
			6 022.83	2.29				12 068	28	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 28; %=98 - по стр. 29; %=88 - по стр. 31)	755.14					8 052			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 28; %=56 - по стр. 29; %=48 - по стр. 31)	477.21					4 743			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 053.14					34 798			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	322 802.84					1 702 331			
	Строительный контроль 2,14	6 907.98					36 430			
			6 907.98					36 430		
	Всего со строительным контролем	329 710.82					1 738 761			
			329 710.82					1 738 761		
	Непредвиденные расходы 2%	6 594.22					34 775			
			6 594.22					34 775		
	Всего с непредвиденными расходами	336 305.04					1 773 536			
			336 305.04					1 773 536		
	НДС 18%
	60 534.91					319 236			
	Всего с НДС	396 839.95					2 092 772			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 942.52					255 434			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 399.97					154 034			

Составил:	Инженер - сметчик                                                             И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)