«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
      Директор МКУ «КР  МКД»	      Директор ООО «Дом - Сервис»	
		
      ________________ /С.Б. Русович /	      ________________ /С.Д. Рожкова /	
		
     «______»____________________ 2014г.	      «______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Беговая, 7-11	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
на обуна  устройство  системы  водоотведения  вокруг  МКД, замену трубопроводов  ХВС,  канализации, электропроводки и электрооборудования в МОП  (во исполнение решения суда), 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Водоотведение вокруг здания	
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.018	
2.	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	100 м	1.07	
3.	Строительный мусор	т	3.21	
4.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	1.07	
5.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0.107	
6.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м	108.07	
7.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1,песком	100 м3 грунта	0.307665	
8.	Песок природный для строительных растворов средний	м3	33.84315	
9.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.699635	
	Водопровод	
10.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.49	
11.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.1078	
12.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.09	
13.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	9	
14.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	8.361	
15.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	6	
16.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	6	
17.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.4	
18.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	40	
19.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	37.52	
20.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	3	
21.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт	3	
22.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	4.9	
23.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	9.9	
24.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	44	
	Канализация	
25.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	
26.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.536	
27.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.4	
28.	Тройник ПВХ 110*110мм 45 град.	шт	3	
29.	Ревизия ПВХ 110мм	шт	6	
30.	Отвод ПВХ 110мм	шт	6	
31.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
	Электроосвещение	
32.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.12	
33.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.12	
34.	Светильник Vega 100 W	шт	10	
35.	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52)	шт.	2	
36.	Энергосберегающая лампа	шт	12	
37.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.12	
38.	Демонтаж кабеля	100 м	0.612	
39.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.612	
40.	Короб ПВХ	м	62.424	
41.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.612	
42.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.062424	
43.	Разветвительная коробка У-194	шт.	12	
44.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	
45.	Выключатель одноклавишный	шт	8	
46.	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
47.	Выключатель одноклавишный	шт	2	
48.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	3.854	
49.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	3.854	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)