«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	3 082 695	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / С.Б. Русович /	
		
	«______»_______________ 2015г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения МКД №20-24 по ул. Озерной
г. Калининграда.	
Сметная стоимость:	3 082.695	тыс. руб.	
монтажных работ:	15.741	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.620	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	699.527	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.42	1 213.62	458.23	8.86	9 005.07	3 400.06	65.76	16.12	9.13	83 383	54 809	600	
				746.53			5 539.25		5.05	1		27 973		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 740.07				93%	50 972			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 312.04				54%	29 597			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 057.18					163 952			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.74	63.27	49.68	13.59	46.82	36.76	10.06	16.11	1.78	610	592	18	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			28.67				66%	391			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.38				40%	237			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.87					1 238			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.74	4 688.98	197.81	4 246.36	3 469.85	146.38	3 142.31	16.12	4.06	15 759	2 360	12 758	
				244.81	143.10		181.16	105.89	3.54	15.1		641	1 599	
	Накладные расходы		78%			196.77				66%	2 613			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			126.14				40%	1 584			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 792.76					19 956			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	7.42	188.95	188.95		1 402.01	1 402.01		16.11	1	22 586	22 586		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 387.99				84%	18 972			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			841.21				48%	10 841			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 631.21					52 400			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2	37.19	25.77		74.38	51.54		16.12	1	946	831		
				11.42			22.84		5.06	1		116		
	Накладные расходы		86%			44.32				73%	607			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.08				56%	465			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.78					2 018			
	
6.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	19 716.98	3 507.27	113.70	2 957.55	526.09	17.06	16.11	6.69	17 885	8 475	114	
				16 096.01	15.10		2 414.40	2.27	3.85	16.09		9 295	36	
	Накладные расходы		86%			454.39				73%	6 213			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			369.85				56%	4 766			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 781.79					28 864			
	
7.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	7.42	80.30	76.91	1.68	595.80	570.69	12.43	16.11	9.18	9 341	9 194	114	
				1.71	0.16		12.69	1.21	2.64	18.69		33	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			543.30				80%	7 374			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			268.79				37%	3 410			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 407.90					20 125			
	
8.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	96.46	15.82			1 526.00					5 003			
				15.82			1 526.00		51.87			5 003		
	Объем: (7.42)*0.013*1000													
	
9.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.42	2 074.12	832.23	83.91	15 390.00	6 175.16	622.63	16.11	9.97	136 106	99 482	6 208	
				1 157.98	39.06		8 592.21	289.84	3.54	14.27		30 416	4 136	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6 141.75				80%	82 894			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3 038.55				37%	38 339			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 570.30					257 339			
	
10.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	7.42	689.65	675.65	13.36	5 117.20	5 013.32	99.13	16.11	9.09	81 693	80 765	901	
				0.64			4.75		5.66	1		27		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 960.52				67%	54 113			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 506.66				40%	32 306			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 584.38					168 112			
	
11.	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	816.2	12.74			10 398.39					20 829			
				12.74			10 398.39		25.52			20 829		
	Объем: 7.42*110													
	
12.	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1855	9.39			17 418.45					29 643			
				9.39			17 418.45		15.98			29 643		
	Объем: 742*2.5													
	
13.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	7.42	6 763.95	788.77	62.59	50 188.52	5 852.70	464.40	16.11	8.32	254 333	94 287	3 864	
				5 912.59			43 871.42		3.56	1		156 182		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 560.07				80%	75 430			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 750.77				37%	34 886			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58 499.35					364 649			
	
14.	ТЕР 15-04-013-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная, 100 м2 фасада	7.42	969.34	152.40	15.75	7 192.49	1 130.79	116.87	16.11	9.04	51 435	18 217	1 056	
				801.19			5 944.83		5.41	1		32 162		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 074.25				80%	14 574			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			531.47				37%	6 740			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 798.21					72 749			
	
15.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.215	2 956.30	374.76	6.66	3 591.90	455.33	8.09	16.11	9.22	16 013	7 335	75	
				2 574.88	1.03		3 128.48	1.25	2.75	18.87		8 603	24	
	Накладные расходы		83%			378.96				71%	5 225			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			296.78				52%	3 827			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 267.64					25 065			
	
16.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.55	6 350.32	635.76	12.96	3 492.68	349.67	7.13	16.11	9.23	14 291	5 633	66	
				5 701.60	2.33		3 135.88	1.28	2.74	18.77		8 592	24	
	Накладные расходы		83%			291.29				71%	4 016			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			228.12				52%	2 942			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 012.09					21 249			
	
17.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.2	7 415.77	333.04	13.17	1 483.15	66.61	2.63	16.11	9.13	5 113	1 073	24	
				7 069.56			1 413.91		2.84	1		4 016		
	Накладные расходы		83%			55.29				71%	762			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.30				52%	558			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 581.73					6 433			
	
18.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	16.11	9.14	898	373	3	
				5 145.09			205.80		2.54	1		523		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	265			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	194			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 357			
	
19.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	16.11	9.14	341	155	1	
				8 231.09			164.62		1.12	1		184		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					532			
	
20.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	16.11	9.14	362	155	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					553			
	
21.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.2	1 357.93	327.73	1.01	271.59	65.55	0.20	16.11	9.16	1 900	1 056	2	
				1 029.19			205.84		4.09	1		842		
	Накладные расходы		83%			54.41				71%	750			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.61				52%	549			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.60					3 199			
	
	Перенавеска кабеля	
	
22.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.76	80.15	79.82	0.33	60.91	60.66	0.25	16.11	9.24	980	977	2	
					0.13			0.10	1	18.69			2	
	Накладные расходы		85%			51.65				72%	705			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.49				52%	509			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.05					2 194			
	
23.	Ц08-02-390-02; 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Дополнения и изменения № 1, приказ № 42-ОД от 10.08.2012.) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.76	292.68	185.56	42.71	222.44	141.03	32.46	17.1	3.18	2 698	2 412	103	
				64.41	0.13		48.95	0.10	3.74	17.36		183	2	
	Накладные расходы		95%			134.07				81%	1 955			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			91.73				52%	1 255			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.25					5 909			
	
24.	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, м	76									5 568			
									73.26			5 568		
	
25.	Ц08-02-399-02; 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Дополнения и изменения № 2, приказ № 418/ГС от 07.11.2013.) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.76	141.84	46.91	8.04	107.80	35.65	6.11	17.11	7.84	1 108	610	48	
				86.89	0.45		66.04	0.34	6.81	17.36		450	6	
	Накладные расходы		95%			34.19				81%	499			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.39				52%	320			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.38					1 927			
	
	Козырьки над входами	
	
26.	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	0.06	1 356.48	707.82	70.71	81.39	42.47	4.24	16.11	4.94	881	684	21	
				577.95	7.64		34.68	0.46	5.08	16.11		176	7	
	Накладные расходы		83%			35.63				71%	491			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.90				52%	359			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.93					1 731			
	
27.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.036	11 907.97	1 173.45	33.16	428.69	42.24	1.19	16.11	9.53	1 736	681	11	
				10 701.36	3.78		385.25	0.14	2.71	16.09		1 044	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			45.77				92%	628			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.31				44%	301			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					497.77					2 665			
	
28.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.065	256.78	96.86	31.65	16.69	6.30	2.06	16.11	6.39	153	101	13	
				128.27	2.08		8.34	0.13	4.58	16.1		38	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			6.94				92%	95			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.54				44%	45			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.17					293			
	
29.	101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	7.54	30.20			227.71					914			
				30.20			227.71		121.27			914		
	Объем: (0.065)*116													
	
30.	ТЕР 12-01-004-05 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	0.075	4 664.36	584.81	128.31	349.83	43.86	9.62	16.12	8	1 652	707	77	
				3 951.24	12.65		296.34	0.95	2.93	16.09		868	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			48.39				92%	664			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.65				44%	318			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					422.87					2 634			
	
31.	101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	7.0875	45.18			320.21					834			
				45.18			320.21		117.71			834		
	Объем: (0.075)*189/2													
	
32.	101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	7.0875	30.20			214.04					860			
				30.20			214.04		121.27			860		
	Объем: (0.075)*189/2													
	
	Цоколь	
	
33.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.4688	172.22	172.22		80.74	80.74		16.11	1	1 301	1 301		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			64.59				68%	885			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			40.37				40%	520			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					185.70					2 706			
	
34.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.156	19 716.98	3 507.27	113.70	3 075.85	547.13	17.74	16.11	6.69	18 600	8 814	119	
				16 096.01	15.10		2 510.98	2.36	3.85	16.09		9 667	38	
	Накладные расходы		86%			472.56				73%	6 462			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			384.64				56%	4 957			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 933.05					30 019			
	
35.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.4688	80.30	76.91	1.68	37.64	36.06	0.79	16.11	9.18	590	581	7	
				1.71	0.16		0.80	0.08	2.64	18.69		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			34.33				80%	466			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.99				37%	215			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.96					1 271			
	
36.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.0944	15.82			96.41					316			
				15.82			96.41		51.87			316		
	Объем: (0.4688)*0.013*1000													
	
37.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4688	2 074.12	832.23	83.91	972.35	390.15	39.34	16.11	9.97	8 599	6 285	392	
				1 157.98	39.06		542.86	18.31	3.54	14.27		1 922	261	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			388.04				80%	5 237			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			191.98				37%	2 422			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 552.36					16 258			
	
38.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.4688	689.65	675.65	13.36	323.31	316.74	6.26	16.11	9.09	5 161	5 103	57	
				0.64			0.30		5.66	1		2		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			250.22				67%	3 419			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			158.37				40%	2 041			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					731.90					10 621			
	
39.	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	51.568	12.74			656.98					1 316			
				12.74			656.98		25.52			1 316		
	Объем: 0.4688*110													
	
40.	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	117.2	9.39			1 100.51					1 873			
				9.39			1 100.51		15.98			1 873		
	Объем: 46.88*2.5													
	
41.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.4688	6 763.95	788.77	62.59	3 170.94	369.78	29.34	16.11	8.32	16 069	5 957	244	
				5 912.59			2 771.82		3.56	1		9 868		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			351.29				80%	4 766			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			173.80				37%	2 204			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 696.03					23 039			
	
42.	ТЕР 15-04-013-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.4688	969.34	152.40	15.75	454.43	71.44	7.38	16.11	9.04	3 250	1 151	67	
				801.19			375.60		5.41	1		2 032		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			67.87				80%	921			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.58				37%	426			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					555.87					4 597			
	
	Ремонт крылец	
	
43.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.07	2 526.51	1 124.28	139.64	176.86	78.70	9.77	16.11	4.9	1 766	1 268	48	
				1 262.59	15.51		88.38	1.09	5.09	16.1		450	17	
	Накладные расходы		80%			63.83				68%	874			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			54.26				54%	694			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.95					3 334			
	
	Отмостка	
	
44.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	6.24	363.53	86.00	277.53	2 268.43	536.64	1 731.79	16.11	4.18	15 884	8 645	7 239	
					25.40			158.50	1	16.1			2 552	
	Объем: 78*0.8*0.1													
	Накладные расходы		99%			688.19				84%	9 405			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			417.08				48%	5 375			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 373.70					30 664			
	
45.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1248	1 466.39	1 466.39		183.01	183.01		16.11	1	2 948	2 948		
									1	1				
	Объем: 78*0.2*0.8													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			131.77				61%	1 798			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			69.54				31%	914			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.32					5 660			
	
46.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.234	3 001.78	246.00	111.59	702.42	57.56	26.11	16.12	4.34	3 040	928	113	
				2 644.20			618.74		3.23	1		1 999		
	Объем: 78*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			63.32				93%	863			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			39.14				54%	501			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.88					4 404			
	
47.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.24	203.51	35.93	41.45	1 269.88	224.18	258.65	16.12	4.78	8 502	3 614	1 236	
				126.13	4.21		787.05	26.29	4.64	16.11		3 652	423	
	Объем: 78*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			278.02				94%	3 795			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			160.30				51%	2 059			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 708.20					14 356			
	
48.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.24	452.40	40.32	76.78	2 823.00	251.59	479.08	16.11	4.6	15 484	4 053	2 204	
				335.31	7.73		2 092.33	48.20	4.41	16.1		9 227	776	
	Объем: 78*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			332.77				94%	4 539			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			191.87				51%	2 463			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 347.63					22 486			
	
49.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.24	730.22	37.46	0.38	4 556.58	233.72	2.34	16.11	5.8	22 919	3 765	14	
				692.39			4 320.51		4.43	1		19 140		
	Объем: 78*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			259.43				94%	3 539			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			149.58				51%	1 920			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 965.59					28 378			
	
50.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	39.277	48.13	4.41	36.66	1 890.25	173.21	1 439.89	16.1	7.59	18 180	2 789	10 929	
									1	1				
	Объем: 8.011+742*0.015*1.8+6.24*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			173.21				100%	2 789			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			103.93				60%	1 673			
	
51.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	39.277	16.40		16.40	644.14		644.14	1	7.87	5 069		5 069	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	160 631.05	29 207.87	9 317.89			936 721	470 752	53 818	
			121 828.07	658.79				407 687	9 946	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	391.15	237.34	38.82			10 354	3 999	153	
			114.99	0.54				6 201	10	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						5 568			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 22; %=81 - по стр. 23, 25)	219.91					3 159			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22, 23, 25)	154.62					2 085			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	765.68					15 598			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	157 705.51	28 797.32	7 195.04			903 118	463 964	37 667	
			121 713.08	658.25				401 486	9 936	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	31 958.70					61 588			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 46; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 44; %=73 - по стр. 5, 6, 34; %=80 - по стр. 7, 9, 13, 14, 35, 37, 41, 42; %=67 - по стр. 10, 38; %=71 - по стр. 15-21, 26; %=92 - по стр. 27, 28, 30; %=68 - по стр. 33, 43; %=61 - по стр. 45; %=94 - по стр. 47-49)	27 530.17					374 236			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 43, 46; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 33, 38; %=48 - по стр. 4, 44; %=56 - по стр. 5, 6, 34; %=37 - по стр. 7, 9, 13, 14, 35, 37, 41, 42; %=52 - по стр. 15-21, 26; %=44 - по стр. 27, 28, 30; %=31 - по стр. 45; %=51 - по стр. 47-49)	15 599.15					199 136			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	200 834.83					1 476 490			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 534.39	173.21	2 084.03			23 249	2 789	15 998	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50)	173.21					2 789			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50)	103.93					1 673			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 534.39					23 249			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	204 134.90					1 515 337			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 368.49					32 428			
	ИТОГО	208 503.39					1 547 765			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 170.07					30 955			
	ИТОГО	212 673.46					1 578 720			
	НДС 18%	38 281.22					284 170			
	ВСЕГО С НДС	250 954.68					1 862 890			
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	
	Проемы (подвальные окна, дверной блок)	
	
52.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.108	1 734.68	1 482.28	252.40	187.35	160.09	27.26	16.12	9.34	2 835	2 581	255	
					100.00			10.80	1	18.81			203	
	Накладные расходы		99%			169.18				84%	2 339			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			102.53				48%	1 336			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					459.07					6 510			
	
53.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.108	21 223.62	2 306.00	742.65	2 292.15	249.05	80.21	16.11	7.17	10 044	4 012	575	
				18 174.97	28.43		1 962.90	3.07	2.78	18.81		5 457	58	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			267.25				90%	3 663			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			136.14				43%	1 750			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 695.54					15 457			
	
54.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	10.8	2 460.30			26 571.24					45 449			
				2 460.30			26 571.24		4 208.2			45 449		
	
55.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций	0.135	839.68	528.60	183.00	113.36	71.36	24.71	16.11	8.11	1 413	1 150	200	
				128.08	2.26		17.29	0.31	3.63	16.11		63	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			58.05				69%	797			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			51.60				58%	670			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.02					2 880			
	
56.	201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.135	16 244.00			2 192.94					11 983			
				16 244.00			2 192.94		88 764.7			11 983		
	
57.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0171	1 143.95	891.55	252.40	19.56	15.25	4.32	16.12	9.34	286	246	40	
					100.00			1.71	1	18.81			32	
	Накладные расходы		99%			16.79				84%	234			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.18				48%	133			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.53					653			
	
58.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.71	91.08	29.04	27.29	155.74	49.65	46.66	16.11	8.1	1 411	800	378	
				34.75			59.42		3.92	1		233		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			40.22				69%	552			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			35.75				58%	464			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.70					2 427			
	
59.	203-8121 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.	1	2 888.30			2 888.30					10 041			
				2 888.30			2 888.30		10 041.34			10 041		
	
	Спуск в подвал	
	
60.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	1.67	218.68	77.46	141.22	365.20	129.36	235.84	16.11	4.18	3 070	2 084	986	
					12.93			21.59	1	16.09			347	
	Накладные расходы		99%			149.44				84%	2 042			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			90.57				48%	1 167			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					605.21					6 279			
	
61.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.0167	133 600.95	5 010.70	3 790.41	2 231.14	83.68	63.30	16.11	9.68	10 026	1 348	613	
				124 799.84	588.90		2 084.16	9.83	3.87	16.09		8 066	158	
	Накладные расходы		86%			80.42				73%	1 099			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			65.46				56%	843			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 377.02					11 969			
	
62.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.154	2 074.12	832.23	83.91	319.42	128.16	12.92	16.11	9.97	2 825	2 065	129	
				1 157.98	39.06		178.33	6.02	3.54	14.27		631	86	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			127.47				80%	1 721			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			63.06				37%	796			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					509.96					5 342			
	
63.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.05	1 679.51	942.47	24.65	83.98	47.12	1.23	16.12	9.21	934	760	11	
				712.39	3.75		35.62	0.19	4.57	18.79		163	4	
	Накладные расходы		76%			35.96				65%	497			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.39				48%	367			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.32					1 797			
	
64.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.225	363.53	86.00	277.53	81.79	19.35	62.44	16.11	4.18	573	312	261	
					25.40			5.72	1	16.1			92	
	Накладные расходы		99%			24.82				84%	339			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.04				48%	194			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.65					1 106			
	
65.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0033	1 466.39	1 466.39		4.84	4.84		16.11	1	78	78		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			3.48				61%	48			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1.84				31%	24			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.16					150			
	
66.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.14	3 001.78	246.00	111.59	420.25	34.44	15.62	16.12	4.34	1 819	555	68	
				2 644.20			370.19		3.23	1		1 196		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			37.88				93%	516			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			23.42				54%	300			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.55					2 635			
	
67.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.225	203.51	35.93	41.45	45.79	8.08	9.33	16.12	4.78	307	130	45	
				126.13	4.21		28.38	0.95	4.64	16.11		132	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			10.02				94%	136			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.78				51%	74			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.59					517			
	
68.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.225	452.40	40.32	76.78	101.79	9.07	17.27	16.11	4.6	558	146	79	
				335.31	7.73		75.44	1.74	4.41	16.1		333	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			12.00				94%	164			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.92				51%	89			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.71					810			
	
69.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.225	730.22	37.46	0.38	164.30	8.43	0.08	16.11	5.8	826	136		
				692.39			155.79		4.43	1		690		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			9.36				94%	128			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.40				51%	69			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.05					1 023			
	
70.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.847	48.13	4.41	36.66	137.03	12.56	104.37	16.1	7.59	1 317	202	792	
									1	1				
	Объем: 0.1036+(0.225)*1.8+1.67*1.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			12.56				100%	202			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			7.54				60%	121			
	
71.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.847	16.40		16.40	46.69		46.69	1	7.87	367		367	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	38 422.86	1 030.49	752.25			106 162	16 605	4 799	
			36 620.00	61.93				84 437	1 028	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	35 777.10	896.92	529.82			89 671	14 453	3 062	
			34 350.35	61.62				72 158	1 023	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 459.54					55 490			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 52, 57, 60, 64; %=90 - по стр. 53; %=73 - по стр. 61; %=80 - по стр. 62; %=65 - по стр. 63; %=61 - по стр. 65; %=93 - по стр. 66; %=94 - по стр. 67-69)	944.07					12 925			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 52, 57, 60, 63, 64; %=43 - по стр. 53; %=56 - по стр. 61; %=37 - по стр. 62; %=31 - по стр. 65; %=54 - по стр. 66; %=51 - по стр. 67-69)	554.73					7 143			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	37 275.90					109 739			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 462.04	121.01	71.37			14 807	1 950	578	
			2 269.65	0.31				12 279	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 55, 58)	98.27					1 349			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 55, 58)	87.35					1 134			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 647.66					17 290			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	183.72	12.56	151.06			1 684	202	1 159	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 70)	12.56					202			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 70)	7.54					121			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	183.72					1 684			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	40 107.28					128 713			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	858.30					2 754			
	ИТОГО	40 965.58					131 467			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	819.31					2 629			
	ИТОГО	41 784.89					134 096			
	НДС 18%	7 521.28					24 137			
	ВСЕГО С НДС	49 306.17					158 233			
	
	Раздел 3.  КРЫША	
	
72.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.183	8 572.20	5 513.35	252.31	1 568.71	1 008.94	46.17	16.11	7.76	18 934	16 254	358	
				2 806.54	60.12		513.60	11.00	4.52	17.91		2 321	197	
	Накладные расходы		78%			795.55				66%	10 858			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			642.56				50%	8 226			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 006.83					38 017			
	
73.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.769	3 086.00			2 373.13					10 337			
				3 086.00			2 373.13		13 441.57			10 337		
	Объем: 0.183*4200													
	
74.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 3-х каналов, 100 м труб	0.144	9 286.88	6 088.30	189.36	1 337.31	876.72	27.27	16.11	7.75	16 294	14 124	211	
				3 009.22	45.08		433.33	6.49	4.52	17.9		1 959	116	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			688.90				66%	9 398			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			556.42				50%	7 120			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 582.64					32 812			
	
75.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.634	3 086.00			1 956.52					8 522			
				3 086.00			1 956.52		13 441.57			8 522		
	Объем: 0.144*2200*2													
	
76.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 12-ти каналов, 100 м труб	0.039	51 077.84	33 485.65	1 041.48	1 992.04	1 305.94	40.62	16.11	7.75	24 271	21 039	315	
				16 550.71	247.94		645.48	9.67	4.52	17.9		2 918	173	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			1 026.18				66%	14 000			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			828.83				50%	10 606			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 847.05					48 877			
	
77.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.944	3 086.00			2 913.18					12 689			
				3 086.00			2 913.18		13 441.57			12 689		
	Объем: 0.039*2200*11													
	
78.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.85	2 412.79	1 295.60	2.05	2 050.87	1 101.26	1.74	16.11	6.41	21 108	17 741	11	
				1 115.14			947.87		3.54	1		3 355		
	Накладные расходы		79%			870.00				67%	11 886			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			550.63				40%	7 096			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 471.50					40 091			
	
79.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска труб, с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.85	2 512.50	159.37	15.75	2 135.62	135.46	13.39	16.11	9.04	8 562	2 182	121	
				2 337.38			1 986.77		3.15	1		6 258		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			128.69				80%	1 746			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			63.67				37%	807			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 327.97					11 115			
	
80.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовков, 1 м3	1.45	1 507.44	278.21	47.43	2 185.79	403.40	68.77	16.11	6.66	14 565	6 499	458	
				1 181.80	1.96		1 713.61	2.84	4.44	16.12		7 608	46	
	Накладные расходы		99%			402.18				84%	5 498			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			243.74				48%	3 142			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 831.71					23 204			
	
81.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.2232	11 907.97	1 173.45	33.16	2 657.86	261.91	7.40	16.11	9.53	10 763	4 219	71	
				10 701.36	3.78		2 388.54	0.84	2.71	16.09		6 473	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			283.77				92%	3 894			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			144.51				44%	1 863			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 086.14					16 520			
	
82.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	3.925	164.91	119.07	45.84	647.27	467.35	179.92	16.11	6.86	8 763	7 529	1 234	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			462.68				84%	6 324			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			280.41				48%	3 614			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 390.36					18 701			
	
83.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	3.925	172.51	127.80	44.71	677.10	501.62	175.49	16.11	9.68	9 780	8 081	1 699	
					6.95			27.28	1	16.08			439	
	Накладные расходы		83%			438.99				71%	6 049			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			343.79				52%	4 430			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 459.87					20 260			
	
84.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.46	9 291.30	1 358.31	34.61	13 565.30	1 983.13	50.53	16.11	8.96	66 765	31 948	453	
				7 898.38			11 531.63		2.98	1		34 364		
	Накладные расходы		83%			1 646.00				71%	22 683			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 289.03				52%	16 613			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 500.33					106 061			
	
85.	509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	1.4162												
									2.98					
	Объем: (1.46)*0.97													
	
86.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.15	4 519.16	360.82	36.65	677.87	54.12	5.50	16.11	9.04	3 042	872	50	
				4 121.69			618.25		3.43	1		2 121		
	Накладные расходы		83%			44.92				71%	619			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.18				52%	453			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.97					4 115			
	
87.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.08	6 775.72	1 449.90	67.19	542.06	115.99	5.38	16.11	9	3 621	1 869	48	
				5 258.63			420.69		4.05	1		1 704		
	Накладные расходы		83%			96.27				71%	1 327			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.39				52%	972			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.73					5 920			
	
88.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.925	286.73	122.64	1.26	1 125.41	481.35	4.96	16.11	9.16	9 883	7 754	45	
				162.83			639.11		3.26	1		2 083		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			447.66				79%	6 126			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			308.06				51%	3 955			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 881.13					19 963			
	
89.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	490.625	15.27			7 491.84					24 610			
				15.27			7 491.84		50.16			24 610		
	Объем: 3.925*125													
	
90.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 м2	0.0064	1 734.68	1 482.28	252.40	11.10	9.49	1.62	16.12	9.34	168	153	15	
					100.00			0.64	1	18.81			12	
	Объем: 0.8*0.8													
	Накладные расходы		99%			10.03				84%	139			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.08				48%	79			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.21					386			
	
91.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0064	21 223.62	2 306.00	742.65	135.83	14.76	4.75	16.11	7.17	595	238	34	
				18 174.97	28.43		116.32	0.18	2.78	18.81		323	3	
	Объем: 0.8*0.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			15.84				90%	217			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.07				43%	104			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.73					916			
	
92.	СЦена поставщика. 
Окно-люк 0,8*0,8, м2	0.64	3 276.00			2 096.64			1	1	8 953			
				3 276.00			2 096.64		4.27	1		8 953		
	Объем: 0.8*0.8													
	Поправки: М: =13850*1.01/4.27	
	
93.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7.3	221.62	101.80	102.69	1 617.79	743.13	749.62	16.11	3.72	15 090	11 972	2 789	
				17.13	1.45		125.05	10.59	2.64	16.18		330	171	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			678.35				77%	9 350			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			452.23				48%	5 829			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 748.37					30 269			
	
94.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	151.11	36.04			5 446.00					28 499			
				36.04			5 446.00		188.6			28 499		
	Объем: (7.3)*20.7													
	
95.	ТЕР 12-01-026-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при простой кровле, 100 м2 кровли	3.925	21 345.93	475.92	243.69	83 782.79	1 867.97	956.47	16.11	3.77	224 761	30 093	3 606	
				20 626.33	2.45		80 958.35	9.62	2.36	16.12		191 062	155	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 027.80				92%	27 828			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 032.67				44%	13 309			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86 843.26					265 898			
	
96.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.084	775.58	765.14	10.44	65.15	64.27	0.88	16.12	9.34	1 044	1 036	8	
					4.13			0.35	1	18.83			7	
	Накладные расходы		74%			47.82				63%	657			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			32.31				40%	417			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.28					2 118			
	
97.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.084	12 833.31	745.23	9.03	1 078.00	62.60	0.76	16.12	8.58	2 669	1 009	7	
				12 079.05	0.95		1 014.64	0.08	1.63	15.99		1 654	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			72.08				98%	990			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			44.50				56%	566			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 194.58					4 224			
	
98.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		16.12	1	4 904	2 354		
				75.90			910.80		2.8	1		2 550		
	Накладные расходы		103%			150.42				88%	2 072			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.62				48%	1 130			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.89					8 105			
	
99.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.3375	75.57	75.35	0.22	25.50	25.43	0.07	16.11	6.5	410	410		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.11				71%	291			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.53				52%	213			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.14					914			
	
100.	ТЕР 12-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	0.3375	24 362.23	882.04	409.00	8 222.25	297.69	138.04	16.11	8.7	29 278	4 796	1 201	
				23 071.19	39.83		7 786.53	13.44	2.99	16.09		23 282	216	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			336.02				92%	4 611			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			171.12				44%	2 205			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 729.39					36 094			
	
101.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	23.444	48.13	4.41	36.66	1 128.27	103.39	859.46	16.1	7.59	10 852	1 665	6 523	
									1	1				
	Объем: 15.8+5.495+392.5*5.4/1000+58.875*0.5/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			103.39				100%	1 665			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			62.03				60%	999			
	
102.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	23.444	16.40		16.40	384.48		384.48	1	7.87	3 026		3 026	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	150 948.52	12 031.96	3 723.29			602 758	193 837	22 283	
			135 027.88	93.02				383 975	1 550	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	147 235.78	11 655.66	2 477.71			580 263	187 773	12 719	
			133 102.44	92.59				379 771	1 542	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	22 277.31					93 610			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 72, 74, 76; %=67 - по стр. 78; %=80 - по стр. 79; %=84 - по стр. 80, 82, 90; %=92 - по стр. 81, 95, 100; %=71 - по стр. 83, 84, 86, 87, 99; %=79 - по стр. 88; %=90 - по стр. 91; %=77 - по стр. 93)	10 420.91					142 845			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 72, 74, 76; %=40 - по стр. 78; %=37 - по стр. 79; %=48 - по стр. 80, 82, 90, 93; %=44 - по стр. 81, 95, 100; %=52 - по стр. 83, 84, 86, 87, 99; %=51 - по стр. 88; %=43 - по стр. 91)	7 048.94					90 636			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	164 705.63					813 744			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 199.99	272.91	1.64			8 617	4 399	15	
			1 925.44	0.43				4 204	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 96; %=98 - по стр. 97; %=88 - по стр. 98)	270.32					3 718			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 96; %=56 - по стр. 97; %=48 - по стр. 98)	164.44					2 113			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 634.75					14 448			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 512.75	103.39	1 243.94			13 878	1 665	9 549	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 101)	103.39					1 665			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 101)	62.03					999			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 512.75					13 878			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	168 853.13					842 070			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 613.46					18 020			
	ИТОГО	172 466.59					860 090			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 449.33					17 202			
	ИТОГО	175 915.92					877 292			
	НДС 18%	31 664.87					157 913			
	ВСЕГО С НДС	207 580.79					1 035 205			
	
	Раздел 4.  ВОДОПРОВОД	
	
103.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.06	391.23	305.70	8.28	23.47	18.34	0.50	16.11	5.3	313	295	3	
				77.25	1.29		4.64	0.08	3.24	18.84		15	1	
	Накладные расходы		74%			13.63				63%	186			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.21				40%	118			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.31					618			
	
104.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.06	3 534.19	2 172.41	1 280.52	212.05	130.34	76.83	16.12	6.37	2 609	2 101	489	
				81.26	185.73		4.88	11.14	3.87	16.09		19	179	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			162.70				98%	2 234			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			100.45				56%	1 277			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					475.20					6 120			
	
105.	507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	5.574	19.03			106.07					143			
				19.03			106.07		25.63			143		
	Объем: (0.06)*92.9													
	
106.	301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	6	3.74			22.44					86			
				3.74			22.44		14.25			86		
	
107.	СЦена поставщика. 
Переход металл-пластик диам.25 мм, шт	12	16.32			195.82			1	1	836			
				16.32			195.82		4.27	1		836		
	Поправки: М: =67*1.04/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	559.85	148.68	77.33			3 987	2 396	492	
			333.85	11.22				1 099	180	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	106.07					143			
			106.07					143		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	106.07					143			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	106.07					143			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	453.78	148.68	77.33			3 844	2 396	492	
			227.78	11.22				956	180	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 103; %=98 - по стр. 104)	176.33					2 421			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 103; %=56 - по стр. 104)	109.66					1 395			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	739.77					7 660			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	845.84					7 803			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	18.10					167			
	ИТОГО	863.94					7 970			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	17.28					159			
	ИТОГО	881.22					8 129			
	НДС 18%	158.62					1 463			
	ВСЕГО С НДС	1 039.84					9 592			
	
	Раздел 5.  КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
108.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	775.58	765.14	10.44	93.07	91.82	1.25	16.12	9.34	1 492	1 480	12	
					4.13			0.50	1	18.83			9	
	Накладные расходы		74%			68.32				63%	938			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.16				40%	596			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.55					3 026			
	
109.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.12	12 984.16	894.28	10.83	1 558.10	107.31	1.30	16.12	8.58	4 104	1 730	11	
				12 079.05	1.14		1 449.49	0.14	1.63	15.99		2 363	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			123.57				98%	1 697			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			76.29				56%	970			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 757.96					6 771			
	
110.	СЦена поставщика. 
Переход чугун-пластик диам.110 мм, шт	24	36.53			876.81			1	1	3 744			
				36.53			876.81		4.27	1		3 744		
	Поправки: М: =150*1.04/4.27	
	
111.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.174	48.13	4.41	36.66	8.38	0.77	6.38	16.1	7.59	80	12	48	
									1	1				
	Объем: 0.0132+0.1608													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			0.77				100%	12			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.46				60%	7			
	
112.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.174	16.40		16.40	2.85		2.85	1	7.87	22		22	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	2 539.21	199.90	11.78			9 442	3 222	93	
			2 326.30	0.64				6 107	11	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 527.98	199.13	2.55			9 340	3 210	23	
			2 326.30	0.64				6 107	11	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 108; %=98 - по стр. 109)	191.88					2 635			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 108; %=56 - по стр. 109)	122.45					1 566			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 842.31					13 541			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11.23	0.77	9.23			102	12	70	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 111)	0.77					12			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 111)	0.46					7			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11.23					102			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	2 853.54					13 643			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	61.07					292			
	ИТОГО	2 914.61					13 935			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	58.29					279			
	ИТОГО	2 972.90					14 214			
	НДС 18%	535.12					2 559			
	ВСЕГО С НДС	3 508.02					16 773			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	353 101.49	42 618.90	13 882.54			1 659 070	686 812	81 485	
			296 136.10	825.60				883 305	12 715	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	497.22	237.34	38.82			10 497	3 999	153	
			221.06	0.54				6 344	10	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	106.07					5 711			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 22; %=81 - по стр. 23, 25)	219.91					3 159			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22, 23, 25)	154.62					2 085			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	871.75					15 741			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	340 718.39	41 349.90	10 202.57			1 573 052	666 190	53 448	
			289 165.87	812.46				853 415	12 501	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	83 695.55					210 688			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 46, 66; %=66 - по стр. 2, 3, 72, 74, 76; %=84 - по стр. 4, 44, 52, 57, 60, 64, 80, 82, 90; %=73 - по стр. 5, 6, 34, 61; %=80 - по стр. 7, 9, 13, 14, 35, 37, 41, 42, 62, 79; %=67 - по стр. 10, 38, 78; %=71 - по стр. 15-21, 26, 83, 84, 86, 87, 99; %=92 - по стр. 27, 28, 30, 81, 95, 100; %=68 - по стр. 33, 43; %=61 - по стр. 45, 65; %=94 - по стр. 47-49, 67-69; %=90 - по стр. 53, 91; %=65 - по стр. 63; %=79 - по стр. 88; %=77 - по стр. 93)	38 895.15					530 006			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 43, 46, 66; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 33, 38, 78; %=48 - по стр. 4, 44, 52, 57, 60, 63, 64, 80, 82, 90, 93; %=56 - по стр. 5, 6, 34, 61; %=37 - по стр. 7, 9, 13, 14, 35, 37, 41, 42, 62, 79; %=52 - по стр. 15-21, 26, 83, 84, 86, 87, 99; %=44 - по стр. 27, 28, 30, 81, 95, 100; %=31 - по стр. 45, 65; %=51 - по стр. 47-49, 67-69, 88; %=43 - по стр. 53, 91; %=50 - по стр. 72, 74, 76)	23 202.82					296 915			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	402 816.36					2 399 973			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 462.04	121.01	71.37			14 807	1 950	578	
			2 269.65	0.31				12 279	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 55, 58)	98.27					1 349			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 55, 58)	87.35					1 134			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 647.66					17 290			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 181.75	620.72	81.52			21 801	10 005	530	
			4 479.52	12.29				11 267	199	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 96, 103, 108; %=98 - по стр. 97, 104, 109; %=88 - по стр. 98)	638.53					8 774			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 96, 103, 108; %=56 - по стр. 97, 104, 109; %=48 - по стр. 98)	396.55					5 074			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 216.83					35 649			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 242.09	289.93	3 488.26			38 913	4 668	26 776	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50, 70, 101, 111)	289.93					4 668			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 70, 101, 111)	173.96					2 800			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 242.09					38 913			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	416 794.69					2 507 566			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 919.41					53 662			
	ИТОГО	425 714.10					2 561 228			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 514.28					51 225			
	ИТОГО	434 228.38					2 612 453			
	НДС 18%	78 161.11					470 242			
	ВСЕГО С НДС	512 389.49					3 082 695			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)