«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 594 486	руб.	Смета на сумму:	1 594 486	руб.	
		
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УК  Управдом»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.А. Тишковец /	

«__10__»________04________ 2017 г.	
«__10__»________04________ 2017 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы водоотведения, электроснабжения, холодного водоснабжения, подвала, лестниц МКД по ул. Товарной, д. 6-8 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	1 594.486	тыс. руб.	
монтажных работ:	125.305	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.723	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	421.734	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	Стены	
	
1.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	2.73	188.95	188.95		515.83	515.83		16.9	1	8 718	8 718		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			510.67				84%	7 323			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			309.50				48%	4 185			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 336.00					20 226			
	
2.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	7	1 615.27	301.17	30.24	11 306.89	2 108.19	211.68	16.9	8.11	77 877	35 628	1 717	
				1 283.86	6.48		8 987.02	45.36	4.51	16.92		40 531	767	
	Накладные расходы		86%			1 852.05				73%	26 568			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 507.49				56%	20 381			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 666.43					124 827			
	
3.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	5.47	57.10	31.22		312.34	170.77		16.9	1	3 713	2 886		
				25.88			141.56		5.84	1		827		
	Накладные расходы		80%			136.62				68%	1 962			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			85.39				40%	1 154			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					534.34					6 830			
	
4.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.1	6 374.88	3 642.90	37.83	637.49	364.29	3.78	16.9	9.43	7 089	6 157	36	
				2 694.15	17.49		269.42	1.75	3.33	16.91		897	30	
	Накладные расходы		79%			289.17				67%	4 145			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			183.02				40%	2 475			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 109.68					13 709			
	
5.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	5.47	689.00	675.65	13.36	3 768.83	3 695.81	73.08	16.9	9.95	63 186	62 459	727	
				-0.01			-0.05		6.16	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ];  ТССЦ 411-0001:[ М-(0.65=3.60*0.18) ]	
	Накладные расходы		79%			2 919.69				67%	41 848			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 847.91				40%	24 984			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 536.42					130 017			
	
6.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	601.7	11.15			6 708.96					33 629			
				11.15			6 708.96		55.89			33 629		
	Объем: 5.47*110													
	
7.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2  Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.47	2 036.55	871.32	144.34	11 139.91	4 766.12	789.52	16.9	12.53	110 488	80 547	9 893	
				1 020.89	76.33		5 584.27	417.54	3.59	16.9		20 048	7 056	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4 924.48				80%	70 082			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 436.32				37%	32 413			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 500.71					212 984			
	
8.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.47	193.63	106.22	2.82	1 059.18	581.05	15.43	16.9	9.93	12 407	9 820	153	
				84.59	0.18		462.71	0.98	5.26	17		2 434	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			552.93				80%	7 870			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			273.55				37%	3 640			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 885.66					23 916			
	
	Потолки	
	
9.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	50	9.78	9.78		489.00	489.00		16.9	1	8 264	8 264		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			396.09				69%	5 702			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			293.40				48%	3 967			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 178.49					17 933			
	
10.	ТЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	50	1.39	1.09	0.30	69.60	54.60	15.00	16.9	5.96	1 012	923	89	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			44.23				69%	637			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			32.76				48%	443			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.59					2 092			
	
11.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	360.95	72.00	12.49	180.48	36.00	6.25	16.9	3.53	1 129	608	22	
				276.46	0.13		138.23	0.07	3.61	17.27		499	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			29.22				69%	420			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.64				48%	292			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.34					1 842			
	
12.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.8	57.10	31.22		102.78	56.20		16.9	1	1 222	950		
				25.88			46.58		5.84	1		272		
	Накладные расходы		80%			44.96				68%	646			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.10				40%	380			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.84					2 248			
	
13.	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	1.8	102.56	99.24	1.61	184.60	178.63	2.89	16.9	9.85	3 057	3 019	29	
				1.71	0.18		3.08	0.32	3.01	17		9	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			170.00				80%	2 420			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			84.11				37%	1 119			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.71					6 596			
	
14.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	23.4	15.82			370.19					1 302			
				15.82			370.19		55.63			1 302		
	Объем: (1.8)*0.013*1000													
	
15.	ТЕР 15-02-015-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8	1 835.90	794.94	113.87	3 304.62	1 430.89	204.96	16.9	12.86	33 860	24 182	2 636	
				927.09	61.08		1 668.76	109.94	4.22	16.89		7 042	1 857	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 463.79				80%	20 831			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			724.19				37%	9 634			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 492.60					64 326			
	
16.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8	193.63	106.22	2.82	348.54	191.20	5.08	16.9	9.93	4 083	3 231	50	
				84.59	0.18		152.26	0.32	5.26	17		801	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			181.94				80%	2 590			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			90.01				37%	1 198			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					620.50					7 870			
	
	Полы	
	
17.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Заделка выбоин в полах  площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.18	2 526.51	1 124.28	139.64	454.77	202.37	25.14	16.9	5.18	4 750	3 420	130	
				1 262.59	15.50		227.27	2.79	5.28	16.9		1 200	47	
	Накладные расходы		80%			164.13				68%	2 358			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			139.51				54%	1 872			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.41					8 980			
	
18.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.36	191.16	142.58	48.58	68.82	51.33	17.49	16.9	8.95	1 024	867	157	
					2.89			1.04	5.24	16.93			18	
	Объем: 2*180/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			49.75				80%	708			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			28.80				44%	389			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.38					2 121			
	
19.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.36	5 486.84			1 975.26					19 097			
				5 486.84			1 975.26		53 046.29			19 097		
	
20.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1.8	1 943.04	403.90	53.20	3 497.48	727.01	95.75	16.9	9.19	25 845	12 287	880	
				1 485.95	22.98		2 674.71	41.36	4.74	16.91		12 678	699	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			852.89				94%	12 207			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			491.76				51%	6 623			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 842.13					44 675			
	
21.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	1.8	2 299.54	29.81	59.69	4 139.16	53.65	107.44	16.9	8.81	20 749	907	947	
				2 210.04	22.82		3 978.07	41.08	4.75	16.89		18 896	694	
	Начисления: Н3= 1.2*6, Н4= 1.2*6, Н5= 1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			105.15				94%	1 505			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			60.63				51%	817			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 304.94					23 070			
	
	Оконные блоки	
	
22.	ТЕР 46-03-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	0.2	389.31	116.97	272.34	77.86	23.39	54.47	16.9	4.99	667	395	272	
					28.52			5.70	1	16.91			96	
	Накладные расходы		99%			28.80				84%	412			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.45				48%	236			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.11					1 315			
	
23.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.04	1 734.68	1 482.28	252.40	69.39	59.29	10.10	16.9	9.43	1 097	1 002	95	
					116.72			4.67	1	16.91			79	
	Накладные расходы		99%			63.32				84%	908			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.38				48%	519			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.09					2 524			
	
24.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.04	21 294.18	2 406.26	712.94	851.77	96.25	28.52	16.9	7.93	3 510	1 627	226	
				18 174.97	31.85		727.00	1.27	2.28	16.91		1 658	22	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			103.37				90%	1 484			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			52.66				43%	709			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 007.80					5 703			
	
25.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	4	3 070.76			12 283.04					30 046			
				3 070.76			12 283.04		7 511.51			30 046		
	
26.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	6.707	48.13	4.41	36.66	322.79	29.58	245.88	16.9	8.51	3 392	500	2 092	
									1	1				
	Объем: 0.81+273*0.012*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			29.58				100%	500			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			17.75				60%	300			
	
27.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	6.707	16.40		16.40	109.99		109.99	1	9.28	1 021		1 021	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	64 349.57	15 881.45	2 022.45			482 234	268 397	21 172	
			46 398.34	674.19				191 866	11 395	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	63 916.79	15 851.87	1 666.58			477 821	267 897	18 059	
			46 398.34	674.19				191 866	11 395	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 337.45					84 074			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 22, 23; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 12, 17; %=67 - по стр. 4, 5; %=80 - по стр. 7, 8, 13, 15, 16, 18; %=69 - по стр. 9-11; %=94 - по стр. 20, 21; %=90 - по стр. 24)	14 883.25					212 627			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9-11, 22, 23; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3-5, 12; %=37 - по стр. 7, 8, 13, 15, 16; %=54 - по стр. 17; %=44 - по стр. 18; %=51 - по стр. 20, 21; %=43 - по стр. 24)	8 746.57					117 429			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	87 546.61					807 877			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	432.78	29.58	355.87			4 413	500	3 113	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 26)	29.58					500			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 26)	17.75					300			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	432.78					4 413			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	87 979.39					812 290			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 882.76					17 383			
	ИТОГО	89 862.15					829 673			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 797.24					16 593			
	ИТОГО	91 659.39					846 266			
	НДС 18%	16 498.69					152 328			
	ВСЕГО С НДС	108 158.08					998 594			
	
	Раздел 2.  ЛЕСТHИЦЫ	
	
28.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.94	6 788.55	2 883.33	60.42	6 381.24	2 710.33	56.79	16.9	9.81	59 373	45 805	557	
				3 844.80	9.20		3 614.11	8.65	3.6	16.9		13 011	146	
	Накладные расходы		76%			2 066.42				65%	29 868			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 631.39				48%	22 056			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 079.05					111 298			
	
29.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.8037	221.93	106.22	98.58	178.37	85.37	79.23	16.9	4.43	1 835	1 443	351	
				17.13	1.39		13.77	1.12	3.01	16.97		41	19	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			77.84				77%	1 126			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			51.89				48%	702			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					308.11					3 663			
	
30.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	16.63659	36.04			599.58					4 403			
				36.04			599.58		264.67			4 403		
	Объем: (0.8037)*20.7													
	
31.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8037	1 637.38	593.63	14.16	1 315.96	477.10	11.38	16.9	9.96	11 883	8 063	113	
				1 029.59	0.36		827.48	0.29	4.48	17		3 707	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			453.52				80%	6 454			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			224.37				37%	2 985			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 993.85					21 323			
	
32.	ТЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля, 100 м плинтуса	1.6	263.05	151.45	55.63	420.89	242.32	89.01	16.9	3.32	4 742	4 095	296	
				55.97			89.55		3.92	1		351		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			196.28				69%	2 826			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			174.47				58%	2 375			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					791.64					9 943			
	
33.	ТССЦ 101-1639 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм, т	0.1792	5 703.70			1 022.10					7 295			
				5 703.70			1 022.10		40 708.66			7 295		
	Объем: 1.12*160/1000													
	
34.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.04	1 679.51	942.47	24.65	67.18	37.70	0.99	16.9	9.78	794	637	10	
				712.39	4.37		28.50	0.17	5.15	16.92		147	3	
	Накладные расходы		76%			28.78				65%	416			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.72				48%	307			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.68					1 517			
	
35.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	20	9.78	9.78		195.60	195.60		16.9	1	3 306	3 306		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			158.44				69%	2 281			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			117.36				48%	1 587			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.40					7 174			
	
36.	ТЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	20	1.39	1.09	0.30	27.84	21.84	6.00	16.9	5.96	405	369	36	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			17.69				69%	255			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.10				48%	177			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.63					837			
	
37.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	360.95	72.00	12.49	72.19	14.40	2.50	16.9	3.53	452	243	9	
				276.46	0.13		55.29	0.03	3.61	17.27		200		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			11.69				69%	168			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.66				48%	117			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.54					736			
	
38.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	1 322.00	801.55	4.04	264.40	160.31	0.81	16.9	9.93	3 007	2 709	8	
				516.40	0.18		103.28	0.04	2.81	17		290	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			152.33				80%	2 168			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			75.36				37%	1 003			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.10					6 178			
	
39.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.14	48.13	4.41	36.66	151.12	13.85	115.11	16.9	8.51	1 588	234	980	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			13.85				100%	234			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			8.31				60%	140			
	
40.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	3.14	16.40		16.40	51.50		51.50	1	9.28	478		478	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	10 747.97	3 958.82	413.32			99 561	66 904	2 838	
			6 353.66	10.30				29 445	174	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 124.46	3 702.65	157.70			92 753	62 575	1 084	
			6 264.11	10.30				29 094	174	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 621.68					11 698			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 28, 34; %=77 - по стр. 29; %=80 - по стр. 31, 38; %=69 - по стр. 35-37)	2 966.71					42 736			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 28, 29, 34-37; %=37 - по стр. 31, 38)	2 144.86					28 934			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 236.03					164 423			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	420.89	242.32	89.01			4 742	4 095	296	
			89.55					351		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 32)	196.28					2 826			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 32)	174.47					2 375			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	791.64					9 943			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	202.62	13.85	166.61			2 066	234	1 458	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)	13.85					234			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39)	8.31					140			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	202.62					2 066			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	16 230.29					176 432			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	347.33					3 776			
	ИТОГО	16 577.62					180 208			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	331.55					3 604			
	ИТОГО	16 909.17					183 812			
	НДС 18%	3 043.65					33 086			
	ВСЕГО С НДС	19 952.82					216 898			
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
41.	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий	0.08	4 394.08	1 116.36	3 277.72	351.53	89.31	262.22	16.9	4.99	2 818	1 509	1 308	
					343.30			27.46	1	16.9			464	
	Накладные расходы		99%			115.60				84%	1 657			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			70.06				48%	947			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					537.19					5 422			
	
42.	ТЕР 46-03-017-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.1	2 044.21	521.66	40.95	204.42	52.17	4.10	16.9	9.96	1 594	882	41	
				1 481.60			148.16		4.53	1		671		
	Накладные расходы		99%			51.65				84%	741			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.30				48%	423			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.37					2 758			
	
43.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.66	775.58	765.14	10.44	511.88	504.99	6.89	16.9	9.42	8 599	8 534	65	
					4.83			3.19	1	16.89			54	
	Накладные расходы		74%			376.05				63%	5 410			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			254.09				40%	3 435			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 142.02					17 445			
	
44.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	622.36	617.14	5.22	37.34	37.03	0.31	16.9	9.42	629	626	3	
					2.41			0.14	1	16.93			2	
	Накладные расходы		74%			27.51				63%	396			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.59				40%	251			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.43					1 276			
	
45.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы, 1 м3	1.25	274.54	75.11	199.43	343.18	93.89	249.29	16.9	4.99	2 831	1 587	1 244	
					20.89			26.11	1	16.9			441	
	Накладные расходы		99%			118.80				84%	1 704			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.00				48%	973			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					533.98					5 508			
	
46.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0875	1 275.12	1 275.12		111.57	111.57		16.9	1	1 886	1 886		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			80.33				61%	1 150			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			42.40				31%	585			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					234.30					3 621			
	
47.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.2	1 275.59	88.43	35.90	255.12	17.69	7.18	16.9	7.93	1 463	299	57	
				1 151.26	3.93		230.25	0.79	4.81	16.91		1 108	13	
	Накладные расходы		117%			21.62				99%	309			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			14.04				61%	190			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.79					1 962			
	
48.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.04	704.46	704.46		28.18	28.18		16.9	1	476	476		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			20.29				61%	290			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.71				31%	148			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.18					914			
	
49.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	4.4	104.66			460.50					2 217			
				104.66			460.50		503.82			2 217		
	Объем: 0.04*110													
	
50.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	2	725.26	32.57	0.30	1 450.52	65.14	0.60	16.9	5.83	7 613	1 101	3	
				692.39			1 384.78		4.7	1		6 508		
	Накладные расходы		111%			72.31				94%	1 035			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			41.69				51%	562			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 564.52					9 209			
	
51.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.66	12 734.30	648.03	7.22	8 404.64	427.70	4.77	16.9	9.96	21 865	7 228	47	
				12 079.05	0.75		7 972.17	0.50	1.83	17		14 589	8	
	Накладные расходы		115%			492.43				98%	7 091			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			304.02				56%	4 052			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 201.09					33 008			
	
52.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.07	6 002.06	675.80	3.12	420.14	47.31	0.22	16.9	9.7	1 480	799	2	
				5 323.14	0.30		372.62	0.02	1.82	17		678		
	Накладные расходы		115%			54.43				98%	783			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			33.60				56%	447			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.17					2 710			
	
53.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	10.22	27.31			279.11					2 222			
				27.31			279.11		217.45			2 222		
	Объем: 14*0.73													
	
54.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	261.75	80.91	1.01	261.75	80.91	1.01	16.9	10.03	2 712	1 367	10	
				179.83			179.83		7.42	1		1 334		
	Накладные расходы		115%			93.05				98%	1 340			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			57.45				56%	766			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.24					4 817			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	13 119.88	1 555.89	536.59			58 405	26 294	2 780	
			11 027.42	58.21				29 327	982	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 205.02	457.95	523.39			20 898	7 740	2 653	
			2 223.69	54.36				10 504	918	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	460.50					2 217			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 41, 42, 45; %=61 - по стр. 46, 48; %=99 - по стр. 47; %=94 - по стр. 50)	480.60					6 886			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 41, 42, 45; %=31 - по стр. 46, 48; %=61 - по стр. 47; %=51 - по стр. 50)	282.20					3 828			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 967.82					31 612			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 914.86	1 097.94	13.20			37 507	18 554	127	
			8 803.73	3.85				18 823	64	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 43, 44; %=98 - по стр. 51, 52, 54)	1 043.47					15 020			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 43, 44; %=56 - по стр. 51, 52, 54)	667.75					8 952			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 626.08					61 479			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	15 593.90					93 091			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	333.71					1 992			
	ИТОГО	15 927.61					95 083			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	318.55					1 902			
	ИТОГО	16 246.16					96 985			
	НДС 18%	2 924.31					17 457			
	ВСЕГО С НДС	19 170.47					114 442			
	Раздел 4.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
55.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.04	619.48	153.07	466.41	24.78	6.12	18.66	16.9	4.99	197	103	93	
					48.85			1.95	1	16.9			33	
	Накладные расходы		99%			7.99				84%	114			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.84				48%	65			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.61					377			
	
56.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	2 167.90	645.39	40.91	21.68	6.45	0.41	16.9	9.96	180	109	4	
				1 481.60			14.82		4.53	1		67		
	Накладные расходы		99%			6.39				84%	92			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.87				48%	52			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.94					324			
	
57.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.075	391.23	305.70	8.28	29.34	22.93	0.62	16.9	5.19	414	387	3	
				77.25	1.51		5.79	0.11	4.04	16.88		23	2	
	Накладные расходы		74%			17.05				63%	245			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.52				40%	156			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.91					815			
	
58.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.22	673.19	525.85	14.21	148.10	115.69	3.13	16.9	5.16	2 090	1 955	16	
				133.13	2.56		29.29	0.56	4.04	16.93		118	10	
	Накладные расходы		74%			86.03				63%	1 238			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			58.13				40%	786			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292.25					4 114			
	
59.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.075	2 210.23	1 537.61	601.10	165.77	115.32	45.08	16.9	6.35	2 261	1 949	286	
				71.52	85.42		5.36	6.41	4.79	16.9		26	108	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			139.99				98%	2 016			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			86.43				56%	1 152			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					392.19					5 429			
	
60.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	7.035	29.31			206.20					463			
				29.31			206.20		65.86			463		
	Объем: (0.075)*93.8													
	
61.	ТССЦ 301-5806 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм, шт.	6	4.88			29.28					152			
				4.88			29.28		25.28			152		
	
62.	ТССЦ 302-0064 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	4	76.97			307.88					2 036			
				76.97			307.88		509.01			2 036		
	
63.	СЦена поставщика. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт	2	17.30			34.60			1	1	171			
				17.30			34.60		4.93	1		171		
	Поправки: М: =82*1.04/4.93	
	
64.	СЦена поставщика. 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт	2	20.04			40.08			1	1	198			
				20.04			40.08		4.93	1		198		
	Поправки: М: =95*1.04/4.93	
	
65.	ТССЦ 507-3311 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	4	20.69			82.76					446			
				20.69			82.76		111.51			446		
	
66.	ТССЦ 507-5009 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	3	2.49			7.47					30			
				2.49			7.47		10.05			30		
	
67.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.22	3 526.30	1 713.53	1 679.05	775.79	376.98	369.39	16.9	6.24	8 806	6 371	2 305	
				133.72	243.58		29.42	53.59	4.41	16.9		130	906	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			495.16				98%	7 131			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			305.70				56%	4 075			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 576.65					20 013			
	
68.	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	20.812	71.43			1 486.60					5 284			
				71.43			1 486.60		253.89			5 284		
	Объем: (0.22)*94.6													
	
69.	ТССЦ 301-5810 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 67-73 мм, шт.	10	8.31			83.10					347			
				8.31			83.10		34.67			347		
	
70.	ТССЦ 302-0067 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, шт.	2	291.80			583.60					3 871			
				291.80			583.60		1 935.47			3 871		
	
71.	ТССЦ 507-5012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	5	11.62			58.10					269			
				11.62			58.10		53.75			269		
	
72.	ТССЦ 507-4305 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	2	22.66			45.32					217			
				22.66			45.32		108.62			217		
	
73.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	2.9	162.60	44.44	31.46	471.54	128.86	91.25	16.9	9.74	4 678	2 178	889	
				86.70			251.43		6.41	1		1 612		
	Объем: 22+7													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			115.97				77%	1 677			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.32				48%	1 045			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					664.83					7 401			
	
74.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	7.7	7.80			60.06					389			
				7.80			60.06		50.56			389		
	Объем: (0.7)*11													
	
75.	ТССЦ 104-0849 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	24.2	15.16			366.87					2 364			
				15.16			366.87		97.68			2 364		
	Объем: (2.2)*11													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	5 028.92	772.35	528.54			34 863	13 052	3 596	
			3 728.03	62.62				18 213	1 059	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 886.45					6 709			
			1 886.45					6 709		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 886.45					6 709			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 886.45					6 709			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	944.93	141.43	110.32			7 808	2 390	986	
			693.18	1.95				4 432	33	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	426.93					2 753			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 55, 56; %=77 - по стр. 73)	130.35					1 883			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55, 56, 73)	86.03					1 163			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 161.31					10 854			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 197.54	630.92	418.22			20 346	10 662	2 610	
			1 148.40	60.67				7 072	1 026	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 57, 58; %=98 - по стр. 59, 67)	738.22					10 630			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57, 58; %=56 - по стр. 59, 67)	461.78					6 169			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 397.54					37 145			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	6 445.30					54 708			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	137.93					1 171			
	ИТОГО	6 583.23					55 879			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	131.66					1 118			
	ИТОГО	6 714.89					56 997			
	НДС 18%	1 208.68					10 259			
	ВСЕГО С НДС	7 923.57					67 256			
	Раздел 5.  ЭЛЕKТРООСНАБЖЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
	
76.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.15	53.31	52.33	0.98	8.00	7.85	0.15	16.9	9.41	134	133	1	
					0.45			0.07	1	17			1	
	Накладные расходы		85%			6.73				72%	96			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.15				52%	70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.88					300			
	
77.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.14	48.36	48.36		6.77	6.77		16.9	1	114	114		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.75				72%	82			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.40				52%	59			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.93					255			
	
78.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.4	19.51	19.51		7.80	7.80		16.9	1	132	132		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			6.63				72%	95			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.07				52%	69			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.50					296			
	
	Общестроительные работы	
	
79.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.08	2 312.45	625.61	1 686.84	185.00	50.05	134.95	16.9	4.99	1 519	846	673	
					176.68			14.13	1	16.9			239	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			63.54				84%	911			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.51				48%	521			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.05					2 951			
	
80.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.35	1 747.93	460.22	1 287.71	611.78	161.08	450.70	16.9	4.99	4 971	2 722	2 249	
					134.87			47.20	1	16.9			798	
	Накладные расходы		99%			206.20				84%	2 957			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			124.97				48%	1 690			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					942.95					9 617			
	
81.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.18	1 530.34	460.28	1 070.06	275.46	82.85	192.61	16.9	4.99	2 361	1 400	961	
					112.08			20.17	1	16.9			341	
	Объем: (0.6*0.5)*6													
	Накладные расходы		99%			101.99				84%	1 462			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			61.81				48%	836			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.26					4 659			
	
82.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.14	1 571.78	352.69	1 219.09	220.05	49.38	170.67	16.9	4.99	1 686	834	852	
					127.69			17.88	1	16.9			302	
	Накладные расходы		99%			66.59				84%	954			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.36				48%	545			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.99					3 186			
	
83.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	1 944.70	473.27	25.13	194.47	47.33	2.51	16.9	9.89	1 626	800	25	
				1 446.30			144.63		5.54	1		801		
	Накладные расходы		99%			46.86				84%	672			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.40				48%	384			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.72					2 682			
	
84.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.105	2 510.20	1 028.02	152.94	263.57	107.94	16.06	16.9	12.36	2 541	1 824	198	
				1 329.24	80.32		139.57	8.43	3.71	16.9		518	143	
	Объем: 35*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			110.55				80%	1 574			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			54.69				37%	728			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					428.82					4 842			
	
85.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.105	1 668.24	485.09	18.94	175.17	50.93	1.99	16.9	9.96	1 373	861	20	
				1 164.22	0.31		122.24	0.03	4.03	16.85		493	1	
	Объем: 35*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			48.41				80%	690			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.95				37%	319			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					247.53					2 382			
	
86.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.81	48.13	4.41	36.66	38.98	3.57	29.69	16.9	8.51	409	60	253	
									1	1				
	Объем: 0.45*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.57				100%	60			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.14				60%	36			
	
87.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.81	16.40		16.40	13.28		13.28		9.28	123		123	
														
	Объем: 0.45*1.8													
	
	Монтажные работы	
	
	Вводно-распределительное устройство (сущ)	
	
88.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	90.76	28.09	4.84	181.52	56.18	9.67	16.9	6.49	1 725	950	63	
				57.83	0.18		115.66	0.36	6.16	17		712	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			53.71				81%	774			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.75				52%	497			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.98					2 996			
	
89.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель GLS6 -С63/3, шт	2	236.92			473.84					2 336			
				236.92			473.84		4.93			2 336		
	Поправки: М: =1134*1.03/4.93	
	
90.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	52.94	18.89	1.54	211.78	75.55	6.14	16.9	4.47	2 160	1 277	27	
				32.52			130.08		6.58	1		856		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			71.77				81%	1 034			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.11				52%	664			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.66					3 858			
	
91.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-В10/2  (В) 10 A 6 кА 2-pol, шт	4	77.93			311.72					1 537			
				77.93			311.72		4.93			1 537		
	Поправки: М: =373*1.03/4.93	
	
92.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.01	990.94	643.24	202.99	9.91	6.43	2.03	16.9	10.19	136	109	21	
				144.71	80.64		1.45	0.81	4.51	16.91		7	14	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.88				81%	100			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.71				52%	64			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.49					300			
	
93.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая щина 8х12 14/2, шт	1	34.70			34.70					171			
				34.70			34.70		4.93			171		
	Поправки: М: =166.10*1.03/4.93	
	
94.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	1	10.62			10.62					52			
				10.62			10.62		4.93			52		
	Поправки: М: =50.84*1.03/4.93	
	
95.	ТЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.03	1 713.08	212.09	2.96	51.39	6.36	0.09	16.9	7.9	304	108	1	
				1 498.03	0.18		44.94	0.01	4.36	17		196		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.05				81%	87			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.14				52%	56			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.58					448			
	
96.	ТССЦ 502-0501 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м	0.003	3 890.12			11.67					82			
				3 890.12			11.67		27 177.9			82		
	
	Щиты  распределительные этажные	
	
97.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	6	235.54	29.29	35.20	1 413.23	175.75	211.18	16.9	7.42	11 208	2 970	1 567	
				171.05	1.81		1 026.30	10.87	6.5	16.88		6 671	184	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			177.29				81%	2 555			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.30				52%	1 640			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 711.82					15 403			
	
98.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 24Z  IP44, шт	6	584.99			3 509.94					17 304			
				584.99			3 509.94		4.93			17 304		
	Поправки: М: =2800*1.03/4.93	
	
99.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	12	52.94	18.89	1.54	635.33	226.66	18.43	16.9	4.47	6 481	3 830	82	
				32.52			390.24		6.58	1		2 568		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			215.33				81%	3 102			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.33				52%	1 992			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					997.99					11 575			
	
100.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА, шт	12	68.53			822.33					4 054			
				68.53			822.33		4.93			4 054		
	Поправки: М: =328*1.03/4.93	
	
101.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 ( подключение квартир), 100 шт.	0.24	151.46	148.98		36.35	35.76		16.9	1	614	604		
				2.48			0.60		16.92	1		10		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.97				81%	489			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.24				52%	314			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.57					1 417			
	
102.	ТССЦ 509-1264 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	12	3.07			36.84					231			
				3.07			36.84		19.26			231		
	
	Электроснабжение подъездов освещение МОП  (стояки, подвал)	
	
103.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.9	314.15	228.02	61.33	282.73	205.22	55.20	16.9	5.53	3 904	3 468	305	
				24.79	1.63		22.31	1.47	5.87	16.87		131	25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			196.36				81%	2 829			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			134.35				52%	1 816			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.43					8 550			
	
104.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	91.8	5.85			537.03					1 737			
				5.85			537.03		18.92			1 737		
	Объем: 90*1.02													
	
105.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	50	1.37			68.50					287			
				1.37			68.50		5.73			287		
	
106.	ТССЦ 301-5805 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, шт.	90	4.43			398.70					2 073			
				4.43			398.70		23.03			2 073		
	
107.	ТЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м	0.5	358.29	182.99	35.33	179.14	91.49	17.66	16.9	7.44	2 403	1 546	131	
				139.97	1.99		69.99	1.00	10.37	16.89		726	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			87.87				81%	1 266			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.12				52%	813			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327.12					4 482			
	
108.	ТССЦ 103-2457 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 50 мм, 10 м	5.1	88.54			451.55					2 677			
				88.54			451.55		524.91			2 677		
	Объем: 50*1.02													
	
109.	ТССЦ 301-5808 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	50	6.10			305.00					1 427			
				6.10			305.00		28.54			1 427		
	
110.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.54	103.59	64.55	5.93	55.94	34.86	3.20	16.9	7.9	683	589	25	
				33.11	0.36		17.88	0.19	3.83	17		68	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.30				81%	480			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.78				52%	308			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.02					1 470			
	
111.	ТЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.36	47.03	18.26	2.47	16.93	6.57	0.89	16.9	7.9	150	111	7	
				26.30	0.15		9.47	0.05	3.32	17		31	1	
	Накладные расходы		95%			6.29				81%	91			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.30				52%	58			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.52					299			
	
112.	ТЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.36	142.70	75.32	8.89	51.37	27.12	3.20	16.9	7.9	564	458	25	
				58.48	0.54		21.05	0.19	3.82	17		80	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.94				81%	373			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.75				52%	240			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.07					1 177			
	
113.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0918	3 697.14			339.40					3 039			
				3 697.14			339.40		33 102.26			3 039		
	Объем: 90*1.02													
	
114.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0367	7 877.29			289.10					2 652			
				7 877.29			289.10		72 252.48			2 652		
	Объем: 36*1.02													
	
115.	ТЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.5	200.48	107.30	17.77	100.24	53.65	8.89	16.9	7.91	1 142	907	70	
				75.40	1.08		37.70	0.54	4.37	17		165	9	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			51.48				81%	742			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.22				52%	476			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.94					2 360			
	
116.	ТССЦ 501-8509 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.051	19 185.32			978.45					9 089			
				19 185.32			978.45		178 207.06			9 089		
	Объем: 50*1.02													
	
117.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  клемная для скрытой проводки    ip44, шт	8	1.04			8.36					41			
				1.04			8.36		4.93			41		
	Поправки: М: =5*1.03/4.93	
	
118.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  для открытой  проводки  ip44, шт	10	38.02			380.24					1 875			
				38.02			380.24		4.93			1 875		
	Поправки: М: =182*1.03/4.93	
	
119.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.15	2 495.42	891.76	346.73	374.31	133.76	52.01	16.9	6.54	3 268	2 261	340	
				1 256.94	15.92		188.54	2.39	3.54	16.91		667	40	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			129.34				81%	1 864			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.50				52%	1 197			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					592.15					6 328			
	
120.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	2	86.08			172.15					849			
				86.08			172.15		4.93			849		
	Поправки: М: =412*1.03/4.93	
	
121.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  IP44, шт	13	79.39			1 032.09					5 088			
				79.39			1 032.09		4.93			5 088		
	Поправки: М: =380*1.03/4.93	
	
122.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	15	28.20			423.07					2 086			
				28.20			423.07		4.93			2 086		
	Поправки: М: =135*1.03/4.93	
	
123.	ТЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.1	394.77	325.20	7.67	39.48	32.52	0.77	16.9	7.58	582	550	6	
				61.90	0.54		6.19	0.05	4.34	17		27	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.94				81%	446			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.17				52%	287			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.59					1 315			
	
124.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	10	7.15			71.50					837			
				7.15			71.50		83.73			837		
	
125.	ТЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.04	400.92	331.25	7.67	16.04	13.25	0.31	16.9	7.58	237	224	2	
				62.00	0.54		2.48	0.02	4.36	17		11		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12.61				81%	181			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.63				52%	116			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.27					535			
	
126.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44, шт	4	23.44			93.77					462			
				23.44			93.77		4.93			462		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.93	
	
	устройство контура заземления	
	
127.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.018	1 275.12	1 275.12		22.95	22.95		16.9	1	388	388		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Накладные расходы		72%			16.52				61%	237			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.72				31%	120			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.20					745			
	
128.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	704.46	704.46		12.68	12.68		16.9	1	214	214		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Накладные расходы		72%			9.13				61%	131			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.82				31%	66			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.63					411			
	
129.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	246.51	106.79	61.69	73.95	32.04	18.51	16.9	7.16	774	541	133	
				78.03	2.87		23.41	0.86	4.27	16.88		100	15	
	Накладные расходы		95%			31.26				81%	450			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.39				52%	289			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.59					1 513			
	
130.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					1 300			
				5 326.70			181.11		38 247.36			1 300		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
131.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	385.74	165.67	80.76	38.57	16.57	8.08	16.9	6.89	395	280	56	
				139.31	3.32		13.93	0.33	4.25	16.89		59	6	
	Накладные расходы		95%			16.06				81%	232			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.99				52%	149			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.61					775			
	
132.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					670			
				7 160.12			114.56		41 896.39			670		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
133.	ТЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.04	850.42	320.96	64.24	34.02	12.84	2.57	16.9	3.13	267	217	8	
				465.22	0.45		18.61	0.02	2.24	17		42		
	Накладные расходы		95%			12.22				81%	176			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.36				52%	113			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.60					556			
	
134.	ТССЦ 502-0523 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 1000 м	0.004	14 211.98			56.85					315			
				14 211.98			56.85		78 748.52			315		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	16 951.28	1 853.76	1 431.44			116 859	31 328	8 224	
			13 660.36	127.07				77 210	2 149	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 949.94	1 265.00	418.98			89 764	21 379	2 870	
			11 265.97	19.23				65 514	325	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	9 125.14					52 387			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 76-78; %=81 - по стр. 88, 90, 92, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 110-112, 115, 119, 123, 125, 129, 131, 133)	1 217.77					17 546			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 76-78, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 110-112, 115, 119, 123, 125, 129, 131, 133)	834.75					11 286			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	15 002.46					118 596			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 256.80	585.19	969.49			18 649	9 889	4 978	
			702.11	107.84				3 782	1 824	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 970			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 79-83; %=80 - по стр. 84, 85; %=61 - по стр. 127, 128)	669.79					9 587			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 79-83; %=37 - по стр. 84, 85; %=31 - по стр. 127, 128)	386.23					5 209			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 312.82					33 445			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 692.28					7 914			
			1 692.28					7 914		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 692.28					7 914			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	52.26	3.57	42.97			532	60	376	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 86)	3.57					60			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 86)	2.14					36			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	52.26					532			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	20 059.82					160 487			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	429.28					3 434			
	ИТОГО	20 489.10					163 921			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	409.78					3 278			
	ИТОГО	20 898.88					167 199			
	НДС 18%	3 761.80					30 096			
	ВСЕГО С НДС	24 660.68					197 295			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	110 197.62	24 022.27	4 932.34			791 922	405 975	38 610	
			81 167.81	932.39				346 061	15 759	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 836.39	1 265.00	418.98			96 473	21 379	2 870	
			13 152.42	19.23				72 223	325	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	11 011.59					59 096			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 76-78; %=81 - по стр. 88, 90, 92, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 110-112, 115, 119, 123, 125, 129, 131, 133)	1 217.77					17 546			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 76-78, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 110-112, 115, 119, 123, 125, 129, 131, 133)	834.75					11 286			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 888.91					125 305			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	80 448.00	20 739.09	3 427.48			617 929	350 491	27 760	
			56 281.43	848.64				239 678	14 344	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24 142.23					102 712			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 22, 23, 41, 42, 45, 55, 56, 79-83; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 12, 17; %=67 - по стр. 4, 5; %=80 - по стр. 7, 8, 13, 15, 16, 18, 31, 38, 84, 85; %=69 - по стр. 9-11, 35-37; %=94 - по стр. 20, 21, 50; %=90 - по стр. 24; %=65 - по стр. 28, 34; %=77 - по стр. 29, 73; %=61 - по стр. 46, 48, 127, 128; %=99 - по стр. 47)	19 130.70					273 719			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9-11, 22, 23, 28, 29, 34-37, 41, 42, 45, 55, 56, 73, 79-83; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3-5, 12; %=37 - по стр. 7, 8, 13, 15, 16, 31, 38, 84, 85; %=54 - по стр. 17; %=44 - по стр. 18; %=51 - по стр. 20, 21, 50; %=43 - по стр. 24; %=31 - по стр. 46, 48, 127, 128; %=61 - по стр. 47)	11 645.89					156 563			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	111 224.59					1 048 211			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	420.89	242.32	89.01			4 742	4 095	296	
			89.55					351		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 32)	196.28					2 826			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 32)	174.47					2 375			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	791.64					9 943			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 804.68	1 728.86	431.42			65 767	29 216	2 737	
			11 644.41	64.52				33 809	1 090	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 43, 44, 57, 58; %=98 - по стр. 51, 52, 54, 59, 67)	1 781.69					25 650			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 43, 44, 57, 58; %=56 - по стр. 51, 52, 54, 59, 67)	1 129.53					15 121			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	16 715.90					106 538			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	687.66	47.00	565.45			7 011	794	4 947	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 26, 39, 86)	47.00					794			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 26, 39, 86)	28.20					476			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	687.66					7 011			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	146 308.70					1 297 008			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 131.01					27 756			
	ИТОГО	149 439.71					1 324 764			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 988.79					26 495			
	ИТОГО	152 428.50					1 351 259			
	НДС 18%	27 437.13					243 227			
	ВСЕГО С НДС	179 865.63					1 594 486			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)