«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	886 843	руб.	   Смета на сумму:	886 843	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Ходорович А.В./	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома по адресу: ул.Великолукская, дом №15-21  	
Сметная стоимость:	886.843	тыс. руб.	
монтажных работ:	322.843	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.094	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	177.366	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
1.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.5	622.36	617.14	5.22	311.18	308.57	2.61	16.9	9.35	5 239	5 215	24	
					2.41			1.21	1	16.92			20	
	Накладные расходы		74%			229.24				63%	3 298			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			154.89				40%	2 094			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					695.31					10 631			
	
2.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.8	26.30	26.06	0.24	126.22	125.07	1.15	16.89	5.97	2 119	2 112	7	
									4.6	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			138.83				94%	1 985			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			80.04				51%	1 077			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.09					5 181			
	
3.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м3 грунта	0.48	1 530.14	1 530.14		734.47	734.47		16.9	1	12 413	12 413		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		72%			528.82				61%	7 572			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			279.10				31%	3 848			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 542.39					23 833			
	
4.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.4	775.58	765.14	10.44	1 861.39	1 836.34	25.06	16.9	9.35	31 268	31 034	234	
					4.83			11.59	1	16.89			196	
	Накладные расходы		74%			1 367.47				63%	19 675			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			923.97				40%	12 492			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 152.82					63 435			
	
5.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м трубопровода	0.5	6 137.84	810.96	3.74	3 068.92	405.48	1.87	16.9	9.24	11 261	6 853	17	
				5 323.14	0.36		2 661.57	0.18	1.65	17		4 392	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			466.51				98%	6 719			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			288.02				56%	3 839			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 823.45					21 819			
	
6.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	50	5.79			289.50					940			
				5.79			289.50		18.8			940		
	Объем: 50/1													
	
7.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м трубопровода	1.44	12 865.35	777.64	8.66	18 526.10	1 119.80	12.48	16.9	9.48	47 917	18 925	118	
				12 079.05	0.90		17 393.83	1.30	1.66	16.99		28 874	22	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 289.27				98%	18 568			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			795.98				56%	10 610			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 611.35					77 095			
	
8.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	72	12.58			905.76					2 379			
				12.58			905.76		33.04			2 379		
	Объем: 144/2													
	
9.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 10 м3 основания	0.48	1 300.46	106.12	43.08	624.22	50.94	20.68	16.9	7.59	3 648	861	157	
				1 151.26	4.72		552.60	2.26	4.76	16.9		2 630	38	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		117%			62.24				99%	890			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			40.43				61%	548			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					726.90					5 086			
	
10.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м трубопровода	0.96	1 574.98	777.64	8.66	1 511.98	746.53	8.32	16.9	9.48	13 952	12 616	79	
				788.68	0.90		757.13	0.86	1.66	16.99		1 257	15	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			859.50				98%	12 378			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			530.65				56%	7 073			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 902.13					33 404			
	
11.	С Цена поставщик. 
Труба канализ, наружняя оранж, диам.110мм, м	95.808	47.89			4 588.41					21 611			
				47.89			4 588.41		4.71			21 611		
	Объем: 0.96*99.8													
	Поправки: М: =219*1.03/4.71	
	
12.	ТССЦ 507-3294 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, шт.	36	167.74			6 038.64					27 816			
				167.74			6 038.64		772.66			27 816		
	
13.	ТССЦ 507-3923 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод сварной (доп. РЦЦС: "сегментного типа") полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, шт.	2	138.91			277.82					1 169			
				138.91			277.82		584.37			1 169		
	
14.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м3 грунта	0.384	845.35	845.35		324.62	324.62		16.89	1	5 483	5 483		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		72%			233.73				61%	3 345			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			123.36				31%	1 700			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					681.70					10 527			
	
15.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 врезка	2	278.13	97.09	1.21	556.27	194.18	2.42	16.9	9.47	5 348	3 282	23	
				179.83			359.66		5.68	1		2 043		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			223.31				98%	3 216			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			137.87				56%	1 838			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					917.44					10 402			
	
16.	ТЕР 46-03-014-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий	0.27	609.55	157.92	451.63	164.58	42.64	121.94	16.9	1.48	901	721	180	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			42.21				84%	606			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.58				48%	346			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.38					1 853			
	
17.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	1 944.70	473.27	25.13	19.45	4.73	0.25	16.91	9.34	153	80	2	
				1 446.30			14.46		4.88	1		71		
	Накладные расходы		99%			4.68				84%	67			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.84				48%	38			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.97					259			
	
18.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 м3 подстилающего слоя	4.8	402.39	42.07	65.10	1 931.48	201.95	312.48	16.9	5.75	12 876	3 413	1 797	
				295.22	7.42		1 417.06	35.60	5.41	16.89		7 666	601	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			263.68				94%	3 773			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			152.03				51%	2 047			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 347.19					18 696			
	
19.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 м3 подстилающего слоя	4.8	731.83	39.08	0.36	3 512.80	187.60	1.73	16.89	5.97	18 467	3 169	10	
				692.39			3 323.47		4.6	1		15 288		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			208.24				94%	2 979			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			120.06				51%	1 616			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 841.10					23 062			
	
20.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.64	48.13	4.41	36.66	415.80	38.10	316.74	16.89	8.6	4 398	644	2 724	
									1	1				
	Объем: 4.8*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			38.10				100%	644			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			22.86				60%	386			
	
21.	ТССЦпг 01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	15.36	4.48		3.78	68.88		58.06	1	8.61	689		500	
					0.44			6.76	1	17.39			118	
	Объем: (48-38.4)*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			6.76				100%	118			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.06				60%	71			
	
22.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	24	16.40		16.40	393.60		393.60		9.05	3 562		3 562	
														
	Объем: 8.64+15.36													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	46 252.09	6 321.02	1 279.39			233 609	106 821	9 434	
			38 579.91	59.76				116 136	1 013	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 316.46					28 985			
			6 316.46					28 985		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 316.46					28 985			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 316.46					28 985			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 026.25	1 672.02	458.23			77 671	28 252	2 153	
			9 896.00	37.86				47 266	639	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 588.41					21 611			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 2, 18, 19; %=61 - по стр. 3, 14; %=99 - по стр. 9; %=84 - по стр. 16, 17)	1 482.43					21 217			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 2, 18, 19; %=31 - по стр. 3, 14; %=61 - по стр. 9; %=48 - по стр. 16, 17)	823.45					11 221			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 332.13					110 109			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	27 031.10	4 610.90	52.76			118 304	77 925	495	
			22 367.45	15.14				39 885	256	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 4; %=98 - по стр. 5, 7, 10, 15)	4 435.28					63 855			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4; %=56 - по стр. 5, 7, 10, 15)	2 831.37					37 947			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	34 297.75					220 106			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	878.28	38.10	768.40			8 649	644	6 786	
				6.76					118	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 20, 21)	44.86					762			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20, 21)	26.92					457			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	878.28					8 649			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	55 824.62					367 849			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 194.65					7 872			
	ИТОГО	57 019.27					375 721			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 140.39					7 514			
	ИТОГО	58 159.66					383 235			
	НДС 18%	10 468.74					68 982			
	ВСЕГО С НДС	68 628.40					452 217			
	
	Раздел 2.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
23.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.36	53.31	52.33	0.98	19.19	18.84	0.35	16.9	9.34	322	318	3	
					0.45			0.16	1	17			3	
	Накладные расходы		85%			16.15				72%	231			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.35				52%	167			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.69					720			
	
24.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.24	48.36	48.36		11.61	11.61		16.89	1	196	196		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			9.87				72%	141			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.55				52%	102			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.03					439			
	
25.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	2	19.51	19.51		39.02	39.02		16.89	1	659	659		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			33.17				72%	474			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.36				52%	343			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.55					1 476			
	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
26.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.12	2 312.45	625.61	1 686.84	277.49	75.07	202.42	16.91	5.05	2 292	1 269	1 022	
					176.68			21.20	1	16.9			358	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			95.31				84%	1 367			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			57.76				48%	781			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430.56					4 440			
	
27.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.75	1 747.93	460.22	1 287.71	1 310.95	345.17	965.78	16.91	5.05	10 714	5 837	4 877	
					134.87			101.15	1	16.9			1 709	
	Накладные расходы		99%			441.86				84%	6 339			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			267.79				48%	3 622			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 020.60					20 675			
	
28.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.288	1 530.34	460.28	1 070.06	440.74	132.56	308.18	16.91	5.05	3 798	2 242	1 556	
					112.08			32.28	1	16.9			546	
	Объем: (0.4*0.6)*12													
	Накладные расходы		99%			163.19				84%	2 342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			98.90				48%	1 338			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					702.84					7 478			
	
29.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	1 944.70	473.27	25.13	194.47	47.33	2.51	16.91	9.34	1 530	800	23	
				1 446.30			144.63		4.88	1		706		
	Накладные расходы		99%			46.86				84%	672			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.40				48%	384			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.72					2 586			
	
30.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.15	2 510.20	1 028.02	152.94	376.53	154.20	22.94	16.9	12.13	3 624	2 606	278	
				1 329.24	80.32		199.39	12.05	3.71	16.9		740	204	
	Объем: 75*0.2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			157.94				80%	2 248			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			78.14				37%	1 040			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					612.61					6 912			
	
31.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	1 668.24	485.09	18.94	250.24	72.76	2.84	16.9	9.42	1 859	1 230	27	
				1 164.22	0.31		174.63	0.05	3.45	16.81		602	1	
	Объем: 75*0.2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			69.17				80%	985			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.22				37%	455			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					353.63					3 299			
	
32.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.43	48.13	4.41	36.66	116.95	10.72	89.08	16.89	8.6	1 237	181	766	
									1	1				
	Объем: 1.35*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			10.72				100%	181			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.43				60%	109			
	
33.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.43	16.40		16.40	39.85		39.85		9.05	361		361	
														
	Объем: 1.35*1.8													
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Вводно-распределительное устройство (2 секция в существующей нише)	
	
34.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	1	235.54	29.29	35.20	235.54	29.29	35.20	16.9	7.15	1 725	495	252	
				171.05	1.81		171.05	1.81	5.72	16.88		978	31	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.55				81%	426			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.22				52%	274			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.30					2 425			
	
35.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 48Z  IP44, шт	1	829.69			829.69					3 908			
				829.69			829.69		4.71			3 908		
	Поправки: М: =3794*1.03/4.71	
	
36.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	5	90.76	28.09	4.84	453.79	140.46	24.18	16.91	6.37	4 276	2 375	154	
				57.83	0.18		289.15	0.90	6.04	17		1 746	15	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			134.29				81%	1 936			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			91.88				52%	1 243			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					679.97					7 455			
	
37.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель PLHT -В100/3 (В) 100A 3-pol. 6 кА, шт	1	1 350.15			1 350.15					6 359			
				1 350.15			1 350.15		4.71			6 359		
	Поправки: М: =6174*1.03/4.71	
	
38.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В50/3 (В) 50A 3-pol. 6 кА, шт	4	249.08			996.32					4 693			
				249.08			996.32		4.71			4 693		
	Поправки: М: =1139*1.03/4.71	
	
39.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	8	52.94	18.89	1.54	423.55	151.10	12.29	16.91	4.74	4 409	2 555	58	
				32.52			260.16		6.9	1		1 795		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			143.55				81%	2 070			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.22				52%	1 329			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					665.31					7 807			
	
40.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2 (В) 10A 2-pol. 6 кА, шт	8	95.13			761.02					3 584			
				95.13			761.02		4.71			3 584		
	Поправки: М: =435*1.03/4.71	
	
41.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.006	990.94	643.24	202.99	5.95	3.86	1.22	16.9	10.13	81	65	12	
				144.71	80.64		0.87	0.48	4.45	16.9		4	8	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4.12				81%	59			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.82				52%	38			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.89					178			
	
42.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая с заземлением 8х12мм 14/2 крепление по краям (YNN21-14-100), шт	1	54.23			54.23					255			
				54.23			54.23		4.71			255		
	Поправки: М: =248*1.03/4.71	
	
43.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	1	11.81			11.81					56			
				11.81			11.81		4.71			56		
	Поправки: М: =54*1.03/4.71	
	
44.	ТЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.1	1 713.08	212.09	2.96	171.31	21.21	0.30	16.9	7.57	866	358	2	
				1 498.03	0.18		149.80	0.02	3.37	17		505		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.17				81%	290			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.80				52%	186			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					205.28					1 342			
	
45.	ТССЦ 502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м	0.01	2 670.90			26.71					190			
				2 670.90			26.71		19 004.79			190		
	Объем: 10*1.02													
	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
	
46.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	12	235.54	29.29	35.20	2 826.46	351.50	422.35	16.9	7.15	20 701	5 940	3 020	
				171.05	1.81		2 052.60	21.74	5.72	16.88		11 741	367	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			354.58				81%	5 109			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			242.61				52%	3 280			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 423.64					29 089			
	
47.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 24Z  IP44, шт	12	256.52			3 078.19					14 498			
				256.52			3 078.19		4.71			14 498		
	Поправки: М: =1173*1.03/4.71	
	
48.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	12	90.76	28.09	4.84	1 089.10	337.10	58.03	16.91	6.37	10 262	5 700	370	
				57.83	0.18		693.96	2.16	6.04	17		4 192	37	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			322.30				81%	4 647			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			220.52				52%	2 983			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 631.92					17 892			
	
49.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В32/3 (В) 32A 3-pol. 6 кА, шт	12	121.59			1 459.06					6 872			
				121.59			1 459.06		4.71			6 872		
	Поправки: М: =556*1.03/4.71	
	
50.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	24	49.54	15.74	1.28	1 188.96	377.76	30.72	16.91	4.74	11 919	6 388	146	
				32.52			780.48		6.9	1		5 385		
	Накладные расходы		95%			358.87				81%	5 174			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			245.54				52%	3 322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.38					20 415			
	
51.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА, шт	24	83.54			2 004.89					9 443			
				83.54			2 004.89		4.71			9 443		
	Поправки: М: =382*1.03/4.71	
	
52.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2, 100 шт.	0.36	151.46	148.98		54.53	53.63		16.9	1	922	906		
				2.48			0.89		16.92	1		15		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.95				81%	734			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.86				52%	471			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.34					2 127			
	
53.	ТССЦ 509-1267 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-859 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 45х64х79 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм2, ответвительного 4-35 мм2"), шт.	36	9.65			347.40					2 164			
				9.65			347.40		60.12			2 164		
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
54.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.8	314.15	228.02	61.33	565.46	410.44	110.40	16.9	5.44	7 810	6 936	601	
				24.79	1.63		44.62	2.94	6.11	16.87		273	50	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			392.71				81%	5 659			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			268.70				52%	3 633			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.87					17 101			
	
55.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	183.6	5.85			1 074.06					4 436			
				5.85			1 074.06		24.16			4 436		
	Объем: 180*1.02													
	
56.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	90	1.37			123.30					506			
				1.37			123.30		5.62			506		
	
57.	ТССЦ 301-5805 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, шт.	180	4.43			797.40					3 539			
				4.43			797.40		19.66			3 539		
	
58.	ТЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м	0.75	358.29	182.99	35.33	268.71	137.24	26.50	16.9	7.14	3 572	2 319	189	
				139.97	1.99		104.98	1.49	10.13	16.89		1 063	25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			131.79				81%	1 899			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.17				52%	1 219			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					490.68					6 690			
	
59.	С.Цена поставщик 
Труба гибкая гофрированная  двухслойная д-50 мм, KOPOFLEX, м	76.5	16.23			1 241.31					5 847			
				16.23			1 241.31		4.71			5 847		
	Объем: 75*1.02													
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.71	
	
60.	ТССЦ 301-5808 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	75	6.10			457.50					2 033			
				6.10			457.50		27.11			2 033		
	
61.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.08	103.59	64.55	5.93	111.87	69.71	6.40	16.9	7.57	1 333	1 178	48	
				33.11	0.36		35.76	0.39	2.98	17		107	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			66.60				81%	960			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.57				52%	616			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					224.03					2 909			
	
62.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.77	103.59	64.55	5.93	79.76	49.70	4.56	16.9	7.57	950	840	35	
				33.11	0.36		25.49	0.28	2.98	17		76	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.48				81%	684			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.49				52%	439			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.73					2 074			
	
63.	ТЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.72	142.70	75.32	8.89	102.74	54.23	6.40	16.9	7.57	1 082	917	48	
				58.48	0.54		42.11	0.39	2.79	17		117	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			51.89				81%	748			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.50				52%	480			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.13					2 311			
	
64.	ТЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.75	265.65	139.88	32.58	199.24	104.91	24.44	16.9	7.58	2 187	1 773	185	
				93.19	1.99		69.89	1.49	3.28	16.89		229	25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.08				81%	1 456			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.16				52%	935			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.48					4 578			
	
65.	ТЕРм 08-02-412-11 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.8	181.61	85.99	32.58	145.29	68.79	26.06	16.9	7.58	1 498	1 163	198	
				63.04	1.99		50.43	1.59	2.73	16.89		138	27	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			66.86				81%	964			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.75				52%	619			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					257.90					3 081			
	
66.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.189	3 697.14			698.76					5 048			
				3 697.14			698.76		26 711.17			5 048		
	Объем: 185*1.02													
	
67.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.073	7 877.29			575.04					4 968			
				7 877.29			575.04		68 059.39			4 968		
	Объем: 72*1.02													
	
68.	ТССЦ 501-8510 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.158	34 391.89			5 433.92					40 036			
				34 391.89			5 433.92		253 394.03			40 036		
	Объем: 155*1.02													
	
69.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  клемная для скрытой проводки  ip44, шт	24	48.99			1 175.64					5 537			
				48.99			1 175.64		4.71			5 537		
	Поправки: М: =224*1.03/4.71	
	
70.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.36	2 495.42	891.76	346.73	898.35	321.03	124.82	16.9	6.64	7 634	5 425	829	
				1 256.94	15.92		452.50	5.73	3.05	16.9		1 380	97	
	Объем: 32+4													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			310.42				81%	4 473			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			212.39				52%	2 871			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 421.17					14 978			
	
71.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	4	93.82			375.26					1 767			
				93.82			375.26		4.71			1 767		
	Поправки: М: =429*1.03/4.71	
	
72.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	32	83.10			2 659.19					12 525			
				83.10			2 659.19		4.71			12 525		
	Поправки: М: =380*1.03/4.71	
	
73.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	36	28.43			1 023.44					4 820			
				28.43			1 023.44		4.71			4 820		
	Поправки: М: =130*1.03/4.71	
	
74.	ТЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.08	394.77	325.20	7.67	31.58	26.02	0.61	16.9	7.28	465	440	4	
				61.90	0.54		4.95	0.04	4.29	17		21	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			24.76				81%	357			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.94				52%	229			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.28					1 052			
	
75.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	8	7.15			57.20					593			
				7.15			57.20		74.09			593		
	
76.	ТЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	706.49	443.48	29.52	28.26	17.74	1.18	16.9	4.77	325	300	6	
				233.49	0.54		9.34	0.02	2.13	17		20		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.87				81%	243			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.54				52%	156			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.68					724			
	
77.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   наружн уст.   IP44, шт	4	26.68			106.72					503			
				26.68			106.72		4.71			503		
	Поправки: М: =122*1.03/4.71	
	
78.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	8	22.08	21.72		176.64	173.76		16.9	1	2 986	2 937		
				0.36			2.88		17	1		49		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			139.01				68%	1 997			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			104.26				48%	1 410			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.90					6 393			
	
79.	С. Цена поставщи 
Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК, шт	8	83.10			664.80					3 131			
				83.10			664.80		4.71			3 131		
	Поправки: М: =380*1.03/4.71	
	
	устройство контура заземления	
	
80.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.018	1 275.12	1 275.12		22.95	22.95		16.9	1	388	388		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Накладные расходы		72%			16.52				61%	237			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.72				31%	120			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.20					745			
	
81.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	704.46	704.46		12.68	12.68		16.89	1	214	214		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Накладные расходы		72%			9.13				61%	131			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.82				31%	66			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.63					411			
	
82.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	246.51	106.79	61.69	73.95	32.04	18.51	16.9	6.93	757	541	128	
				78.03	2.87		23.41	0.86	3.71	16.87		87	15	
	Накладные расходы		95%			31.26				81%	450			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.39				52%	289			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.59					1 496			
	
83.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					1 025			
				5 326.70			181.11		30 136.45			1 025		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
84.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	385.74	165.67	80.76	38.57	16.57	8.08	16.9	6.7	385	280	54	
				139.31	3.32		13.93	0.33	3.63	16.89		51	6	
	Накладные расходы		95%			16.06				81%	232			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.99				52%	149			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.61					765			
	
85.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					504			
				7 160.12			114.56		31 469			504		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
86.	ТЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.04	850.42	320.96	64.24	34.02	12.84	2.57	16.9	4.32	262	217	11	
				465.22	0.45		18.61	0.02	1.82	17		34		
	Накладные расходы		95%			12.22				81%	176			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.36				52%	113			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.60					551			
	
87.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.0041	21 635.60			88.71					487			
				21 635.60			88.71		118 817.76			487		
	Объем: 4*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	40 083.69	3 903.84	2 578.77			262 928	65 988	15 263	
			33 583.90	209.57				181 381	3 544	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	34 416.21	3 030.40	945.17			225 374	51 221	6 353	
			30 440.62	42.84				167 796	726	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	25 142.76					137 790			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 23-25; %=81 - по стр. 34, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 61-65, 70, 74, 76, 82, 84, 86; %=68 - по стр. 78)	2 886.55					41 589			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 23-25, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 61-65, 70, 74, 76, 82, 84, 86; %=48 - по стр. 78)	1 988.92					26 895			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	39 291.68					293 858			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 181.72	862.72	1 504.67			25 948	14 586	7 783	
			814.32	166.73				3 577	2 818	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 529			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 26-29; %=80 - по стр. 30, 31; %=61 - по стр. 80, 81)	999.97					14 319			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26-29; %=37 - по стр. 30, 31; %=31 - по стр. 80, 81)	578.75					7 807			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 760.44					48 074			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 328.96					10 008			
			2 328.96					10 008		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 328.96					10 008			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	156.80	10.72	128.93			1 598	181	1 127	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32)	10.72					181			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32)	6.43					109			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	156.80					1 598			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	46 537.88					353 538			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	995.91					7 566			
	ИТОГО	47 533.79					361 104			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	950.68					7 222			
	ИТОГО	48 484.47					368 326			
	НДС 18%	8 727.20					66 299			
	ВСЕГО С НДС	57 211.67					434 625			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	86 335.78	10 224.86	3 858.16			496 537	172 809	24 697	
			72 163.81	269.33				297 517	4 557	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	40 732.67	3 030.40	945.17			254 359	51 221	6 353	
			36 757.08	42.84				196 781	726	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	31 459.22					166 775			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 23-25; %=81 - по стр. 34, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 61-65, 70, 74, 76, 82, 84, 86; %=68 - по стр. 78)	2 886.55					41 589			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 23-25, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 61-65, 70, 74, 76, 82, 84, 86; %=48 - по стр. 78)	1 988.92					26 895			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 608.14					322 843			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 207.97	2 534.74	1 962.90			103 619	42 838	9 936	
			10 710.32	204.59				50 843	3 457	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 884.08					23 140			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 2, 18, 19; %=61 - по стр. 3, 14, 80, 81; %=99 - по стр. 9; %=84 - по стр. 16, 17, 26-29; %=80 - по стр. 30, 31)	2 482.40					35 536			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 2, 18, 19; %=31 - по стр. 3, 14, 80, 81; %=61 - по стр. 9; %=48 - по стр. 16, 17, 26-29; %=37 - по стр. 30, 31)	1 402.20					19 028			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 092.57					158 183			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	29 360.06	4 610.90	52.76			128 312	77 925	495	
			24 696.41	15.14				49 893	256	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 4; %=98 - по стр. 5, 7, 10, 15)	4 435.28					63 855			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4; %=56 - по стр. 5, 7, 10, 15)	2 831.37					37 947			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	36 626.71					230 114			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 035.08	48.82	897.33			10 247	825	7 913	
				6.76					118	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 20, 21, 32)	55.58					943			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20, 21, 32)	33.35					566			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 035.08					10 247			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	102 362.50					721 387			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 190.56					15 438			
	ИТОГО	104 553.06					736 825			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 091.06					14 737			
	ИТОГО	106 644.12					751 562			
	НДС 18%	19 195.94					135 281			
	ВСЕГО С НДС	125 840.06					886 843			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)