|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
| |  | | --- | | Директор МКУ «КР МКД» | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | |  | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | |  | | --- | | Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.Б. Манойло / | |  | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | |
|  | |  |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Объект: | Многоквартирный дом № 93-99 по ул. П. Морозова в г. Калининграде | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на капитальный ремонт лестничных маршей и площадок в подъездах | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Ремонт лестницы (лестнич. клетка)* | | |
| 1. | Демонтаж подшивки лестниц сталью кровельной оцинкованной | 100 м2 потолка | 0.84 |
| 2. | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 1 т конструкций | 0.195 |
| 3. | Очистка поверхности щетками (сущ. уголков) | 1 м2 очищаемой поверхности | 36 |
| 4. | Обезжиривание поверхностей бензином (сущ.уголков) | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.36 |
| 5. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 |
| 6. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 |
| 7. | Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной | 100 м2 потолка | 0.84 |
| 8. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.3528 |
| 9. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз (косоуры) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28 |
| 10. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 2.88 |
| 11. | Разборка покрытий полов дощатых (площадок) | 100 м2 покрытия | 0.48 |
| 12. | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней | 1.92 |
| 13. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (площадки) | 100 м2 покрытия | 0.48 |
| 14. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.608 |
| 15. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 33.2856 |
| 16. | Устройство плинтусов деревянных (по ступеням) | 100 м плинтуса | 2.88 |
| 17. | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.608 |
| 18. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 1 т конструкций | 0.195 |
| 19. | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.195 |
| 20. | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т | 0.195 |
| 21. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.72 |
| 22. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6.76 |
| 23. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.76 |
|  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» Зуев В.А. |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |  |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |