«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	284 284	руб.	Смета на сумму:	284 284	руб.	
	       	
       И.О.директора МКУ «КР МКД»	       Директор ООО «ЖЭУ-7»	
	 	
________________ /Ю.Г.Поломошнов /   
	 ________________ /Н.Н. Грипич/	
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №1-3 по Московскому проспекту в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	284.284	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.275	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	45.126	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕР 27-09-001-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж  металлических пешеходных ограждений (прим), 100 м	0.13	384.87	301.90	82.97	50	39	11	16.9	9.27	763	663	100	
									3.69	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9311;  ТССЦ 201-9211;  ТССЦ 204-9002;  ТССЦ 401-9010	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		128%			50				109%	723			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			32				65%	431			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132					1 917			
	
2.	ТЕРр 68-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (прим), 100 м2 основания	0.176	151.12	151.12		27	27		16.9	1	449	449		
									1	1				
	Накладные расходы		104%			28				88%	395			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16				48%	216			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71					1 060			
	
3.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж  связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (прим), 1 т конструкций	0.0177	780.04	411.07	368.97	14	7	7	16.9	10.43	191	123	68	
					40.48			1	3.8	16.9			12	
	Объем: 17.73/1000													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			6				69%	93			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			6				58%	78			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26					362			
	
4.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.0711	6 900.71	2 146.35	4 754.36	491	153	338	16.9	5.36	4 391	2 579	1 812	
					473.09			34	1	16.9			568	
	Объем: (84+17.5)*0.07													
	Накладные расходы		104%			194				88%	2 769			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			112				48%	1 511			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					798					8 671			
	
5.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.454	1 689.81	625.26	1 064.55	767	284	483	16.91	5.04	7 236	4 800	2 436	
					105.56			48	1	16.9			810	
	Объем: 37+8.4													
	Накладные расходы		104%			345				88%	4 937			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			199				48%	2 693			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 311					14 866			
	
6.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	21.165	3.71		3.13	79		66	1	8.62	744		571	
					0.36			8	1	14.17			108	
	Объем: 7.11*1.8+(45.4*0.3*0.15+1.76)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			8				100%	108			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5				60%	65			
	
7.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	21.165	13.99		13.99	296		296	1	9.24	2 736		2 736	
									1	1				
	Объем: 7.11*1.8+(45.4*0.3*0.15+1.76)*2.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 724	510	1 201			16 510	8 614	7 723	
				91					1 498	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 335	503	832			12 839	8 491	4 348	
				82					1 378	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=88 - по стр. 2, 4, 5)	618					8 824			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 4, 5)	359					4 850			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 312					26 513			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14	7	7			191	123	68	
				1					12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3)	6					93			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3)	6					78			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26					362			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	375		362			3 480		3 307	
				8					108	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6)	8					108			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6)	5					65			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	375					3 480			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 713					30 355			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	58					650			
	ИТОГО	2 771					31 005			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	55					620			
	ИТОГО	2 826					31 625			
	НДС 18%	509					5 693			
	ВСЕГО С НДС	3 335					37 318			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	624					8 917			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	365					4 928			
	
	Раздел 2.  Мощение территории плиткой толщ. 6 см	
	
8.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0254	4 846.79	124.86	4 711.39	123	3	120	16.9	9.04	1 137	54	1 082	
				10.54	657.79			17	4.59	16.91		1	283	
	Объем: (84+17.5)*0.25													
	Накладные расходы		86%			17				73%	246			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			9				34%	115			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149					1 498			
	
9.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	40.64	13.99		13.99	569		569		9.24	5 253		5 253	
														
	Объем: 25.4*1.6													
	
10.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0254	344.93	24.76	314.90	9	1	8	16.9	9	83	11	72	
				5.27	49.16			1	4.59	16.91		1	21	
	Накладные расходы		86%			2				73%	23			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1				34%	11			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12					117			
	
11.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.203	2 520.14	133.78	2 368.36	512	27	481	16.9	5.91	3 317	459	2 841	
				18.00	198.48		4	40	4.43	16.91		16	681	
	Объем: 101.5*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		128%			86				109%	1 243			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			54				65%	741			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					652					5 301			
	
12.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	22.33	104.66			2 337					10 975			
				104.66			2 337		491.47			10 975		
	Объем: 20.3*1.1													
	
13.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0508	540.62		540.62	27		27	1	8.46	232		232	
					59.01			3	4.83	16.91			51	
	Объем: 101.5*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		128%			4				109%	56			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2				65%	33			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33					321			
	
14.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	5.18	280.61			1 454					10 815			
				280.61			1 454		2 087.9			10 815		
	Объем: 5.08*1.02													
	
15.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	10.15	144.06	122.25	15.86	1 462	1 241	161	16.91	5.48	22 147	20 983	882	
				5.95	0.73		60	7	4.67	16.79		282	124	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Накладные расходы		128%			1 597				109%	23 007			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 011				65%	13 720			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 070					58 873			
	
16.	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная (плиты бетонные тротуарные форма "КИРПИЧ"  200х100х60 мм) цвет  серый пресс. (М400) ГОСТ 17608-91, м2	103.53	90.71			9 391					44 984			
				90.71			9 391		4.79			44 984		
	Объем: 101.5*1.02													
	Поправки: М: =395*1.1/4.79	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	15 884	1 272	1 366			98 943	21 507	10 362	
			13 246	68				67 074	1 160	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 315	1 272	797			93 690	21 507	5 109	
			13 246	68				67 074	1 160	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 182					66 774			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 8, 10; %=109 - по стр. 11, 13, 15)	1 706					24 574			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 8, 10; %=65 - по стр. 11, 13, 15)	1 077					14 619			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 098					132 883			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	569		569			5 253		5 253	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	569					5 253			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	18 667					138 136			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	399					2 956			
	ИТОГО	19 066					141 092			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	381					2 822			
	ИТОГО	19 447					143 914			
	НДС 18%	3 500					25 905			
	ВСЕГО С НДС	22 947					169 819			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 706					24 574			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 077					14 619			
	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней	
	
17.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0008	4 846.79	124.86	4 711.39	4		4	16.9	9.04	36	2	34	
				10.54	657.79			1	4.59	16.91			9	
	Объем: 8.4*0.3*0.3													
	Накладные расходы		86%			1				73%	8			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%							34%	4			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5					48			
	
18.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	1.28	13.99		13.99	18		18	1	9.24	165		165	
									1	1				
	Объем: 0.8*1.6													
	
19.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0008	344.93	24.76	314.90				16.9	9	3		2	
				5.27	49.16				4.59	16.91			1	
	Накладные расходы									73%	1			
										=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль									34%				
										=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП										4			
	
20.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0038	2 520.14	133.78	2 368.36	10	1	9	16.9	5.91	62	9	53	
				18.00	198.48			1	4.43	16.91			13	
	Объем: 8.4*0.3*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		128%			3				109%	24			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2				65%	14			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14					100			
	
21.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	0.418	104.66			44					205			
				104.66			44		491.47			205		
	Объем: 0.38*1.1													
	
22.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.084	5 013.40	682.44	81.37	421	57	7	16.91	7.66	2 728	969	52	
				4 249.59	10.25		357	1	4.78	16.91		1 706	15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Накладные расходы		128%			74				109%	1 073			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			47				65%	640			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542					4 440			
	
23.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	8.4	76.13			639					2 955			
				76.13			639		351.84			2 955		
	
24.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0031	4 846.79	124.86	4 711.39	15		15	16.9	9.04	139	7	132	
				10.54	657.79			2	4.59	16.91			34	
	Объем: 37*0.28*0.3													
	Накладные расходы		86%			2				73%	30			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1				34%	14			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18					183			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	4.96	13.99		13.99	69		69	1	9.24	641		641	
									1	1				
	Объем: 3.1*1.6													
	
26.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0031	344.93	24.76	314.90	1		1	16.9	9	10	1	9	
				5.27	49.16				4.59	16.91			3	
	Накладные расходы									73%	3			
										=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль									34%	1			
										=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП										14			
	
27.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0104	2 520.14	133.78	2 368.36	26	1	25	16.9	5.91	170	24	146	
				18.00	198.48			2	4.43	16.91		1	35	
	Объем: 37*0.28*0.1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		128%			4				109%	64			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2				65%	38			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32					273			
	
28.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.144	104.66			120					562			
				104.66			120		491.47			562		
	Объем: 1.04*1.1													
	
29.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.37	937.76	682.44	81.37	347	253	30	16.91	7.66	4 808	4 270	231	
				173.95	10.25		64	4	4.78	16.91		308	64	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		128%			329				109%	4 724			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			208				65%	2 817			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					884					12 349			
	
30.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0073	569.06			4					22			
				569.06			4		3 009.69			22		
	Объем: (0.37)*(0.06*0.33)													
	
31.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.88	685.00			1 288					6 260			
				685.00			1 288		3 329.55			6 260		
	Объем: (0.37)*(5.9*0.86)													
	
32.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	37	34.14			1 263					6 868			
				34.14			1 263		185.62			6 868		
	
	Прочие работы	
	
33.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.9	2 168.55	337.20		1 952	303		16.91	1	12 747	5 132		
				1 831.35			1 648		4.62	1		7 615		
	Накладные расходы		104%			315				88%	4 516			
			=(115*0.9)							=(115*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			233				61%	3 131			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 500					20 394			
	
34.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	1	24.87	15.09	5.07	25	15	5	16.89	9.26	338	255	47	
				4.71			5		7.65	1		36		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-8383:[ М-(173.66=86.83*2) ]	
	Накладные расходы		104%			16				88%	224			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9				48%	122			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50					685			
	
35.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.9	792.33	53.73	365.54	713	48	329	16.91	6.52	4 091	818	2 145	
				373.06	35.46		336	32	3.36	16.9		1 128	539	
	Накладные расходы		104%			83				88%	1 194			
			=(115*0.9)							=(115*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			62				61%	828			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					858					6 113			
	
36.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.05	347.22	165.14	182.08	17	8	9	16.91	8.69	219	140	79	
					8.29				5.57	16.91			7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222	
	Начисления: Н48= 0	
	Накладные расходы		128%			10				109%	160			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			6				65%	96			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34					475			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	6 976	686	521			43 029	11 627	3 736	
			5 768	43				27 666	720	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 889	686	434			42 223	11 627	2 930	
			5 768	43				27 666	720	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 358					16 872			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 17, 19, 24, 26; %=109 - по стр. 20, 22, 27, 29, 36; %=88 - по стр. 33-35)	836					12 021			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 17, 19, 24, 26; %=65 - по стр. 20, 22, 27, 29, 36; %=61 - по стр. 33, 35; %=48 - по стр. 34)	571					7 705			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 296					61 949			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	87		87			806		806	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	87					806			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 383					62 755			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	179					1 343			
	ИТОГО	8 562					64 098			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	171					1 282			
	ИТОГО	8 733					65 380			
	НДС 18%	1 572					11 768			
	ВСЕГО С НДС	10 305					77 148			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	836					12 021			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	571					7 705			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	24 584	2 468	3 088			158 482	41 748	21 821	
			19 014	202				94 740	3 378	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 539	2 461	2 063			148 752	41 625	12 387	
			19 014	193				94 740	3 258	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 540					83 646			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1, 11, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 36; %=88 - по стр. 2, 4, 5, 33-35; %=73 - по стр. 8, 10, 17, 19, 24, 26)	3 160					45 419			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 11, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 36; %=48 - по стр. 2, 4, 5, 34; %=34 - по стр. 8, 10, 17, 19, 24, 26; %=61 - по стр. 33, 35)	2 007					27 174			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 706					221 345			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14	7	7			191	123	68	
				1					12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3)	6					93			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3)	6					78			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26					362			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 031		1 018			9 539		9 366	
				8					108	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6)	8					108			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6)	5					65			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 031					9 539			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	29 763					231 246			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	637					4 949			
	ИТОГО	30 400					236 195			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	608					4 724			
	ИТОГО	31 008					240 919			
	НДС 18%	5 581					43 365			
	ВСЕГО С НДС	36 589					284 284			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 166					45 512			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 013					27 252			

Составил:   Гл.инженер ООО «ЖЭУ-7»                                        Черкасов С.С.