«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	12 238 239	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и отопления МКД №23-29 по ул. Печатной в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	12 238.239	тыс. руб.	
монтажных работ:	63.717	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	16.393	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 571.109	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	3	2 603.14	1 221.06	143.55	7 809.42	3 663.18	430.65	16.11	4.94	80 016	59 014	2 127	
				1 238.53	15.51		3 715.59	46.53	5.08	16.1		18 875	749	
	Накладные расходы		83%			3 079.06				71%	42 432			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 411.31				52%	31 077			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 299.79					153 524			
	
2.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.45	75.57	75.35	0.22	109.58	109.26	0.32	16.11	6.5	1 762	1 760	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			90.69				71%	1 250			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.02				52%	915			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.28					3 927			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	9.49	180.53	29.88	5.06	1 713.22	283.53	48.04	16.11	9.14	13 918	4 568	439	
				145.59			1 381.65		6.45	1		8 912		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			306.21				92%	4 203			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			155.94				44%	2 010			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 175.37					20 130			
	
4.	ТЕРр 58-7-6 
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия	9.49	3 359.71	528.40	55.69	31 883.65	5 014.52	528.50	16.11	5.46	181 130	80 784	2 886	
				2 775.62	3.49		26 340.63	33.12	3.7	18.8		97 460	623	
	Накладные расходы		83%			4 189.54				71%	57 799			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 280.97				52%	42 332			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39 354.16					281 261			
	
5.	101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	1081.86	56.83			61 482.10					166 769			
				56.83			61 482.10		154.15			166 769		
	Объем: (9.49)*114													
	
6.	101-1962 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	1271.66	41.26			52 468.69					177 320			
				41.26			52 468.69		139.44			177 320		
	Объем: (9.49)*134													
	
7.	ТЕР 12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.625	256.78	96.86	31.65	160.49	60.54	19.78	16.11	6.39	1 469	975	126	
				128.27	2.08		80.17	1.30	4.58	16.1		367	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			66.79				92%	916			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.01				44%	438			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					261.29					2 824			
	
8.	101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	72.5	56.83			4 120.18					11 176			
				56.83			4 120.18		154.15			11 176		
	Объем: (0.625)*116													
	
9.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1.382	1 097.50	397.64	132.18	1 516.75	549.53	182.67	16.12	7.82	14 076	8 858	1 428	
				567.69	13.40		784.55	18.52	4.83	16.1		3 789	298	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			613.49				92%	8 424			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			312.43				44%	4 029			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 442.67					26 528			
	
10.	101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	348.264	56.83			19 791.84					53 685			
				56.83			19 791.84		154.15			53 685		
	Объем: (1.382)*252													
	
11.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.6	1 357.93	327.73	1.01	2 172.69	524.37	1.62	16.11	9.16	15 197	8 448	15	
				1 029.19			1 646.70		4.09	1		6 735		
	Накладные расходы		83%			435.23				71%	5 998			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			340.84				52%	4 393			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 948.76					25 588			
	
12.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.92	7 415.77	333.04	13.17	14 238.28	639.44	25.29	16.11	9.13	49 081	10 301	231	
				7 069.56			13 573.56		2.84	1		38 549		
	Накладные расходы		83%			530.74				71%	7 314			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			415.64				52%	5 357			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 184.65					61 751			
	
13.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.24	5 731.49	578.30	8.10	1 375.56	138.79	1.94	16.11	9.14	5 390	2 236	18	
				5 145.09			1 234.82		2.54	1		3 136		
	Накладные расходы		83%			115.20				71%	1 588			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.21				52%	1 163			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.97					8 140			
	
14.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.12	8 719.75	480.56	8.10	1 046.37	57.67	0.97	16.11	9.14	2 044	929	9	
				8 231.09			987.73		1.12	1		1 106		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	660			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	483			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 131.72					3 187			
	
15.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.45	8 813.16	326.90	31.86	12 779.08	474.00	46.20	16.11	8.82	47 150	7 636	407	
				8 454.40	3.03		12 258.88	4.39	3.19	16.07		39 106	70	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			516.66				92%	7 090			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			263.11				44%	3 391			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 558.86					57 630			
	
16.	ТЕРр 58-20-2 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м	0.25	5 049.76	572.14	10.64	1 262.44	143.04	2.66	16.11	9.23	5 366	2 304	25	
				4 466.98	1.81		1 116.75	0.45	2.72	18.8		3 038	9	
	Накладные расходы		83%			119.10				71%	1 642			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.27				52%	1 203			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 474.81					8 211			
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.12	2 956.30	374.76	6.66	354.76	44.97	0.80	16.11	9.22	1 582	724	7	
				2 574.88	1.03		308.99	0.12	2.75	18.87		850	2	
	Накладные расходы		83%			37.42				71%	515			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.31				52%	378			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					421.49					2 475			
	
18.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	1.2	1 123.87	161.26	3.04	1 348.64	193.51	3.65	16.11	9.13	6 237	3 117	33	
				959.57			1 151.48		2.68	1		3 086		
	Накладные расходы		83%			160.61				71%	2 213			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			125.78				52%	1 621			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 635.03					10 071			
	
19.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 26 каналов), 10 шт.	1.2	8 247.75	1 127.00	25.25	9 897.30	1 352.40	30.30	16.11	9.16	44 884	21 787	278	
				7 095.50			8 514.60		2.68	1		22 819		
	Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25	
	Накладные расходы		83%			1 122.49				71%	15 469			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			879.06				52%	11 329			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 898.85					71 682			
	
20.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	10	42.53	30.39	4.18	425.30	303.95	41.75	16.11	8.85	5 490	4 897	369	
				7.96			79.60		2.81	1		224		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			349.54				98%	4 799			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			215.80				56%	2 742			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					990.65					13 031			
	
21.	С цена поставщик. 
Аэратор кровельный, шт	10	54.49			544.91					2 327			
				54.49			544.91		4.27			2 327		
	Поправки: М: =264/1.18*1.04/4.27	
	
22.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		16.12	1	4 904	2 354		
				75.90			910.80		2.8	1		2 550		
	Накладные расходы		103%			150.42				88%	2 072			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.62				48%	1 130			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.89					8 105			
	
23.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (вокруг вентканалов), 1 м3	3.35	218.68	77.46	141.22	732.58	259.49	473.09	16.11	4.18	6 158	4 180	1 978	
					12.93			43.32	1	16.09			697	
	Накладные расходы		99%			299.78				84%	4 097			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			181.69				48%	2 341			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 214.05					12 596			
	
24.	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича (вокруг вентканалов)  (прим), 100 м3 кладки	0.0335	133 600.95	5 010.70	3 790.41	4 475.63	167.86	126.98	16.11	9.68	20 113	2 704	1 229	
				124 799.84	588.90		4 180.79	19.73	3.87	16.09		16 180	317	
	Накладные расходы		86%			161.33				73%	2 205			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			131.31				56%	1 692			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 768.27					24 010			
	
25.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (вокруг вентканалов) , прим, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.516	2 074.12	832.23	83.91	1 070.25	429.43	43.30	16.11	9.97	9 465	6 918	432	
				1 157.98	39.06		597.52	20.16	3.54	14.27		2 115	288	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			427.11				80%	5 765			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			211.31				37%	2 666			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 708.67					17 896			
	
26.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей будок выходов на кровлю, прим, 100 м2	0.165	188.95	188.95		31.18	31.18		16.11	1	502	502		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			30.87				84%	422			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.71				48%	241			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.76					1 165			
	
27.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности будки выхода на кровлю (прим), 100 м2 поверхности	0.165	2 412.79	1 295.60	2.05	398.11	213.77	0.34	16.11	6.41	4 097	3 444	2	
				1 115.14			184.00		3.54	1		651		
	Накладные расходы		79%			168.88				67%	2 307			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			106.89				40%	1 378			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					673.87					7 782			
	
28.	ТЕР 15-04-019-08 
(Прим) 
Окраска вентканалов и будок выхода на кровлю акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.681	915.24	118.78	57.04	623.28	80.89	38.84	16.12	3.94	3 063	1 304	153	
				739.42			503.55		3.19	1		1 606		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			76.85				80%	1 043			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.02				37%	482			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					738.14					4 589			
	
29.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18.991	48.13	4.41	36.66	913.96	83.75	696.21	16.1	7.59	8 790	1 348	5 284	
									1	1				
	Объем: 7.402+5.18+0.174+0.016+0.082+0.027+0.062+0.018+3.35*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			83.75				100%	1 348			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			50.25				60%	809			
	
30.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	18.991	14.96		14.96	284.11		284.11	1	7.86	2 233		2 233	
									1	1				
	Объем: 7.402+5.18+0.174+0.016+0.082+0.027+0.062+0.018+3.35*1.8													

	Раздел 2.  Фасад	
	
31.	ТЕР 46-02-009-02 
(Прим) 
Отбивка штукатурки с поверхностей откосов, 100 м2	1.82	188.95	188.95		343.89	343.89		16.11	1	5 540	5 540		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			340.45				84%	4 654			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			206.33				48%	2 659			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					890.68					12 853			
	
32.	ТЕР 15-02-001-01 
(Прим) 
Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.82	2 074.12	832.23	83.91	3 774.91	1 514.66	152.72	16.11	9.97	33 384	24 401	1 523	
				1 157.98	39.06		2 107.52	71.09	3.54	14.27		7 461	1 015	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 506.46				80%	20 333			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			745.30				37%	9 404			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 026.68					63 121			
	
33.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	27.25	1 454.57	549.87	8.86	39 637.12	14 984.09	241.50	16.12	9.13	367 027	241 544	2 205	
				895.84			24 411.53		5.05	1		123 278		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			16 482.50				93%	224 636			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			10 189.18				54%	130 434			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66 308.80					722 097			
	
34.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	2.73	63.27	49.68	13.59	172.73	135.63	37.10	16.11	1.78	2 251	2 185	66	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			105.79				66%	1 442			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			67.82				40%	874			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					346.34					4 567			
	
35.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	2.73	4 688.98	197.81	4 246.36	12 800.92	540.02	11 592.56	16.12	4.06	58 137	8 705	47 066	
				244.81	143.10		668.33	390.66	3.54	15.1		2 366	5 899	
	Накладные расходы		78%			725.93				66%	9 639			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			465.34				40%	5 842			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 992.19					73 617			
	
36.	ТЕР 26-01-022-02 
Демонтаж изоляции стен из пенополиуретана, прим, 1 м3 изоляции	4.836	194.72	161.22	33.50	941.67	779.64	162.03	16.12	8.91	14 011	12 568	1 444	
									3.11	1				
	Объем: 48.36*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		90%			701.68				77%	9 677			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			467.78				48%	6 033			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 111.13					29 721			
	
37.	ТЕРр 53-21-28 
Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки, 100 м восстановленной герметизации стыков	11.5	1 581.72	454.15	17.07	18 189.78	5 222.73	196.31	16.12	6.1	137 365	84 190	1 197	
				1 110.50			12 770.75		4.07	1		51 977		
	Накладные расходы		86%			4 491.55				73%	61 459			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			3 655.91				56%	47 146			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 337.24					245 970			
	
38.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	19.03	40 613.99	3 949.94	5 786.76	772 884.27	75 167.35	110 122.09	16.12	5.75	2 879 067	1 211 698	633 202	
				30 877.29	307.74		587 594.83	5 856.24	1.76	16.11		1 034 167	94 344	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			76 972.41				80%	1 044 834			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38 081.09				37%	483 236			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					887 937.77					4 407 136			
	
39.	104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	213.136	671.40			143 099.51					776 373			
				671.40			143 099.51		3 642.62			776 373		
	Объем: (19.03)*11.2													
	
40.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	4.16	2 956.30	374.76	6.66	12 298.21	1 559.00	27.71	16.11	9.22	54 828	25 116	255	
				2 574.88	1.03		10 711.50	4.28	2.75	18.87		29 457	81	
	Накладные расходы		83%			1 297.52				71%	17 890			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 016.13				52%	13 102			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 611.86					85 820			
	
	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	
	
41.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.54912	1 870.07	1 617.67	252.40	1 026.89	888.29	138.60	16.12	9.34	15 614	14 319	1 295	
					100.00			54.91	1	18.81			1 033	
	Объем: 1.43*2.3*16+1.43*0.4*4													
	Накладные расходы		99%			933.77				84%	12 896			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			565.92				48%	7 369			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 526.58					35 879			
	
42.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.52624	13 645.67	1 866.15	717.87	7 180.90	982.04	377.77	16.11	7.8	35 008	15 821	2 947	
				11 061.65	12.80		5 821.08	6.73	2.79	18.8		16 241	127	
	Объем: 1.43*2.3*16													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			1 048.10				90%	14 353			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			533.94				43%	6 858			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 762.93					56 219			
	
43.	203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	52.624	1 770.36			93 163.42					154 423			
				1 770.36			93 163.42		2 934.46			154 423		
	Объем: 1.43*2.3*16													
	
44.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.02288	21 833.35	2 767.20	891.18	499.55	63.31	20.39	16.11	7.17	2 322	1 020	146	
				18 174.97	34.11		415.84	0.78	2.78	18.81		1 156	15	
	Объем: 1.43*0.4*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			67.94				90%	932			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			34.61				43%	445			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602.09					3 699			
	
45.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.288	2 460.30			5 629.17					9 628			
				2 460.30			5 629.17		4 208.2			9 628		
	Объем: 1.43*0.4*4													
	
	ЦОКОЛЬ	
	
46.	ТЕРр 61-26-2 
Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов, 100 м2 перетертой поверхности	2.38	345.88	327.29	0.19	823.19	778.95	0.45	16.12	6.32	12 715	12 557	3	
				18.40			43.79		3.54	1		155		
	Накладные расходы		79%			615.37				67%	8 413			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			389.48				40%	5 023			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 828.04					26 151			
	
47.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	2.38	80.30	76.91	1.68	191.11	183.05	3.99	16.11	9.18	2 996	2 949	37	
				1.71	0.16		4.07	0.39	2.64	18.69		11	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			174.27				80%	2 365			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			86.22				37%	1 094			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.59					6 455			
	
48.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	3.12494	15.82			49.44					162			
				15.82			49.44		51.87			162		
	Объем: 0.238*0.013*1010													
	
49.	ТЕР 15-04-019-08 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.38	915.24	118.78	57.04	2 178.27	282.70	135.75	16.12	3.94	10 706	4 557	535	
				739.42			1 759.82		3.19	1		5 614		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			268.57				80%	3 646			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			132.87				37%	1 686			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 579.70					16 038			
	
50.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	1.02	218.68	77.46	141.22	223.05	79.01	144.04	16.11	4.18	1 875	1 273	602	
					12.93			13.19	1	16.09			212	
	Накладные расходы		99%			91.28				84%	1 247			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			55.32				48%	713			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.65					3 835			
	
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	
	
51.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.056	6 374.88	3 642.90	37.83	356.99	204.00	2.12	16.12	9.34	3 842	3 289	20	
				2 694.15	14.99		150.87	0.84	3.54	18.81		534	16	
	Накладные расходы		79%			161.82				67%	2 214			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			102.42				40%	1 322			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					621.23					7 378			
	
52.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0409	1 870.07	1 617.67	252.40	76.49	66.16	10.32	16.12	9.34	1 163	1 067	96	
					100.00			4.09	1	18.81			77	
	Накладные расходы		99%			69.55				84%	961			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.15				48%	549			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.19					2 673			
	
53.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0817	21 833.35	2 767.20	891.18	1 783.78	226.08	72.81	16.11	7.17	8 292	3 642	522	
				18 174.97	34.11		1 484.90	2.79	2.78	18.81		4 128	52	
	Объем: 0.55*0.45*17+0.9*1.1*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			242.60				90%	3 325			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			123.59				43%	1 588			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 149.97					13 205			
	
54.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	8.17	2 460.30			20 100.65					34 381			
				2 460.30			20 100.65		4 208.2			34 381		
	Объем: 0.55*0.45*17+0.9*1.1*4													
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
	
55.	ТЕР 27-03-008-05 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.17	1 979.70	475.44	1 504.26	336.55	80.82	255.72	16.11	7.28	3 164	1 302	1 862	
					190.92			32.46	1	15.82			513	
	Объем: 170*0.1													
	Накладные расходы		128%			145.00				109%	1 978			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			91.76				65%	1 180			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					573.31					6 322			
	
56.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.34	1 466.39	1 466.39		498.57	498.57		16.11	1	8 032	8 032		
									1	1				
	Объем: 170*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			358.97				61%	4 900			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			189.46				31%	2 490			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.00					15 421			
	
57.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.34	490.29	490.29		166.70	166.70		16.11	1	2 686	2 686		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			120.02				61%	1 638			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			63.35				31%	833			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.07					5 157			
	
58.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	54.4	14.96		14.96	813.82		813.82	1	7.86	6 397		6 397	
									1	1				
	Объем: 34*1.6													
	
59.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.51	3 001.78	246.00	111.59	1 530.91	125.46	56.91	16.12	4.34	6 625	2 022	247	
				2 644.20			1 348.54		3.23	1		4 356		
	Объем: 170*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			138.01				93%	1 880			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			85.31				54%	1 092			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 754.23					9 597			
	
60.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	17	452.40	40.32	76.78	7 690.87	685.42	1 305.18	16.11	4.6	42 184	11 042	6 004	
				335.31	7.73		5 700.27	131.33	4.41	16.1		25 138	2 114	
	Объем: 170*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			906.59				94%	12 367			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			522.72				51%	6 710			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 120.18					61 260			
	
61.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	17	203.51	35.93	41.45	3 459.60	610.74	704.65	16.12	4.78	23 163	9 845	3 368	
				126.13	4.21		2 144.21	71.61	4.64	16.11		9 949	1 154	
	Объем: 170*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			757.41				94%	10 339			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			436.70				51%	5 609			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 653.71					39 112			
	
62.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	17	730.22	37.46	0.38	12 413.75	636.74	6.38	16.11	5.8	62 439	10 258	37	
				692.39			11 770.63		4.43	1		52 144		
	Объем: 170*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			706.78				94%	9 643			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			407.51				51%	5 232			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 528.05					77 313			
	
	КРЫЛЬЦА	
	
63.	ТЕР 46-04-003-07 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150, 1 м3	0.5	1 545.02	216.66	1 277.14	772.51	108.33	638.57	16.11	4.18	4 497	1 745	2 669	
				51.22	116.56		25.61	58.28	3.24	16.1		83	938	
	Накладные расходы		99%			164.94				84%	2 254			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			99.97				48%	1 288			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 037.42					8 039			
	
64.	ТЕР 06-01-035-01 
Устройство лестничных маршей, прим, 100 м3 железобетона в деле	0.005	175 060.51	11 114.32	11 145.50	875.30	55.57	55.73	16.12	8.63	5 067	896	481	
				152 800.69	1 340.75		764.00	6.70	4.83	16.09		3 690	108	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			59.16				80%	803			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.25				44%	442			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					968.71					6 312			
	
65.	ТЕР 09-03-050-01 
Обрамление лестничных ступеней, прим, 100 м плинтуса	0.195	259.06	145.14	57.95	50.52	28.30	11.30	16.11	4	539	456	45	
				55.97			10.91		3.43	1		37		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			22.92				69%	315			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			20.38				58%	264			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.82					1 118			
	
66.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.073	5 326.70			388.85					2 035			
				5 326.70			388.85		27 871.89			2 035		
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ГАЗОПРОВОДА	
	
67.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.073	391.23	305.70	8.28	419.79	328.02	8.88	16.11	5.3	5 600	5 284	47	
				77.25	1.29		82.89	1.38	3.24	18.84		269	26	
	Накладные расходы		74%			243.76				63%	3 345			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			164.70				40%	2 124			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					828.25					11 069			
	
68.	ТЕР 16-02-003-03 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	1.123	4 249.59	362.93	83.33	4 772.29	407.57	93.57	16.11	8.29	23 700	6 566	776	
				3 803.34	2.84		4 271.15	3.19	3.83	16.06		16 359	51	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			472.37				98%	6 485			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			291.64				56%	3 706			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 536.30					33 890			
	
69.	302-1273 
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.	6	37.90			227.40					1 081			
				37.90			227.40		180.14			1 081		
	
70.	301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	15.722	27.31			429.37					3 055			
				27.31			429.37		194.32			3 055		
	Объем: 112.3*0.14													
	
71.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22	358.47	69.00	13.01	78.86	15.18	2.86	16.11	2.72	428	245	8	
				276.46	0.14		60.82	0.03	2.88	16.45		175		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			12.32				69%	169			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.13				48%	118			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.31					715			
	
72.	ТЕР 13-03-004-05 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22	832.25	27.36	9.90	183.09	6.02	2.18	16.11	4.07	664	97	9	
				794.99	0.14		174.90	0.03	3.19	16.45		558		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4.90				69%	67			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.63				48%	47			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.62					777			
	
73.	ТЕР 19-01-015-01 
Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода	1.123	545.35	480.01		612.43	539.05		16.12	1	8 898	8 690		
				65.34			73.38		2.84	1		208		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			619.91				98%	8 516			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			382.73				56%	4 866			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 615.06					22 281			
	
74.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	37.9204	48.13	4.41	36.66	1 824.96	167.23	1 390.16	16.1	7.59	17 551	2 692	10 551	
									1	1				
	Объем: 182*0.014*1.8+0.016+0.932+0.45+17*1.8+0.5*2.2+0.236													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			167.23				100%	2 692			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			100.34				60%	1 615			
	
75.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	37.9204	14.96		14.96	567.29		567.29	1	7.86	4 459		4 459	
									1	1				
	Объем: 182*0.014*1.8+0.016+0.932+0.45+17*1.8+0.5*2.2+0.236													

	Раздел 3.  Горячее водоснабжение	
	
76.	ТЕРр 66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.2	170.23	170.23		34.05	34.05		16.11	1	548	548		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			25.20				63%	345			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			17.03				40%	219			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.27					1 112			
	
77.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.1	2 557.56	625.61	1 931.95	255.76	62.56	193.19	16.12	4.18	1 816	1 008	808	
					176.84			17.68	1	16.1			285	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			79.44				84%	1 086			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.14				48%	621			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.34					3 523			
	
78.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.02	2 646.84	648.48	43.99	52.94	12.97	0.88	16.12	9.1	385	209	8	
				1 954.37			39.09		4.29	1		168		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*10)													
	Накладные расходы		99%			12.84				84%	176			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.78				48%	100			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.56					661			
	
79.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.6	391.23	305.70	8.28	625.97	489.12	13.25	16.11	5.3	8 350	7 880	70	
				77.25	1.29		123.60	2.06	3.24	18.84		400	39	
	Объем: 60+80+20													
	Накладные расходы		74%			363.47				63%	4 989			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			245.59				40%	3 168			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 235.03					16 507			
	
80.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.64	673.19	525.85	14.21	430.84	336.54	9.09	16.11	5.27	5 746	5 422	48	
				133.13	2.20		85.20	1.41	3.24	18.78		276	26	
	Объем: 40+24													
	Накладные расходы		74%			250.08				63%	3 432			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			168.98				40%	2 179			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					849.90					11 357			
	
81.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов  горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода	0.6	4 943.67	2 761.82	2 074.25	2 966.20	1 657.09	1 244.55	16.12	6.34	34 862	26 712	7 890	
				107.60	303.96		64.56	182.38	4.02	16.09		260	2 934	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 115.39				98%	29 053			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 306.02				56%	16 602			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 387.61					80 517			
	
82.	301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	60	3.74			224.40					855			
				3.74			224.40		14.25			855		
	
83.	507-3354 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	53.94	13.97			753.54					1 428			
				13.97			753.54		26.48			1 428		
	Объем: 60*0.899													
	
84.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	60	1.00			60.14					257			
				1.00			60.14		4.27			257		
	Поправки: М: =4.28/4.27	
	
85.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	12	9.74			116.91					499			
				9.74			116.91		4.27			499		
	Поправки: М: =41.60/4.27	
	
86.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	20	0.65			13.07					56			
				0.65			13.07		4.27			56		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
87.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	36	61.66			2 219.61					9 478			
				61.66			2 219.61		4.27			9 478		
	Поправки: М: =263.27/4.27	
	
88.	С507-3286 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	12	1.24			14.87					63			
				1.24			14.87		4.27			63		
	Поправки: М: =5.29/4.27	
	
89.	507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25 (гильза), м	5	19.03			95.15					128			
				19.03			95.15		25.63			128		
	
90.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим), 100 м трубопровода	0.8	2 591.15	1 768.25	751.38	2 072.92	1 414.60	601.10	16.11	6.44	26 884	22 789	3 871	
				71.52	106.91		57.22	85.52	3.91	16.09		224	1 376	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 725.14				98%	23 682			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 065.09				56%	13 532			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 863.14					64 098			
	
91.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	80	4.90			392.00					1 322			
				4.90			392.00		16.53			1 322		
	
92.	507-3356 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	75.04	35.59			2 670.67					5 157			
				35.59			2 670.67		68.72			5 157		
	Объем: 0.8*93.8													
	
93.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	60	6.62			397.49			1	1	1 697			
				6.62			397.49		4.27	1		1 697		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
94.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	12	1.76			21.08					90			
				1.76			21.08		4.27			90		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
95.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	12	1.52			18.21					78			
				1.52			18.21		4.27			78		
	Поправки: М: =6.48/4.27	
	
96.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	12	3.47			41.68					178			
				3.47			41.68		4.27			178		
	Поправки: М: =14.83/4.27	
	
97.	С302-0080 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, шт.	12	184.57			2 214.80					9 457			
				184.57			2 214.80		4.27			9 457		
	Поправки: М: =788.10/4.27	
	
98.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	5	33.67			168.35					367			
				33.67			168.35		73.37			367		
	
99.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода	0.2	3 432.88	2 357.66	944.60	686.58	471.53	188.92	16.11	6.46	8 923	7 596	1 220	
				130.62	133.64		26.12	26.73	4.07	16.09		106	430	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			573.00				98%	7 865			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			353.76				56%	4 495			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 613.34					21 283			
	
100.	507-3357 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	18.74	49.88			934.75					1 998			
				49.88			934.75		106.61			1 998		
	Объем: 20*0.937													
	
101.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	20	5.67			113.40					380			
				5.67			113.40		19.02			380		
	
102.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	10	5.50			55.04					235			
				5.50			55.04		4.27			235		
	Поправки: М: =23.50/4.27	
	
103.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	7	5.66			39.61					169			
				5.66			39.61		4.27			169		
	Поправки: М: =24.16/4.27	
	
104.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	4	2.80			11.19					48			
				2.80			11.19		4.27			48		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
105.	С302-0072 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	1	254.83			254.83					1 088			
				254.83			254.83		4.27			1 088		
	Поправки: М: =1088.12/4.27	
	
106.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 40х1 1/4", шт	1	102.78			102.78			1	1	439			
				102.78			102.78		4.27	1		439		
	Поправки: М: =422*1.04/4.27	
	
107.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	5	45.47			227.35					601			
				45.47			227.35		120.11			601		
	
108.	ТЕР 16-04-002-06 
(Прим) 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.4	4 203.09	1 970.56	2 098.82	1 681.24	788.22	839.53	16.12	6.37	18 246	12 706	5 348	
				133.72	304.88		53.49	121.95	3.6	16.09		193	1 962	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 046.70				98%	14 375			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			646.22				56%	8 214			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 374.16					40 835			
	
109.	507-3359 
Труба из полипропилена PN 20/63, м	37.84	121.78			4 608.16					10 929			
				121.78			4 608.16		288.81			10 929		
	Объем: 40*0.946													
	
110.	301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	40	6.81			272.40					940			
				6.81			272.40		23.51			940		
	
111.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	10	19.75			197.49					843			
				19.75			197.49		4.27			843		
	Поправки: М: =84.33/4.27	
	
112.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	6	21.01			126.08					538			
				21.01			126.08		4.27			538		
	Поправки: М: =89.73/4.27	
	
113.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	6	9.77			58.59					250			
				9.77			58.59		4.27			250		
	Поправки: М: =41.70/4.27	
	
114.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ф63мм, шт	1	612.31			612.31			1	1	2 615			
				612.31			612.31		4.27	1		2 615		
	Поправки: М: =2514*1.04/4.27	
	
115.	ТЕР 16-04-002-07 
(Прим) 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.24	4 986.32	2 261.30	2 640.44	1 196.72	542.71	633.70	16.12	6.36	12 870	8 749	4 030	
				84.59	384.38		20.30	92.25	4.47	16.09		91	1 484	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			730.20				98%	10 028			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			450.82				56%	5 730			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 377.75					28 629			
	
116.	507-3360 
Труба из полипропилена PN 20/75, м	23.376	202.54			4 734.58					9 916			
				202.54			4 734.58		424.21			9 916		
	Объем: 0.974*24													
	
117.	301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	24	9.29			222.96					715			
				9.29			222.96		29.81			715		
	
118.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	3	15.75			47.24					202			
				15.75			47.24		4.27			202		
	Поправки: М: =67.24/4.27	
	
119.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	7	38.31			268.18					1 145			
				38.31			268.18		4.27			1 145		
	Поправки: М: =163.59/4.27	
	
120.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	5	29.69			148.43					634			
				29.69			148.43		4.27			634		
	Поправки: М: =126.76/4.27	
	
121.	Цена поставщика. 
ППР муфта 75х2 1/2" СВхРН, шт	1	296.41			296.41			1	1	1 266			
				296.41			296.41		4.27	1		1 266		
	Поправки: М: =1217*1.04/4.27	
	
122.	Цена поставщика. 
ППР редукция 75х2 1/2", шт	1	47.98			47.98			1	1	205			
				47.98			47.98		4.27	1		205		
	Поправки: М: =197*1.04/4.27	
	
123.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ф75мм, шт	1	531.45			531.45			1	1	2 269			
				531.45			531.45		4.27	1		2 269		
	Поправки: М: =2182*1.04/4.27	
	
124.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2", шт	1	127.26			127.26			1	1	543			
				127.26			127.26		4.27	1		543		
	Поправки: М: =522.50*1.04/4.27	
	
125.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	22.4	216.50	51.10	39.33	4 849.63	1 144.67	880.99	16.12	8.9	36 092	18 452	7 841	
				126.07			2 823.97		3.47	1		9 799		
	Объем: 60+80+20+40+24													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 030.20				77%	14 208			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			686.80				48%	8 857			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 566.64					59 157			
	
126.	104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	66	8.70			574.20					2 439			
				8.70			574.20		36.96			2 439		
	Объем: 60*1.1													
	
127.	104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	88	12.37			1 088.56					4 672			
				12.37			1 088.56		53.09			4 672		
	Объем: 80*1.1													
	
128.	104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	22	14.84			326.48					1 410			
				14.84			326.48		64.07			1 410		
	Объем: 20*1.1													
	
129.	104-0859 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	44	20.96			922.24					4 326			
				20.96			922.24		98.32			4 326		
	Объем: 40*1.1													
	
130.	104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	26.4	25.87			682.97					3 471			
				25.87			682.97		131.47			3 471		
	Объем: 24*1.1													
	
131.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	121.99	90.60	11.46	121.99	90.60	11.46	16.11	5.85	1 604	1 460	67	
				19.93	0.23		19.93	0.23	3.91	16.2		78	4	
	Вычт.ресурсы:  103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 435			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	820			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.93					3 859			
	
132.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.57	48.13	4.41	36.66	27.43	2.51	20.90	16.1	7.59	263	40	159	
									1	1				
	Объем: 0.352+0.218													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.51				100%	40			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.51				60%	24			
	
133.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	0.57	14.96		14.96	8.53		8.53	1	7.86	67		67	
									1	1				
	Объем: 0.352+0.218													

	Раздел 4.  Отопление	
	
134.	ТЕРр 66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.2	170.23	170.23		34.05	34.05		16.11	1	548	548		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			25.20				63%	345			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			17.03				40%	219			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.27					1 112			
	
135.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.5	2 557.56	625.61	1 931.95	1 278.78	312.80	965.97	16.12	4.18	9 080	5 042	4 038	
					176.84			88.42	1	16.1			1 424	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			397.21				84%	5 431			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			240.73				48%	3 104			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 916.72					17 615			
	
136.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.08	2 646.84	648.48	43.99	211.75	51.88	3.52	16.12	9.1	1 539	836	32	
				1 954.37			156.35		4.29	1		671		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*40)													
	Накладные расходы		99%			51.36				84%	702			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.13				48%	401			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.24					2 643			
	
137.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	3.1	391.23	305.70	8.28	1 212.81	947.67	25.67	16.11	5.3	16 179	15 267	136	
				77.25	1.29		239.48	4.00	3.24	18.84		776	75	
	Объем: 200+70+40													
	Накладные расходы		74%			704.24				63%	9 665			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			475.84				40%	6 137			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 392.88					31 981			
	
138.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	3.3	673.19	525.85	14.21	2 221.53	1 735.31	46.89	16.11	5.27	29 626	27 956	247	
				133.13	2.20		439.33	7.26	3.24	18.78		1 423	136	
	Объем: 300+30													
	Накладные расходы		74%			1 289.50				63%	17 698			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			871.29				40%	11 237			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 382.32					58 561			
	
139.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода	2	4 943.67	2 761.82	2 074.25	9 887.33	5 523.64	4 148.49	16.12	6.34	116 208	89 041	26 301	
				107.60	303.96		215.20	607.92	4.02	16.09		865	9 781	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			7 051.29				98%	96 846			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4 353.41				56%	55 340			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 292.03					268 394			
	
140.	301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	200	3.74			748.00					2 850			
				3.74			748.00		14.25			2 850		
	
141.	507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	179.8	28.28			5 084.74					9 626			
				28.28			5 084.74		53.54			9 626		
	Объем: 200*0.899													
	
142.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	60	1.00			60.14					257			
				1.00			60.14		4.27			257		
	Поправки: М: =4.28/4.27	
	
143.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	100	9.74			974.24					4 160			
				9.74			974.24		4.27			4 160		
	Поправки: М: =41.60/4.27	
	
144.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	30	0.65			19.60					84			
				0.65			19.60		4.27			84		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
145.	С507-3286 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	22	1.24			27.26					116			
				1.24			27.26		4.27			116		
	Поправки: М: =5.29/4.27	
	
146.	302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	54	17.28			933.12					4 095			
				17.28			933.12		75.83			4 095		
	
147.	ТЕР 16-05-001-01 
Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим, 1 шт.	22	59.99	19.54	5.96	1 319.69	429.90	131.01	16.11	6.05	9 608	6 926	793	
				34.49			758.78		2.49	1		1 889		
	Вычт.ресурсы:  507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			494.39				98%	6 787			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			305.23				56%	3 879			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 119.30					20 274			
	
148.	С302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	22	41.87			921.06					3 933			
				41.87			921.06		4.27			3 933		
	Поправки: М: =178.77/4.27	
	
149.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	10	29.31			293.10					503			
				29.31			293.10		50.29			503		
	
150.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим, 100 м трубопровода	0.7	3 534.19	2 172.41	1 280.52	2 473.93	1 520.69	896.36	16.12	6.37	30 443	24 513	5 710	
				81.26	185.73		56.88	130.01	3.87	16.09		220	2 092	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 898.31				98%	26 073			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 172.00				56%	14 899			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 544.23					71 415			
	
151.	301-5602 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	70	4.39			307.30					1 064			
				4.39			307.30		15.2			1 064		
	
152.	507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	65.03	43.10			2 802.79					5 444			
				43.10			2 802.79		83.72			5 444		
	Объем: 70*0.929													
	
153.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	66	1.68			110.67					473			
				1.68			110.67		4.27			473		
	Поправки: М: =7.16/4.27	
	
154.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	10	0.99			9.88					42			
				0.99			9.88		4.27			42		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
155.	С507-5056 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	130	0.85			110.52					472			
				0.85			110.52		4.27			472		
	Поправки: М: =3.63/4.27	
	
156.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	100	1.84			183.84					785			
				1.84			183.84		4.27			785		
	Поправки: М: =7.85/4.27	
	
157.	ТЕР 16-05-001-01 
Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим, 1 шт.	100	59.99	19.54	5.96	5 998.58	1 954.08	595.50	16.11	6.05	43 671	31 480	3 603	
				34.49			3 449.00		2.49	1		8 588		
	Вычт.ресурсы:  507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 247.19				98%	30 850			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 387.40				56%	17 629			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 633.17					92 150			
	
158.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	100	61.66			6 165.57					26 327			
				61.66			6 165.57		4.27			26 327		
	Поправки: М: =263.27/4.27	
	
159.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	5	33.67			168.35					367			
				33.67			168.35		73.37			367		
	
160.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим), 100 м трубопровода	0.4	2 591.15	1 768.25	751.38	1 036.46	707.30	300.55	16.11	6.44	13 442	11 395	1 936	
				71.52	106.91		28.61	42.76	3.91	16.09		112	688	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			862.57				98%	11 841			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			532.54				56%	6 766			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 431.57					32 050			
	
161.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	40	4.90			196.00					661			
				4.90			196.00		16.53			661		
	
162.	507-3368 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	37.52	63.77			2 392.65					4 617			
				63.77			2 392.65		123.05			4 617		
	Объем: 40.0*0.938													
	
163.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	40	6.62			264.99			1	1	1 132			
				6.62			264.99		4.27	1		1 132		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
164.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	10	1.76			17.56					75			
				1.76			17.56		4.27			75		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
165.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	30	1.52			45.53					194			
				1.52			45.53		4.27			194		
	Поправки: М: =6.48/4.27	
	
166.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	22	3.47			76.41					326			
				3.47			76.41		4.27			326		
	Поправки: М: =14.83/4.27	
	
167.	С302-0079 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, шт.	10	116.08			1 160.77					4 957			
				116.08			1 160.77		4.27			4 957		
	Поправки: М: =495.65/4.27	
	
168.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	5	33.67			168.35					367			
				33.67			168.35		73.37			367		
	
169.	ТЕР 16-02-005-02 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (прим), 100 м трубопровода	3	6 588.75	869.68	203.69	19 766.25	2 609.03	611.05	16.11	7.7	110 108	42 031	4 705	
				5 515.39	4.31		16 546.17	12.92	3.83	16.09		63 372	208	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 015.24				98%	41 394			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 861.58				56%	23 654			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 643.08					175 156			
	
170.	ТЕР 16-02-005-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (прим), 100 м трубопровода	0.3	8 407.28	1 031.66	245.87	2 522.18	309.50	73.76	16.11	7.55	14 227	4 986	557	
				7 129.75	5.21		2 138.93	1.56	4.06	16.11		8 684	25	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			357.72				98%	4 911			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			220.85				56%	2 806			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 100.75					21 944			
	
171.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.2184	5 326.70			1 163.35					6 087			
				5 326.70			1 163.35		27 871.89			6 087		
	
172.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	3	165.61	85.38	74.73	496.83	256.14	224.19	16.12	1.43	4 507	4 129	321	
				5.50			16.50		3.46	1		57		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			294.56				98%	4 046			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			181.86				56%	2 312			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					973.25					10 866			
	
173.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.3	175.69	85.38	74.73	52.71	25.61	22.42	16.12	1.43	463	413	32	
				15.58			4.67		3.83	1		18		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			29.45				98%	405			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			18.18				56%	231			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.34					1 099			
	
174.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.53	374.88	82.80	15.62	198.68	43.88	8.28	16.11	2.72	1 151	707	23	
				276.46	0.17		146.52	0.09	2.88	16.45		422	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			35.62				69%	489			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.38				48%	340			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.68					1 979			
	
175.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.53	634.96	50.89	10.37	336.53	26.97	5.49	16.11	3.33	1 152	435	18	
				573.70	0.17		304.06	0.09	2.3	16.45		699	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			21.92				69%	301			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.24				48%	209			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374.68					1 662			
	
176.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	64	216.50	51.10	39.33	13 856.09	3 270.49	2 517.12	16.12	8.9	103 120	52 720	22 402	
				126.07			8 068.48		3.47	1		27 998		
	Объем: 200+70+40+300+30													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			2 943.44				77%	40 594			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 962.29				48%	25 306			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 761.83					169 020			
	
177.	104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	220	8.70			1 914.00					8 131			
				8.70			1 914.00		36.96			8 131		
	Объем: 200*1.1													
	
178.	104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	77	10.06			774.62					3 402			
				10.06			774.62		44.18			3 402		
	Объем: 70*1.1													
	
179.	104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	44	12.37			544.28					2 336			
				12.37			544.28		53.09			2 336		
	Объем: 40*1.1													
	
180.	104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	330	18.05			5 956.50					27 991			
				18.05			5 956.50		84.82			27 991		
	Объем: 300*1.1													
	
181.	104-0860 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м	33	24.69			814.77					4 838			
				24.69			814.77		146.61			4 838		
	Объем: 30*1.1													
	
182.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 65 мм , прим, 1 врезка	2	121.99	90.60	11.46	243.97	181.19	22.92	16.11	5.85	3 209	2 919	134	
				19.93	0.23		39.86	0.45	3.91	16.2		156	7	
	Вычт.ресурсы:  103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			208.89				98%	2 867			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			128.96				56%	1 639			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					581.82					7 715			
	
183.	ТЕР 18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	6	142.72	23.12	14.06	856.32	138.69	84.33	16.12	8.54	5 027	2 236	720	
				105.55	0.45		633.30	2.70	3.27	16.2		2 071	44	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			162.60				98%	2 234			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			100.39				56%	1 277			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 119.31					8 538			
	
184.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.804	48.13	4.41	36.66	86.83	7.96	66.13	16.1	7.59	835	128	502	
									1	1				
	Объем: 0.682+1.122													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.96				100%	128			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.78				60%	77			
	
185.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	1.804	14.96		14.96	26.99		26.99	1	7.86	212		212	
									1	1				
	Объем: 0.682+1.122													

	Раздел 5.  Земена трубопроводов горячего водоснабжения в границах ИТП	
	
186.	ТЕРр 66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.05	170.23	170.23		8.51	8.51		16.11	1	137	137		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			6.30				63%	86			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.26				40%	55			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.06					278			
	
187.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.15	391.23	305.70	8.28	58.68	45.86	1.24	16.11	5.3	783	739	7	
				77.25	1.29		11.59	0.19	3.24	18.84		38	4	
	Накладные расходы		74%			34.08				63%	468			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.03				40%	297			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.78					1 548			
	
188.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.15	673.19	525.85	14.21	100.98	78.88	2.13	16.11	5.27	1 347	1 271	11	
				133.13	2.20		19.97	0.33	3.24	18.78		65	6	
	Накладные расходы		74%			58.62				63%	805			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			39.61				40%	511			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.20					2 662			
	
189.	ТЕР 16-02-002-04 
(Прим) 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.15	9 133.05	522.30	93.63	1 369.96	78.35	14.04	16.11	8.67	5 332	1 262	122	
				8 517.12	3.41		1 277.57	0.51	3.09	16.06		3 948	8	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			90.69				98%	1 245			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			55.99				56%	711			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 516.64					7 288			
	
190.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	15	4.90			73.50					248			
				4.90			73.50		16.53			248		
	
191.	103-0053 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза), м	1	50.25			50.25					193			
				50.25			50.25		193.17			193		
	
192.	ТЕР 16-02-002-06 
(Прим) 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.15	10 256.75	671.09	169.05	1 538.51	100.66	25.36	16.11	8.85	6 705	1 622	224	
				9 416.61	4.76		1 412.49	0.71	3.44	16.1		4 859	11	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			116.58				98%	1 600			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			71.97				56%	914			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 727.06					9 220			
	
193.	301-5605 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	15	5.79			86.85					291			
				5.79			86.85		19.43			291		
	
194.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 1 1/2", шт	2	34.90			69.80			1	1	298			
				34.90			69.80		4.27	1		298		
	Поправки: М: =143.30*1.04/4.27	
	
195.	С302-0073 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, шт.	2	366.20			732.40					3 127			
				366.20			732.40		4.27			3 127		
	Поправки: М: =1563.67/4.27	
	
196.	103-0055 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм (гильза), м	1	87.96			87.96					315			
				87.96			87.96		314.66			315		
	
197.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	3	216.50	51.10	39.33	649.50	153.30	117.99	16.12	8.9	4 834	2 471	1 050	
				126.07			378.21		3.47	1		1 312		
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			137.97				77%	1 903			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.98				48%	1 186			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					879.45					7 923			
	
198.	104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	16.5	12.37			204.11					876			
				12.37			204.11		53.09			876		
	Объем: 15*1.1													
	
199.	104-0859 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	16.5	20.96			345.84					1 622			
				20.96			345.84		98.32			1 622		
	Объем: 15*1.1													
	
200.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	121.99	90.60	11.46	121.99	90.60	11.46	16.11	5.85	1 604	1 460	67	
				19.93	0.23		19.93	0.23	3.91	16.2		78	4	
	Вычт.ресурсы:  103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 435			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	820			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.93					3 859			
	
201.	ТЕР 16-07-003-04 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	1	76.06	64.75	8.09	76.06	64.75	8.09	16.11	5.45	1 101	1 043	44	
				3.23			3.23		4.39	1		14		
	Вычт.ресурсы:  103-0052:[ М-(15.63=39.07*0.4) ];  302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.50					2 707			
	
202.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.3	165.61	85.38	74.73	49.68	25.61	22.42	16.12	1.43	451	413	32	
				5.50			1.65		3.46	1		6		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			29.45				98%	405			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			18.18				56%	231			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.31					1 087			
	
203.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0386	374.88	82.80	15.62	14.47	3.20	0.60	16.11	2.72	84	51	2	
				276.46	0.17		10.67	0.01	2.88	16.45		31		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.60				69%	35			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.93				48%	24			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.00					144			
	
204.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0386	634.96	50.89	10.37	24.51	1.96	0.40	16.11	3.33	84	32	1	
				573.70	0.17		22.14	0.01	2.3	16.45		51		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			1.60				69%	22			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.18				48%	15			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.29					121			
	
205.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.384	48.13	4.41	36.66	18.47	1.69	14.08	16.1	7.59	177	27	107	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.69				100%	27			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.01				60%	16			
	
206.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	0.384	14.96		14.96	5.74		5.74	1	7.86	45		45	
									1	1				

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 557 908.24	151 212.75	148 025.75			6 710 541	2 437 198	855 393	
			1 258 248.64	8 329.02				3 411 176	133 911	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	27 975.99					63 717			
			27 975.99					63 717		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	27 975.99					63 717			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	27 975.99					63 717			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 439 408.52	127 121.86	133 166.81			5 957 604	2 048 990	755 894	
			1 179 119.79	7 000.37				3 152 721	112 490	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	418 056.24					1 468 017			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 4, 11-14, 16-19, 40; %=92 - по стр. 3, 7, 9, 15; %=84 - по стр. 23, 26, 31, 41, 50, 52, 63, 77, 78, 135, 136; %=73 - по стр. 24, 37; %=80 - по стр. 25, 28, 32, 38, 47, 49, 64; %=67 - по стр. 27, 46, 51; %=93 - по стр. 33, 59; %=66 - по стр. 34, 35; %=77 - по стр. 36, 125, 176, 197; %=90 - по стр. 42, 44, 53; %=109 - по стр. 55; %=61 - по стр. 56, 57; %=94 - по стр. 60-62; %=69 - по стр. 71, 72, 174, 175, 203, 204; %=98 - по стр. 73; %=63 - по стр. 76, 134, 186)	127 658.34					1 738 542			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 11-14, 16-19, 40; %=44 - по стр. 3, 7, 9, 15, 64; %=48 - по стр. 23, 26, 31, 36, 41, 50, 52, 63, 71, 72, 77, 78, 125, 135, 136, 174-176, 197, 203, 204; %=56 - по стр. 24, 37, 73; %=37 - по стр. 25, 28, 32, 38, 47, 49; %=40 - по стр. 27, 34, 35, 46, 51, 76, 134, 186; %=54 - по стр. 33, 59; %=43 - по стр. 42, 44, 53; %=65 - по стр. 55; %=31 - по стр. 56, 57; %=51 - по стр. 60-62)	71 669.09					914 855			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 638 735.95					8 611 001			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	50.52	28.30	11.30			539	456	45	
			10.91					37		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 65)	22.92					315			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 65)	20.38					264			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	93.82					1 118			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	85 895.08	23 799.45	10 953.68			647 652	383 517	69 438	
			51 141.95	1 328.65				194 701	21 421	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 20, 68, 81, 90, 99, 108, 115, 131, 139, 147, 150, 157, 160, 169, 170, 172, 173, 182, 183, 189, 192, 200-202; %=88 - по стр. 22; %=63 - по стр. 67, 79, 80, 137, 138, 187, 188)	27 248.80					374 158			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 20, 68, 81, 90, 99, 108, 115, 131, 139, 147, 150, 157, 160, 169, 170, 172, 173, 182, 183, 189, 192, 200-202; %=48 - по стр. 22; %=40 - по стр. 67, 79, 80, 137, 138, 187, 188)	16 989.50					216 316			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	130 133.38					1 238 126			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 578.13	263.14	3 893.96			41 029	4 235	30 016	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 29, 74, 132, 184, 205)	263.14					4 235			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29, 74, 132, 184, 205)	157.89					2 541			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 578.13					41 029			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 801 517.27					9 954 991			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	38 552.47					213 037			
	ИТОГО	1 840 069.74					10 168 028			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	36 801.39					203 361			
	ИТОГО	1 876 871.13					10 371 389			
	НДС 18%	337 836.80					1 866 850			
	ВСЕГО С НДС	2 214 707.93					12 238 239			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	154 930.06					2 113 015			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	88 678.97					1 131 435			

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)