«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 423 714	руб.	Смета на сумму:	2 423 714	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК МЕГАДОМ»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /О.В. Уланова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Коммунистическая,58а-г	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт наружных стен с заделкой трещин (в том числе у оконных проемов), межпанельных соединений, капитальный ремонт канализации	
Сметная стоимость:	2 423.714	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.688	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	645.949	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	24.4696	1 213.62	458.23	8.86	29 696.83	11 212.68	216.86	14.41	8.06	255 572	161 575	1 748	
				746.53			18 267.29		5.05	1		92 250		
	Объем: (71.4+12.4)*2*14.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			12 333.95				93%	150 265			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			7 624.62				54%	87 251			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49 655.40					493 087			
	
2.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	2.44	4 688.98	197.81	4 246.36	11 441.11	482.66	10 361.12	14.41	3.72	47 995	6 955	38 543	
				244.81	143.10		597.34	349.16	4.18	14.41		2 497	5 031	
	Накладные расходы		78%			648.82				66%	7 911			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			415.91				40%	4 794			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 505.84					60 700			
	
3.	ТЕРр 53-21-29 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки, 100 м восстановленной герметизации стыков	39.738	1 661.11	528.47	22.14	66 009.19	21 000.34	879.80	14.4	6.21	411 130	302 405	5 464	
				1 110.50			44 129.05		2.34	1		103 262		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1975:[ М-(3404.31=3370.60*1.01) ]	
	Накладные расходы		86%			18 060.29				73%	220 756			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			14 700.24				56%	169 347			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98 769.72					801 232			
	
4.	ТССЦ 101-2388 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.	80	94.50			7 560.00					12 428			
				94.50			7 560.00		155.35			12 428		
	
5.	ТССЦ 101-4258 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм, м	4013.538	1.67			6 702.61					35 038			
				1.67			6 702.61		8.73			35 038		
	Объем: 39.738*101													
	
6.	ТЕРр 53-21-28 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки, 100 м восстановленной герметизации стыков	4.998	1 581.72	454.15	17.07	7 905.44	2 269.84	85.32	14.41	5.66	54 227	32 708	483	
				1 110.50			5 550.28		3.79	1		21 036		
	Накладные расходы		86%			1 952.06				73%	23 877			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 588.89				56%	18 316			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 446.39					96 420			
	
7.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	7.9476	1 043.83	675.65	13.36	8 295.94	5 369.80	106.18	14.4	8.02	95 266	77 325	852	
				354.82			2 819.97		6.06	1		17 089		
	Объем: 3973.8*0.2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			4 242.14				67%	51 808			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 684.90				40%	30 930			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 222.98					178 004			
	
8.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	874.236	12.74			11 137.77					22 389			
				12.74			11 137.77		25.61			22 389		
	Объем: 7.9476*110													
	
9.	ТЕР 07-05-039-13 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство солнцезащиты красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми), 100 м шва	44.736	128.05	11.27	6.34	5 728.33	504.17	283.51	14.41	4.89	21 053	7 265	1 386	
				110.44			4 940.64		2.51	1		12 401		
	Объем: 3973.8+499.8													
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(27.28=56.84*0.48) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			705.84				119%	8 645			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			428.54				68%	4 940			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 862.71					34 639			
	
	Раздел 2.  КАHАЛИЗАЦИЯ	

10.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	8.4	303.52	75.11	228.41	2 549.57	630.92	1 918.64	14.4	4.42	17 566	9 085	8 480	
					20.91			175.64	1	14.39			2 528	
	Объем: 14*1*0.15*4													
	Накладные расходы		99%			798.49				84%	9 755			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			483.94				48%	5 574			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 832.00					32 895			
	
11.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	20.16	7.56		7.56	152.45		152.45		6.07	925		925	
										1				
	Объем: 8.4*2.4													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
12.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	20.16	27.63		27.63	556.97		556.97		6.07	3 381		3 381	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
														
13.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.56	1 759.67	1 759.67		985.41	985.41		14.4	1	14 190	14 190		
									1	1				
	Объем: 14*1*1*4													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			709.50				61%	8 656			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			374.46				31%	4 399			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 069.36					27 245			
	
14.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.49868084	972.15	972.15		484.79	484.79		14.4	1	6 981	6 981		
									1	1				
	Объем: 56-5.6-(3.14*0.055*0.055*14)*4													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			349.05				61%	4 258			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			184.22				31%	2 164			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 018.06					13 404			
	
15.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	54.857	104.66			5 741.33					40 006			
				104.66			5 741.33		729.27			40 006		
	Объем: 49.87*1.1													
	
16.	Х311-1009 
Погрузка грунта растительного слоя ( земля, перегной) в автотранспортные средства, т	78.4								31.62	2 479		2 479	
														
	Объем: 56*1.4													
	
17.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	78.4	27.63		27.63	2 166.01		2 166.01		6.07	13 148		13 148	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
18.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.56	1 327.14	122.03	53.85	743.20	68.34	30.16	14.4	4.98	5 628	984	150	
				1 151.26	5.90		644.71	3.30	6.97	14.4		4 494	48	
	Объем: 14*1*0.1*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			83.82				99%	1 022			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			54.45				61%	630			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					881.47					7 279			
	
19.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.56	775.58	765.14	10.44	434.32	428.48	5.85	14.41	7.36	6 217	6 174	43	
					4.13			2.31	1	14.44			33	
	Объем: 14*4													
	Накладные расходы		74%			318.78				63%	3 910			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			215.40				40%	2 483			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					968.50					12 610			
	
20.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.56	12 984.16	894.28	10.83	7 271.13	500.80	6.06	14.41	7.31	19 301	7 216	44	
				12 079.05	1.14		6 764.27	0.64	1.78	14.29		12 040	9	
	Объем: 14*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			576.66				98%	7 081			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			356.02				56%	4 046			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 203.81					30 428			
	
21.	С Цена поставщик. 
Фасонные соединительные части: тройник, отвод , ревизия, переход "чугун-пластик", шт	154	17.49			2 693.27					12 012			
				17.49			2 693.27		4.46			12 012		
	Объем: 26+64+14+36+14													
	Поправки: М: =75/4.46*1.04	
	
22.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.4	737.79	44.95	0.45	6 197.41	377.55	3.78	14.4	5.17	33 897	5 437	20	
				692.39			5 816.08		4.89	1		28 441		
	Объем: 14*1*0.15*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			419.08				94%	5 111			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			241.63				51%	2 773			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 858.12					41 781			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	184 453.08	44 315.78	16 772.71			1 130 829	638 300	77 146	
			123 364.61	531.05				415 383	7 649	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	176 747.63	43 386.50	16 760.80			1 105 311	624 910	77 059	
			116 600.34	528.10				403 343	7 607	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 834.98					121 873			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2; %=73 - по стр. 3, 6; %=67 - по стр. 7; %=119 - по стр. 9; %=84 - по стр. 10; %=61 - по стр. 13, 14; %=99 - по стр. 18; %=94 - по стр. 22)	40 303.04					492 063			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 7; %=56 - по стр. 3, 6; %=68 - по стр. 9; %=48 - по стр. 10; %=31 - по стр. 13, 14; %=61 - по стр. 18; %=51 - по стр. 22)	28 781.79					331 118			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	245 832.46					1 928 492			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 705.45	929.28	11.91			25 518	13 390	87	
			6 764.27	2.95				12 040	42	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 19; %=98 - по стр. 20)	895.44					10 991			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 19; %=56 - по стр. 20)	571.42					6 529			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 172.31					43 038			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	255 004.77					1 971 530			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	5 457.10					42 191			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	260 461.87					2 013 721			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	5 209.24					40 274			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	265 671.11					2 053 995			
	НДС	47 820.80					369 719			
	Всего с НДС	313 491.91					2 423 714			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)