«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	6 023 676	руб.	Смета на сумму:	6 023 676	руб.	

Директор ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС»
Д.В. Зинчук_________________________ 	Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович__________________________	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ 10 и 12 по улице Лилии Иванихиной в г. Калининграде
 по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
	
Сметная стоимость:	6 023.676	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.207	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	703.079	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.6209	6 900.71	4 284.65	59 048.03	36 663	8.557	
		Объем: 887*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	151.096015	8.820	1 332.67	149.970	22 660	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	25.699051	11.429	293.72	194.614	5 001	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	24.370325	95.16	2 319.08	468.45	11 416	4.923	
			(1)			11.23	273.68	191.22	4 660	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.800961	8.58	6.87	35.88	29	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	1.328726	139.36	185.17	1 430.52	1 901	10.265	
			(1)			15.08	20.04	256.87	341	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	73.110975	6.03	440.86	8.99	657	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 691.45	88%	24 342		
		Сметная прибыль				60%	975.83	48%	13 277		
		Всего с НР и СП					6 951.93		74 282		
	
2.	Е68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.633	2 287.47	1 447.97	16 440.36	10 407	7.187	
2. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	57.76	36.56208	8.820	322.48	149.970	5 483	17.003	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	9.9381	11.230	111.60	191.220	1 900	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	9.9381	95.16	945.71	468.45	4 656	4.923	
			(1)			11.23	111.60	191.22	1 900	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	29.8143	6.03	179.78	8.99	268	1.491	
		Накладные расходы				104%	451.44	88%	6 497		
		Сметная прибыль				60%	260.45	48%	3 544		
		Всего с НР и СП					2 159.86		20 448		
	
3.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		10.76	1 689.81	18 182.37	15 301.41	164 643	9.055	
		Объем: 504+572									
3. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	734.4776	9.160	6 727.81	155.940	114 534	17.024	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	101.144	11.230	1 135.85	191.220	19 341	17.028	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	101.144	95.16	9 624.86	468.45	47 381	4.923	
			(1)			11.23	1 135.85	191.22	19 341	17.028	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	303.432	6.03	1 829.69	8.99	2 728	1.491	
		Накладные расходы				104%	8 178.21	88%	117 810		
		Сметная прибыль				60%	4 718.20	48%	64 260		
		Всего с НР и СП					31 078.77		346 713		
	
4.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		227.3684	3.71	843.54	36.66	8 335	9.881	
		Объем: 62.09*1.8+633*0.04*1.8+504*0.3*0.15*2.2+572*0.2*0.08*2.2									
	
5.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза		227.3684	13.99	3 180.88	124.48	28 303	8.898	
		Объем: 62.09*1.8+633*0.04*1.8+504*0.3*0.15*2.2+572*0.2*0.08*2.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=585м2)	
6.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.234	4 846.79	1 134.15	49 459.80	11 574	10.205	
		Объем: 585*0.4									
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	3.52872	8.280	29.22	140.760	497	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	10.20708	15.080	153.92	256.870	2 622	17.034	
6. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.78752	112.40	875.32	1 144.08	8 910	10.179	
			(1)			15.08	117.44	256.87	2 000	17.034	
6. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.41956	93.88	227.15	890.86	2 155	9.489	
			(1)			15.08	36.49	256.87	622	17.034	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00936	263.51	2.47	1 266.59	12	4.807	
		Накладные расходы				95%	173.98	81%	2 526		
		Сметная прибыль				43%	78.75	34%	1 060		
		Всего с НР и СП					1 386.88		15 161		
	
7.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза		374.4	13.99	5 237.86	124.48	46 605	8.898	
		Объем: 234*1.6									
	
8.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.234	344.93	80.71	3 421.73	801	9.924	
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.69966	8.280	5.79	140.760	98	17	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.76284	15.080	11.50	256.870	196	17.034	
8. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.76284	93.88	71.62	890.86	680	9.489	
			(1)			15.08	11.50	256.87	196	17.034	
8. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.01638	126.43	2.07	1 018.85	17	8.059	
			(1)			12.94	0.21	219.76	4	16.983	
8. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00468	263.51	1.23	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	16.43	81%	238		
		Сметная прибыль				43%	7.43	34%	100		
		Всего с НР и СП					104.57		1 139		
	
9.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.17	2 520.14	2 948.56	17 348.53	20 298	6.884	
		Объем: 585*0.2									
9. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	18.3924	8.510	156.52	144.650	2 660	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	16.2396	14.301	232.25	243.333	3 952	17.015	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	5.0193	102.57	514.83	835.60	4 194	8.147	
			(1)			11.23	56.37	191.22	960	17.028	
9. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.0709	139.36	288.60	1 430.52	2 962	10.265	
			(1)			15.08	31.23	256.87	532	17.034	
9. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	8.2836	223.58	1 852.05	1 170.91	9 699	5.237	
			(1)			16.11	133.45	273.99	2 270	17.007	
9. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.8658	133.41	115.51	763.85	661	5.726	
			(1)			12.94	11.20	219.76	190	16.983	
9. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	5.85	3.60	21.06	20.52	120	5.7	
		Накладные расходы				142%	552.05	121%	8 001		
		Сметная прибыль				81%	314.90	65%	4 298		
		Всего с НР и СП					3 815.52		32 596		
	
10.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		128.7	104.66	13 469.74	516.66	66 494	4.937	
		Объем: 117*1.10									
	
11.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.585	61 088.01	35 736.49	523 248.53	306 100	8.565	
11. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	21.6216	8.670	187.46	147.370	3 186	16.998	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	24.54075	14.601	358.31	248.282	6 093	17.005	
11. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.3283	102.57	238.81	835.60	1 946	8.147	
			(1)			11.23	26.15	191.22	445	17.028	
11. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.51515	93.88	142.24	890.86	1 350	9.489	
			(1)			15.08	22.85	256.87	389	17.034	
11. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.23985	139.36	33.43	1 430.52	343	10.265	
			(1)			15.08	3.62	256.87	62	17.034	
11. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	5.6745	76.06	431.60	517.81	2 938	6.808	
			(1)			12.94	73.43	219.76	1 247	16.983	
11. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	12.6711	110.81	1 404.08	779.38	9 876	7.033	
			(1)			16.11	204.13	273.99	3 472	17.007	
11. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.7316	133.41	231.01	763.85	1 323	5.726	
			(1)			12.94	22.41	219.76	381	16.983	
11. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.38025	127.56	48.50	698.95	266	5.479	
			(1)			15.08	5.73	256.87	98	17.034	
11. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	8.775	400.56	3 514.91	3 333.65	29 253	8.322	
11. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	110.565	266.28	29 441.25	2 308.69	255 260	8.67	
11. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	17.55	3.60	63.18	20.52	360	5.7	
		Накладные расходы				142%	774.99	121%	11 228		
		Сметная прибыль				81%	442.07	65%	6 031		
		Всего с НР и СП					36 953.56		323 359		
	
12.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.2925	14 953.22	4 373.82	73 400.04	21 470	4.909	
		Объем: 585*0.05									
12. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.442025	11.972	17.26	203.871	294	17.029	
12. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.16415	102.57	119.41	835.60	973	8.147	
			(1)			11.23	13.07	191.22	223	17.028	
12. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.277875	139.36	38.72	1 430.52	398	10.265	
			(1)			15.08	4.19	256.87	71	17.034	
12. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	29.835	141.30	4 215.69	673.68	20 099	4.768	
		Накладные расходы				142%	24.51	121%	356		
		Сметная прибыль				81%	13.98	65%	191		
		Всего с НР и СП					4 412.31		22 017		
	
13.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-29.835	141.30	-4 215.69	673.68	-20 099	4.768	
		Объем: (0.2925)*(-102.0)									
	
14.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		29.835	280.61	8 372.00	2 121.17	63 285	7.559	
		Объем: 29.25*1.02									
	
15.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		58.5	144.07	8 427.82	2 196.06	128 469	15.243	
15. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	690.3	10.360	7 151.51	176.300	121 700	17.017	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	3.51	12.085	42.42	205.490	721	17.004	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.755	102.57	180.01	835.60	1 466	8.147	
			(1)			11.23	19.71	191.22	336	17.028	
15. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.755	133.41	234.13	763.85	1 341	5.726	
			(1)			12.94	22.71	219.76	386	16.983	
15. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	33.345	10.08	336.12	13.73	458	1.362	
15. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.755	101.31	177.80	999.00	1 753	9.861	
			(1)			12.94	22.71	219.76	386	16.983	
15. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.925	104.66	306.13	516.66	1 511	4.937	
15. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	11.7	3.60	42.12	20.52	240	5.7	
		Накладные расходы				142%	10 215.38	121%	148 129		
		Сметная прибыль				81%	5 827.08	65%	79 574		
		Всего с НР и СП					24 470.28		356 172		
	
16.	С1 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		596.7	82.62	49 299.35	480.02	286 428	5.81	
		Объем: 585*1.02									
	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=887м2	
17.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		2.661	419.00	1 114.97	3 420.95	9 103	8.164	
		Объем: 887*0.3									
17. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	33.34233	9.050	301.75	154.380	5 147	17.059	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	8.08944	11.230	90.84	191.220	1 547	17.028	
17. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	8.08944	95.16	769.79	468.45	3 789	4.923	
			(1)			11.23	90.84	191.22	1 547	17.028	
17. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	32.41098	1.34	43.43	5.13	166	3.828	
		Накладные расходы				95%	372.96	81%	5 422		
		Сметная прибыль				43%	168.81	34%	2 276		
		Всего с НР и СП					1 656.74		16 801		
	
18.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.887	28 021.03	24 854.66	245 536.04	217 790	8.763	
18. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	55.23349	8.580	473.90	145.950	8 061	17.01	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	39.915	14.698	586.68	249.957	9 977	17.006	
18. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.98457	102.83	101.24	837.62	825	8.146	
			(1)			16.11	15.86	273.99	270	17.007	
18. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	3.89393	102.57	399.40	835.60	3 254	8.147	
			(1)			11.23	43.73	191.22	745	17.028	
18. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	3.74314	139.36	521.64	1 430.52	5 355	10.265	
			(1)			15.08	56.45	256.87	962	17.034	
18. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	7.24679	76.06	551.19	517.81	3 752	6.808	
			(1)			12.94	93.77	219.76	1 593	16.983	
18. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	20.72919	110.81	2 297.00	779.38	16 156	7.033	
			(1)			16.11	333.95	273.99	5 680	17.007	
18. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	3.31738	133.41	442.57	763.85	2 534	5.726	
			(1)			12.94	42.93	219.76	729	16.983	
18. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	10.2005	400.56	4 085.91	3 333.65	34 005	8.322	
18. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	48.785	325.96	15 901.96	2 939.30	143 394	9.017	
18. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	22.175	3.60	79.83	20.52	455	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 506.02	121%	21 826		
		Сметная прибыль				81%	859.07	65%	11 725		
		Всего с НР и СП					27 219.75		251 341		
	
19.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.7096	2 106.64	1 494.87	19 466.32	13 813	9.24	
		Объем: 887*0.8/1000									
19. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.468336	12.085	5.66	205.490	96	17.004	
19. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.234168	126.36	29.59	1 137.36	266	9.001	
			(2)			24.17	5.66	410.98	96	17.004	
19. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.730888	2 004.80	1 465.28	18 534.94	13 547	9.245	
		Накладные расходы				142%	8.04	121%	116		
		Сметная прибыль				81%	4.58	65%	62		
		Всего с НР и СП					1 507.49		13 992		
	
20.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.887	54 900.38	48 696.64	330 658.28	293 294	6.023	
20. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	33.9721	10.210	346.86	173.840	5 906	17.026	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	16.89735	15.386	259.99	261.607	4 420	17.003	
20. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.2418	18.60	23.10	18.32	23	0.985	
20. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	3.51252	76.06	267.16	517.81	1 819	6.808	
			(1)			12.94	45.45	219.76	772	16.983	
20. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	10.20937	110.81	1 131.30	779.38	7 957	7.033	
			(1)			16.11	164.47	273.99	2 797	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.34593	133.41	46.15	763.85	264	5.726	
			(1)			12.94	4.48	219.76	76	16.983	
20. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.82953	200.87	568.37	1 293.75	3 661	6.441	
			(1)			16.11	45.58	273.99	775	17.007	
20. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00887	101.31	0.90	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
20. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0054994	11 154.00	61.34	50 212.22	276	4.502	
20. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0095796	2 446.90	23.44	20 629.84	198	8.431	
20. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	82.0475	563.43	46 228.02	3 329.56	273 182	5.909	
		Накладные расходы				142%	861.73	121%	12 494		
		Сметная прибыль				81%	491.55	65%	6 712		
		Всего с НР и СП					50 049.92		312 500		
	
21.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия		0.887	13 086.59	11 607.80	77 341.08	68 602	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
21. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.15966	10.210	1.63	173.840	28	17.026	
21. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.30158	18.60	5.61	18.32	6	0.985	
21. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0024836	2 446.90	6.08	20 629.84	51	8.431	
21. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	20.5784	563.43	11 594.49	3 329.56	68 517	5.909	
		Накладные расходы				142%	2.31	121%	34		
		Сметная прибыль				81%	1.32	65%	18		
		Всего с НР и СП					11 611.43		68 654		
	
22.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.2661	2 106.64	560.58	19 466.32	5 180	9.24	
		Объем: 887*0.3/1000									
22. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.175626	12.085	2.12	205.490	36	17.004	
22. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.087813	126.36	11.10	1 137.36	100	9.001	
			(2)			24.17	2.12	410.98	36	17.004	
22. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.274083	2 004.80	549.48	18 534.94	5 080	9.245	
		Накладные расходы				142%	3.01	121%	44		
		Сметная прибыль				81%	1.72	65%	23		
		Всего с НР и СП					565.31		5 247		
	
23.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.887	55 822.91	49 514.93	405 018.97	359 252	7.255	
23. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	33.9721	10.210	346.86	173.840	5 906	17.026	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	16.92396	15.386	260.39	261.599	4 427	17.003	
23. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.02661	113.70	3.03	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.40	256.87	7	17.034	
23. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.2418	18.60	23.10	18.32	23	0.985	
23. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	3.51252	76.06	267.16	517.81	1 819	6.808	
			(1)			12.94	45.45	219.76	772	16.983	
23. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	10.20937	110.81	1 131.30	779.38	7 957	7.033	
			(1)			16.11	164.47	273.99	2 797	17.007	
23. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.34593	133.41	46.15	763.85	264	5.726	
			(1)			12.94	4.48	219.76	76	16.983	
23. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.82953	200.87	568.37	1 293.75	3 661	6.441	
			(1)			16.11	45.58	273.99	775	17.007	
23. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.03548	101.31	3.59	999.00	35	9.861	
			(1)			12.94	0.46	219.76	8	16.983	
23. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0054994	11 154.00	61.34	50 212.22	276	4.502	
23. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0095796	2 446.90	23.44	20 629.84	198	8.431	
23. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.13305	1 603.30	213.32	5 828.56	775	3.635	
23. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	85.6842	546.51	46 827.27	3 948.41	338 316	7.225	
		Накладные расходы				142%	862.30	121%	12 503		
		Сметная прибыль				81%	491.87	65%	6 716		
		Всего с НР и СП					50 869.10		378 471		
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=633м2)	
24.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1583	4 846.79	767.25	49 459.80	7 829	10.204	
		Объем: 633*0.25									
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.387164	8.280	19.77	140.760	336	17	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.905046	15.080	104.13	256.870	1 774	17.034	
24. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.268224	112.40	592.15	1 144.08	6 027	10.179	
			(1)			15.08	79.44	256.87	1 353	17.034	
24. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.636822	93.88	153.66	890.86	1 458	9.489	
			(1)			15.08	24.68	256.87	420	17.034	
24. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.006332	263.51	1.67	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	117.71	81%	1 709		
		Сметная прибыль				43%	53.28	34%	717		
		Всего с НР и СП					938.23		10 256		
	
25.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза		253.28	13.99	3 543.39	124.48	31 528	8.898	
		Объем: 158.3*1.6									
	
26.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1583	344.93	54.60	3 421.73	542	9.927	
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.473317	8.280	3.92	140.760	67	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.516058	15.080	7.78	256.870	133	17.034	
26. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.516058	93.88	48.45	890.86	460	9.489	
			(1)			15.08	7.78	256.87	133	17.034	
26. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.011081	126.43	1.40	1 018.85	11	8.059	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.003166	263.51	0.83	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	11.12	81%	162		
		Сметная прибыль				43%	5.03	34%	68		
		Всего с НР и СП					70.75		772		
	
27.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.266	2 520.14	3 190.50	17 348.53	21 963	6.884	
		Объем: 633*0.2									
27. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	19.90152	8.510	169.36	144.650	2 879	16.998	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	17.57208	14.301	251.30	243.333	4 276	17.015	
27. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	5.43114	102.57	557.07	835.60	4 538	8.147	
			(1)			11.23	60.99	191.22	1 039	17.028	
27. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.24082	139.36	312.28	1 430.52	3 206	10.265	
			(1)			15.08	33.79	256.87	576	17.034	
27. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	8.96328	223.58	2 004.01	1 170.91	10 495	5.237	
			(1)			16.11	144.40	273.99	2 456	17.007	
27. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.93684	133.41	124.98	763.85	716	5.726	
			(1)			12.94	12.12	219.76	206	16.983	
27. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	6.33	3.60	22.79	20.52	130	5.7	
		Накладные расходы				142%	597.34	121%	8 658		
		Сметная прибыль				81%	340.73	65%	4 651		
		Всего с НР и СП					4 128.57		35 271		
	
28.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		139.26	104.66	14 574.95	516.66	71 950	4.937	
		Объем: 126.6*1.1									
	
29.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.3165	14 953.22	4 732.69	73 400.04	23 231	4.909	
		Объем: 633*0.05									
29. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.560345	11.972	18.68	203.871	318	17.029	
29. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.25967	102.57	129.20	835.60	1 053	8.147	
			(1)			11.23	14.15	191.22	241	17.028	
29. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.300675	139.36	41.90	1 430.52	430	10.265	
			(1)			15.08	4.53	256.87	77	17.034	
29. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	32.283	141.30	4 561.59	673.68	21 748	4.768	
		Накладные расходы				142%	26.53	121%	385		
		Сметная прибыль				81%	15.13	65%	207		
		Всего с НР и СП					4 774.35		23 822		
	
30.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-32.283	141.30	-4 561.59	673.68	-21 748	4.768	
		Объем: (0.3165)*(-102.0)									
	
31.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		32.283	280.61	9 058.93	2 121.17	68 478	7.559	
		Объем: 31.65*1.02									
	
32.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		63.3	144.07	9 119.33	2 196.06	139 010	15.243	
32. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	746.94	10.360	7 738.30	176.300	131 686	17.017	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	3.798	12.085	45.90	205.490	780	17.004	
32. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.899	102.57	194.78	835.60	1 587	8.147	
			(1)			11.23	21.33	191.22	363	17.028	
32. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.899	133.41	253.35	763.85	1 451	5.726	
			(1)			12.94	24.57	219.76	417	16.983	
32. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	36.081	10.08	363.70	13.73	495	1.362	
32. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.899	101.31	192.39	999.00	1 897	9.861	
			(1)			12.94	24.57	219.76	417	16.983	
32. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.165	104.66	331.25	516.66	1 635	4.937	
32. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	12.66	3.60	45.58	20.52	260	5.7	
		Накладные расходы				142%	11 053.56	121%	160 284		
		Сметная прибыль				81%	6 305.20	65%	86 103		
		Всего с НР и СП					26 478.10		385 397		
	
33.	С3 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		645.66	63.68	41 115.63	369.98	238 881	5.81	
		Объем: 633*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
34.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.08846	4 846.79	428.75	49 459.80	4 375	10.204	
		Объем: 627*0.3*0.3+572*0.28*0.2									
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.3339768	8.280	11.05	140.760	188	17	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.8586252	15.080	58.19	256.870	991	17.034	
34. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.9439488	112.40	330.90	1 144.08	3 368	10.179	
			(1)			15.08	44.39	256.87	756	17.034	
34. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.9146764	93.88	85.87	890.86	815	9.489	
			(1)			15.08	13.79	256.87	235	17.034	
34. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0035384	263.51	0.93	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	65.78	81%	955		
		Сметная прибыль				43%	29.77	34%	401		
		Всего с НР и СП					524.30		5 731		
	
35.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза		141.536	13.99	1 980.09	124.48	17 618	8.898	
		Объем: 88.46*1.6									
	
36.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.08846	344.93	30.51	3 421.73	303	9.931	
36. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.2644954	8.280	2.19	140.760	37	17	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.2883796	15.080	4.35	256.870	74	17.034	
36. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.2883796	93.88	27.07	890.86	257	9.489	
			(1)			15.08	4.35	256.87	74	17.034	
36. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0061922	126.43	0.78	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
36. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0017692	263.51	0.47	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.21	81%	90		
		Сметная прибыль				43%	2.81	34%	38		
		Всего с НР и СП					39.54		431		
	
37.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.5364	2 520.14	1 351.80	17 348.53	9 306	6.884	
		Объем: 627*0.3*0.2+572*0.28*0.1									
37. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	8.432208	8.510	71.76	144.650	1 220	16.998	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.445232	14.301	106.48	243.333	1 812	17.015	
37. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.301156	102.57	236.03	835.60	1 923	8.147	
			(1)			11.23	25.84	191.22	440	17.028	
37. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.949428	139.36	132.31	1 430.52	1 358	10.265	
			(1)			15.08	14.32	256.87	244	17.034	
37. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.797712	223.58	849.09	1 170.91	4 447	5.237	
			(1)			16.11	61.18	273.99	1 041	17.007	
37. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.396936	133.41	52.96	763.85	303	5.726	
			(1)			12.94	5.14	219.76	87	16.983	
37. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.682	3.60	9.66	20.52	55	5.7	
		Накладные расходы				142%	253.10	121%	3 669		
		Сметная прибыль				81%	144.37	65%	1 971		
		Всего с НР и СП					1 749.28		14 946		
	
38.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		59	104.66	6 174.94	516.66	30 483	4.937	
		Объем: 53.64*1.1									
	
39.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		6.27	5 013.40	31 434.01	32 447.66	203 447	6.472	
39. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	477.0216	8.970	4 278.88	152.560	72 774	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	4.2636	15.080	64.30	256.870	1 095	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	4.2636	113.70	484.77	810.77	3 457	7.131	
			(1)			15.08	64.30	256.87	1 095	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2508	101.31	25.41	999.00	251	9.861	
			(1)			12.94	3.25	219.76	55	16.983	
39. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00627	10 705.00	67.12	54 434.60	341	5.085	
39. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	1.0659	960.26	1 023.54	3 126.47	3 333	3.256	
39. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	36.993	685.00	25 340.21	3 302.36	122 164	4.821	
39. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.3762	569.06	214.08	2 995.86	1 127	5.265	
		Накладные расходы				142%	6 167.32	121%	89 381		
		Сметная прибыль				81%	3 517.98	65%	48 015		
		Всего с НР и СП					41 119.30		340 843		
	
40.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		627	76.13	47 733.51	342.67	214 854	4.501	
	
41.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		5.72	937.76	5 363.96	12 783.98	73 124	13.632	
41. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	435.1776	8.970	3 903.54	152.560	66 391	17.008	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	3.8896	15.080	58.66	256.870	999	17.034	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	3.8896	113.70	442.25	810.77	3 154	7.131	
			(1)			15.08	58.66	256.87	999	17.034	
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2288	101.31	23.18	999.00	229	9.861	
			(1)			12.94	2.96	219.76	50	16.983	
41. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00572	10 705.00	61.23	54 434.60	311	5.085	
41. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.9724	960.26	933.76	3 126.47	3 040	3.256	
		Накладные расходы				142%	5 626.32	121%	81 542		
		Сметная прибыль				81%	3 209.38	65%	43 804		
		Всего с НР и СП					14 199.67		198 469		
	
42.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.1133	569.06	64.47	2 995.86	339	5.258	
		Объем: (5.72)*(0.06*0.33)									
	
43.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		29.0233	685.00	19 880.96	3 302.36	95 845	4.821	
		Объем: (5.72)*(5.9*0.86)									
	
44.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		572	34.14	19 528.08	185.77	106 260	5.441	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					506 215.43		3 484 428	6.883	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					491 429.67		3 352 039	6.821	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					229 272.56		1 243 297	5.423	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41)					49 619.79		718 400	14.478	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41)					28 281.32		385 842	13.643	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					569 330.78		4 456 281	7.827	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 785.76		132 389	8.954	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 785.76		132 389	8.954	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					584 116.54		4 588 670	7.856	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	12 500.09	2.14	98 198	7.856	
	ИТОГО					596 616.63		4 686 868	7.856	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	11 932.33	2	93 737	7.856	
	ИТОГО					608 548.96		4 780 605	7.856	
	НДС 18%				18	109 538.81	18	860 509	7.856	
	ВСЕГО С НДС					718 087.77		5 641 114	7.856	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					49 619.79		718 400	14.478	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					28 281.32		385 842	13.643	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
45.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01265	4 846.79	61.31	49 459.80	626	10.21	
		Объем: 2.59+2.59+2.59+(12.5*0.5*0.78)									
45. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.190762	8.280	1.58	140.760	27	17	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.551793	15.080	8.32	256.870	142	17.034	
45. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.420992	112.40	47.32	1 144.08	482	10.179	
			(1)			15.08	6.35	256.87	108	17.034	
45. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.130801	93.88	12.28	890.86	117	9.489	
			(1)			15.08	1.97	256.87	34	17.034	
45. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000506	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	9.40	81%	137		
		Сметная прибыль				43%	4.26	34%	57		
		Всего с НР и СП					74.97		820		
	
46.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		20.24	13.99	283.16	124.48	2 519	8.896	
		Объем: 12.65*1.6									
	
47.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01265	344.93	4.36	3 421.73	43	9.862	
47. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0378235	8.280	0.31	140.760	5	17	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.041239	15.080	0.62	256.870	11	17.034	
47. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.041239	93.88	3.87	890.86	37	9.489	
			(1)			15.08	0.62	256.87	11	17.034	
47. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0008855	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
47. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000253	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.88	81%	13		
		Сметная прибыль				43%	0.40	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.64		61		
	
48.	Е01-02-068-01 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта		0.01	3 143.14	31.43	21 144.48	211	6.713	
48. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	98.19	0.9819	8.280	8.13	140.760	138	17	
48. 2.	Х31-0102	Насосы мощностью: 4 кВт	маш.-ч	294.58	2.9458	7.91	23.30	24.86	73	3.143	
		Накладные расходы				80%	6.50	68%	94		
		Сметная прибыль				38%	3.09	31%	43		
		Всего с НР и СП					41.02		348		
	
	Монтаж трубопроводов	
49.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.063	1 275.59	80.36	7 478.89	471	5.861	
		Объем: 12.5*0.1*0.5									
49. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.6426	8.670	5.57	147.370	95	16.998	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.02205	11.230	0.25	191.220	4	17.028	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.02205	102.57	2.26	835.60	18	8.147	
			(1)			11.23	0.25	191.22	4	17.028	
49. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.693	104.66	72.53	516.66	358	4.937	
		Накладные расходы				130%	7.57	111%	110		
		Сметная прибыль				76%	4.42	61%	60		
		Всего с НР и СП					92.35		641		
	
50.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.125	699.80	87.47	7 346.76	918	10.495	
50. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	3.39	9.740	33.02	165.790	562	17.022	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.50625	12.940	6.55	219.760	111	16.983	
50. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.50625	99.46	50.35	642.01	325	6.455	
			(1)			12.94	6.55	219.76	111	16.983	
50. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.01875	101.31	1.90	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
50. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.6125	3.60	2.21	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				130%	51.44	111%	747		
		Сметная прибыль				76%	30.07	61%	411		
		Всего с НР и СП					168.98		2 076		
	
51.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		12.5	99.74	1 246.75	632.54	7 907	6.342	
	
52.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		3	272.74	818.23	3 241.81	9 725	11.885	
52. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	51.03	9.630	491.42	163.850	8 361	17.015	
52. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.003	43 816.00	131.45	137 492.94	412	3.138	
52. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.003	658.11	1.97	6 047.99	18	9.19	
52. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.195	660.97	128.89	3 151.63	615	4.768	
52. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.003	569.06	1.71	2 995.86	9	5.265	
52. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.6	104.66	62.80	516.66	310	4.937	
		Накладные расходы				130%	638.85	111%	9 281		
		Сметная прибыль				76%	373.48	61%	5 100		
		Всего с НР и СП					1 830.56		24 106		
	
53.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком  вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0196	704.46	13.81	11 963.43	234	16.944	
		Объем: 12.5*0.5*0.5-1.17									
53. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	1.7346	7.960	13.81	135.180	234	16.982	
		Накладные расходы				80%	11.05	68%	159		
		Сметная прибыль				38%	5.25	31%	73		
		Всего с НР и СП					30.11		466		
	
54.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		2.16	104.66	226.07	516.66	1 116	4.937	
		Объем: 1.96*1.1									
	
	Монтаж колодцев	
55.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.468	25 012.57	11 705.88	175 879.77	82 312	7.032	
55. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	80.08884	9.160	733.61	155.940	12 489	17.024	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	12.4488	15.080	187.73	256.870	3 198	17.034	
55. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	12.4488	113.70	1 415.43	810.77	10 093	7.131	
			(1)			15.08	187.73	256.87	3 198	17.034	
55. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.17784	35.39	6.29	101.14	18	2.858	
55. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.38376	101.31	38.88	999.00	383	9.861	
			(1)			12.94	4.97	219.76	84	16.983	
55. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0234	2 391.70	55.97	17 963.39	420	7.511	
55. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.00936	43 816.00	410.12	137 492.94	1 287	3.138	
55. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.004212	4 680.00	19.71	33 391.91	141	7.135	
55. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0033228	987.52	3.28	6 638.00	22	6.722	
55. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000936	10 705.00	1.00	54 434.60	5	5.085	
55. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.007488	1 507.80	11.29	5 982.82	45	3.968	
55. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.65988	592.90	391.24	2 889.07	1 906	4.873	
55. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.4212	685.00	288.52	3 302.36	1 391	4.821	
55. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.1872	569.06	106.53	2 995.86	561	5.265	
55. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.02106	4 284.77	90.24	17 505.91	369	4.086	
55. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	9.0792	547.15	4 967.68	3 003.58	27 270	5.49	
55. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	1.29168	1 876.90	2 424.35	17 020.17	21 985	9.068	
55. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000117	1 208.60	0.14	11 305.46	1	9.354	
55. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.11232	609.46	68.45	4 883.09	548	8.012	
55. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0003276	3.60		20.52		5.7	
55. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	18.1584	37.07	673.13	185.97	3 377	5.017	
		Накладные расходы				130%	1 197.74	111%	17 413		
		Сметная прибыль				76%	700.22	61%	9 569		
		Всего с НР и СП					13 603.84		109 294		
	
56.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		3	841.48	2 524.44	4 947.22	14 842	5.879	
	
57.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0777	704.46	54.74	11 963.43	930	16.989	
		Объем: 2.59+2.59+2.59									
57. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	6.87645	7.960	54.74	135.180	930	16.982	
		Накладные расходы				80%	43.79	68%	632		
		Сметная прибыль				38%	20.80	31%	288		
		Всего с НР и СП					119.33		1 851		
	
58.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.55	104.66	894.84	516.66	4 417	4.936	
		Объем: 7.77*1.1									
	
	Прочие работы	
59.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		4.33	2 168.55	9 389.82	14 380.30	62 267	6.631	
59. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	173.2	8.430	1 460.08	143.350	24 828	17.005	
59. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	64.95	122.09	7 929.75	576.42	37 438	4.721	
		Накладные расходы				115%	1 679.09	98%	24 331		
		Сметная прибыль				77%	1 124.26	61%	15 145		
		Всего с НР и СП					12 193.17		101 744		
	
60.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		10	198.52	1 985.16	1 671.00	16 710	8.417	
60. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	17.4	8.670	150.86	147.370	2 564	16.998	
60. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.5	101.31	50.66	999.00	500	9.861	
			(1)			12.94	6.47	219.76	110	16.983	
60. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.08	588.14	47.05	2 080.79	166	3.538	
60. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	20	86.83	1 736.60	673.99	13 480	7.762	
		Накладные расходы				104%	156.89	88%	2 256		
		Сметная прибыль				60%	90.52	48%	1 231		
		Всего с НР и СП					2 232.57		20 197		
	
61.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	347.22	34.72	4 433.37	443	12.759	
		Начисления: Н48= 0	
61. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
61. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
61. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					73.39		992		
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
62.	Е47-01-110-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево		4	296.22	1 184.86	2 448.27	9 793	8.265	
62. 1.	З1-100-50	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	4.07	16.28	11.770	191.62	199.780	3 252	16.974	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.98	7.92	11.230	88.94	191.220	1 514	17.028	
62. 3.	Х03-1002	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м	маш.-ч	1.98	7.92	125.41	993.25	825.84	6 541	6.585	
			(1)			11.23	88.94	191.22	1 514	17.028	
		Накладные расходы				115%	322.64	98%	4 671		
		Сметная прибыль				77%	216.03	61%	2 907		
		Всего с НР и СП					1 723.54		17 371		
	
63.	С113-8029 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Эмаль ПФ-115 цветная	кг		0.24	33.94	8.15	87.87	21	2.577	
		Объем: (4.0)*0.06									
	
64.	Т01-01-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза		1.47	12.09	17.77	126.28	186	10.467	
		Объем: 2.1*0.7									
	
65.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		1.47	16.40	24.11	145.95	215	8.917	
		Объем: 2.1*0.7									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					30 677.44		215 906	7.038	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					29 105.65		205 079	7.046	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 653.50		20 396	5.583	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 45, 47; %=68 - по стр. 48, 53, 57; %=111 - по стр. 49, 50, 52, 55; %=98 - по стр. 59, 62; %=88 - по стр. 60; %=121 - по стр. 61)					4 150.48		60 201	14.505	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 45, 47; %=31 - по стр. 48, 53, 57; %=61 - по стр. 49, 50, 52, 55, 59, 62; %=48 - по стр. 60; %=65 - по стр. 61)					2 586.84		35 082	13.562	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					35 842.97		300 362	8.38	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 246.75		7 907	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 246.75		7 907	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					325.04		2 920	8.984	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					325.04		2 920	8.984	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					37 414.76		311 189	8.317	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	800.68	2.14	6 659	8.317	
	ИТОГО					38 215.44		317 848	8.317	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	764.31	2	6 357	8.317	
	ИТОГО					38 979.75		324 205	8.317	
	НДС 18%				18	7 016.36	18	58 357	8.317	
	ВСЕГО С НДС					45 996.11		382 562	8.317	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 150.48		60 201	14.505	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 586.84		35 082	13.562	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					536 892.87		3 700 334	6.892	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					520 535.32		3 557 118	6.834	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					232 926.06		1 263 693	5.425	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 60; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36, 45, 47; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 61; %=68 - по стр. 48, 53, 57; %=111 - по стр. 49, 50, 52, 55; %=98 - по стр. 59, 62)					53 770.27		778 601	14.48	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 60; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 24, 26, 34, 36, 45, 47; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 18-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 61; %=31 - по стр. 48, 53, 57; %=61 - по стр. 49, 50, 52, 55, 59, 62)					30 868.16		420 924	13.636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					605 173.75		4 756 643	7.86	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 246.75		7 907	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 246.75		7 907	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 110.80		135 309	8.954	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 110.80		135 309	8.954	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					621 531.30		4 899 859	7.884	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	13 300.77	2.14	104 857	7.884	
	ИТОГО					634 832.07		5 004 716	7.884	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 696.64	2	100 094	7.884	
	ИТОГО					647 528.71		5 104 810	7.884	
	НДС 18%				18	116 555.17	18	918 866	7.884	
	ВСЕГО С НДС					764 083.88		6 023 676	7.884	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					53 770.27		778 601	14.48	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					30 868.16		420 924	13.636	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)