«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 214 795	руб.	Смета на сумму:	3 214 795	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»_______________ 2014г.	«______»_________________ 2014г.	

	
Объект:	многоквартирный жилой дом по ул. Б. Хмельницкого № 25 в г. Калининграде (памятник культурного наследия)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 	
Сметная стоимость:	3 214.795	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	135.921	тыс. руб.	
монтажных работ:	91.583	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.845	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	746.827	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение В0, В1, В2	
	
1.	ТЕР 16-06-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	1 866.20	126.52	22.17	1 866.20	126.52	22.17	15.07	6.6	7 412	1 907	146	
				1 717.51	0.90		1 717.51	0.90	3.12	15.15		5 359	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3165:[ М-(1021.00=1021.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 883			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	1 076			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 103.20					10 370			
	
2.	С301-3184 
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм, шт.	1	713.98			713.98					3 020			
				713.98			713.98		4.23			3 020		
	Поправки: М: =3020.15/4.23	
	
3.	С Цена поставщик. 
Фильтр латунный, шт.	1	80.40			80.40					340			
				80.40			80.40		4.23			340		
	Поправки: М: =327/4.23*1.04	
	
4.	ТЕР 16-05-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	2	336.98	38.67	14.19	673.96	77.34	28.38	15.08	6.23	2 894	1 166	177	
				284.12	0.45		568.24	0.90	2.73	15.17		1 551	14	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			89.98				98%	1 156			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			55.55				56%	661			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					819.49					4 711			
	
5.	С Цена поставщик. 
Задвижка фланцевая короткая  тип Е, шт.	2	1 620.35			3 240.70					13 708			
				1 620.35			3 240.70		4.23			13 708		
	Поправки: М: =137.13*48.06/4.23*1.04	
	
6.	ТЕР 16-07-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка кранов пожарных диаметром 50 мм, 1 кран	12	724.29	14.23	5.84	8 691.51	170.73	70.02	15.08	7.33	23 201	2 575	513	
				704.23	0.23		8 450.76	2.70	2.38	15.13		20 113	41	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1226:[ М-(385.50=38.55*10) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			199.44				98%	2 564			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			123.14				56%	1 465			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 014.09					27 230			
	
7.	ТССЦ 301-1226 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, м	240	38.55			9 252.00					18 790			
				38.55			9 252.00		78.29			18 790		
	Объем: 20*12													
	
8.	ФЕРм 08-03-573-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм (пожарный шкаф), 1 шт.	12	102.13	23.51	73.99	1 225.56	282.12	887.88	15.99	6.17	10 337	4 511	5 478	
				4.63	5.41		55.56	64.92	6.26	16.84		348	1 093	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Накладные расходы		95%			329.69				81%	4 539			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			225.58				52%	2 914			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 780.82					17 790			
	
9.	ТССЦ 302-0626 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Шкаф пожарный (доп. РЦЦС: "для пожарного крана и двух огнетушителей") ШПК-320 навесной закрытый, шт.	12	818.11			9 817.32					32 636			
				818.11			9 817.32		2 719.65			32 636		
	
10.	ТЕР 18-05-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос	2	402.52	192.81	19.68	805.05	385.63	39.36	15.07	6.34	7 410	5 811	250	
				190.03	1.14		380.06	2.28	3.55	14.96		1 349	34	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			446.10				98%	5 728			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			275.42				56%	3 273			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 526.56					16 411			
	
11.	С Цена поставщик. 
Циркуляционный насос  Calpeda (Италия) NM 32/12 FE ц. 309 евро*48,06 руб. = 14850,54, шт	2	3 651.20			7 302.39					30 889			
				3 651.20			7 302.39		4.23			30 889		
	Поправки: М: =309*48.06/4.23*1.04	
	
12.	ТЕР 06-01-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство бетонных фундаментов под пожарные насосы, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.001	15 980.79	5 462.43	6 016.16	15.98	5.46	6.02	15.08	5.73	137	82	34	
				4 502.21	781.68		4.50	0.78	4.37	15.06		20	12	
	Объем: 0.65*0.4*0.2*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5.93				80%	75			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.43				44%	41			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.34					254			
	
13.	ТССЦ 401-0025 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3	0.1061	660.97			70.13					311			
				660.97			70.13		2 934.98			311		
	Объем: 0.104*1.02													
	
14.	ТЕРм 12-12-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм, 1 шт.	1	266.50	61.26	184.78	266.50	61.26	184.78	15.07	5.42	2 000	923	1 002	
				20.46	18.12		20.46	18.12	3.68	15.06		75	273	
	Накладные расходы		80%			63.50				68%	813			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.63				48%	574			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.63					3 387			
	
15.	С Цена поставщик. 
Затвор полуповоротный с электроприводом N=0.01 кВт, диаметр 100 мм, АВО электропривод "Белимо", шт	1	6 213.89			6 213.89					22 370			
				6 213.89			6 213.89		3.6			22 370		
	Поправки: М: =22370/3.6	
	
16.	ТЕР 16-05-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	6	180.33	19.54	7.47	1 081.98	117.24	44.82	15.07	6.39	4 381	1 767	286	
				153.32			919.92		2.53	1		2 327		
	Объем: 2+4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			134.83				98%	1 732			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			83.24				56%	990			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 300.05					7 102			
	
17.	ТССЦ 301-1675 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	2	281.33			562.66					2 619			
				281.33			562.66		1 309.62			2 619		
	
18.	С Цена поставщик. 
Задвижка фланцевая короткая   Д=50 мм, шт.	4	965.74			3 862.94					16 340			
				965.74			3 862.94		4.23			16 340		
	Поправки: М: =81.73*48.06/4.23*1.04	
	
19.	ТЕР 16-05-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	1	336.98	38.67	14.19	336.98	38.67	14.19	15.08	6.23	1 447	583	88	
				284.12	0.45		284.12	0.45	2.73	15.17		776	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			44.99				98%	578			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			27.78				56%	330			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					409.74					2 356			
	
20.	ТССЦ 301-1678 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт.	1	711.16			711.16					3 360			
				711.16			711.16		3 360.41			3 360		
	
21.	ТЕР 18-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	2	4.06	3.19		8.12	6.38		15.1	1	99	96		
				0.87			1.74		1.32	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1465:[ М-(226.00=226.00*1) ]	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			7.34				98%	94			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4.53				56%	54			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.99					247			
	
22.	ТССЦ 301-1223 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100, компл.	2	164.00			328.00					479			
				164.00			328.00		239.28			479		
	
23.	ТЕР 16-02-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.9	6 588.75	869.68	203.69	5 929.88	782.71	183.32	15.08	7.17	31 385	11 803	1 314	
				5 515.39	4.31		4 963.85	3.87	3.68	15.05		18 267	58	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			904.57				98%	11 624			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			558.47				56%	6 642			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 392.92					49 651			
	
24.	ТЕР 16-02-005-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.55	8 407.28	1 031.66	245.87	4 624.00	567.41	135.23	15.08	7.03	24 761	8 557	951	
				7 129.75	5.21		3 921.36	2.86	3.89	15.07		15 254	43	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			655.81				98%	8 428			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			404.89				56%	4 816			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 684.70					38 005			
	
25.	ТЕР 16-02-005-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.65	12 085.56	1 140.17	348.78	7 855.61	741.11	226.71	15.08	7.07	39 435	11 176	1 603	
				10 596.61	8.39		6 887.80	5.45	3.87	15.05		26 656	82	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			858.54				98%	11 033			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			530.06				56%	6 304			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 244.21					56 772			
	
26.	ТССЦ 302-1835 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	2	139.65			279.30					886			
				139.65			279.30		443.15			886		
	
27.	ТССЦ 302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	3	95.91			287.73					901			
				95.91			287.73		300.26			901		
	
28.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	1	36.62			36.62					168			
				36.62			36.62		168.11			168		
	
29.	ТССЦ 302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	47	27.16			1 276.52					4 905			
				27.16			1 276.52		104.37			4 905		
	
30.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.2	4 280.81	2 054.53	2 098.82	856.16	410.91	419.76	15.08	6.03	8 820	6 196	2 531	
				127.46	304.88		25.49	60.98	3.64	15.06		93	918	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			542.67				98%	6 972			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			335.04				56%	3 984			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 733.88					19 776			
	
31.	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/63  (гильзы), м	8	71.43			571.44					1 562			
				71.43			571.44		195.3			1 562		
	
32.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	18.92	45.47			860.29					2 172			
				45.47			860.29		114.78			2 172		
	Объем: 0.2*94.6													
	
33.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	6	5.79			34.74					134			
				5.79			34.74		22.27			134		
	
34.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	2	4.99			9.98					42			
				4.99			9.98		4.23			42		
	Поправки: М: =21.11/4.23	
	
35.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.35	3 432.88	2 357.66	944.60	1 201.51	825.18	330.61	15.08	6.11	14 655	12 444	2 020	
				130.62	133.64		45.72	46.77	4.18	15.06		191	704	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 002.74				98%	12 885			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			619.08				56%	7 363			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 823.34					34 903			
	
36.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильзы), м	10	45.47			454.70					1 148			
				45.47			454.70		114.78			1 148		
	
37.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	32.8	33.67			1 104.38					2 485			
				33.67			1 104.38		75.77			2 485		
	Объем: 0.35*93.7													
	
38.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	36	5.67			204.12					761			
				5.67			204.12		21.13			761		
	
39.	С Цена поставщик. 
PP-R Крестовина , Дн- 40, шт.	1	7.97			7.97					34			
				7.97			7.97		4.23			34		
	Поправки: М: =32.4/4.23*1.04	
	
40.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	1	2.48			2.48					11			
				2.48			2.48		4.23			11		
	Поправки: М: =10.51/4.23	
	
41.	С507-5060 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, шт.	2	2.36			4.72					20			
				2.36			4.72		4.23			20		
	Поправки: М: =9.98/4.23	
	
42.	С507-5059 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм, шт.	1	2.10			2.10					9			
				2.10			2.10		4.23			9		
	Поправки: М: =8.9/4.23	
	
43.	С507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	8	4.48			35.80					151			
				4.48			35.80		4.23			151		
	Поправки: М: =18.93/4.23	
	
44.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	2	5.28			10.57					45			
				5.28			10.57		4.23			45		
	Поправки: М: =22.35/4.23	
	
45.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	3	5.16			15.47					65			
				5.16			15.47		4.23			65		
	Поправки: М: =21.81/4.23	
	
46.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	13	2.80			36.42					154			
				2.80			36.42		4.23			154		
	Поправки: М: =11.85/4.23	
	
47.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.45	2 591.15	1 768.25	751.38	1 166.02	795.71	338.12	15.08	6.1	14 191	11 999	2 063	
				71.52	106.91		32.18	48.11	4	15.06		129	724	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			970.39				98%	12 469			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			599.11				56%	7 125			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 735.53					33 784			
	
48.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильзы), м	15	33.67			505.05					1 137			
				33.67			505.05		75.77			1 137		
	
49.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	42.21	29.31			1 237.18					2 143			
				29.31			1 237.18		50.76			2 143		
	Объем: 0.45*93.8													
	
50.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	46	4.90			225.40					840			
				4.90			225.40		18.27			840		
	
51.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	4	1.53			6.13					26			
				1.53			6.13		4.23			26		
	Поправки: М: =6.48/4.23	
	
52.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	14	2.81			39.39					167			
				2.81			39.39		4.23			167		
	Поправки: М: =11.9/4.23	
	
53.	С Цена поставщик. 
PP-R Угольник (Отвод) 90° Дн-  32, шт.	6	2.66			15.93					67			
				2.66			15.93		4.23			67		
	Поправки: М: =10.8/4.23*1.04	
	
54.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	1	3.21			3.21					14			
				3.21			3.21		13.72			14		
	Поправки: М: =13.72/4.27	
	
55.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	17	1.90			32.23					136			
				1.90			32.23		4.23			136		
	Поправки: М: =8.02/4.23	
	
56.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.3	3 534.19	2 172.41	1 280.52	1 060.26	651.72	384.16	15.08	6.04	12 245	9 828	2 320	
				81.26	185.73		24.38	55.72	3.97	15.06		97	839	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			813.56				98%	10 454			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			502.28				56%	5 974			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 376.10					28 672			
	
57.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильзы), м	15	29.31			439.65					761			
				29.31			439.65		50.76			761		
	
58.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	27.87	19.03			530.37					668			
				19.03			530.37		23.96			668		
	Объем: 0.3*92.9													
	
59.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	30	4.39			131.70					505			
				4.39			131.70		16.82			505		
	
60.	С507-5056 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	6	0.83			5.01					21			
				0.83			5.01		4.23			21		
	Поправки: М: =3.53/4.23	
	
61.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	11	0.98			10.82					46			
				0.98			10.82		4.23			46		
	Поправки: М: =4.16/4.23	
	
62.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	6	1.57			9.43					40			
				1.57			9.43		4.23			40		
	Поправки: М: =6.65/4.23	
	
63.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	7	1.83			12.81					54			
				1.83			12.81		4.23			54		
	Поправки: М: =7.74/4.23	
	
64.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.9	4 943.67	2 761.82	2 074.25	9 392.97	5 247.46	3 941.07	15.08	6.01	103 664	79 132	23 686	
				107.60	303.96		204.44	577.52	4.14	15.06		846	8 698	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			6 698.73				98%	86 073			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4 135.74				56%	49 185			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 227.43					238 922			
	
65.	ТССЦ 507-3336 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	170.81	11.39			1 945.53					3 536			
				11.39			1 945.53		20.7			3 536		
	Объем: 1.9*89.9													
	
66.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	191	3.74			714.34					2 489			
				3.74			714.34		13.03			2 489		
	
67.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	71	0.64			45.49					192			
				0.64			45.49		4.23			192		
	Поправки: М: =2.71/4.23	
	
68.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	44	0.95			41.71					176			
				0.95			41.71		4.23			176		
	Поправки: М: =4.01/4.23	
	
69.	С507-3286 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	34	1.15			39.22					166			
				1.15			39.22		4.23			166		
	Поправки: М: =4.88/4.23	
	
70.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	32	231.31	51.10	39.33	7 401.96	1 635.24	1 258.56	15.08	8.28	50 724	24 659	10 421	
				140.88			4 508.16		3.47	1		15 643		
	Объем: 20+35+45+30+190													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 471.72				77%	18 987			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			981.14				48%	11 836			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 854.82					81 548			
	
71.	ТССЦ 104-0847 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	22	10.91			240.02					1 155			
				10.91			240.02		52.5			1 155		
	Объем: 20*1.1													
	
72.	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	38.5	8.63			332.26					1 624			
				8.63			332.26		42.17			1 624		
	Объем: 35*1.1													
	
73.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	49.5	7.80			386.10					1 783			
				7.80			386.10		36.03			1 783		
	Объем: 45*1.1													
	
74.	ТССЦ 104-0843 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	33	6.14			202.62					1 033			
				6.14			202.62		31.31			1 033		
	Объем: 30*1.1													
	
75.	ТССЦ 104-0842 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	209	5.41			1 130.69					5 315			
				5.41			1 130.69		25.43			5 315		
	Объем: 190*1.1													
	
76.	ТЕР 16-07-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.9	165.61	85.38	74.73	149.05	76.84	67.26	15.08	1.77	1 294	1 159	119	
				5.50			4.95		3.34	1		17		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			88.37				98%	1 136			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			54.56				56%	649			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					291.97					3 079			
	
77.	ТЕР 16-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1.2	175.69	85.38	74.73	210.83	102.46	89.68	15.08	1.77	1 772	1 545	159	
				15.58			18.70		3.66	1		68		
	Объем: 65+55													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			117.83				98%	1 514			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			72.75				56%	865			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.41					4 151			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	110 493.30	13 108.10	8 672.10			546 873	197 919	55 161	
			88 713.11	892.33				293 790	13 554	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	6 213.89					22 370			
			6 213.89					22 370		
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 15)	186.42					671			
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 15)	76.80					276			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	6 477.11					23 317			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 503.64	343.38	1 072.66			29 484	5 434	6 480	
			8 087.60	83.04				17 570	1 366	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	8 011.58					17 147			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8; %=68 - по стр. 14)	393.19					5 353			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8; %=48 - по стр. 14)	273.20					3 488			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 170.03					38 325			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 779.76	1 640.70	1 264.58			62 082	24 741	10 455	
			6 874.48	0.78				26 884	12	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 361.82					11 221			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 12; %=77 - по стр. 70)	1 477.64					19 063			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 12; %=48 - по стр. 70)	984.58					11 878			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 241.98					93 023			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	84 996.01	11 124.02	6 334.86			432 937	167 744	38 226	
			67 537.14	808.51				226 966	12 176	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 4, 6, 10, 16, 19, 21, 23-25, 30, 35, 47, 56, 64, 76, 77)	13 722.41					176 322			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 4, 6, 10, 16, 19, 21, 23-25, 30, 35, 47, 56, 64, 76, 77)	8 472.10					100 755			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	107 190.52					710 014			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	136 079.64					864 679			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 912.10					18 504			
	 . ИТОГО	138 991.74					883 183			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 779.83					17 664			
	 . ИТОГО	141 771.57					900 847			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	7 779.77					41 607			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	2 669.56					34 366			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	1 459.48					17 418			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	18 111.95					69 693			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 593.24					200 738			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 729.88					116 121			
	
	Раздел 2.  Горячее водоснабжение Т3, Т4	
	
78.	ТССЦ 302-1835 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	2	139.65			279.30					886			
				139.65			279.30		443.15			886		
	
79.	ТССЦ 302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	5	95.91			479.55					1 501			
				95.91			479.55		300.26			1 501		
	
80.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	3	36.62			109.86					504			
				36.62			109.86		168.11			504		
	
81.	ТССЦ 302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	22	27.16			597.52					2 296			
				27.16			597.52		104.37			2 296		
	
82.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.55	4 280.81	2 054.53	2 098.82	2 354.44	1 129.99	1 154.35	15.08	6.03	24 256	17 040	6 961	
				127.46	304.88		70.10	167.68	3.64	15.06		255	2 525	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 492.32				98%	19 174			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			921.35				56%	10 956			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 768.11					54 386			
	
83.	ТССЦ 507-3358 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/50, м	52.03	73.95			3 847.62					9 353			
				73.95			3 847.62		179.76			9 353		
	Объем: 0.55*94.6													
	
84.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	11	5.79			63.69					245			
				5.79			63.69		22.27			245		
	
85.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	4	4.99			19.96					84			
				4.99			19.96		4.23			84		
	Поправки: М: =21.11/4.23	
	
86.	С Цена поставщик. 
PP-R Переходник  Дн- 50х40, шт.	2	4.30			8.61					36			
				4.30			8.61		4.23			36		
	Поправки: М: =17.5/4.23*1.04	
	
87.	С507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	1	10.98			10.98					46			
				10.98			10.98		4.23			46		
	Поправки: М: =46.43/4.23	
	
88.	С507-3308 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм, шт.	1	11.10			11.10					47			
				11.10			11.10		4.23			47		
	Поправки: М: =46.94/4.23	
	
89.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	1.2	3 432.88	2 357.66	944.60	4 119.45	2 829.19	1 133.51	15.08	6.11	50 245	42 664	6 926	
				130.62	133.64		156.74	160.36	4.18	15.06		655	2 415	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 437.98				98%	44 177			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 122.58				56%	25 244			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 680.01					119 667			
	
90.	ТССЦ 507-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	112.44	49.88			5 608.51					12 636			
				49.88			5 608.51		112.38			12 636		
	Объем: 1.2*93.7													
	
91.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	121	5.67			686.07					2 557			
				5.67			686.07		21.13			2 557		
	
92.	С Цена поставщик. 
PP-R Крестовина , Дн- 40, шт.	1	7.97			7.97					34			
				7.97			7.97		4.23			34		
	Поправки: М: =32.4/4.23*1.04	
	
93.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	45	2.80			126.06					533			
				2.80			126.06		4.23			533		
	Поправки: М: =11.85/4.23	
	
94.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	3	2.48			7.45					32			
				2.48			7.45		4.23			32		
	Поправки: М: =10.51/4.23	
	
95.	С507-5060 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, шт.	2	2.36			4.72					20			
				2.36			4.72		4.23			20		
	Поправки: М: =9.98/4.23	
	
96.	С507-5059 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм, шт.	1	2.10			2.10					9			
				2.10			2.10		4.23			9		
	Поправки: М: =8.9/4.23	
	
97.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	2	5.28			10.57					45			
				5.28			10.57		4.23			45		
	Поправки: М: =22.35/4.23	
	
98.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	1	4.97			4.97					21			
				4.97			4.97		4.23			21		
	Поправки: М: =21.02/4.23	
	
99.	С507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	7	4.48			31.33					133			
				4.48			31.33		4.23			133		
	Поправки: М: =18.93/4.23	
	
100.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	13	5.16			67.03					284			
				5.16			67.03		4.23			284		
	Поправки: М: =21.81/4.23	
	
101.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	1.1	2 591.15	1 768.25	751.38	2 850.26	1 945.07	826.52	15.08	6.1	34 688	29 332	5 042	
				71.52	106.91		78.67	117.60	4	15.06		315	1 771	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 372.07				98%	30 481			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 464.50				56%	17 418			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 686.83					82 587			
	
102.	ТССЦ 507-3356 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	102.3	35.59			3 640.86					7 302			
				35.59			3 640.86		71.38			7 302		
	Объем: 1.1*93.													
	
103.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	156	4.90			764.40					2 850			
				4.90			764.40		18.27			2 850		
	
104.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	58	1.90			109.97					465			
				1.90			109.97		4.23			465		
	Поправки: М: =8.02/4.23	
	
105.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	4	1.53			6.13					26			
				1.53			6.13		4.23			26		
	Поправки: М: =6.48/4.23	
	
106.	С507-5057 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм, шт.	1	1.25			1.25					5			
				1.25			1.25		4.23			5		
	Поправки: М: =5.29/4.23	
	
107.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	2	3.21			6.43					27			
				3.21			6.43		4.23			27		
	Поправки: М: =13.72/4.27	
	
108.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	2	3.87			7.74					33			
				3.87			7.74		4.23			33		
	Поправки: М: =16.36/4.23	
	
109.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	13	2.81			36.57					155			
				2.81			36.57		4.23			155		
	Поправки: М: =11.9/4.23	
	
110.	С Цена поставщик. 
PP-R Угольник (Отвод) 90° Дн-  32, шт.	15	2.66			39.83					168			
				2.66			39.83		4.23			168		
	Поправки: М: =10.8/4.23*1.04	
	
111.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.6	3 534.19	2 172.41	1 280.52	2 120.51	1 303.45	768.31	15.08	6.04	24 490	19 656	4 641	
				81.26	185.73		48.76	111.44	3.97	15.06		194	1 678	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 627.12				98%	20 907			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 004.57				56%	11 947			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 752.21					57 344			
	
112.	ТССЦ 507-3355 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	55.74	22.08			1 230.74					2 425			
				22.08			1 230.74		43.51			2 425		
	Объем: 0.6*92.9													
	
113.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	61	4.39			267.79					1 026			
				4.39			267.79		16.82			1 026		
	
114.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	23	0.98			22.62					96			
				0.98			22.62		4.23			96		
	Поправки: М: =4.16/4.23	
	
115.	С507-5056 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	5	0.83			4.17					18			
				0.83			4.17		4.23			18		
	Поправки: М: =3.53/4.23	
	
116.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	4	1.83			7.32					31			
				1.83			7.32		4.23			31		
	Поправки: М: =7.74/4.23	
	
117.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	12	1.57			18.87					80			
				1.57			18.87		4.23			80		
	Поправки: М: =6.65/4.23	
	
118.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводовводоснабжения из  полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.55	4 943.67	2 761.82	2 074.25	7 662.68	4 280.82	3 215.08	15.08	6.01	84 568	64 555	19 323	
				107.60	303.96		166.78	471.14	4.14	15.06		690	7 095	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			5 464.75				98%	70 217			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 373.89				56%	40 124			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 501.33					194 909			
	
119.	ТССЦ 507-3354 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	139.35	13.97			1 946.72					3 567			
				13.97			1 946.72		25.6			3 567		
	Объем: 1.55*89.9													
	
120.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	156	3.74			583.44					2 033			
				3.74			583.44		13.03			2 033		
	
121.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	58	0.64			37.16					245			
				0.64			37.16		4.23			245		
	Поправки: М: =2.71/4.23	
	
122.	С507-3286 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	31	1.15			35.76					151			
				1.15			35.76		4.23			151		
	Поправки: М: =4.88/4.23	
	
123.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	37	0.95			35.08					148			
				0.95			35.08		4.23			148		
	Поправки: М: =4.01/4.23	
	
124.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	50	231.31	51.10	39.33	11 565.57	2 555.07	1 966.50	15.08	8.28	79 256	38 530	16 283	
				140.88			7 044.00		3.47	1		24 443		
	Объем: 55+120+110+60+155.													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			2 299.56				77%	29 668			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 533.04				48%	18 494			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 398.18					127 419			
	
125.	ТССЦ 104-0858 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	60.5	18.05			1 092.03					5 357			
				18.05			1 092.03		88.55			5 357		
	Объем: 55*1.1													
	
126.	ТССЦ 104-0856 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	132	14.84			1 958.88					8 634			
				14.84			1 958.88		65.41			8 634		
	Объем: 120*1.1													
	
127.	ТССЦ 104-0855 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	121	12.37			1 496.77					6 632			
				12.37			1 496.77		54.81			6 632		
	Объем: 110*1.1													
	
128.	ТССЦ 104-0854 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	66	10.06			663.96					3 068			
				10.06			663.96		46.49			3 068		
	Объем: 60*1.1													
	
129.	ТССЦ 104-0853 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	170.5	8.70			1 483.35					6 578			
				8.70			1 483.35		38.58			6 578		
	Объем: 155*1.1													
	
130.	ТЕР 17-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка смесителей, 10 шт.	0.6	115.12	98.63	0.66	69.07	59.18	0.40	15.07	3.34	919	892	1	
				15.83			9.50		2.72	1		26		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1527:[ М-(1874.00=187.40*10) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			68.06				98%	874			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			42.02				56%	500			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.14					2 293			
	
131.	С Цена поставщик. 
Смеситель для душа, шт.	6	457.30			2 743.83					11 606			
				457.30			2 743.83		4.23			11 606		
	Поправки: М: =1860/4.23*1.04	
	
132.	ТЕР 16-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка кранов поливочных диаметром 15 мм, 1 кран	7	739.73	4.22		5 178.13	29.56		15.09	1	23 872	446		
				735.51			5 148.57		4.55	1		23 426		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1136:[ М-(54.00=54.00*1) ]	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			33.99				98%	437			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			20.99				56%	250			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 233.11					24 559			
	
133.	ТССЦ 302-1134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт.	7	29.00			203.00					658			
				29.00			203.00		93.93			658		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	66 349.75	14 132.33	9 064.67			416 980	213 115	59 177	
			43 152.76	1 028.22				144 690	15 484	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 899.79					38 017			
			16 899.79					38 017		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	16 899.79					38 017			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 899.79					38 017			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 260.56	2 555.07	1 966.50			109 525	38 530	16 283	
			13 738.99					54 712		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 694.99					30 269			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 124)	2 299.56					29 668			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 124)	1 533.04					18 494			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 093.16					157 687			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	31 189.40	11 577.26	7 098.17			269 438	174 585	42 894	
			12 513.98	1 028.22				51 961	15 484	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 82, 89, 101, 111, 118, 130, 132)	14 496.30					186 268			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 82, 89, 101, 111, 118, 130, 132)	8 949.89					106 439			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	54 635.59					562 145			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	93 628.54					757 849			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 003.65					16 218			
	 . ИТОГО	95 632.19					774 067			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 912.64					15 481			
	 . ИТОГО	97 544.83					789 548			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	8 036.45					43 693			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	2 875.45					36 968			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	1 572.44					18 740			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	10 014.68					43 936			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 795.86					215 936			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 482.93					124 933			
	
	Раздел 3.  Бытовая канализация	
	
134.	ТЕР 17-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.	1.8	4 855.60	343.10	76.25	8 740.08	617.57	137.24	15.08	8.48	53 917	9 313	1 164	
				4 436.26	6.20		7 985.27	11.15	5.44	17.62		43 440	196	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			723.03				98%	9 319			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			446.39				56%	5 325			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 909.50					68 561			
	
135.	ТЕР 17-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка ванн купальных прямых чугунных, 10 компл.	0.3	16 918.94	453.55	180.90	5 075.68	136.07	54.27	15.07	8.09	25 500	2 051	439	
				16 284.49	16.04		4 885.35	4.81	4.71	16.8		23 010	81	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			162.01				98%	2 089			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			100.02				56%	1 194			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 337.72					28 783			
	
136.	ТЕР 17-01-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка ванн купальных прямых стальных, 10 компл.	0.3	9 591.99	221.05	102.55	2 877.60	66.32	30.77	15.07	8.27	9 206	999	254	
				9 268.39	6.83		2 780.52	2.05	2.86	16.98		7 952	35	
	Накладные расходы		115%			78.63				98%	1 013			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			48.54				56%	579			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 004.77					10 798			
	
137.	ТССЦ 301-0619 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, компл.	3	271.78			815.34					3 300			
				271.78			815.34		1 099.86			3 300		
	
138.	ТЕР 17-01-001-14 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл.	3.6	2 380.73	305.05	41.13	8 570.62	1 098.18	148.07	15.07	8.38	45 623	16 550	1 241	
				2 034.55	2.52		7 324.38	9.07	3.8	17.6		27 833	160	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 273.34				98%	16 376			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			786.15				56%	9 358			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 630.11					71 356			
	
139.	ТЕР 17-01-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка моек на одно отделение, 10 компл.	1.8	2 484.87	244.04	28.97	4 472.77	439.27	52.14	15.07	8.33	19 715	6 620	434	
				2 211.87	2.52		3 981.37	4.54	3.18	17.6		12 661	80	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			510.38				98%	6 566			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			315.11				56%	3 752			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 298.26					30 033			
	
140.	ТССЦ 301-1527 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, шт.	54	187.40			10 119.60					27 571			
				187.40			10 119.60		510.58			27 571		
	Объем: 36.0+18													
	
141.	ТЕР 17-01-001-22 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка трапов диаметром 50 мм, 10 компл.	0.7	122.56	71.29	16.67	85.79	49.90	11.67	15.07	8.52	954	752	99	
				34.60	0.59		24.22	0.41	4.22	17.49		102	7	
	Объем: 4+3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-0635:[ М-(1661.70=166.17*10) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			57.86				98%	744			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			35.72				56%	425			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.37					2 123			
	
142.	С Цена поставщик. 
Трап с решеткой в подрамнике HL 80.1, шт.	3	693.73			2 081.18					8 803			
				693.73			2 081.18		4.23			8 803		
	Поправки: М: =58.71*48.06/4.23*1.04	
	
143.	С Цена поставщик. 
Трап с вертикальным выпуском, нерж. решеткой  HL 310 N, шт.	4	574.86			2 299.43					9 727			
				574.86			2 299.43		4.23			9 727		
	Поправки: М: =48.65*48.06/4.23*1.04	
	
144.	ТЕР 17-01-001-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл.	0.3	216.20	123.57	33.77	64.86	37.07	10.13	15.07	8.54	741	559	87	
				58.87	1.94		17.66	0.58	5.43	17.63		96	10	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-0637:[ М-(2035.20=203.52*10) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			43.30				98%	558			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			26.73				56%	319			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.89					1 617			
	
145.	С Цена поставщик. 
Трап с решеткой  HL 72.1 N, шт.	3	1 180.44			3 541.31					14 980			
				1 180.44			3 541.31		4.23			14 980		
	Поправки: М: =99.9*48.06/4.23*1.04	
	
146.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.8	6 260.42	932.60	4.68	5 008.34	746.08	3.74	15.08	7.72	19 243	11 251	29	
				5 323.14	0.45		4 258.51	0.36	1.87	15.17		7 963	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			858.41				98%	11 031			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			529.97				56%	6 303			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 396.72					36 577			
	
147.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.95	12 984.16	894.28	10.83	25 319.11	1 743.85	21.12	15.08	7.84	71 687	26 297	166	
				12 079.05	1.14		23 554.15	2.22	1.92	14.96		45 224	33	
	Объем: 150.0+45													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 007.98				98%	25 803			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 239.71				56%	14 745			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 566.80					112 235			
	
148.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ/ПП  110, шт.	14	20.65			289.13					1 223			
				20.65			289.13		4.23			1 223		
	Поправки: М: =84/4.23*1.04	
	
149.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ/ПП 45° 110х 50, шт.	8	12.78			102.28					433			
				12.78			102.28		4.23			433		
	Поправки: М: =52/4.23*1.04	
	
150.	С Цена поставщик. 
Ревизия-прочистка (лючок), шт.	2	2 454.94			4 909.88					20 769			
				2 454.94			4 909.88		4.23			20 769		
	Поправки: М: =9985/4.23*1.04	
	
151.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	100	12.58			1 258.00					4 484			
				12.58			1 258.00		44.84			4 484		
	Объем: 110/1.1													
	
152.	ТССЦ 507-3028 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Муфта противопожарная самосрабатывающая (доп. РЦЦ: "тип РТМК") диаметром 110 мм, шт.	31	106.58			3 303.98					11 566			
				106.58			3 303.98		373.11			11 566		
	
153.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.2	363.53	86.00	277.53	72.71	17.20	55.51	15.07	3.97	480	259	220	
					25.40			5.08	1	15.06			77	
	Накладные расходы		99%			22.06				84%	282			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.37				48%	161			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.14					924			
	
154.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.36	48.13	4.41	36.66	17.33	1.59	13.20	15.07	7.27	158	24	96	
									1	1				
	Объем: 0.2*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.59				100%	24			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.95				60%	14			
	
155.	ТЕРр 51-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.016	6 766.21	4 298.15	10.13	108.26	68.77	0.16	15.07	8.49	1 182	1 036	1	
				2 457.93			39.33		3.68	1		145		
	Накладные расходы		75%			51.58				64%	663			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			30.95				36%	373			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.78					2 218			
	
156.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.016	490.29	490.29		7.84	7.84		15.07	1	118	118		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			5.64				61%	72			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			2.98				31%	37			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.46					227			
	
157.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.6	16.40		16.40	42.64		42.64	1	7.52	321		321	
									1	1				
	Объем: 0.2*1.8+1.6*1.4													
	
158.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.054	218.98	43.11	49.74	11.82	2.33	2.69	15.08	4.37	79	35	12	
				126.13	5.06		6.81	0.27	4.69	15.07		32	4	
	Объем: 0.9*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2.89				94%	37			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.66				51%	20			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.37					136			
	
159.	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство приямка, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0038	10 625.85	3 820.79	2 877.23	40.38	14.52	10.93	15.07	8.29	374	219	91	
				3 927.83	387.54		14.93	1.47	4.35	15.06		65	22	
	Объем: 0.9*0.6*0.7													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			15.19				80%	193			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.79				44%	106			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.36					673			
	
160.	ТССЦ 401-0025 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3	0.3876	660.97			256.19					1 138			
				660.97			256.19		2 934.98			1 138		
	Объем: 0.38*1.02													
	
161.	ТЕРм 12-12-007-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм, 1 шт.	1	256.57	74.53	172.58	256.57	74.53	172.58	15.07	5.32	2 085	1 123	918	
				9.46	16.46		9.46	16.46	4.64	15.06		44	248	
	Накладные расходы		80%			72.79				68%	932			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.59				48%	658			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.96					3 675			
	
162.	С Цена поставщик. 
Затвор канализационный двухкамерный из ABS с электроприводом N=0.05 кВт, 110 мм тип HL710.2E, шт	1	30 007.73			30 007.73					108 028			
				30 007.73			30 007.73		3.6			108 028		
	Поправки: М: =2247.77*48.06/3.6	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	119 756.45	5 121.09	766.86			463 405	77 206	5 572	
			113 866.01	58.47				380 589	958	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	30 007.73					108 028			
			30 007.73					108 028		
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 162)	900.23					3 241			
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 162)	370.90					1 335			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	31 278.86					112 604			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 560.55	74.53	172.58			13 651	1 123	918	
			3 313.44	16.46				11 610	248	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 303.98					11 566			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 161)	72.79					932			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 161)	54.59					658			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 687.93					15 241			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	497.20	110.66	69.29			3 371	1 667	324	
			317.26	6.82				1 380	103	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	256.19					1 138			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 153; %=64 - по стр. 155; %=61 - по стр. 156; %=94 - по стр. 158; %=80 - по стр. 159)	97.36					1 247			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 153; %=36 - по стр. 155; %=31 - по стр. 156; %=51 - по стр. 158; %=44 - по стр. 159)	57.75					697			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	652.31					5 315			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	85 631.00	4 934.31	469.15			337 876	74 392	3 913	
			80 227.58	35.19				259 571	607	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 134-136, 138, 139, 141, 144, 146, 147)	5 714.93					73 499			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 134-136, 138, 139, 141, 144, 146, 147)	3 528.35					41 999			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	94 874.28					453 374			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	59.97	1.59	55.84			479	24	417	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 154)	1.59					24			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 154)	0.95					14			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	59.97					479			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	130 553.35					587 013			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 793.84					12 562			
	 . ИТОГО	133 347.19					599 575			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 666.94					11 992			
	 . ИТОГО	136 014.13					611 567			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	708.39					4 614			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	1 007.53					12 956			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	546.10					6 503			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	20 903.05					72 839			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 885.08					75 678			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 640.69					43 354			
	
	Раздел 4.  Демонтажные работы	
	
	Холодное водоснабжение В0,В1,В2	
	
163.	ТЕР 16-07-003-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм, 1 врезка	4	201.70	105.11	19.28	806.80	420.46	77.10	15.07	5.12	8 104	6 336	395	
				77.31	0.45		309.24	1.80	4.44	15.17		1 373	27	
	Объем: 1+3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ];  ТССЦ 507-0986:[ М-(113.00=113.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			485.60				98%	6 236			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			299.80				56%	3 563			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 592.20					17 903			
	
164.	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	4	96.16	64.75	8.09	384.66	259.00	32.34	15.08	5.29	4 585	3 906	171	
				23.33			93.32		5.45	1		509		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			297.85				98%	3 828			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			183.89				56%	2 187			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					866.40					10 600			
	
165.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.59	2 557.56	625.61	1 931.95	1 508.96	369.11	1 139.85	15.08	3.97	10 091	5 566	4 525	
					176.84			104.33	1	15.06			1 571	
	Объем: 31+19+9													
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			468.71				84%	5 995			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			284.06				48%	3 426			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 261.73					19 512			
	
166.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.045	2 167.90	645.39	40.91	97.56	29.04	1.84	15.08	8.47	715	438	16	
				1 481.60			66.67		3.92	1		261		
	Объем: 0.02+0.015+0.01													
	Накладные расходы		99%			28.75				84%	368			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.42				48%	210			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.73					1 293			
	
167.	ТЕРр 65-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.65	844.51	673.67	18.36	548.93	437.89	11.93	15.07	5.53	6 984	6 599	66	
				152.48	3.36		99.11	2.18	3.22	17.6		319	38	
	Накладные расходы		74%			325.65				63%	4 181			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			220.04				40%	2 655			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 094.62					13 820			
	
168.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.45	673.19	525.85	14.21	976.13	762.48	20.60	15.07	5.09	12 217	11 491	105	
				133.13	2.20		193.04	3.19	3.22	17.57		622	56	
	Объем: 90+55													
	Накладные расходы		74%			566.60				63%	7 275			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			382.84				40%	4 619			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 925.56					24 110			
	
169.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	3	391.23	305.70	8.28	1 173.69	917.10	24.84	15.07	5.11	14 694	13 821	127	
				77.25	1.29		231.75	3.87	3.22	17.63		746	68	
	Накладные расходы		74%			681.52				63%	8 750			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			460.49				40%	5 556			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 315.69					29 000			
	
170.	ТЕРр 65-3-17 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Снятие водомерных узлов массой до 100 кг, 100 шт. арматуры	0.01	1 708.87	964.73	744.14	17.09	9.65	7.44	15.07	6.5	194	145	48	
					110.08			1.10	1	15.1			17	
	Накладные расходы		74%			7.96				63%	102			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5.38				40%	65			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.42					361			
	
	Канализация бытовая	
	
171.	ТЕРр 65-4-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов	0.18	587.21	577.75	9.46	105.70	104.00	1.70	15.07	8.86	1 582	1 567	15	
					3.75			0.68	1	17.58			12	
	Объем: 11+7													
	Накладные расходы		74%			77.46				63%	995			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			52.34				40%	632			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.50					3 208			
	
172.	ТЕРр 65-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов	0.28	472.75	464.27	8.48	132.37	130.00	2.37	15.07	8.86	1 980	1 959	21	
					3.36			0.94	1	17.6			17	
	Накладные расходы		74%			96.90				63%	1 245			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			65.47				40%	790			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.74					4 015			
	
173.	ТЕРр 65-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж моек, 100 приборов	0.18	954.29	928.53	25.76	171.77	167.14	4.64	15.07	8.86	2 560	2 519	41	
					10.21			1.84	1	17.59			32	
	Накладные расходы		74%			125.05				63%	1 607			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			84.49				40%	1 020			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					381.31					5 188			
	
174.	ТЕРр 65-4-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж ванн, 100 приборов	0.03	2 737.41	2 651.65	85.76	82.12	79.55	2.57	15.07	8.86	1 222	1 199	23	
					33.98			1.02	1	17.6			18	
	Накладные расходы		74%			59.62				63%	767			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			40.29				40%	487			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.03					2 476			
	
175.	ТЕР 17-01-001-22 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж трапов, 10 компл.	1.4	25.11	20.66	4.44	35.15	28.93	6.22	15.07	8.52	489	436	53	
					0.16			0.22	4.22	17.49			4	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			33.52				98%	431			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			20.70				56%	246			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.37					1 167			
	
176.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.4	2 167.90	645.39	40.91	867.16	258.16	16.36	15.08	8.47	6 355	3 893	139	
				1 481.60			592.64		3.92	1		2 323		
	Накладные расходы		99%			255.58				84%	3 270			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			154.90				48%	1 869			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 277.63					11 494			
	
177.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.8	622.36	617.14	5.22	497.89	493.71	4.18	15.08	8.86	7 482	7 445	37	
					2.07			1.66	1	17.57			29	
	Накладные расходы		74%			366.57				63%	4 709			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			247.69				40%	2 990			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 112.15					15 180			
	
178.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.5	775.58	765.14	10.44	1 163.37	1 147.71	15.66	15.08	8.86	17 446	17 307	139	
					4.13			6.20	1	17.62			109	
	Накладные расходы		74%			853.89				63%	10 972			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			576.96				40%	6 966			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 594.22					35 384			
	
179.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	16	363.53	86.00	277.53	5 816.48	1 376.00	4 440.48	15.07	3.97	38 365	20 736	17 629	
					25.40			406.40	1	15.06			6 120	
	Объем: 100*0.16													
	Накладные расходы		99%			1 764.58				84%	22 559			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 069.44				48%	12 891			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 650.50					73 815			
	
180.	ТЕРр 51-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.225	6 766.21	4 298.15	10.13	1 522.40	967.08	2.28	15.07	8.49	16 628	14 574	19	
				2 457.93			553.03		3.68	1		2 035		
	Объем: 45*0.5*1													
	Накладные расходы		75%			725.31				64%	9 327			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			435.19				36%	5 247			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 682.90					31 202			
	
181.	ТЕР 01-02-060-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, 100 м3	0.225	565.72	565.72		127.29	127.29		15.07	1	1 918	1 918		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			91.65				61%	1 170			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			48.37				31%	595			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					267.31					3 683			
	
182.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	31.5	16.40		16.40	516.60		516.60	1	7.52	3 885		3 885	
									1	1				
	Объем: 22.5*1.4													
	
183.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.45	1 327.14	122.03	53.85	597.21	54.92	24.23	15.07	5.44	3 389	828	132	
				1 151.26	5.90		518.07	2.65	4.69	15.08		2 430	40	
	Объем: 45*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			67.36				99%	859			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			43.75				61%	529			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					708.32					4 778			
	
184.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний (для засыпки), м3	9.9	104.66			1 036.13					4 859			
				104.66			1 036.13		490.83			4 859		
	Объем: 9*1.1													
	
185.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4	475.82	48.38	92.13	1 903.29	193.53	368.52	15.08	4.23	10 365	2 918	1 559	
				335.31	9.27		1 341.24	37.08	4.39	15.07		5 888	559	
	Объем: 100*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			255.98				94%	3 268			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			147.59				51%	1 773			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 306.86					15 407			
	
186.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1	2 016.93	464.48	66.50	2 016.93	464.48	66.50	15.07	8.65	14 187	7 000	575	
				1 485.95	24.62		1 485.95	24.62	4.45	17.6		6 612	433	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			542.90				94%	6 987			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			313.02				51%	3 791			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 872.86					24 965			
	
187.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 60 мм), 100 м2 стяжки	1	3 091.91	45.71	99.48	3 091.91	45.71	99.48	15.07	8.3	14 657	689	826	
				2 946.72	32.52		2 946.72	32.52	4.46	17.62		13 142	573	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*8, Н4= 1.25*1.2*8, Н5= 1.15*1.2*8, Н48= 8	
	Накладные расходы		111%			86.84				94%	1 186			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			50.07				51%	644			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 228.81					16 487			
	
188.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1	3 221.87	762.19	548.76	3 221.87	762.19	548.76	15.08	3.92	24 098	11 494	2 151	
				1 910.92	7.56		1 910.92	7.56	5.47	17.59		10 453	133	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			854.42				94%	10 929			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			492.64				51%	5 930			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 568.93					40 957			
	
189.	ТЕР 11-01-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1	1 670.48	459.83	266.27	1 670.48	459.83	266.27	15.08	4.11	12 845	6 934	1 094	
				944.39	4.46		944.39	4.46	5.1	17.61		4 816	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			515.36				94%	6 591			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			297.15				51%	3 576			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 482.99					23 012			
	
190.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	232	33.27			7 718.64					14 802			
				33.27			7 718.64		63.8			14 802		
	Объем: 100*1.16*2													
	
191.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8	63.60	44.95	0.45	508.77	359.57	3.60	15.07	5.6	6 080	5 419	20	
				18.20			145.60		4.4	1		641		
	Объем: 100*0.08													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			399.12				94%	5 094			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			230.12				51%	2 764			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 138.02					13 938			
	
192.	ТССЦ 401-0003 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3	8.16	632.95			5 164.87					22 435			
				632.95			5 164.87		2 749.35			22 435		
	Объем: 100*0.08*1.02													
	
193.	ТЕР 11-01-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	1	3 066.81	470.33	363.45	3 066.81	470.33	363.45	15.08	5.29	19 176	7 093	1 923	
				2 233.03	49.97		2 233.03	49.97	4.55	15.88		10 160	793	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			577.53				94%	7 413			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			332.99				51%	4 022			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 977.34					30 611			
	
194.	ТЕР 11-01-015-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия  исключать к расценке 11-01-015-01(толщина 20 мм)
, 100 м2 покрытия	-1	787.92	27.68	20.10	-787.92	-27.68	-20.10	15.08	8.62	-3 966	-417	-173	
				740.14	7.35		-740.14	-7.35	4.56	17.63		-3 375	-130	
	Начисления: Н3= 2*1.25*1.2, Н4= 2*1.25*1.2, Н5= 2*1.15*1.2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			-38.88				94%	-514			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			-22.42				51%	-279			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					-849.22					-4 759			
	
195.	ТЕРр 61-2-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт штукатурки приямков цементно-известковым раствором, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.025	3 516.04	2 146.49	21.85	87.90	53.66	0.55	15.07	8.86	932	809	5	
				1 347.70	8.66		33.69	0.22	3.51	17.59		118	4	
	Накладные расходы		79%			42.57				67%	545			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			26.94				40%	325			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.41					1 802			
	
196.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	8	219.71	111.66	1.52	1 757.69	893.25	12.12	15.07	8.51	17 596	13 461	103	
				106.54			852.32		4.73	1		4 031		
	Объем: 2.0+6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 027.24				98%	13 192			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			634.21				56%	7 538			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 419.14					38 326			
	
197.	ТЕРр 65-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка канализационной сети внутренней, 100 м трубопровода	0.125	502.46	279.17	1.01	62.81	34.90	0.13	15.07	8.51	593	526	1	
				222.28			27.79		2.39	1		66		
	Объем: 3+9.5													
	Накладные расходы		103%			35.95				88%	463			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.94				48%	252			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.70					1 308			
	
198.	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий	0.35	4 870.36	1 116.36	3 754.00	1 704.63	390.73	1 313.90	15.08	3.97	11 108	5 892	5 216	
					343.61			120.26	1	15.06			1 811	
	Объем: 28+7													
	Накладные расходы		99%			505.88				84%	6 471			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			306.59				48%	3 697			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 517.10					21 276			
	
199.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.03	2 167.90	645.39	40.91	65.04	19.36	1.23	15.08	8.47	477	292	10	
				1 481.60			44.45		3.92	1		174		
	Объем: 0.02+0.01													
	Накладные расходы		99%			19.17				84%	245			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.62				48%	140			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.82					862			
	
200.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	28.88	48.13	4.41	36.66	1 389.88	127.36	1 058.74	15.07	7.27	12 686	1 919	7 697	
									1	1				
	Объем: 100*0.16*1.8+0.0845													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			127.36				100%	1 919			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			76.42				60%	1 151			
	
201.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	28.88	16.40		16.40	473.63		473.63	1	7.52	3 562		3 562	
									1	1				
	Объем: 100*0.16*1.8+0.0845													
	
	Горячее водоснабжение Т3, Т4	
	
202.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	140.31	90.60	11.46	140.31	90.60	11.46	15.07	5.6	1 576	1 365	64	
				38.25	0.23		38.25	0.23	3.84	15.13		147	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 341			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	766			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.25					3 683			
	
203.	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	4	96.16	64.75	8.09	384.66	259.00	32.34	15.08	5.29	4 585	3 906	171	
				23.33			93.32		5.45	1		509		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			297.85				98%	3 828			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			183.89				56%	2 187			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					866.40					10 600			
	
204.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.59	2 557.56	625.61	1 931.95	1 508.96	369.11	1 139.85	15.08	3.97	10 091	5 566	4 525	
					176.84			104.33	1	15.06			1 571	
	Объем: 19+40													
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			468.71				84%	5 995			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			284.06				48%	3 426			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 261.73					19 512			
	
205.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.045	2 167.90	645.39	40.91	97.56	29.04	1.84	15.08	8.47	715	438	16	
				1 481.60			66.67		3.92	1		261		
	Объем: 0.015+0.03													
	Накладные расходы		99%			28.75				84%	368			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.42				48%	210			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.73					1 293			
	
206.	ТЕРр 65-14-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.5	495.04	495.04		247.52	247.52		15.07	1	3 730	3 730		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			183.16				63%	2 350			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			123.76				40%	1 492			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					554.44					7 572			
	
207.	ТЕРр 65-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	2.5	342.09	342.09		855.23	855.23		15.07	1	12 888	12 888		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			632.87				63%	8 119			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			427.62				40%	5 155			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 915.72					26 163			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	54 536.93	14 236.94	12 095.50			380 962	214 605	56 931	
			28 000.71	911.98				106 357	13 986	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	42 612.93	6 771.46	9 778.89			240 322	102 080	40 207	
			26 062.57	887.05				98 035	13 556	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 919.64					42 096			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 165, 166, 176, 179, 198, 199, 204, 205; %=64 - по стр. 180; %=61 - по стр. 181; %=99 - по стр. 183; %=94 - по стр. 185-189, 191, 193, 194; %=67 - по стр. 195)	7 660.26					98 127			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 165, 166, 176, 179, 198, 199, 204, 205; %=36 - по стр. 180; %=31 - по стр. 181; %=61 - по стр. 183; %=51 - по стр. 185-189, 191, 193, 194; %=40 - по стр. 195)	4 540.94					54 785			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	54 814.13					393 234			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 543.89	7 338.12	267.64			120 507	110 606	1 580	
			1 938.14	24.93				8 322	430	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 163, 164, 175, 196, 202, 203; %=63 - по стр. 167-174, 177, 178, 206, 207; %=88 - по стр. 197)	6 259.71					80 390			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 163, 164, 175, 196, 202, 203; %=40 - по стр. 167-174, 177, 178, 206, 207; %=48 - по стр. 197)	4 095.25					49 168			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 898.85					250 065			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 380.11	127.36	2 048.97			20 133	1 919	15 144	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 200)	127.36					1 919			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 200)	76.42					1 151			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 380.11					20 133			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	77 093.09					663 432			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 649.79					14 197			
	 . ИТОГО	78 742.88					677 629			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 574.86					13 553			
	 . ИТОГО	80 317.74					691 182			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	11 183.52					42 945			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	2 383.10					30 562			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	1 295.43					15 593			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	7 715.30					35 182			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 919.97					178 517			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 636.19					103 953			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	351 136.43	46 598.46	30 599.13			1 808 220	702 845	176 841	
			273 732.59	2 891.00				925 426	43 982	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	36 221.62					130 398			
			36 221.62					130 398		
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 15, 162)	1 086.65					3 912			
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 15, 162)	447.70					1 611			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	37 755.97					135 921			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	29 963.98	417.91	1 245.24			81 152	6 557	7 398	
			28 300.83	99.50				67 197	1 614	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	28 215.35					66 730			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8; %=68 - по стр. 14, 161)	465.98					6 285			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8; %=48 - по стр. 14, 161)	327.79					4 146			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	30 757.75					91 583			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	71 150.45	11 077.89	13 079.26			415 300	167 018	67 269	
			46 993.30	894.65				181 011	13 671	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	23 232.64					84 724			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 12, 159; %=77 - по стр. 70, 124; %=84 - по стр. 153, 165, 166, 176, 179, 198, 199, 204, 205; %=64 - по стр. 155, 180; %=61 - по стр. 156, 181; %=94 - по стр. 158, 185-189, 191, 193, 194; %=99 - по стр. 183; %=67 - по стр. 195)	11 534.82					148 105			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 12, 159; %=48 - по стр. 70, 124, 153, 165, 166, 176, 179, 198, 199, 204, 205; %=36 - по стр. 155, 180; %=31 - по стр. 156, 181; %=51 - по стр. 158, 185-189, 191, 193, 194; %=61 - по стр. 183; %=40 - по стр. 195)	7 116.31					85 854			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 801.58					649 259			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	211 360.30	34 973.71	14 169.82			1 160 758	527 327	86 613	
			162 216.84	1 896.85				546 820	28 697	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 4, 6, 10, 16, 19, 21, 23-25, 30, 35, 47, 56, 64, 76, 77, 82, 89, 101, 111, 118, 130, 132, 134-136, 138, 139, 141, 144, 146, 147, 163, 164, 175, 196, 202, 203; %=63 - по стр. 167-174, 177, 178, 206, 207; %=88 - по стр. 197)	40 193.35					516 479			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 4, 6, 10, 16, 19, 21, 23-25, 30, 35, 47, 56, 64, 76, 77, 82, 89, 101, 111, 118, 130, 132, 134-136, 138, 139, 141, 144, 146, 147, 163, 164, 175, 196, 202, 203; %=40 - по стр. 167-174, 177, 178, 206, 207; %=48 - по стр. 197)	25 045.59					298 361			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	276 599.24					1 975 598			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 440.08	128.95	2 104.81			20 612	1 943	15 561	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 154, 200)	128.95					1 943			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 154, 200)	77.37					1 165			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 440.08					20 612			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	437 354.62					2 872 973			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	9 359.39					61 482			
	 . ИТОГО	446 714.01					2 934 455			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 934.28					58 689			
	 . ИТОГО	455 648.29					2 993 144			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	27 708.13					132 859			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	8 935.64					114 853			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	4 873.45					58 254			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	56 744.97					221 651			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	52 194.15					670 869			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	32 489.69					388 361			

Составил:	главный инженер ООО «МУП РСУ №24»                                                                                      В.Е. Липин	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»                                                                               Н.В Тихонова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)