«СОГЛАСОВАНО»                                                                            	«УТВЕРЖДАЮ»

________________ /______________________ /                  	________________ /______________________ /
	
«______»____________________ 20___г.	                                     «______»____________________ 20___г.

Дефектная ведомость
на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома №71-77 по пр-т. Калинина	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9.128	
2.	Е58-4-1	Разборка решеток кровли (леерное ограждение)	100 м парапетных решеток	1.5784	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9.128	
4.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.96624	
5.	С102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2.5508736	
6.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.128	
7.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	188.9496	
8.	Е58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.05	
9.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
10.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.592	
11.	Е10-01-008-08	Обивка стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	
12.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0352	
13.	Е58-2-2	Разборка люков выхода на кровлю	100 окон	0.02	
14.	Е10-01-034-03	Установка люка выхода на кровлю, из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0072	
15.	СЦена поставщика.	Люк  металлопластиковый  "Велюкс"	м2	0.72	
16.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	9.128	
17.	СЦена поставщика.	Этернит в комплекте	м2	1168.384	
18.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали,  желобов	100 м труб и покрытий	1.6104	
19.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.6104	
20.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.016	
21.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка (флюгарки)	1 шт.	12	
22.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.32	
23.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
24.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
25.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.85	
26.	Е46-01-008-01	Обетонирование дымовых труб	1 м3	2	
27.	Е15-04-012-01	Окраска дымовых труб с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3608	
28.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых трубах в один канал	10 шт.	0.8	
29.	Е58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.8	
30.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых трубах в один канал	10 шт.	0.4	
31.	Е58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.4	
32.	Е59-9-1	Ремонт металлических лестниц средний (на трубах)	100 м решетки	0.263	
33.	Е15-04-030-04	Окраска маслянными составами металлических лестниц без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	
34.	Е58-21-1	Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1.2	
35.	Е12-01-012-01	Устройство ограждения кровель снегозадержателями	100 м ограждения	1.5	
36.	Е12-01-012-01	Устройство решеток ограждения кровли	100 м ограждения	1.5784	
37.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	27.02	
38.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	27.02	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)