«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 782 809	руб.	Смета на сумму:	5 782 809	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
________________ /_ С.Б. Русович____/	________________ /В.А. Тишковец_____ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт черепичной кровли по ул. Красная, д.49-61, ул. Яналова, д.33-35, г.Калининград	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт черепичной кровли	
Сметная стоимость:	5 782.809	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	1 065.550	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	20	553.31	459.71	93.60	11 066.20	9 194.20	1 872.00	12.51	4.4	123 256	115 019	8 237	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			9 102.26				84%	96 616			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5 516.52				48%	55 209			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 684.98					275 081			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	20	2 875.85	685.02	51.83	57 517.00	13 700.40	1 036.60	12.51	7.1	304 525	171 392	7 360	
				2 139.00			42 780.00		2.94	1		125 773		
	Накладные расходы		83%			11 371.33				71%	121 688			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8 905.26				52%	89 124			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77 793.59					515 337			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	16	5 502.93	806.67	80.64	88 046.88	12 906.72	1 290.24	12.51	7.11	406 218	161 463	9 174	
				4 615.62			73 849.92		3.19	1		235 581		
	Накладные расходы		83%			10 712.58				71%	114 639			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8 389.37				52%	83 961			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107 148.83					604 817			
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	3.77	4 519.16	360.82	36.65	17 037.23	1 360.29	138.17	12.51	7.07	81 703	17 017	977	
				4 121.69			15 538.77		4.1	1		63 709		
	Накладные расходы		83%			1 129.04				71%	12 082			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			884.19				52%	8 849			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 050.46					102 634			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	8.98	9 291.30	1 358.31	34.61	83 435.87	12 197.62	310.80	12.51	6.98	364 707	152 592	2 169	
				7 898.38			70 927.45		2.96	1		209 945		
	Накладные расходы		83%			10 124.02				71%	108 340			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7 928.45				52%	79 348			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101 488.35					552 395			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	1.2	6 775.72	1 449.90	67.19	8 130.86	1 739.88	80.63	12.51	7.02	48 204	21 766	566	
				5 258.63			6 310.36		4.1	1		25 872		
	Накладные расходы		83%			1 444.10				71%	15 454			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 130.92				52%	11 318			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 705.88					74 976			
	
7.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (люк-окно), 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	12.51	4.05	1 960	1 957	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 389			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 018			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					4 367			
	
8.	ТЕР 10-01-003-01 (прим) 
Устройство слуховых окон (люк-окно ранее демонтированное), 1 слуховое окно	6	98.78	69.00	29.78	592.65	414.00	178.65	12.51	6.53	6 346	5 179	1 167	
					2.08			12.45	2.86	12.51			156	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Поправки: М: *0	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	4 802			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 294			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 274.97					13 442			
	
9.	ТССЦ 101-2475 
Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм, 1000 м	0.0144	32 711.00			471.04					622			
				32 711.00			471.04		43 205.07			622		
	Объем: (0.5+0.7)*2*6													
	
10.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон  треугольных, 100 окон	0.05	1 174.67	1 166.71	7.96	58.73	58.34	0.40	12.51	4.05	731	730	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			48.42				71%	518			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.92				52%	380			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.07					1 629			
	
11.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	12.51	6.53	9 519	4 316	972	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.86	12.51		4 231	130	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 001			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	1 912			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					15 432			
	
12.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.2	3 070.76			3 684.91					6 307			
				3 070.76			3 684.91		5 255.58			6 307		
	Объем: 0.8*0.3*5													
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.139	373.54	335.71	26.60	51.92	46.66	3.70	12.52	7.17	617	584	27	
				11.23			1.56		4.14	1		6		
	Объем: 1.5*6+1*1*7-0.5*0.6*7													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			49.46				90%	526			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.20				43%	251			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.58					1 394			
	
14.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.06116	23 811.97			1 456.34					2 927			
				23 811.97			1 456.34		47 861.13			2 927		
	Объем: 0.139*0.44													
	
15.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.75	7 415.77	333.04	13.17	12 977.60	582.82	23.05	12.51	7.18	39 747	7 291	165	
				7 069.56			12 371.73		2.61	1		32 290		
	Накладные расходы		83%			483.74				71%	5 177			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			378.83				52%	3 791			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 840.17					48 715			
	
16.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.3	5 731.49	578.30	8.10	1 719.45	173.49	2.43	12.51	7.18	5 784	2 170	17	
				5 145.09			1 543.53		2.33	1		3 596		
	Накладные расходы		83%			144.00				71%	1 541			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.77				52%	1 128			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 976.22					8 453			
	
17.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.15	4 604.75	480.56	8.10	690.71	72.08	1.22	12.51	7.18	2 454	902	9	
				4 116.09			617.41		2.5	1		1 544		
	Накладные расходы		83%			59.83				71%	640			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.85				52%	469			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					797.39					3 563			
	
18.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.15	8 719.75	480.56	8.10	1 307.96	72.08	1.22	12.51	7.18	2 417	902	9	
				8 231.09			1 234.66		1.22	1		1 506		
	Накладные расходы		83%			59.83				71%	640			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.85				52%	469			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.64					3 526			
	
19.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	2.02	1 357.93	327.73	1.01	2 743.02	662.01	2.04	12.51	7.2	17 091	8 282	15	
				1 029.19			2 078.96		4.23	1		8 794		
	Накладные расходы		83%			549.47				71%	5 880			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			430.31				52%	4 307			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 722.79					27 278			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	2.43	75.57	75.35	0.22	183.64	183.10	0.53	12.51	4.09	2 293	2 291	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			151.97				71%	1 627			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.02				52%	1 191			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					454.63					5 111			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.43	8 813.16	326.90	31.86	21 415.98	794.36	77.43	12.51	6.89	75 391	9 938	533	
				8 454.40	3.03		20 544.19	7.35	3.16	12.48		64 920	92	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			865.85				92%	9 228			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			440.94				44%	4 413			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 722.77					89 032			
	
22.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	2.43	11 907.97	1 173.45	33.16	28 936.37	2 851.48	80.58	12.51	7.14	104 119	35 672	575	
				10 701.36	3.78		26 004.30	9.17	2.61	12.5		67 871	115	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 089.50				92%	32 924			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 573.36				44%	15 746			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 599.23					152 789			
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	37.82	221.62	101.80	102.69	8 381.50	3 850.00	3 883.64	12.51	3.39	62 482	48 164	13 166	
				17.13	1.45		647.86	54.84	1.78	12.56		1 153	689	
	Объем: 1600*2+377*0.4+898*0.4+120*0.6													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			3 514.36				77%	37 617			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 342.90				48%	23 449			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 238.76					123 548			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	782.874	36.04			28 214.78					117 830			
				36.04			28 214.78		150.51			117 830		
	Объем: 37.82*20.7													
	
25.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	20	286.73	122.64	1.26	5 734.57	2 452.72	25.25	12.51	7.2	39 821	30 684	182	
				162.83			3 256.60		2.75	1		8 956		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		93%			2 281.03				79%	24 240			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 569.74				51%	15 649			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 585.34					79 710			
	
26.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	2500	13.13			32 825.00					107 000			
				13.13			32 825.00		42.8			107 000		
	Объем: 2000*1.25													
	
27.	ТЕР 12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	20	9 809.79	434.32	165.99	196 195.76	8 686.41	3 319.75	12.52	6.6	961 359	108 754	21 910	
				9 209.48	14.91		184 189.60	298.25	4.51	12.5		830 695	3 728	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			9 703.43				92%	103 483			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4 941.56				44%	49 492			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210 840.76					1 114 335			
	
28.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	143.2	137.86			19 741.55					85 884			
				137.86			19 741.55		599.75			85 884		
	Объем: 72+7.2+60+4													
	
29.	ТЕРр 61-10-3 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (брандмауэр), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.2296	3 095.98	1 746.96	1.32	710.84	401.10	0.30	12.51	4.05	6 328	5 018	1	
				1 347.70			309.43		4.23	1		1 309		
	Объем: 8.2*0.7*2*2													
	Накладные расходы		79%			316.87				67%	3 362			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			200.55				40%	2 007			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 228.26					11 697			
	
30.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2296	2 291.60	114.18	14.24	526.15	26.22	3.27	12.51	7.11	1 717	328	23	
				2 163.18			496.67		2.75	1		1 366		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			24.91				80%	262			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.32				37%	121			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					563.38					2 101			
	
31.	ТЕРр 58-20-2 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (брандмауэр), 100 м	0.164	5 049.76	572.14	10.64	828.16	93.83	1.74	12.51	6.88	3 098	1 174	12	
				4 466.98	1.81		732.58	0.30	2.61	12.52		1 912	4	
	Накладные расходы		83%			78.13				71%	836			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.18				52%	613			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					967.47					4 547			
	
32.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка  дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.42	8 572.20	5 513.35	252.31	3 600.32	2 315.61	105.97	12.51	6.18	35 352	28 968	655	
				2 806.54	60.12		1 178.75	25.25	4.86	12.52		5 729	316	
	Накладные расходы		78%			1 825.87				66%	19 327			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 474.74				50%	14 642			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 900.93					69 321			
	
33.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.764	2 934.00			5 175.58					19 829			
				2 934.00			5 175.58		11 241.04			19 829		
	Объем: 0.42*4200													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 7 каналов, 100 м труб	0.42	27 860.64	18 264.90	568.08	11 701.47	7 671.26	238.59	12.51	6.18	115 869	95 967	1 475	
				9 027.66	135.24		3 791.62	56.80	4.86	12.52		18 427	711	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		78%			6 027.89				66%	63 807			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			4 868.68				50%	48 339			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 598.03					228 015			
	
35.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	5.544	2 934.00			16 266.10					62 320			
				2 934.00			16 266.10		11 241.04			62 320		
	Объем: 0.42*6*2200													
	
36.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.75	2 412.79	1 295.60	2.05	1 809.59	971.70	1.54	12.51	4.04	15 700	12 156	6	
				1 115.14			836.36		4.23	1		3 538		
	Накладные расходы		79%			767.64				67%	8 145			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			485.85				40%	4 862			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 063.08					28 707			
	
37.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.75	2 291.60	114.18	14.24	1 718.70	85.64	10.68	12.51	7.11	5 609	1 071	76	
				2 163.18			1 622.39		2.75	1		4 462		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			81.36				80%	857			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.25				37%	396			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 840.31					6 862			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников из цветной стали, 100 м2 покрытия	0.375	11 907.97	1 173.45	33.16	4 465.49	440.04	12.44	12.51	7.14	16 068	5 505	89	
				10 701.36	3.78		4 013.01	1.42	2.61	12.5		10 474	18	
	Объем: 150*0.25													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			476.78				92%	5 081			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			242.80				44%	2 430			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 185.07					23 579			
	
39.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	2.41	4 972.00	72.11	75.20	11 982.51	173.77	181.23	12.51	6.29	43 661	2 174	1 140	
				4 824.69	5.48		11 627.50	13.19	3.47	12.5		40 347	165	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			201.92				92%	2 152			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			102.83				44%	1 029			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 287.25					46 842			
	
40.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	330.61	7.34		7.34	2 425.27		2 425.27		5.54	13 436		13 436	
										1				
	Объем: 11.55*20+72.74+20.87+6													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	330.61	26.50		26.50	8 761.17		8 761.17		5.54	48 537		48 537	
										1				
	Объем: 11.55*20+72.74+20.87+6													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	704 719.08	84 679.27	24 220.09			3 368 838	1 059 426	132 687	
			595 819.71	489.40				2 176 725	6 124	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	704 719.08	84 679.27	24 220.09			3 368 838	1 059 426	132 687	
			595 819.71	489.40				2 176 725	6 124	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	107 835.30					402 719			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 10, 15-20, 31; %=90 - по стр. 8, 11, 13; %=92 - по стр. 21, 22, 27, 38, 39; %=77 - по стр. 23; %=79 - по стр. 25; %=67 - по стр. 29, 36; %=80 - по стр. 30, 37; %=66 - по стр. 32, 34)	75 644.16					806 883			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 23; %=52 - по стр. 2-7, 10, 15-20, 31; %=43 - по стр. 8, 11, 13; %=44 - по стр. 21, 22, 27, 38, 39; %=51 - по стр. 25; %=40 - по стр. 29, 36; %=37 - по стр. 30, 37; %=50 - по стр. 32, 34)	52 834.05					528 209			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	833 197.29					4 703 930			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	833 197.29					4 703 930			
	Строительный контроль 2,14	17 830.42					100 664			
			17 830.42					100 664		
	Всего со строительным контролем	851 027.71					4 804 594			
			851 027.71					4 804 594		
	Непредвиденные расходы 2%	17 020.55					96 092			
			17 020.55					96 092		
	Всего с непредвиденными расходами	868 048.26					4 900 686			
			868 048.26					4 900 686		
	НДС 18%	156 248.69					882 123			
	Всего с НДС	1 024 296.95					5 782 809			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	75 644.16					806 883			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	52 834.05					528 209			

Составил:	Инженер                                                                                                                   Т.Б. Бояркина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)