«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	365 263	руб.	Смета на сумму:	365 263	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УКБР №5»

________________ /Русович С. Б. /	________________ /Варфоломеев А. В. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 2 по ул. Заводской	
Сметная стоимость:	365.263	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.385	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	43.812	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.5	165.55	131.65	33.90	413.88	329.13	84.75	12.51	4.4	4 490	4 117	373	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			325.84				84%	3 458			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			197.48				48%	1 976			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					937.20					9 924			
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.5	172.51	127.80	44.71	431.28	319.50	111.78	12.51	7.12	4 793	3 997	796	
					6.95			17.38	1	12.49			217	
	Накладные расходы		83%			279.61				71%	2 992			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			218.97				52%	2 191			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					929.86					9 976			
3.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.25	75.57	75.35	0.22	18.89	18.84	0.06	12.51	4.09	236	236		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			15.64				71%	168			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.25				52%	123			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.77					526			
4.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен	0.036	149.82	98.65	51.17	5.39	3.55	1.84	12.51	5.99	55	44	11	
					6.80			0.24	1	12.49			3	
	Накладные расходы		86%			3.26				73%	34			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			2.65				56%	26			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.30					116			
5.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.036	1 138.82	680.90	457.92	41.00	24.51	16.49	12.51	5.93	404	307	98	
					59.65			2.15	1	12.5			27	
	Накладные расходы		86%			22.93				73%	244			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			18.66				56%	187			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.59					835			
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.51	7.02	4 017	1 814	47	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	943			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 248			
7.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.25	3 176.89	1 205.91	20.22	794.22	301.48	5.06	12.51	7.02	5 777	3 771	35	
				1 950.76			487.69		4.04	1		1 970		
	Накладные расходы		83%			250.23				71%	2 677			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			195.96				52%	1 961			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 240.41					10 415			
8.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.036	286.73	122.64	1.26	10.32	4.41	0.05	12.51	7.2	72	55		
				162.83			5.86		2.75	1		16		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			4.10				79%	43			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2.82				51%	28			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.24					144			
9.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	4.5	7.04			31.68					98			
				7.04			31.68		21.68			98		
	Объем: 3.6*1.25													
10.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	0.36	202.86	119.97	82.89	73.03	43.19	29.84	12.51	6.94	747	540	207	
									17.02	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			38.87				77%	416			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.91				48%	259			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.82					1 422			
11.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	7.2	26.54			191.09					627			
				26.54			191.09		87.13			627		
	Объем: 3.6*2													
12.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.036	286.73	122.64	1.26	10.32	4.41	0.05	12.51	7.2	72	55		
				162.83			5.86		2.75	1		16		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			4.10				79%	43			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2.82				51%	28			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.24					144			
13.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	4.5	7.04			31.68					98			
				7.04			31.68		21.68			98		
	Объем: 3.6*1.25													
14.	ТЕР 10-01-012-01 
Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.036	8 973.50	382.39	71.38	323.05	13.77	2.57	12.52	7.16	1 338	172	18	
				8 519.74			306.71		3.74	1		1 147		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.60				90%	155			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.44				43%	74			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.08					1 567			
15.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.036	5 112.78	335.71	26.60	184.06	12.09	0.96	12.52	7.17	866	151	7	
				4 750.47			171.02		4.14	1		708		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		106%			12.82				90%	136			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.53				43%	65			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.40					1 067			
16.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.5	221.62	101.80	102.69	554.04	254.50	256.72	12.51	3.39	4 130	3 184	870	
				17.13	1.45		42.83	3.63	1.78	12.56		76	46	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			232.32				77%	2 487			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			154.88				48%	1 550			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					941.24					8 168			
17.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	51.75	36.04			1 865.07					7 789			
				36.04			1 865.07		150.51			7 789		
	Объем: (2.5)*20.7													
18.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.3034	8 813.16	326.90	31.86	2 673.91	99.18	9.67	12.51	6.89	9 413	1 241	67	
				8 454.40	3.03		2 565.06	0.92	3.16	12.48		8 106	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			108.11				92%	1 152			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			55.06				44%	551			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 837.07					11 116			
19.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.5	4 088.23	504.69	210.18	10 220.59	1 261.72	525.44	12.52	6.84	62 233	15 797	3 594	
				3 373.37	20.39		8 433.42	50.97	5.08	12.5		42 842	637	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 417.71				92%	15 119			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			721.98				44%	7 231			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 360.27					84 583			
20.	Цена поставщика. 
Волнистые безасбестовые листы "Этернит", м2	320	75.71			24 228.57			1	1	108 544			
				75.71			24 228.57		4.48	1		108 544		
	Объем: 250*1.28													
	Поправки: М: =320/4.48*1.06	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.25	4 972.00	72.11	75.20	1 243.00	18.03	18.80	12.51	6.29	4 529	226	118	
				4 824.69	5.48		1 206.17	1.37	3.47	12.5		4 185	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			20.95				92%	224			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.67				44%	107			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 274.62					4 859			
22.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.16	7 415.77	333.04	13.17	1 186.52	53.29	2.11	12.51	7.18	3 634	667	15	
				7 069.56			1 131.13		2.61	1		2 952		
	Накладные расходы		83%			44.23				71%	474			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.64				52%	347			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 265.39					4 454			
23.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 254			
24.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					939			
25.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					949			
26.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	162.95	39.33	0.12	12.51	7.2	1 015	492	1	
				1 029.19			123.50		4.23	1		522		
	Накладные расходы		83%			32.64				71%	349			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.56				52%	256			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.16					1 620			
27.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	12.51	6.18	1 683	1 379	31	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	4.86	12.52		273	15	
	Накладные расходы		78%			86.95				66%	920			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50%	697			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.61					3 300			
28.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.084	6 499.70			545.97					1 758			
				6 499.70			545.97		20 929.74			1 758		
	Объем: 0.02*4200													
29.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	12.51	6.18	2 759	2 285	35	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.86	12.52		439	17	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 519			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 151			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					5 429			
30.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.132	6 499.70			857.96					2 763			
				6 499.70			857.96		20 929.74			2 763		
	Объем: 0.02*2200*3													
31.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.054	2 412.79	1 295.60	2.05	130.29	69.96	0.11	12.51	4.04	1 130	875		
				1 115.14			60.22		4.23	1		255		
	Накладные расходы		79%			55.27				67%	586			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.98				40%	350			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.54					2 066			
32.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	2 291.60	114.18	14.24	123.75	6.17	0.77	12.51	7.11	404	77	5	
				2 163.18			116.81		2.75	1		321		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			5.86				80%	62			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.90				37%	28			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.51					494			
33.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (оголовник. труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0191	11 907.97	1 173.45	33.16	227.44	22.41	0.63	12.51	7.14	818	280	5	
				10 701.36	3.78		204.40	0.07	2.61	12.5		533	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			24.28				92%	259			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.36				44%	124			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.08					1 200			
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	8.655	7.34		7.34	63.49		63.49		5.54	352		352	
										1				
	Объем: 5.03+2.5*1.45													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	8.655	26.50		26.50	229.36		229.36		5.54	1 271		1 271	
										1				
	Объем: 5.03+2.5*1.45													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	48 991.92	3 422.08	1 379.41			240 755	42 821	7 965	
			44 190.46	79.28				189 967	991	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 991.92	3 422.08	1 379.41			240 755	42 821	7 965	
			44 190.46	79.28				189 967	991	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 523.45					13 133			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 6, 7, 22-26; %=73 - по стр. 4, 5; %=79 - по стр. 8, 12; %=77 - по стр. 10, 16; %=90 - по стр. 14, 15; %=92 - по стр. 18, 19, 21, 33; %=66 - по стр. 27, 29; %=67 - по стр. 31; %=80 - по стр. 32)	3 334.46					35 557			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 16; %=52 - по стр. 2, 3, 6, 7, 22-26; %=56 - по стр. 4, 5; %=51 - по стр. 8, 12; %=43 - по стр. 14, 15; %=44 - по стр. 18, 19, 21, 33; %=50 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31; %=37 - по стр. 32)	2 079.97					20 805			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	54 406.35					297 117			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	54 406.35					297 117			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 164.30					6 358			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	55 570.65					303 475			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	1 111.41					6 070			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	56 682.06					309 545			
	НДС, 18%	10 202.77					55 718			
	Всего с НДС	66 884.83					365 263			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 334.46					35 557			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 079.97					20 805			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)