«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	4 850 733	руб.	

	Директор МКУ «КР МКД»
__________________________ /С.Б.Русович /	
		
	«______»____________________ 20___г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)
На капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома №11-15 по Ленинскому проспекту г.Калининграда	
	
Сметная стоимость:	4 850.733	тыс. руб.	
монтажных работ:	13.297	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.771	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	718.200	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
	Стены фасада	
	
1.	ТЕР 08-07-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.097	1 501.00	686.81	10.13	6 150	2 814	41	16.11	9.25	62 977	45 332	384	
				804.06			3 294		5.24	1		17 262		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 095				93%	42 159			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 914				54%	24 479			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 159					129 615			
	
2.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.85	1 213.62	458.23	8.86	7 100	2 681	52	16.11	9.24	65 762	43 185	479	
				746.53			4 367		5.06	1		22 098		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			2 949				93%	40 162			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 823				54%	23 320			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 872					129 244			
	
3.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.59	63.27	49.68	13.59	37	29	8	16.11	1.87	487	472	15	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			23				66%	312			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15				40%	189			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74					987			
	
4.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.59	4 688.98	197.81	4 246.36	2 766	117	2 505	16.11	4.24	12 978	1 880	10 623	
				244.81	134.04		144	79	3.29	16.11		475	1 274	
	Накладные расходы		78%			153				66%	2 082			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			98				40%	1 262			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 017					16 321			
	
5.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.91	3 095.98	1 746.96	1.32	5 913	3 337	3	16.1	6.42	62 206	53 721	16	
				1 347.70			2 574		3.29	1		8 469		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			2 636				67%	35 993			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 669				40%	21 488			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 218					119 687			
	
6.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.27	5 885.40	3 188.72	2.53	1 589	861	1	16.1	6.42	16 259	13 861	4	
				2 694.15			727		3.29	1		2 393		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			680				67%	9 287			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			431				40%	5 544			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 700					31 090			
	
7.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	4.47	172.22	172.22		770	770		16.1	1	12 394	12 394		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			616				68%	8 428			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			385				40%	4 958			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 771					25 780			
	
8.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	6.93	73.19	39.30	33.89	507	272	235	16.11	3.8	5 280	4 388	892	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			218				68%	2 984			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			136				40%	1 755			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					861					10 019			
	
9.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	112.7	15.82			1 783					6 274			
				15.82			1 783		55.67			6 274		
	Объем: 693*0.0161/100*1010													
	
10.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	6.93	689.65	675.65	13.36	4 779	4 682	93	16.1	9.2	76 261	75 384	852	
				0.64			4		5.7	1		25		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 699				67%	50 507			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 341				40%	30 154			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 819					156 922			
	
11.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	762.3	12.74			9 712					19 454			
				12.74			9 712		25.52			19 454		
	Объем: 693*1.1													
	
12.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	6.93	1 938.46	448.56	18.91	13 434	3 109	131	16.1	9.27	89 082	50 047	1 215	
				1 470.99	8.75		10 194	61	3.71	16.1		37 820	976	
	Накладные расходы		79%			2 504				67%	34 185			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 585				40%	20 409			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 523					143 677			
	
13.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	6.93	2 728.44	788.77	62.59	18 908	5 466	434	16.1	8.44	141 098	88 006	3 661	
				1 877.08			13 008		3.8	1		49 431		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 193				80%	70 405			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 569				37%	32 562			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 670					244 065			
	
14.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.93	893.91	146.73	7.76	6 195	1 017	54	16.1	9.18	35 056	16 371	494	
				739.42			5 124		3.55	1		18 191		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			966				80%	13 097			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			478				37%	6 057			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 639					54 210			
	
15.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.57	560.81	553.26		320	315		16.11	1	5 106	5 080		
				7.55			4		5.9	1		25		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-0782	
	Накладные расходы		83%			261				71%	3 607			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			205				52%	2 642			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					786					11 354			
	
16.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.19	2 956.30	374.76	6.66	3 518	446	8	16.1	9.25	16 047	7 180	73	
				2 574.88	1.21		3 064	1	2.87	16.06		8 794	23	
	Накладные расходы		83%			371				71%	5 114			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			291				52%	3 746			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 180					24 907			
	
	Перенавеска кабеля	
	
17.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж кабеля (по стене), 100 м	0.55	80.15	79.82	0.33	44	44		16.1	9.15	708	707	2	
					0.15				1	16.2			1	
	Накладные расходы		85%			37				72%	510			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29				52%	368			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110					1 586			
	
18.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.55	338.42	205.13	47.33	186	113	26	16.11	2.66	2 069	1 818	69	
				85.96	0.15		47		3.85	16.2		182	1	
	Накладные расходы		95%			107				81%	1 473			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73				52%	946			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367					4 488			
	
19.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.55	72.53	37.52	2.47	40	21	1	16.11	7.13	394	332	10	
				32.54	0.15		18		2.89	16.2		52	1	
	Накладные расходы		95%			20				81%	270			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74					837			
	
20.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м	0.55	2 626.90			1 445					6 386			
				2 626.90			1 445		4.42			6 386		
	Поправки: М: =11610.88/4.42	
	
	Карнизный свес	
	
21.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.33	172.22	172.22		57	57		16.1	1	915	915		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			46				68%	622			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29				40%	366			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131					1 903			
	
22.	ТЕРр 61-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки карниза цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.33	683.54	328.46	11.09	226	108	4	16.11	9.26	2 155	1 746	34	
				343.99	5.13		114	2	3.3	16.1		375	27	
	Накладные расходы		79%			87				67%	1 188			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			55				40%	709			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368					4 052			
	
23.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска карниза с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33	2 291.60	114.18	14.24	756	38	5	16.1	9.18	2 684	607	43	
				2 163.18			714		2.85	1		2 034		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			36				80%	486			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18				37%	225			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					810					3 394			
	
	Цоколь	
	
24.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (дворовой фасад), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.053	3 095.98	1 746.96	1.32	164	93		16.1	6.42	1 726	1 491		
				1 347.70			71		3.29	1		235		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			73				67%	999			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			47				40%	596			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284					3 321			
	
25.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.123	172.22	172.22		21	21		16.1	1	341	341		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			17				68%	232			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11				40%	136			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48					709			
	
26.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.176	73.19	39.30	33.89	13	7	6	16.11	3.8	134	111	23	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			6				68%	75			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4				40%	44			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22					254			
	
27.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	2.9	15.82			46					161			
				15.82			46		55.67			161		
	Объем: 17.6*0.0161/100*1010													
	
28.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.176	689.65	675.65	13.36	121	119	2	16.1	9.2	1 937	1 915	22	
				0.64					5.7	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			94				67%	1 283			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			60				40%	766			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275					3 986			
	
29.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	19.36	12.74			247					494			
				12.74			247		25.52			494		
	Объем: 17.6*1.1													
	
30.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.176	1 938.46	448.56	18.91	341	79	3	16.1	9.27	2 262	1 271	31	
				1 470.99	8.75		259	2	3.71	16.1		960	25	
	Накладные расходы		79%			64				67%	868			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			41				40%	518			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445					3 649			
	
31.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.176	2 728.44	788.77	62.59	480	139	11	16.1	8.44	3 583	2 235	93	
				1 877.08			330		3.8	1		1 255		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			132				80%	1 788			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			65				37%	827			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					677					6 198			
	
32.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.176	893.91	146.73	7.76	157	26	1	16.1	9.18	890	416	13	
				739.42			130		3.55	1		462		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			25				80%	333			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12				37%	154			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194					1 377			
	
	Оконные проемы (места общего пользования,подъезд)	
	
33.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд), 100 м2	0.156	1 870.07	1 617.67	252.40	292	252	39	16.11	9.26	4 430	4 065	365	
					116.72			18	1	16.11			293	
	Накладные расходы		99%			267				84%	3 661			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162				48%	2 092			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					721					10 183			
	
34.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь), 100 м2	0.008	1 734.68	1 482.28	252.40	14	12	2	16.11	9.26	210	191	19	
					116.72			1	1	16.11			15	
	Накладные расходы		99%			13				84%	173			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8				48%	99			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35					482			
	
35.	ТЕР 10-01-034-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.008	18 151.76	2 401.83	853.67	145	19	7	16.1	7.46	706	309	51	
				14 896.26	39.81		119		2.9	16.11		346	5	
	Объем: (0.78*0.5)*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			20				90%	283			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10				43%	135			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175					1 124			
	
36.	ТССЦ 203-0989 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.8	4 017.27			3 214					5 188			
				4 017.27			3 214		6 485.5			5 188		
	
37.	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.156	13 645.67	1 866.15	717.87	2 129	291	112	16.1	7.89	10 558	4 687	884	
				11 061.65	14.93		1 726	2	2.89	16.11		4 987	38	
	Объем: (1.3*2)*6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			311				90%	4 253			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			158				43%	2 032			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 598					16 842			
	
38.	ТССЦ 203-0993 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2	15.6	1 846.12			28 799					46 604			
				1 846.12			28 799		2 987.43			46 604		
	
39.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.078	5 874.09	264.64	24.75	458	21	2	16.1	9.24	1 195	332	18	
				5 584.70	0.90		436		1.94	16.2		845	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			22				90%	300			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11				43%	143			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492					1 638			
	
40.	ТССЦ 101-2907 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	7.8	76.10			594					2 271			
				76.10			594		291.09			2 271		
	
41.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.08	6 573.92	2 219.10	136.83	526	178	11	16.1	10.52	4 178	2 858	115	
				4 217.99	40.19		337	3	3.57	16.11		1 205	52	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			172				80%	2 328			
	Сметная прибыль		47%			85				37%	1 077			
	Всего с НР и СП					783					7 583			
	
42.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.092	577.83	166.95	5.06	53	15		16.11	9.23	389	247	4	
				405.82	0.23		37		3.67	16.2		137		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			14				80%	198			
	Сметная прибыль		47%			7				37%	91			
	Всего с НР и СП					74					678			
	
43.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
(прим.) Обрамление откосов перфоуголком, 100 м	0.369	1 174.35	257.23	1.52	433	95	1	16.11	9.27	2 632	1 529	5	
				915.60			338		3.25	1		1 098		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			105				94%	1 437			
	Сметная прибыль		64%			61				51%	780			
	Всего с НР и СП					599					4 849			
	
44.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	1 392.74	333.48	15.69	111	27	1	16.11	9.24	744	430	12	
				1 043.57	0.23		83		3.63	16.2		303		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			26				80%	344			
	Сметная прибыль		47%			13				37%	159			
	Всего с НР и СП					149					1 247			
	
45.	ТЕРр 62-9-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2592	1 911.42	1 071.72	9.34	495	278	2	16.11	9.25	5 135	4 475	22	
				830.36	1.51		215		2.96	16.09		637	6	
	Накладные расходы		80%			222				68%	3 047			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			139				40%	1 792			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					856					9 974			
	
46.	ТЕР 15-03-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка  деталей из пенобетона погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм, 100 м деталей	4.973	1 219.12	974.74	76.22	6 063	4 847	379	16.11	5.03	83 995	78 091	1 907	
				168.15	7.63		836	38	4.78	16.1		3 997	610	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9001	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 641				80%	62 961			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 296				37%	29 119			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 000					176 075			
	
47.	С цена поставщ. 
Обрамление окон (наличник), м	497.3	639.14			317 844					1 404 873			
				639.14			317 844		4.42			1 404 873		
	Поправки: М: =2825/4.42	
	
	Двери (входы в подъезды)	
	
48.	ТЕРр 62-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0616	1 635.30	769.44	9.34	101	47	1	16.11	9.25	927	764	5	
				856.52	1.51		53		2.99	16.09		158	1	
	Накладные расходы		80%			38				68%	520			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			24				40%	306			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162					1 753			
	
	Пожарная лестница	
	
49.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	7.7	9.37	9.37		72	72		16.09	1	1 161	1 161		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			58				69%	801			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43				48%	557			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174					2 519			
	
50.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.077	358.47	69.00	13.01	28	5	1	16.11	2.82	150	86	3	
				276.46	0.14		21		2.87	16.45		61		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4				69%	59			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3				48%	41			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35					251			
	
51.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.077	624.75	42.41	8.64	48	3	1	16.1	3.44	157	53	2	
				573.70	0.14		44		2.32	16.45		102		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2				69%	37			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2				48%	25			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52					219			
	
	Козырьки над входами	
	
52.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.04	164.91	119.07	45.84	7	5	2	16.1	6.86	89	77	13	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			5				84%	65			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3				48%	37			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15					191			
	
53.	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	0.02	1 356.48	707.82	70.71	27	14	1	16.11	4.98	293	228	7	
				577.95	7.64		12		5.02	16.1		58	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			12				71%	163			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9				52%	120			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48					576			
	
54.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство мелких покрытий (капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.02	11 907.97	1 173.45	33.16	238	23	1	16.1	9.88	990	378	7	
				10 701.36	3.78		214		2.83	16.09		606	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25				92%	349			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13				44%	167			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275					1 505			
	
55.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.04	180.53	29.88	5.06	7	1		16.1	9.25	59	19	2	
				145.59			6		6.51	1		38		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1				92%	17			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1				44%	8			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9					85			
	
56.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.04	256.78	96.86	31.65	10	4	1	16.11	6.39	95	62	8	
				128.27	2.08		5		4.83	16.1		25	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4				92%	58			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2				44%	28			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17					181			
	
57.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	4.64	30.20			140					563			
				30.20			140		121.29			563		
	Объем: 4*1.16													
	
58.	ТЕР 12-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	0.04	10 189.33	531.60	232.06	408	21	9	16.11	4.79	1 548	343	44	
				9 425.67	6.79		377		3.08	16.1		1 161	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1270.08=6.72*189) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			23				92%	319			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12				44%	153			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442					2 020			
	
59.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	7.56	30.20			228					917			
				30.20			228		121.29			917		
	Объем: 4*1.89													
	
60.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	12.12	48.13	4.41	36.66	583	53	444	16.1	7.6	5 615	861	3 377	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			53				100%	861			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			32				60%	517			
	
61.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	12.12	16.40		16.40	199		199	1	7.88	1 566		1 566	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	451 091	33 064	4 840			2 240 798	532 452	27 484	
			413 098	207				1 679 488	3 357	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 715	178	27			9 557	2 857	81	
			1 510					6 620	3	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 445					6 386			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 17; %=81 - по стр. 18, 19)	165					2 253			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17-19)	116					1 487			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 996					13 297			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	448 594	32 833	4 170			2 224 060	528 734	22 460	
			411 588	207				1 672 868	3 354	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	362 607					1 486 799			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2; %=66 - по стр. 3, 4; %=67 - по стр. 5, 6, 10, 12, 22, 24, 28, 30; %=68 - по стр. 7, 8, 21, 25, 26, 45, 48; %=80 - по стр. 13, 14, 23, 31, 32, 41, 42, 44, 46; %=71 - по стр. 15, 16, 53; %=84 - по стр. 33, 34, 52; %=90 - по стр. 35, 37, 39; %=94 - по стр. 43; %=69 - по стр. 49-51; %=92 - по стр. 54-56, 58)	29 929					407 567			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2; %=40 - по стр. 3-8, 10, 12, 21, 22, 24-26, 28, 30, 45, 48; %=37 - по стр. 13, 14, 23, 31, 32, 41, 42, 44, 46; %=52 - по стр. 15, 16, 53; %=48 - по стр. 33, 34, 49-52; %=43 - по стр. 35, 37, 39; %=51 - по стр. 43; %=44 - по стр. 54-56, 58)	17 338					221 868			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	495 861					2 853 495			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	782	53	643			7 181	861	4 943	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 60)	53					861			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 60)	32					517			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	782					7 181			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	498 639					2 873 973			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 671					61 503			
	ИТОГО	509 310					2 935 476			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 186					58 710			
	ИТОГО	519 496					2 994 186			
										
	НДС 18%	93 509					538 953			
	ВСЕГО С НДС	613 005					3 533 139			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 094					409 820			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 454					223 355			
	
	Раздел 2.  Балконы	
	
62.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками (арматура низа плиты), 1 м2 очищаемой поверхности	1.93	9.37	9.37		18	18		16.09	1	291	291		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			15				69%	201			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11				48%	140			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43					631			
	
63.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0193	358.47	69.00	13.01	7	1		16.11	2.82	37	21	1	
				276.46	0.14		5		2.87	16.45		15		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1				69%	14			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1				48%	10			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8					62			
	
64.	ТЕРр 56-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж остекления балконов, 100 м2 оконных переплетов	0.0792	422.73	392.40	30.33	33	31	2	16.1	9.26	523	500	22	
					14.02			1	1	16.11			18	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		82%			26				70%	363			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			20				50%	259			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79					1 145			
	
65.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж металлических ограждений без поручней балконов (главный фасад), 100 м ограждения	0.44	518.62	318.91	199.71	228	140	88	16.11	8.51	3 008	2 261	748	
					4.01			2	6.02	16.11			28	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			199				119%	2 724			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			121				68%	1 557			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					548					7 288			
	
66.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство металлических ограждений без поручней (главный фасад), 100 м ограждения	0.44	1 222.84	523.93	356.63	538	231	157	16.11	8.51	5 956	3 714	1 335	
				342.29	7.16		151	3	6.02	16.11		907	51	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			328				119%	4 480			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			199				68%	2 560			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 065					12 997			
	
67.	С цена поставщ. 
Ограждение металлическое кованое (индивид. изготовления), м2	52.8	1 882.35			99 388					439 296			
				1 882.35			99 388		4.42			439 296		
	Поправки: М: =8000*1.04/4.42	
	
68.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности ограждения  щетками (дворовой фасад), 1 м2 очищаемой поверхности	15.8	9.37	9.37		148	148		16.09	1	2 383	2 383		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			120				69%	1 644			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89				48%	1 144			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357					5 171			
	
69.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.158	358.47	69.00	13.01	57	11	2	16.11	2.82	307	176	6	
				276.46	0.14		44		2.87	16.45		125		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			9				69%	121			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7				48%	84			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73					513			
	
70.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.158	624.75	42.41	8.64	99	7	1	16.1	3.44	323	108	5	
				573.70	0.14		91		2.32	16.45		210		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			6				69%	75			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4				48%	52			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109					449			
	
71.	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	0.12	1 356.48	707.82	70.71	163	85	8	16.11	4.98	1 759	1 368	42	
				577.95	7.64		69	1	5.02	16.1		348	15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			71				71%	982			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56				52%	719			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290					3 460			
	
72.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.179	1 721.45	383.03	58.80	308	69	11	16.11	8.85	2 338	1 105	93	
				1 279.62	23.94		229	4	4.98	16.11		1 141	69	
	Объем: 23.9-6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			81				94%	1 104			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			47				51%	599			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					436					4 040			
	
73.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство мелких покрытий (отлив балкона и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.128	11 907.97	1 173.45	33.16	1 524	150	4	16.1	9.88	6 337	2 418	42	
				10 701.36	3.78		1 370		2.83	16.09		3 876	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			162				92%	2 232			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			83				44%	1 067			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 769					9 636			
	
74.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.288	188.95	188.95		54	54		16.1	1	876	876		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			53				84%	736			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			32				48%	420			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140					2 032			
	
75.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.288	1 043.83	675.65	13.36	301	195	4	16.1	9.2	3 751	3 133	35	
				354.82			102		5.7	1		582		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			154				67%	2 099			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			98				40%	1 253			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					553					7 103			
	
76.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	31.68	11.15			353					1 301			
				11.15			353		41.08			1 301		
	Объем: 28.8*1.1													
	
77.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню нижней пов-сти балконных плит, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.288	2 074.12	832.23	83.91	597	240	24	16.1	9.97	5 197	3 859	241	
				1 157.98	34.61		333	10	3.29	16.1		1 097	160	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			238				80%	3 215			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			118				37%	1 487			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					952					9 899			
	
78.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска плиты балкона акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.288	1 236.03	156.48	10.34	356	45	3	16.1	9.19	1 763	726	27	
				1 069.21			308		3.28	1		1 010		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43				80%	581			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21				37%	269			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					420					2 612			
	
79.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.5	48.13	4.41	36.66	73	7	55	16.1	7.6	695	107	418	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7				100%	107			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4				60%	64			
	
80.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.5	16.40		16.40	25		25	1	7.88	194		194	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	104 270	1 432	384			476 335	23 046	3 209	
			102 443	21				449 908	349	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	104 172	1 425	304			475 446	22 939	2 597	
			102 443	21				449 908	349	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	99 741					440 597			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 62, 63, 68-70; %=70 - по стр. 64; %=119 - по стр. 65, 66; %=71 - по стр. 71; %=94 - по стр. 72; %=92 - по стр. 73; %=84 - по стр. 74; %=67 - по стр. 75; %=80 - по стр. 77, 78)	1 505					20 571			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 62, 63, 68-70, 74; %=50 - по стр. 64; %=68 - по стр. 65, 66; %=52 - по стр. 71; %=51 - по стр. 72; %=44 - по стр. 73; %=40 - по стр. 75; %=37 - по стр. 77, 78)	904					11 620			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	106 581					507 637			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	98	7	80			889	107	612	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 79)	7					107			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 79)	4					64			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	98					889			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	106 679					508 526			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 283					10 882			
	ИТОГО	108 962					519 408			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 179					10 388			
	ИТОГО	111 141					529 796			
										
	НДС 18%	20 005					95 363			
	ВСЕГО С НДС	131 146					625 159			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 505					20 571			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	904					11 620			
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
81.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.026	6 900.71	2 146.35	4 754.36	179	56	124	16.11	4.92	1 507	899	608	
					473.09			12	1	16.1			198	
	Накладные расходы		104%			71				88%	965			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41				48%	527			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					291					2 999			
	
82.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.72	48.13	4.41	36.66	275	25	210	16.1	7.6	2 650	406	1 594	
									1	1				
	Объем: 2.6*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			25				100%	406			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			15				60%	244			
	
83.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.097	1 466.39	1 466.39		142	142		16.1	1	2 290	2 290		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			102				61%	1 397			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			54				31%	710			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298					4 397			
	
84.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.097	490.29	490.29		48	48		16.1	1	766	766		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			35				61%	467			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			18				31%	237			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101					1 471			
	
85.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	21.24	16.40		16.40	348		348	1	7.88	2 745		2 745	
									1	1				
	Объем: (9.7*1.6)+5.72													
	
86.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.097	7 076.66	543.04	228.03	686	53	22	16.11	4.96	3 148	849	110	
				6 305.59			612		3.58	1		2 190		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			58				93%	790			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			36				54%	458			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					780					4 396			
	
87.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	3.2	199.22	35.93	37.16	637	115	119	16.11	5.45	4 333	1 852	648	
				126.13	4.21		404	13	4.54	16.1		1 832	217	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			142				94%	1 945			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			82				51%	1 055			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					861					7 333			
	
88.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	3.2	403.35	40.32	67.81	1 291	129	217	16.11	5.31	8 002	2 079	1 152	
				295.22	7.73		945	25	5.05	16.1		4 771	398	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			171				94%	2 328			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			99				51%	1 263			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 561					11 594			
	
89.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	3.2	730.22	37.46	0.38	2 337	120	1	16.1	5.8	12 151	1 930	7	
				692.39			2 216		4.61	1		10 214		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			133				94%	1 814			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			77				51%	984			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 547					14 950			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	5 943	688	1 041			37 592	11 071	6 864	
			4 177	50				19 007	813	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 320	663	483			32 197	10 665	2 525	
			4 177	50				19 007	813	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 81; %=61 - по стр. 83, 84; %=93 - по стр. 86; %=94 - по стр. 87-89)	712					9 707			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 81; %=31 - по стр. 83, 84; %=54 - по стр. 86; %=51 - по стр. 87-89)	406					5 235			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 438					47 139			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	623	25	558			5 395	406	4 339	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 82)	25					406			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 82)	15					244			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	623					5 395			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	7 061					52 534			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	151					1 124			
	ИТОГО	7 212					53 658			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	144					1 073			
	ИТОГО	7 356					54 731			
										
	НДС 18%	1 324					9 852			
	ВСЕГО С НДС	8 680					64 583			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	712					9 707			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	406					5 235			
	
	Раздел 4.  Прочие работы	
	
90.	ТЕР 15-03-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен  высотой до 250 мм, 100 м деталей	0.8255	904.17	687.38	81.58	746	567	67	16.1	4.36	9 976	9 136	294	
				135.22	4.66		112	4	4.9	16.1		547	62	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9001	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			542				80%	7 358			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			268				37%	3 403			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 557					20 738			
	
91.	С цена поставщ. 
Межэтажный карниз из полиуретана, размером 195х110мм, мп	83.3755	146.77			12 237					54 087			
				146.77			12 237		4.42			54 087		
	Объем: 82.55*1.01													
	Поправки: М: =612*1.06/4.42	
	
92.	ТЕР 15-03-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен  высотой до 500 мм, 100 м деталей	0.301	1 448.62	1 169.76	104.93	436	352	32	16.1	5.14	6 089	5 669	162	
				173.94	11.39		52	3	4.93	16.11		258	55	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9001	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			337				80%	4 579			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			167				37%	2 118			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					940					12 786			
	
93.	С цена поставщ. 
Межэтажный карниз из полиуретана, размером 360х190мм, мп	30.401	307.09			9 336					41 264			
				307.09			9 336		4.42			41 264		
	Объем: 30.1*1.01													
	Поправки: М: =1280.5*1.06/4.42	
	
94.	ТЕР 15-03-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка на колоннах  капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 500 мм, 1 деталь	21	70.23	52.11	7.01	1 475	1 094	147	16.1	4.4	19 565	17 617	648	
				11.11	0.33		233	7	5.57	16.31		1 300	111	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9002	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 046				80%	14 182			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			517				37%	6 559			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 038					40 307			
	
95.	С цена поставщ. 
Капитель из полиуретана  М-050, шт	21	347.74			7 302					32 277			
				347.74			7 302		4.42			32 277		
	Поправки: М: =1450*1.06/4.42	
	
96.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обшивка (дымов. трубы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.09	11 907.97	1 173.45	33.16	1 072	106	3	16.1	9.88	4 455	1 700	29	
				10 701.36	3.78		963		2.83	16.09		2 726	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			114				92%	1 569			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58				44%	750			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 245					6 774			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	32 604	2 119	249			167 713	34 122	1 133	
			30 235	14				132 459	233	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 604	2 119	249			167 713	34 122	1 133	
			30 235	14				132 459	233	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 875					127 628			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 90, 92, 94; %=92 - по стр. 96)	2 040					27 689			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 90, 92, 94; %=44 - по стр. 96)	1 011					12 831			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	35 655					208 233			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	35 655					208 233			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	763					4 456			
	ИТОГО	36 418					212 689			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	728					4 254			
	ИТОГО	37 146					216 943			
										
	НДС 18%	6 686					39 050			
	ВСЕГО С НДС	43 832					255 993			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 040					27 689			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 011					12 831			
	
	Раздел 5.  Нежилые помещения	
	
	Стены фасада	
	
97.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.621	1 213.62	458.23	8.86	3 181	1 201	23	16.11	9.24	29 464	19 348	215	
				746.53			1 957		5.06	1		9 901		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 321				93%	17 994			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			817				54%	10 448			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 319					57 906			
	
98.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.26	63.27	49.68	13.59	16	13	4	16.11	1.87	215	208	7	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			10				66%	137			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7				40%	83			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33					435			
	
99.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.26	4 688.98	197.81	4 246.36	1 219	51	1 104	16.11	4.24	5 719	829	4 681	
				244.81	134.04		64	35	3.29	16.11		209	561	
	Накладные расходы		78%			67				66%	917			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			43				40%	556			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 329					7 192			
	
100.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.455	3 095.98	1 746.96	1.32	1 409	795	1	16.1	6.42	14 819	12 797	4	
				1 347.70			613		3.29	1		2 017		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			628				67%	8 574			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			398				40%	5 119			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 435					28 512			
	
101.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.133	5 885.40	3 188.72	2.53	783	424		16.1	6.42	8 009	6 828	2	
				2 694.15			358		3.29	1		1 179		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			335				67%	4 575			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			212				40%	2 731			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 330					15 315			
	
102.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.061	172.22	172.22		183	183		16.1	1	2 942	2 942		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			146				68%	2 001			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			92				40%	1 177			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					421					6 119			
	
103.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	1.516	73.19	39.30	33.89	111	60	51	16.11	3.8	1 155	960	195	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			48				68%	653			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30				40%	384			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189					2 192			
	
104.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	24.7	15.82			391					1 375			
				15.82			391		55.67			1 375		
	Объем: 151.6*0.0161/100*1010													
	
105.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.516	689.65	675.65	13.36	1 046	1 024	20	16.1	9.2	16 683	16 491	186	
				0.64			1		5.7	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			809				67%	11 049			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			512				40%	6 596			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 367					34 328			
	
106.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	166.76	12.74			2 125					4 256			
				12.74			2 125		25.52			4 256		
	Объем: 151.6*1.1													
	
107.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	1.516	1 938.46	448.56	18.91	2 939	680	29	16.1	9.27	19 487	10 948	266	
				1 470.99	8.75		2 230	13	3.71	16.1		8 273	214	
	Накладные расходы		79%			547				67%	7 479			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			347				40%	4 465			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 833					31 430			
	
108.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.516	2 728.44	788.77	62.59	4 136	1 196	95	16.1	8.44	30 866	19 252	801	
				1 877.08			2 846		3.8	1		10 813		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 136				80%	15 402			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			562				37%	7 123			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 834					53 391			
	
109.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.516	893.91	146.73	7.76	1 355	222	12	16.1	9.18	7 669	3 581	108	
				739.42			1 121		3.55	1		3 979		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			211				80%	2 865			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			104				37%	1 325			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 670					11 859			
	
	Цоколь	
	
110.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (дворовой фасад), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.084	3 095.98	1 746.96	1.32	260	147		16.1	6.42	2 736	2 363	1	
				1 347.70			113		3.29	1		372		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			116				67%	1 583			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			74				40%	945			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					450					5 264			
	
111.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.334	172.22	172.22		58	58		16.1	1	926	926		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			46				68%	630			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29				40%	370			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133					1 926			
	
112.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.418	73.19	39.30	33.89	31	16	14	16.11	3.8	318	265	54	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			13				68%	180			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8				40%	106			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52					604			
	
113.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.8	15.82			108					379			
				15.82			108		55.67			379		
	Объем: 41.8*0.0161/100*1010													
	
114.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.418	689.65	675.65	13.36	288	282	6	16.1	9.2	4 600	4 547	51	
				0.64					5.7	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			223				67%	3 046			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			141				40%	1 819			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					652					9 465			
	
115.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	45.98	12.74			586					1 173			
				12.74			586		25.52			1 173		
	Объем: 41.8*1.1													
	
116.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.418	1 938.46	448.56	18.91	810	187	8	16.1	9.27	5 373	3 019	73	
				1 470.99	8.75		615	4	3.71	16.1		2 281	59	
	Накладные расходы		79%			151				67%	2 062			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			96				40%	1 231			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 056					8 666			
	
117.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.418	2 728.44	788.77	62.59	1 140	330	26	16.1	8.44	8 511	5 308	221	
				1 877.08			785		3.8	1		2 982		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			314				80%	4 246			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			155				37%	1 964			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 609					14 721			
	
118.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.418	893.91	146.73	7.76	374	61	3	16.1	9.18	2 114	987	30	
				739.42			309		3.55	1		1 097		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			58				80%	790			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			29				37%	365			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					461					3 269			
	
119.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.5617	48.13	4.41	36.66	219	20	167	16.1	7.6	2 113	324	1 271	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			20				100%	324			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			12				60%	194			
	
120.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.5617	16.40		16.40	75		75	1	7.88	590		590	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	22 843	6 950	1 638			171 492	111 923	8 756	
			14 222	52				50 294	834	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 549	6 930	1 396			168 789	111 599	6 895	
			14 222	52				50 294	834	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 210					7 183			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 97; %=66 - по стр. 98, 99; %=67 - по стр. 100, 101, 105, 107, 110, 114, 116; %=68 - по стр. 102, 103, 111, 112; %=80 - по стр. 108, 109, 117, 118)	6 180					84 182			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 97; %=40 - по стр. 98-103, 105, 107, 110-112, 114, 116; %=37 - по стр. 108, 109, 117, 118)	3 653					46 808			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 382					299 779			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	294	20	242			2 703	324	1 861	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 119)	20					324			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 119)	12					194			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	294					2 703			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	32 676					302 482			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	699					6 473			
	ИТОГО	33 375					308 955			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	668					6 179			
	ИТОГО	34 043					315 134			
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,98987873	34 043					315 134			
	НДС 18%	6 128					56 724			
	ВСЕГО С НДС	40 171					371 858			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 180					84 182			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 653					46 808			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	616 751	44 253	8 152			3 093 930	712 614	47 446	
			564 175	344				2 331 156	5 586	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 715	178	27			9 557	2 857	81	
			1 510					6 620	3	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 445					6 386			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 17; %=81 - по стр. 18, 19)	165					2 253			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17-19)	116					1 487			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 996					13 297			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	613 239	43 970	6 602			3 068 205	708 059	35 610	
			562 665	344				2 324 536	5 583	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	494 433					2 062 207			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 86, 97; %=66 - по стр. 3, 4, 98, 99; %=67 - по стр. 5, 6, 10, 12, 22, 24, 28, 30, 75, 100, 101, 105, 107, 110, 114, 116; %=68 - по стр. 7, 8, 21, 25, 26, 45, 48, 102, 103, 111, 112; %=80 - по стр. 13, 14, 23, 31, 32, 41, 42, 44, 46, 77, 78, 90, 92, 94, 108, 109, 117, 118; %=71 - по стр. 15, 16, 53, 71; %=84 - по стр. 33, 34, 52, 74; %=90 - по стр. 35, 37, 39; %=94 - по стр. 43, 72, 87-89; %=69 - по стр. 49-51, 62, 63, 68-70; %=92 - по стр. 54-56, 58, 73, 96; %=70 - по стр. 64; %=119 - по стр. 65, 66; %=88 - по стр. 81; %=61 - по стр. 83, 84)	40 366					549 716			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 86, 97; %=40 - по стр. 3-8, 10, 12, 21, 22, 24-26, 28, 30, 45, 48, 75, 98-103, 105, 107, 110-112, 114, 116; %=37 - по стр. 13, 14, 23, 31, 32, 41, 42, 44, 46, 77, 78, 90, 92, 94, 108, 109, 117, 118; %=52 - по стр. 15, 16, 53, 71; %=48 - по стр. 33, 34, 49-52, 62, 63, 68-70, 74, 81; %=43 - по стр. 35, 37, 39; %=51 - по стр. 43, 72, 87-89; %=44 - по стр. 54-56, 58, 73, 96; %=50 - по стр. 64; %=68 - по стр. 65, 66; %=31 - по стр. 83, 84)	23 312					298 362			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	676 917					3 916 283			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 797	105	1 523			16 168	1 698	11 755	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 60, 79, 82, 119)	105					1 698			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 60, 79, 82, 119)	63					1 019			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 797					16 168			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	680 710					3 945 748			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	14 567					84 439			
	ИТОГО	695 277					4 030 187			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	13 906					80 604			
	ИТОГО	709 183					4 110 791			
										
	НДС 18%	127 653					739 942			
	ВСЕГО С НДС	836 836					4 850 733			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	40 531					551 969			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	23 428					299 849			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)