|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 218 349 | руб. | Смета на сумму: | 1 218 349 | руб. | | |
| Директор ООО «ЖЭУ-18» | | | Директор МКУ «КР МКД» | | | | |
|  | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шешеловская С.Я. / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б. / | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| **на капитальный ремонт фасада, подвальных помещений, крыльца, подпорных стенок многоквартирного дома, расположенного по адресу:**  **г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 41А** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **1 218.349** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **1.755** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **282.352** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены, откосы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2.7 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 3 111 | 1 076 | 19 | 16.91 | 9.66 | 28 476 | 18 192 | 185 |
| 746.53 |  | 2 016 |  | 5.01 | 1 | 10 098 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 1 184 |  |  |  | 93% | 16 919 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 732 |  |  |  | 54% | 9 824 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 026 |  |  |  |  | 55 218 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.27 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 17 | 13 | 4 | 16.9 | 1.99 | 234 | 227 | 7 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 10 |  |  |  | 66% | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 7 |  |  |  | 40% | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 475 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.27 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 266 | 53 | 1 147 | 16.91 | 4.64 | 6 444 | 903 | 5 320 |
| 244.81 | 134.04 | 66 | 36 | 3.34 | 16.9 | 221 | 612 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 69 |  |  |  | 66% | 1 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 45 |  |  |  | 40% | 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 380 |  |  |  |  | 8 050 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов, 100 м2 | 2.72 | 188.95 | 188.95 |  | 514 | 514 |  | 16.9 | 1 | 8 686 | 8 686 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 509 |  |  |  | 84% | 7 296 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 308 |  |  |  | 48% | 4 169 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 331 |  |  |  |  | 20 152 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 3.2 | 37.19 | 25.77 |  | 119 | 82 |  | 16.91 | 1 | 1 585 | 1 394 |  |
| 11.42 |  | 37 |  | 5.21 | 1 | 190 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 71 |  |  |  | 73% | 1 018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 57 |  |  |  | 56% | 781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 3 383 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 3 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 210 | 201 | 4 | 16.9 | 9.58 | 3 446 | 3 391 | 39 |
| 1.71 | 0.15 | 5 |  | 3.23 | 17 | 17 | 8 |
|  | Объем: 272+28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 191 |  |  |  | 80% | 2 719 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 94 |  |  |  | 37% | 1 258 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 495 |  |  |  |  | 7 423 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 39 | 15.82 |  |  | 617 |  |  |  |  | 2 411 |  |  |
| 15.82 |  | 617 |  | 61.81 |  | 2 411 |  |
|  | Объем: 1000\*3.0\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Улучшенная штукатурка стен и откосов цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.72 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 5 301 | 1 968 | 183 | 16.9 | 10.42 | 45 689 | 33 266 | 1 903 |
| 1 157.98 | 27.69 | 3 150 | 75 | 3.34 | 16.89 | 10 520 | 1 272 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 941 |  |  |  | 80% | 27 630 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 960 |  |  |  | 37% | 12 779 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 202 |  |  |  |  | 86 098 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 201-1306  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 92 | 5.87 |  |  | 540 |  |  |  |  | 1 795 |  |  |
| 5.87 |  | 540 |  | 19.51 |  | 1 795 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 2.72 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 1 876 | 1 838 | 36 | 16.9 | 9.61 | 31 418 | 31 058 | 349 |
| 0.64 |  | 2 |  | 5.97 | 1 | 10 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 1 452 |  |  |  | 67% | 20 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 919 |  |  |  | 40% | 12 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 247 |  |  |  |  | 64 650 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 299.2 | 12.74 |  |  | 3 812 |  |  |  |  | 7 639 |  |  |
| 12.74 |  | 3 812 |  | 25.53 |  | 7 639 |  |
|  | Объем: 272\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 113-8075  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 680 | 9.39 |  |  | 6 385 |  |  |  |  | 11 281 |  |  |
| 9.39 |  | 6 385 |  | 16.59 |  | 11 281 |  |
|  | Объем: 272\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка стен фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 2.63 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 6 872 | 1 804 | 132 | 16.9 | 8.85 | 49 621 | 30 486 | 1 165 |
| 1 877.08 |  | 4 937 |  | 3.64 | 1 | 17 970 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 714 |  |  |  | 80% | 24 389 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 848 |  |  |  | 37% | 11 280 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 434 |  |  |  |  | 85 290 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 2 620 | 383 | 19 | 16.9 | 9.59 | 14 811 | 6 469 | 179 |
| 739.42 |  | 2 218 |  | 3.68 | 1 | 8 163 |  |
|  | Объем: 272+28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 364 |  |  |  | 80% | 5 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 180 |  |  |  | 37% | 2 394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 164 |  |  |  |  | 22 380 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕРр 58-15-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб | 0.34 | 560.81 | 553.26 |  | 191 | 188 |  | 16.91 | 1 | 3 196 | 3 181 |  |
| 7.55 |  | 3 |  | 5.9 | 1 | 15 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-0782* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 156 |  |  |  | 71% | 2 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 122 |  |  |  | 52% | 1 654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 469 |  |  |  |  | 7 109 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Цоколь* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка вручную поверхности стен и откосов окон цоколя, стен входа в подвал от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.34 | 172.22 | 172.22 |  | 59 | 59 |  | 16.9 | 1 | 990 | 990 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 47 |  |  |  | 68% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 30 |  |  |  | 40% | 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 2 059 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 62-25-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц, 100 м2 обработанной поверхности | 0.34 | 92.70 | 50.01 | 42.69 | 32 | 17 | 15 | 16.91 | 4 | 346 | 288 | 58 |
|  |  |  |  | 3.7 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00\*0.0161) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 14 |  |  |  | 68% | 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 9 |  |  |  | 40% | 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 657 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 5.474 | 15.82 |  |  | 87 |  |  |  |  | 338 |  |  |
| 15.82 |  | 87 |  | 61.81 |  | 338 |  |
|  | Объем: 1000\*0.34\*0.0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов (цоколь) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 297 | 43 | 2 | 16.9 | 9.59 | 1 679 | 733 | 20 |
| 739.42 |  | 251 |  | 3.68 | 1 | 925 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 41 |  |  |  | 80% | 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 20 |  |  |  | 37% | 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  | 2 537 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Двери* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0783 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 90 | 70 | 20 | 16.91 | 9.36 | 1 365 | 1 180 | 185 |
|  | 116.72 |  | 9 | 1 | 16.9 |  | 154 |
|  | Объем: (2.65\*2)+(2.3\*1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 78 |  |  |  | 84% | 1 121 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 47 |  |  |  | 48% | 640 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 3 126 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (в подъезд), 1 м2 проема | 2.53 | 91.25 | 30.30 | 26.20 | 231 | 77 | 66 | 16.9 | 8.51 | 2 223 | 1 296 | 564 |
| 34.75 |  | 88 |  | 4.13 | 1 | 363 |  |
|  | Объем: 2.3\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 62 |  |  |  | 69% | 894 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 55 |  |  |  | 58% | 752 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  | 3 869 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | С Цена поставщик.  Дверь металлическая, м2 | 2.53 | 1 071.24 |  |  | 2 710 |  |  |  |  | 12 630 |  |  |
| 1 071.24 |  | 2 710 |  | 4.66 |  | 12 630 |  |
|  | *Поправки: М: =4800/4.66\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 101-0961  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 1 | 479.87 |  |  | 480 |  |  |  |  | 856 |  |  |
| 479.87 |  | 480 |  | 856.27 |  | 856 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 10-01-046-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами (гараж), 100 м2 полотен и проемов | 0.053 | 46 237.06 | 2 254.59 | 1 739.19 | 2 451 | 119 | 92 | 16.9 | 6.85 | 11 494 | 2 019 | 631 |
| 42 243.28 | 137.68 | 2 239 | 7 | 3.95 | 16.9 | 8 844 | 123 |
|  | Объем: 2.65\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0407:[ М-(36152.00=361.52\*100) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 134 |  |  |  | 90% | 1 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 68 |  |  |  | 43% | 921 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 653 |  |  |  |  | 14 343 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | С Цена поставщик.  Ворота металлические (без коробки), м2 | 5.3 | 758.80 |  |  | 4 022 |  |  |  |  | 18 741 |  |  |
| 758.80 |  | 4 022 |  | 4.66 |  | 18 741 |  |
|  | *Поправки: М: =3400/4.66\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.5 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 808 | 151 | 15 | 16.89 | 7.92 | 5 655 | 2 543 | 120 |
| 1 283.86 | 6.48 | 642 | 3 | 4.66 | 16.91 | 2 991 | 55 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 132 |  |  |  | 73% | 1 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 108 |  |  |  | 56% | 1 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 048 |  |  |  |  | 9 006 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 7.6575 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 368 | 34 | 281 | 16.89 | 8.48 | 3 863 | 570 | 2 381 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 34 |  |  |  | 100% | 570 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 20 |  |  |  | 60% | 342 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 7.6575 | 16.40 |  | 16.40 | 126 |  | 126 | 1 | 8.87 | 1 114 |  | 1 114 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 68-12-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (Н=100мм), 100 м3 конструкций | 0.02775 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 75 | 19 | 57 | 16.91 | 8.32 | 786 | 313 | 473 |
|  | 254.10 |  | 7 | 1 | 16.9 |  | 119 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 27 |  |  |  | 88% | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 48% | 207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 1 374 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 6.105 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 294 | 27 | 224 | 16.89 | 8.48 | 3 081 | 455 | 1 898 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.775\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 27 |  |  |  | 100% | 455 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 60% | 273 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (Н=200мм), 100 м3 грунта | 0.0666 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 85 | 85 |  | 16.9 | 1 | 1 435 | 1 435 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 61 |  |  |  | 61% | 875 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 32 |  |  |  | 31% | 445 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 2 755 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.0666 | 426.34 | 426.34 |  | 28 | 28 |  | 16.89 | 1 | 480 | 480 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 20 |  |  |  | 61% | 293 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 11 |  |  |  | 31% | 149 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 922 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 16.761 | 16.40 |  | 16.40 | 275 |  | 275 | 1 | 8.87 | 2 438 |  | 2 438 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (6.66\*1.6)+6.105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0999 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 294 | 21 | 9 | 16.91 | 4.81 | 1 342 | 361 | 43 |
| 2 644.20 |  | 264 |  | 3.55 | 1 | 938 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 23 |  |  |  | 93% | 336 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 14 |  |  |  | 54% | 195 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 1 873 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.33 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 623 | 104 | 99 | 16.9 | 5.85 | 4 316 | 1 758 | 579 |
| 126.13 | 3.37 | 420 | 11 | 4.71 | 16.89 | 1 978 | 190 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 128 |  |  |  | 94% | 1 831 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 74 |  |  |  | 51% | 993 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 824 |  |  |  |  | 7 141 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.33 | 384.53 | 35.06 | 54.25 | 1 280 | 117 | 181 | 16.9 | 5.64 | 8 242 | 1 973 | 1 019 |
| 295.22 | 6.18 | 983 | 21 | 5.34 | 16.89 | 5 250 | 348 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 153 |  |  |  | 94% | 2 182 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 88 |  |  |  | 51% | 1 184 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 522 |  |  |  |  | 11 607 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.33 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 2 415 | 108 | 1 | 16.89 | 5.97 | 12 467 | 1 832 | 6 |
| 692.39 |  | 2 306 |  | 4.61 | 1 | 10 629 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 120 |  |  |  | 94% | 1 722 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 69 |  |  |  | 51% | 934 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 604 |  |  |  |  | 15 123 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **50 582** | **9 199** | **3 007** |  |  | **312 613** | **155 479** | **20 676** |
| **38 280** | **169** |  |  | **134 813** | **2 881** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **48 747** | **9 061** | **2 035** |  |  | **298 099** | **153 158** | **12 281** |
| **37 652** | **169** |  |  | **132 655** | **2 881** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **18 113** |  |  |  |  | **53 896** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 34; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 20; %=73 - по стр. 5, 26; %=80 - по стр. 6, 8, 13, 14, 19; %=67 - по стр. 10; %=71 - по стр. 15; %=68 - по стр. 16, 17; %=90 - по стр. 24; %=88 - по стр. 29; %=61 - по стр. 31, 32; %=94 - по стр. 35-37)** | | | | | **8 638** |  |  |  |  | **123 382** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 34; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 16, 17; %=48 - по стр. 4, 20, 29; %=56 - по стр. 5, 26; %=37 - по стр. 6, 8, 13, 14, 19; %=52 - по стр. 15; %=43 - по стр. 24; %=31 - по стр. 31, 32; %=51 - по стр. 35-37)** | | | | | **4 858** |  |  |  |  | **65 164** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **62 243** |  |  |  |  | **486 645** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **771** | **77** | **66** |  |  | **4 018** | **1 296** | **564** |
| **628** |  |  |  | **2 158** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21)** | | | | | **62** |  |  |  |  | **894** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21)** | | | | | **55** |  |  |  |  | **752** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **888** |  |  |  |  | **5 664** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 064** | **61** | **906** |  |  | **10 496** | **1 025** | **7 831** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 27, 30)** | | | | | **61** |  |  |  |  | **1 025** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27, 30)** | | | | | **37** |  |  |  |  | **615** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 064** |  |  |  |  | **10 496** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **64 195** |  |  |  |  | **502 805** |  |  |
|  | **Зимнее удорожание 0,516% (ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п. 1.1,т.3 п.39)** | | | | | **331** |  |  |  |  | **2 594** |  |  |
|  | **ИТОГО с зимним удорожанием** | | | | | **64 526** |  |  |  |  | **505 399** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 381** |  |  |  |  | **10 816** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **65 907** |  |  |  |  | **516 215** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 318** |  |  |  |  | **10 324** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **67 225** |  |  |  |  | **526 539** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **12 101** |  |  |  |  | **94 777** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **79 326** |  |  |  |  | **621 316** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **8 700** |  |  |  |  | **124 276** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4 913** |  |  |  |  | **65 916** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Подвал** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены, потолок* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (частично), 100 м2 | 1.82 | 188.95 | 188.95 |  | 344 | 344 |  | 16.9 | 1 | 5 812 | 5 812 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 341 |  |  |  | 84% | 4 882 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 206 |  |  |  | 48% | 2 790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  | 13 484 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка поверхности металлич. балок щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 11.2 | 9.78 | 9.78 |  | 110 | 110 |  | 16.89 | 1 | 1 850 | 1 850 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 89 |  |  |  | 69% | 1 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 66 |  |  |  | 48% | 888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 4 015 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.112 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 40 | 8 | 1 | 16.9 | 3.08 | 232 | 136 | 4 |
| 276.46 | 0.13 | 31 |  | 2.96 | 17.27 | 92 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 69% | 94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 391 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 2.3 | 37.19 | 25.77 |  | 86 | 59 |  | 16.91 | 1 | 1 139 | 1 002 |  |
| 11.42 |  | 26 |  | 5.21 | 1 | 137 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 51 |  |  |  | 73% | 731 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 41 |  |  |  | 56% | 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 2 432 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 2.53 | 83.57 | 80.26 | 1.61 | 211 | 203 | 4 | 16.9 | 9.58 | 3 484 | 3 432 | 39 |
| 1.71 | 0.18 | 4 |  | 3.23 | 17 | 14 | 8 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 193 |  |  |  | 80% | 2 752 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 95 |  |  |  | 37% | 1 273 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  | 7 509 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 32.89 | 15.82 |  |  | 520 |  |  |  |  | 2 033 |  |  |
| 15.82 |  | 520 |  | 61.81 |  | 2 033 |  |
|  | Объем: 1000\*2.53\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕР 15-02-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.72 | 1 939.80 | 871.32 | 144.34 | 3 336 | 1 499 | 248 | 16.9 | 12.31 | 34 090 | 25 328 | 3 056 |
| 924.14 | 76.33 | 1 590 | 131 | 3.59 | 16.9 | 5 706 | 2 219 |
|  | Объем: 253-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0179:[ М-(0.77=10947.00\*0.00007) ]; ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58\*2.77) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(8.50=1416.70\*0.006) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 549 |  |  |  | 80% | 22 038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 766 |  |  |  | 37% | 10 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 651 |  |  |  |  | 66 320 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 15-02-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Гидроизоляция проникающая Гидротексом, поверхностей внутри здания по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.81 | 1 015.65 | 871.32 | 144.34 | 823 | 706 | 117 | 16.9 | 12.31 | 13 367 | 11 927 | 1 439 |
| -0.01 | 76.33 |  | 62 | 3.59 | 16.9 |  | 1 045 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0179:[ М-(0.77=10947.00\*0.00007) ]; ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58\*2.77) ]; ТССЦ 402-0083:[ М-(924.15=612.02\*1.51) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(8.50=1416.70\*0.006) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 730 |  |  |  | 80% | 10 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 361 |  |  |  | 37% | 4 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 914 |  |  |  |  | 28 544 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТССЦ 402-0140  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р (81м2)  ((1,5кгх6мм)+(1,5кгх9мм))=15мм, кг | 1822.5 | 5.97 |  |  | 10 880 |  |  |  |  | 52 652 |  |  |
| 5.97 |  | 10 880 |  | 28.89 |  | 52 652 |  |
|  | Объем: 81\*9+81\*13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 15-04-002-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.53 | 85.21 | 50.77 | 2.82 | 216 | 128 | 7 | 16.89 | 9.63 | 2 825 | 2 170 | 69 |
| 31.62 | 0.18 | 80 |  | 7.34 | 17 | 587 | 8 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 122 |  |  |  | 80% | 1 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 60 |  |  |  | 37% | 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  | 5 373 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕРр 61-7-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.092 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 586 | 335 | 3 | 16.91 | 9.36 | 6 528 | 5 667 | 33 |
| 2 694.15 | 17.49 | 248 | 2 | 3.34 | 16.9 | 828 | 27 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 266 |  |  |  | 67% | 3 815 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 169 |  |  |  | 40% | 2 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 021 |  |  |  |  | 12 621 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕРр 62-1-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска известковыми составами по штукатурке, откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.092 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 16 | 11 | 1 | 16.9 | 9.5 | 225 | 193 | 6 |
| 47.81 | 1.51 | 4 |  | 6.18 | 16.88 | 27 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 9 |  |  |  | 68% | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 6 |  |  |  | 40% | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 436 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 46-02-007-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (частичное заполнение оконных проемов подвала до уровня отмостки), 1 м3 | 0.5 | 1 399.64 | 126.84 | 2.36 | 700 | 63 | 1 | 16.9 | 6.15 | 4 039 | 1 072 | 7 |
| 1 270.44 |  | 635 |  | 4.66 | 1 | 2 960 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 62 |  |  |  | 84% | 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 38 |  |  |  | 48% | 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 5 454 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5.245 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 252 | 23 | 192 | 16.89 | 8.48 | 2 647 | 391 | 1 631 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 4.5+0.745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 23 |  |  |  | 100% | 391 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 14 |  |  |  | 60% | 235 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 5.245 | 16.40 |  | 16.40 | 86 |  | 86 | 1 | 8.87 | 763 |  | 763 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Оконные блоки (подвал)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0248 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 43 | 37 | 6 | 16.91 | 9.36 | 680 | 622 | 59 |
|  | 116.72 |  | 3 | 1 | 16.9 |  | 49 |
|  | Объем: (0.8\*0.8\*2)+(0.5\*0.8\*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 40 |  |  |  | 84% | 564 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 24 |  |  |  | 48% | 322 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 1 566 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подвальные), 100 м2 проемов | 0.0248 | 21 294.18 | 2 406.26 | 712.94 | 528 | 60 | 18 | 16.9 | 7.55 | 2 499 | 1 009 | 133 |
| 18 174.97 | 31.85 | 451 | 1 | 3.01 | 16.9 | 1 357 | 13 |
|  | Объем: (0.8\*0.8\*2)+(0.5\*0.8\*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 65 |  |  |  | 90% | 920 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 33 |  |  |  | 43% | 439 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 626 |  |  |  |  | 3 858 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 2.48 | 2 460.30 |  |  | 6 102 |  |  |  |  | 11 045 |  |  |
| 2 460.30 |  | 6 102 |  | 4 453.59 |  | 11 045 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.22 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 650 | 82 | 1 | 16.9 | 9.54 | 3 101 | 1 393 | 14 |
| 2 574.88 | 1.21 | 566 |  | 2.99 | 16.85 | 1 694 | 4 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 68 |  |  |  | 71% | 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 53 |  |  |  | 52% | 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 771 |  |  |  |  | 4 819 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕРр 61-7-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0216 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 138 | 79 | 1 | 16.91 | 9.36 | 1 533 | 1 331 | 8 |
| 2 694.15 | 17.49 | 58 |  | 3.34 | 16.9 | 194 | 6 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 62 |  |  |  | 67% | 896 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 40 |  |  |  | 40% | 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 2 964 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕРр 62-1-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска известковыми составами по штукатурке, откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.0216 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 4 | 3 |  | 16.9 | 9.5 | 53 | 45 | 1 |
| 47.81 | 1.51 | 1 |  | 6.18 | 16.88 | 6 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 2 |  |  |  | 68% | 31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 2 |  |  |  | 40% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 103 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕР 09-06-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Демонтаж решеток на окна подвала, 1 т конструкций | 0.027 | 424.24 | 321.76 | 102.48 | 11 | 9 | 3 | 16.9 | 7.91 | 169 | 147 | 22 |
|  | 1.27 |  |  | 3.79 | 16.9 |  | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 7 |  |  |  | 69% | 102 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 6 |  |  |  | 58% | 86 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 357 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕР 09-06-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Монтаж решеток на окна подвала, 1 т конструкций | 0.05375 | 722.65 | 459.65 | 146.40 | 39 | 25 | 8 | 16.9 | 7.91 | 504 | 418 | 62 |
| 116.60 | 1.81 | 6 |  | 3.79 | 16.9 | 24 | 2 |
|  | Объем: 53.75/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30\*0.00194) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 20 |  |  |  | 69% | 290 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 18 |  |  |  | 58% | 244 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 1 037 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТССЦ 103-1466  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм, м | 50 | 9.27 |  |  | 464 |  |  |  |  | 1 844 |  |  |
| 9.27 |  | 464 |  | 36.88 |  | 1 844 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **26 185** | **3 784** | **697** |  |  | **153 114** | **63 945** | **7 346** |
| **21 666** | **199** |  |  | **81 200** | **3 385** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **25 333** | **3 727** | **408** |  |  | **147 187** | **62 989** | **4 868** |
| **21 196** | **199** |  |  | **79 332** | **3 382** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **17 502** |  |  |  |  | **65 730** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 38, 50, 53; %=69 - по стр. 39, 40; %=73 - по стр. 41; %=80 - по стр. 42, 44, 45, 47; %=67 - по стр. 48, 57; %=68 - по стр. 49, 58; %=90 - по стр. 54; %=71 - по стр. 56)** | | | | | **3 654** |  |  |  |  | **52 144** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38-40, 50, 53; %=56 - по стр. 41; %=37 - по стр. 42, 44, 45, 47; %=40 - по стр. 48, 49, 57, 58; %=43 - по стр. 54; %=52 - по стр. 56)** | | | | | **1 964** |  |  |  |  | **26 286** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **30 951** |  |  |  |  | **225 617** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **50** | **34** | **11** |  |  | **673** | **565** | **84** |
| **6** |  |  |  | **24** | **3** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 59, 60)** | | | | | **28** |  |  |  |  | **392** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 59, 60)** | | | | | **24** |  |  |  |  | **329** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **102** |  |  |  |  | **1 394** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **464** |  |  |  |  | **1 844** |  |  |
| **464** |  |  |  | **1 844** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **464** |  |  |  |  | **1 844** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **338** | **23** | **278** |  |  | **3 410** | **391** | **2 394** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51)** | | | | | **23** |  |  |  |  | **391** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51)** | | | | | **14** |  |  |  |  | **235** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **338** |  |  |  |  | **3 410** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **31 855** |  |  |  |  | **232 265** |  |  |
|  | **Зимнее удорожание 0,516% (ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п. 1.1,т.3 п.39)** | | | | | **164** |  |  |  |  | **1 198** |  |  |
|  | **ИТОГО с зимним удорожанием** | | | | | **32 019** |  |  |  |  | **233 463** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **685** |  |  |  |  | **4 996** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **32 704** |  |  |  |  | **238 459** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **654** |  |  |  |  | **4 769** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **33 358** |  |  |  |  | **243 228** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **6 004** |  |  |  |  | **43 781** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **39 362** |  |  |  |  | **287 009** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **3 682** |  |  |  |  | **52 536** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 988** |  |  |  |  | **26 615** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Крыльцо, подпорные стенки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Демонтаж конструкций* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 15-03-003-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Демонтаж декорат. элементов, 1 деталь | 2 | 16.26 | 14.33 | 1.94 | 33 | 29 | 4 | 16.9 | 6.07 | 508 | 484 | 24 |
|  | 0.21 |  |  | 6.21 | 17.12 |  | 7 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 415-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 30 |  |  |  | 89% | 437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 14 |  |  |  | 37% | 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 1 127 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка кирпичной кладки крыльца, 1 м3 | 2.9 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 582 | 225 | 358 | 16.9 | 5 | 5 584 | 3 796 | 1 788 |
|  | 12.91 |  | 37 | 1 | 16.9 |  | 633 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 259 |  |  |  | 84% | 3 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 157 |  |  |  | 48% | 2 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 999 |  |  |  |  | 11 430 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕР 08-03-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка кладки из камня (подпорные стенки), 1 м3 кладки | 2.4 | 66.67 | 32.46 | 34.21 | 160 | 78 | 82 | 16.91 | 10.53 | 2 182 | 1 318 | 865 |
|  | 5.31 |  | 13 | 3.36 | 16.89 |  | 215 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 100 |  |  |  | 93% | 1 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 62 |  |  |  | 54% | 828 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 322 |  |  |  |  | 4 436 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕР 46-04-003-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150, 1 м3 | 1.6 | 1 383.46 | 216.66 | 1 115.58 | 2 214 | 347 | 1 785 | 16.9 | 4.99 | 15 060 | 5 858 | 8 907 |
| 51.22 | 116.46 | 82 | 186 | 3.6 | 16.9 | 295 | 3 149 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 528 |  |  |  | 84% | 7 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 320 |  |  |  | 48% | 4 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 061 |  |  |  |  | 26 949 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Крыльцо* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТЕР 01-02-055-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.266 | 1 682.10 | 1 682.10 |  | 447 | 447 |  | 16.89 | 1 | 7 557 | 7 557 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 322 |  |  |  | 61% | 4 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 170 |  |  |  | 31% | 2 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 939 |  |  |  |  | 14 509 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕР 01-02-005-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.041 | 419.01 | 113.40 | 305.61 | 17 | 5 | 13 | 16.9 | 5.29 | 145 | 79 | 66 |
|  | 34.14 |  | 1 | 1 | 16.9 |  | 24 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 5 |  |  |  | 73% | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 3 |  |  |  | 34% | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 255 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.266 | 426.34 | 426.34 |  | 113 | 113 |  | 16.89 | 1 | 1 915 | 1 915 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 90 |  |  |  | 68% | 1 302 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 45% |  |  | 51 |  |  |  | 36% | 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 3 907 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 42.56 | 13.99 |  | 13.99 | 595 |  | 595 | 1 | 8.87 | 5 281 |  | 5 281 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 26.6\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, ПГС, 100 м3 грунта | 0.171 | 704.46 | 704.46 |  | 120 | 120 |  | 16.89 | 1 | 2 035 | 2 035 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 86 |  |  |  | 61% | 1 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 46 |  |  |  | 31% | 631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 3 907 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТССЦ 408-0200  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь песчано-гравийная природная, м3 | 17.1 | 119.43 |  |  | 2 042 |  |  |  |  | 9 334 |  |  |
| 119.43 |  | 2 042 |  | 545.86 |  | 9 334 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕР 06-01-062-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле | 0.095 | 93 747.98 | 7 276.62 | 9 156.42 | 8 906 | 691 | 870 | 16.9 | 6.74 | 55 666 | 11 683 | 5 863 |
| 77 314.94 | 1 133.11 | 7 345 | 108 | 5.19 | 16.9 | 38 120 | 1 819 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(81961.48=5613.80\*14.6) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 759 |  |  |  | 80% | 10 802 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 439 |  |  |  | 44% | 5 941 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 105 |  |  |  |  | 72 408 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТССЦ 204-0019  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т | 0.0511 | 7 311.17 |  |  | 374 |  |  |  |  | 1 955 |  |  |
| 7 311.17 |  | 374 |  | 38 249.89 |  | 1 955 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТССЦ 204-0020  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т | 0.0439 | 6 964.61 |  |  | 306 |  |  |  |  | 1 637 |  |  |
| 6 964.61 |  | 306 |  | 37 287.51 |  | 1 637 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТССЦ 204-0035  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т | 0.0439 | 2 042.62 |  |  | 90 |  |  |  |  | 570 |  |  |
| 2 042.62 |  | 90 |  | 12 982.02 |  | 570 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТССЦ 204-0021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.379 | 6 683.04 |  |  | 2 533 |  |  |  |  | 13 719 |  |  |
| 6 683.04 |  | 2 533 |  | 36 197.22 |  | 13 719 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТССЦ 204-0001  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т | 0.0069 | 6 530.24 |  |  | 45 |  |  |  |  | 264 |  |  |
| 6 530.24 |  | 45 |  | 38 208.23 |  | 264 |  |
|  | Объем: 6.88/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | С Цена поставщ.  Труба стальная 48х3мм (ГОСТ 10704-91), тн | 0.007 | 6 315.88 |  |  | 44 |  |  |  |  | 206 |  |  |
| 6 315.88 |  | 44 |  | 4.66 |  | 206 |  |
|  | Объем: 7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =28300\*1.04/4.66* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.416 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 1 226 | 89 | 37 | 16.91 | 4.81 | 5 588 | 1 505 | 179 |
| 2 644.20 |  | 1 100 |  | 3.55 | 1 | 3 905 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 122% |  |  | 109 |  |  |  | 104% | 1 565 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(122.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 61 |  |  |  | 54% | 813 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 395 |  |  |  |  | 7 966 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕР 08-01-003-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.16 | 5 329.52 | 472.21 | 182.42 | 853 | 76 | 29 | 16.91 | 5.31 | 4 215 | 1 278 | 155 |
| 4 674.89 |  | 748 |  | 3.72 | 1 | 2 782 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(1630.70=7.09\*230) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 84 |  |  |  | 93% | 1 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 52 |  |  |  | 54% | 690 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 988 |  |  |  |  | 6 094 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТССЦ 101-1564  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизол, м2 | 36.8 | 33.27 |  |  | 1 224 |  |  |  |  | 2 329 |  |  |
| 33.27 |  | 1 224 |  | 63.28 |  | 2 329 |  |
|  | Объем: 16\*2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТЕР 08-02-001-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 2.9 | 1 364.58 | 52.52 | 38.88 | 3 957 | 152 | 113 | 16.9 | 10.52 | 20 966 | 2 574 | 1 186 |
| 1 273.18 | 6.03 | 3 692 | 17 | 4.66 | 16.91 | 17 206 | 296 |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 186 |  |  |  | 93% | 2 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 115 |  |  |  | 54% | 1 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 258 |  |  |  |  | 25 185 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕР 08-02-007-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий | 0.0512 | 591.00 | 537.24 | 53.76 | 30 | 28 | 3 | 16.9 | 10.02 | 492 | 465 | 28 |
|  | 3.47 |  |  | 1 | 16.89 |  | 3 |
|  | Объем: 51.24/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 204-9004* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 31 |  |  |  | 93% | 435 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 19 |  |  |  | 54% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1 180 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТССЦ 204-0096  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т | 0.0512 | 8 902.52 |  |  | 456 |  |  |  |  | 1 921 |  |  |
| 8 902.52 |  | 456 |  | 37 528.29 |  | 1 921 |  |
|  | Объем: 51.24/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕР 11-01-027-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия | 0.06 | 9 595.01 | 1 111.56 | 164.41 | 576 | 67 | 10 | 16.9 | 9.58 | 4 276 | 1 127 | 95 |
| 8 319.04 | 56.25 | 499 | 3 | 6.12 | 16.9 | 3 055 | 57 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 78 |  |  |  | 94% | 1 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 45 |  |  |  | 51% | 604 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  | 5 993 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.2574 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 18 | 17 |  | 16.9 | 9.58 | 296 | 291 | 3 |
| 1.71 | 0.15 |  |  | 3.23 | 17 | 1 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 16 |  |  |  | 80% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 8 |  |  |  | 37% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 638 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 3.3462 | 15.82 |  |  | 53 |  |  |  |  | 207 |  |  |
| 15.82 |  | 53 |  | 61.81 |  | 207 |  |
|  | Объем: 1000\*0.2574\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2574 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 502 | 186 | 17 | 16.9 | 10.42 | 4 324 | 3 148 | 180 |
| 1 157.98 | 27.69 | 298 | 7 | 3.34 | 16.89 | 996 | 120 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 183 |  |  |  | 80% | 2 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 91 |  |  |  | 37% | 1 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 776 |  |  |  |  | 8 148 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка стен фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.2574 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 673 | 177 | 13 | 16.9 | 8.85 | 4 856 | 2 984 | 114 |
| 1 877.08 |  | 483 |  | 3.64 | 1 | 1 759 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 168 |  |  |  | 80% | 2 387 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 83 |  |  |  | 37% | 1 104 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 924 |  |  |  |  | 8 347 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска стен фасада с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2574 | 2 273.86 | 99.29 | 11.39 | 585 | 26 | 3 | 16.9 | 9.59 | 2 164 | 432 | 28 |
| 2 163.18 |  | 557 |  | 3.06 | 1 | 1 704 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 25 |  |  |  | 80% | 346 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 12 |  |  |  | 37% | 160 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 622 |  |  |  |  | 2 669 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Ограждение* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕР 06-01-015-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т | 0.003 | 2 116.68 | 2 078.35 | 38.33 | 6 | 6 |  | 16.9 | 8.67 | 106 | 105 | 1 |
|  | 2.26 |  |  | 5 | 16.92 |  |  |
|  | Объем: 0.75\*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0064:[ М-(10634.00=10634.00\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 6 |  |  |  | 80% | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 3 |  |  |  | 44% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 236 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТССЦ 101-1803  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп, т | 0.0023 | 6 506.68 |  |  | 15 |  |  |  |  | 69 |  |  |
| 6 506.68 |  | 15 |  | 29 820.52 |  | 69 |  |
|  | Объем: 2.28/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТССЦ 204-0021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.0007 | 6 683.04 |  |  | 5 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 6 683.04 |  | 5 |  | 36 197.22 |  | 25 |  |
|  | Объем: 0.72/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | ТССЦ 204-0057  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных, т | 0.0007 | 1 385.88 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 1 385.88 |  | 1 |  | 7 249.1 |  | 5 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | ТЕР 09-06-001-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах, 1 т конструкций | 0.0489 | 1 117.68 | 937.13 | 102.82 | 55 | 46 | 5 | 16.9 | 7.06 | 824 | 774 | 35 |
| 77.73 | 2.41 | 4 |  | 3.68 | 16.92 | 14 | 2 |
|  | Объем: 48.9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30\*0.00194) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 37 |  |  |  | 69% | 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 33 |  |  |  | 58% | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 1 810 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТССЦ 103-0136  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм (0,027 тн), м | 8.1 | 26.06 |  |  | 211 |  |  |  |  | 867 |  |  |
| 26.06 |  | 211 |  | 106.98 |  | 867 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТССЦ 103-1466  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (0,0219 тн), м | 20.4 | 9.27 |  |  | 189 |  |  |  |  | 752 |  |  |
| 9.27 |  | 189 |  | 36.88 |  | 752 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТССЦ 204-0056  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских, т | 0.0489 | 1 314.48 |  |  | 64 |  |  |  |  | 336 |  |  |
| 1 314.48 |  | 64 |  | 6 875.04 |  | 336 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТЕР 08-02-007-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка металлических решеток входа, 1 т металлических изделий | 0.0152 | 20 189.21 | 445.37 | 249.42 | 307 | 7 | 4 | 16.9 | 9.89 | 1 631 | 114 | 37 |
| 19 494.42 | 10.41 | 296 |  | 4.99 | 16.89 | 1 479 | 3 |
|  | Объем: 15.17/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 8 |  |  |  | 93% | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 5 |  |  |  | 54% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 1 803 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0396 | 346.87 | 60.00 | 10.41 | 14 | 2 |  | 16.9 | 3.08 | 74 | 40 | 1 |
| 276.46 | 0.11 | 11 |  | 2.96 | 17.27 | 32 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 69% | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 48% | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 121 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0396 | 617.49 | 36.88 | 6.91 | 24 | 1 |  | 16.9 | 3.75 | 82 | 25 | 1 |
| 573.70 | 0.11 | 23 |  | 2.47 | 17.27 | 56 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 1 |  |  |  | 69% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 48% | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 111 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТЕР 15-03-003-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка на колоннах декорат. элементов, 1 деталь | 2 | 29.45 | 17.91 | 2.42 | 59 | 36 | 5 | 16.9 | 6.07 | 748 | 605 | 29 |
| 9.12 | 0.26 | 18 | 1 | 6.21 | 17.12 | 113 | 9 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 415-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 35 |  |  |  | 80% | 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 17 |  |  |  | 37% | 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 1 466 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТЕР 26-01-041-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции | 0.0824 | 129.23 | 94.51 | 34.72 | 11 | 8 | 3 | 16.9 | 9.33 | 158 | 132 | 27 |
|  |  |  |  | 2.62 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0103:[ М-(1291.63=1266.30\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 7 |  |  |  | 77% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 323 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТССЦ 104-0228  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30, м3 | 0.084 | 1 040.93 |  |  | 87 |  |  |  |  | 394 |  |  |
| 1 040.93 |  | 87 |  | 4 693.43 |  | 394 |  |
|  | Объем: 0.0824\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **29 822** | **2 979** | **3 949** |  |  | **181 323** | **50 324** | **24 893** |
| **22 895** | **373** |  |  | **106 107** | **6 338** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **28 728** | **2 933** | **3 349** |  |  | **173 393** | **49 550** | **19 577** |
| **22 447** | **373** |  |  | **104 268** | **6 336** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **7 295** |  |  |  |  | **32 765** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 62; %=84 - по стр. 63, 65; %=93 - по стр. 64, 80, 82, 83, 99; %=61 - по стр. 66, 70; %=73 - по стр. 67; %=68 - по стр. 68; %=80 - по стр. 72, 86, 88-91, 102; %=104 - по стр. 79; %=94 - по стр. 85; %=69 - по стр. 100, 101; %=77 - по стр. 103)** | | | | | **3 118** |  |  |  |  | **44 561** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 62, 86, 88-90, 102; %=48 - по стр. 63, 65, 100, 101, 103; %=54 - по стр. 64, 79, 80, 82, 83, 99; %=31 - по стр. 66, 70; %=34 - по стр. 67; %=36 - по стр. 68; %=44 - по стр. 72, 91; %=51 - по стр. 85)** | | | | | **1 778** |  |  |  |  | **24 019** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **33 624** |  |  |  |  | **241 973** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **55** | **46** | **5** |  |  | **824** | **774** | **35** |
| **4** |  |  |  | **14** | **2** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 95)** | | | | | **37** |  |  |  |  | **535** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 95)** | | | | | **33** |  |  |  |  | **450** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **125** |  |  |  |  | **1 809** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **444** |  |  |  |  | **1 825** |  |  |
| **444** |  |  |  | **1 825** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **444** |  |  |  |  | **1 825** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **595** |  | **595** |  |  | **5 281** |  | **5 281** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **595** |  |  |  |  | **5 281** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **34 788** |  |  |  |  | **250 888** |  |  |
|  | **Зимнее удорожание 0,516% (ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п. 1.1, т.3 п.39)** | | | | | **180** |  |  |  |  | **1 295** |  |  |
|  | **ИТОГО с зимним удорожанием** | | | | | **34 968** |  |  |  |  | **252 183** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **748** |  |  |  |  | **5 397** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **35 716** |  |  |  |  | **257 580** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **714** |  |  |  |  | **5 152** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **36 430** |  |  |  |  | **262 732** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **6 557** |  |  |  |  | **47 292** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **42 987** |  |  |  |  | **310 024** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **3 155** |  |  |  |  | **45 096** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 811** |  |  |  |  | **24 469** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **106 589** | **15 962** | **7 653** |  |  | **647 050** | **269 748** | **52 915** |
| **82 841** | **741** |  |  | **322 120** | **12 604** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **102 808** | **15 721** | **5 792** |  |  | **618 679** | **265 697** | **36 726** |
| **81 295** | **741** |  |  | **316 255** | **12 599** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **42 910** |  |  |  |  | **152 391** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 34, 64, 80, 82, 83, 99; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 20, 38, 50, 53, 63, 65; %=73 - по стр. 5, 26, 41, 67; %=80 - по стр. 6, 8, 13, 14, 19, 42, 44, 45, 47, 72, 86, 88-91, 102; %=67 - по стр. 10, 48, 57; %=71 - по стр. 15, 56; %=68 - по стр. 16, 17, 49, 58, 68; %=90 - по стр. 24, 54; %=88 - по стр. 29; %=61 - по стр. 31, 32, 66, 70; %=94 - по стр. 35-37, 85; %=69 - по стр. 39, 40, 100, 101; %=89 - по стр. 62; %=104 - по стр. 79; %=77 - по стр. 103)** | | | | | **15 410** |  |  |  |  | **220 087** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 34, 64, 79, 80, 82, 83, 99; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 16, 17, 48, 49, 57, 58; %=48 - по стр. 4, 20, 29, 38-40, 50, 53, 63, 65, 100, 101, 103; %=56 - по стр. 5, 26, 41; %=37 - по стр. 6, 8, 13, 14, 19, 42, 44, 45, 47, 62, 86, 88-90, 102; %=52 - по стр. 15, 56; %=43 - по стр. 24, 54; %=31 - по стр. 31, 32, 66, 70; %=51 - по стр. 35-37, 85; %=34 - по стр. 67; %=36 - по стр. 68; %=44 - по стр. 72, 91)** | | | | | **8 600** |  |  |  |  | **115 469** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **126 818** |  |  |  |  | **954 235** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **876** | **157** | **82** |  |  | **5 515** | **2 635** | **683** |
| **638** |  |  |  | **2 196** | **5** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21, 59, 60, 95)** | | | | | **127** |  |  |  |  | **1 821** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21, 59, 60, 95)** | | | | | **112** |  |  |  |  | **1 531** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 115** |  |  |  |  | **8 867** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **908** |  |  |  |  | **3 669** |  |  |
| **908** |  |  |  | **3 669** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **908** |  |  |  |  | **3 669** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 997** | **84** | **1 779** |  |  | **19 187** | **1 416** | **15 506** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 27, 30, 51)** | | | | | **84** |  |  |  |  | **1 416** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27, 30, 51)** | | | | | **51** |  |  |  |  | **850** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 997** |  |  |  |  | **19 187** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **130 838** |  |  |  |  | **985 958** |  |  |
|  | **Зимнее удорожание 0,516% (ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п. 1.1, т.3 п.39)** | | | | | **675** |  |  |  |  | **5 088** |  |  |
|  | **ИТОГО с зимним удорожанием** | | | | | **131 513** |  |  |  |  | **991 046** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **2 814** |  |  |  |  | **21 208** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **134 327** |  |  |  |  | **1 012 254** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **2 687** |  |  |  |  | **20 245** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **137 014** |  |  |  |  | **1 032 499** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **24 663** |  |  |  |  | **185 850** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **161 677** |  |  |  |  | **1 218 349** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **15 537** |  |  |  |  | **221 908** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **8 712** |  |  |  |  | **117 000** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ-18» Милицина Л.Н. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |